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[bookmark: _Hlk242265802]PASIŪLYMAS
DĖL PREKĖS PIRKIMO 

____________________
(Data)

____________________
(Vieta)

	Tiekėjo pavadinimas 
	

	Tiekėjo registracijos adresas
	

	Tiekėjo buveinės adresas
	

	Įmonės kodas
	

	PVM mokėtojo kodas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos vardas, pavardė,
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris
	

	Bankas (banko pavadinimas)
	

	Banko kodas
	

	Sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė (jeigu sutartį pasirašys ne įmonės direktorius bus reikalingas įgaliojimas)
	

	Už sutarties vykdymą asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

/Pastaba. Pildoma, jei teikėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) subtiekėją (-us)
	subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai) 
	

	subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ar subtiekėją (-us)
	


Pateikdami šį pasiūlymą, mes sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, pirkimo dokumentuose ir jų prieduose pateiktais reikalavimais.
Taip pat patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose. Taip pat patvirtiname, kad nedalyvavome rengiant pirkimo dokumentus, nesame susiję su jokiu kitu šiame konkurse dalyvaujančiu tiekėju (įmone) ar kita suinteresuota šalimi.
Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio konkurso ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.





	Prekės pavadinimas
	Prekės kiekis ir mato vienetas
	Kaina 1 vieneto
 Eur be PVM
	Kaina 1 vieneto
 Eur su PVM

	Mobili surenkama konstrukcija
(su surinkimu)
	1 vienetas
	
	

	Prekės gamintojas
	

	Prekės kilmės šalis
	

	Prekės tiekėjas
	


Pasiūlymas galioja 37 dienas nuo pasiūlymo pateikimo dienos.
1. Kaina 1 vieneto Eur su PVM privalo būti nurodyta du skaičiai po kablelio.
	2. Teikiant pasiūlymą ir viršijus suplanuotas pirkimui skirtas lėšas, pasiūlymas bus atmestas.
	3. Jei Tiekėjas nėra PVM mokėtojas tuomet nepildo pasiūlymo langelio „Kaina 1 vieneto Eur su PVM“ užpildo tik „Kaina 1 vieneto Eur be PVM“ ir pateikia dokumento kopiją, kuom vadovaujantis jis nėra PVM mokėtojas

PASTABA: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl Transporto priemonių, jose esančių asmenų, karių ir tarnybos ar darbo santykiais su krašto apsaugos sistema susijusių asmenų, lankytojų įleidimo ir jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karines teritorijas, taisyklių patvirtinimo“ bus vykdoma atvykstančių transporto priemonių, jose esančių asmenų, lankytojų jų turimų daiktų (nešulių) patikros, prieš jiems patenkant į karinę teritoriją.

	
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumento pavadinimas 

	
	
	





Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 

____________________	                 _________________	         _____________________
(Tiekėjo arba įgalioto asmens 		    (Parašas)			(Vardas ir pavardė)
pareigų pavadinimas)






			Pirkimo dokumentų
			2 priedo priedelis

ATITIKTIES LENTELĖ

	MOBILI SURENKAMA KONSTRUKCIJA (su surinkimu)

	PAGRINDINIAI PARAMETRAI
	Pildo Pardavėjas

	Bendras konstrukcijos aukštis 25 m (+- 1 m)
	Nurodomas aukštis (m)

	Viršutinės eksploatacinės aikštelės matmenys nemažesni, kaip 3,0 x 3,0 m
	Nurodomi matmenys (m)

	Viršutinės eksploatacinės aikštelės maksimalus apkrovos leidžiamas svoris ne mažesnis kaip 1 000 kg.
	Nurodomas apkrovos svoris (kg)

	Apatinės laikančios konstrukcijos platformos plotis ir ilgis ne didesnis kaip 14 m
	Nurodomas platformos plotis ir ilgis (m)

	MOBILUMAS

	[bookmark: _Hlk244257939]Konstrukcija yra surenkama–išrenkama, kilnojama, pritaikyta transportuoti ir pakartotinai sumontuoti kitoje vietoje
	TAIP/NE

	Yra kranui reikalingos kilpos konstrukcijai sumontuoti, išmontuoti ir paruošti transportuoti.
	TAIP/NE

	LAIKANČIOJI KONSTRUKCIJOS PLATFORMA

	Mobiliems gelžbetoniniams blokams pastatyti būtina pasidaryti tvirtą pagrindą
	TAIP/NE

	Konstrukcija montuojama (pritvirtinama) ant mobilių gelžbetonio blokų.
	TAIP/NE

	Toks sprendimas leidžia pastatyti konstrukciją be stacionarių pamatų liejimo, užtikrina greitą išmontavimą nepažeidžiant grunto paviršiaus.
	TAIP/NE

	APTARNAVIMAS IR SAUGUMAS

	Atsparumas: projektavimas bus atliktas įvertinant Lietuvos Respublikoje vyraujančio vėjo apkrovas, užtikrinant konstrukcijos bei radaro stabilumą net esant sudėtingoms oro sąlygoms.
	TAIP/NE

	Patekimas: bus integruotos kopėčios su apsauginiu lanku saugiai pakilti ir nusileisti bei apsauginiam diržui prisitvirtinti, bus įrengta ne mažiau kaip 3 poilsio ir įrangos aikštelės.
	TAIP/NE
Nurodomas poilsio aikštelių kiekis (vnt)

	Viršutinė eksploatacinė aikštelė: aikštelė turės visu perimetru apsauginę tvorelę 1,2 m aukščio, saugiam darbui (aptarnavimui) su sumontuotomis įrangomis.
	TAIP/NE

	LAIKANČIOSIOS METALINĖS KONSTRUKCIJOS TIPAS

	Trikampė ar kvadratinė santvara
	Nurodoma kokio tipo santvara

	TECHNINIAI DUOMENYS IR MEDŽIAGOS

	Metalinės konstrukcijos medžiaga: plieno markė ne mažesnė kaip S355
	Nurodoma konstrukcijos medžiagos plieno markė

	Metalo konstrukcijos surinkimui bus naudojami karšto cinkavimo varžtai ne mažesnės kaip 8.8 klasės.
	TAIP/NE
Nurodoma varžtų klasė

	Metalo konstrukcijos bus gaminamos pagal LST EN 1090 standartą
	TAIP/NE

	Visa metalo padengimo konstrukcija bus padengta karštu cinkavimu ne mažiau kaip 75 mikronai pagal ISO 1461 reikalavimus.
	TAIP/NE
Nurodomi mikronai

	Konstrukcijos apatinės laikančiosios platformos betono stipris bus ne mažesnis kaip C20/25 klasės pagal LST EN 206 standartą
	TAIP/NE
Nurodomas laikančiosios platformos betono stipris 

	KONSTRUKCIJOS PROJEKTAVIMAS

	Konstrukcija bus suprojektuota taip, kad atlaikys Lietuvos Respublikoje vyraujančius ir maksimalius galimus vėjo greičius (įvertinant regioninius vėjo jėgos rajonus ir aerodinamines apkrovas)
	TAIP/NE

	Pačios konstrukcijos svoris (grynasis svoris)
	Nurodomas grynasis svoris

	Papildomų kabelių svoris
	Nurodomas kabelių svoris

	Klimatinės apkrovos (sniego ir apledėjimo našta, būdinga Lietuvos klimatui)
	Nurodoma klimatinė apkrova

	Bus pateiktas patvirtintas projektas su visais konstrukcijos paskaičiavimais, statistikomis ir brėžiniais.
	TAIP/NE

	PAPILDOMI REIKALAVIMAI

	Konstrukcija turės sumontavimo–išmontavimo instrukciją
	TAIP/NE

	Konstrukcijoje bus įrengti išilgai visos konstrukcijos elektros kabeliams, signaliniams ir optiniams kabeliams pakloti loviai ar kopėtėlės
	TAIP/NE

	Bus suprojektuota, pagaminta, pristatyta į pirkėjo nurodytą vietą ir surinkta konstrukciją pirkėjo nurodytoje vietoje
	TAIP/NE

	Visa konstrukcija bus įžeminta
	TAIP/NE

	Konstrukcija sumontuojama užsakovo nurodytoje vietoje
	TAIP/NE

	GARANTINIS REIKALAVIMAS

	Konstrukcijai bus suteikta netrumpesnę kaip 5 metų garantiją
	TAIP/NE

	Garantinio laikotarpio metu atsiradę trūkumai/defektai ne dėl eksploatuotojo kaltės bus šalinami pardavėjo sąskaita ir pajėgomis
	TAIP/NE






