Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

[bookmark: _Hlk95118508]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIAI : SIMULIACINIŲ BAZINIŲ ĮRENGINIŲ SU KĖDĖMIS  IR KOMPLEKTACIJA DARBUI 

             1.Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ar brošiūras* su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams), tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo (kaip gamintojo atstovo) ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
*  netaikoma garantijai. 
              2. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu  dėl teisės tiekti šią siūlomą įrangą ir atlikti jos garantinį techninį aptarnavimą, su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 

	Eil.
Nr.
	Parametrai
	Reikalavimai parametrams


	Tiekėjo siūlomi parametrai

Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.
Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas  techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _________ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____(nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę

	1
	2
	3
	4

	1. 1.
	Simuliacinis bazinis įrenginys  - 30 vnt.
	

	1.1.1
	Darbastalio aukštis 
	Ne mažiau kaip 850 mm ir ne daugiau kaip  920 mm
	


	1.1.2
	Darbastalio plotis 
	ne daugiau kaip 1300 mm
	

	1.1.3
	Darbastalio gylis 
	ne daugiau kaip 600 mm
	﻿

	1.1.4
	Elementų integracija
	Būtina gydytojo elementą, asistento elementą ir operacinę lempą integruoti į vieną bendrą korpusą 

Paciento atlošas integruotas kairėje korpuso pusėje
	

	1.1.5
	Darbastalio korpuso medžiaga
	Būtinas metalinis arba lygiavertės medžiagos korpusas

	

	1.1.6
	Stalviršis
	Storis ne mažiau kaip 20 mm ir ne daugiau kaip  25 mm
	

	1.1.7
	Elektros kištukiniai lizdai
	ne mažiau kaip  5 vnt. 
	

	1.1.8
	USB-C jungtys
	 ne mažiau kaip 2 vnt. 
	

	1.1.9
	Pedalo pakabinimo vieta
	Būtina 
	

	1.1.10
	Stalčiai 
	Vienoda medžiaga, kaip korpuso:

Plotis ne mažiau kaip  400 mm, gylis ne mažiau 350 mm

Ne mažiau kaip  4 vnt. stalčių dešinėje  korpuso pusėje: 
· Stalčius skirtas rašymui
· Stalčius skirtas kompiuterio klaviatūrai
· Stalčius instrumentams su instrumentų rūšiavimo skirtuku;
· Stalčius medžiagoms su ne mažiau 4 atskirais skyriais;

Visi stalčiai užrakinami
	

	1.1.11
	Vieta kompiuteriui
	Plotis ne mažiau kaip 400 mm

Dešinėje korpuso pusėje po stalčiais

Atlenkiamos durelės
	

	1.1.12
	Stovas lempos, gydytojo ir asistento elemento montavimui
	Tvirtinamas prie stalviršio
	

	1.1.13
	Komplektavimas
	Pasukama monitoriaus tvirtinimo alkūnė kabinama ant lempos stovo
	

	1.1.14
	Pritaikomumas


	Galimybė dirbti ir kairiarankio ir dešiniarankio režimu

	

	1.1.15
	Paciento kėdės susideda iš:


	Kėdė sudaryta iš galvos ir nugaros atlošo 
	

	1.1.16
	Paciento muliažo tvirtinimas 
	Muliažas tvirtinamas ant nugaros atlošo
	

	1.1.17
	Galvos atlošo reguliavimas 


	Ne mažiau 2 šarnyrų
	

	1.1.18
	Nugaros atlošo maksimalus nusileidimo aukštis (pagal fantomo dantų liniją )
	Ne daugiau kaip 710 mm 
	

	1.1.19
	Nugaros atlošo maksimalus pakilimo aukštis (pagal fantomo dantų liniją) 
	Ne mažiau kaip 950 mm
	

	1.1.20
	Nugaros atlošo horizontalus pasukimo kampas 
	Ne mažiau kaip 20°
	

	1.1.21
	Nugaros atlošo maksimalus vertikalus pasvirimo kampas 
	Ne mažiau kaip 80°
	

	1.1.22
	Programuojamos nugaros atlošo pozicijos
	Ne mažiau kaip 3 skirtingos darbo pozicijos 

Turi būti šios papildomos pozicijos:
Skalavimo pozicija
Paskutinė pozicija
	

	1.1.23
	Automatinė judėjimo sustabdymo apsauga
	Būtina
	

	1.1.24
	Pritaikomas šlapio tipo siurbimui
	Būtina
	

	1.1.25
	Vandens tiekimo sistema
	Jungiama tiesiogiai prie vandens įvado, be vandens butelio

	

	1.1.26.
	Garantija
	Įrangai, nurodytai 1.1. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 60 mėnesių garantija
	

	1.2.
	Programinė įranga
	

	1.2.1
	Komplektuojama
	Turi būti komplektuojama kartu su simuliaciniu įrenginiu.


	

	1.2.1.1
	Diagnostikos ir serviso funkcijos

	Programinės įrangos pagalba turi būti galima prisijungti prie įrenginio diagnostikos ir techninės priežiūros (serviso) tikslais.

	

	1.2.2
	Programinės įrangos licencija
	Ne trumpesnio kaip 10 metų termino 
	 

	1.2.3
	Programinės įrangos funkcijos
	Ne mažiau kaip:
Naudojimo informacijos atvaizdavimas;
Gediminų atvaizdavimas;
Klaidų atvaizdavimas;
Higienos funkcijų panaudojimo atvaizdavimas
	


	1.3.
	Monitorius:
	

	1.3.1
	Tvirtinimo tipas
	Monitorius tvirtinamas prie stovo VESA arba lygiaverte jungtimi

	


	1.3.2
	Monitoriaus vaizdo raiška
	Ne nemažesnė kaip 1920 x 1080 taškų
	

	1.3.3
	Monitoriaus ekrano  įstrižainė 
	ne mažesnė kaip 21 colių
	

	1.3.4
	Garantija
	Įrangai, nurodytai 1.3. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija
	

	1.4. 
	Paciento muliažas:
	

	1.4.1
	Paciento muliažo komplektacija
	Paciento muliažas sudarytas ne mažiau kaip iš:
· žandikaulio simuliatoriaus, 
· veido kaukės, 
· galvos muliažo, 
· krūtinės muliažo, 
· žandikaulio rinkinio su ne mažiau kaip 32 vnt. dantų gręžimo darbams, 
· žandikaulio endodontiniams dantims su ne mažiau kaip 4 vnt. endodontinių dantų.
	

	1.4.2
	Muliažo galvos pakėlimo kampas
	ne mažiau kaip 20° 
	

	1.4.3
	Muliažo galvos nuleidimo kampas
	ne mažiau kaip 40°
	

	1.4.4
	Muliažo galvos pasukimo kampas
	ne mažiau kaip 20°
	

	1.4.5
	Muliažo žandikaulio Balkwill‘o kampas
	20° (±2°)
	

	1.4.6
	Muliažo žandikaulio Bonwil‘o trikampio kraštinės ilgis
	ne mažiau kaip 110 mm
	

	1.4.7
	Magnetinė žandikaulio arkos fiksacija į žandikaulio korpusą
	Būtina
	

	1.4.8
	Žandikaulio išsižiojimo plotis
	ne mažesnis kaip 50 mm
	

	1.4.9
	Savaime užsifiksuojantys arba prisukami dantys gręžimo darbams
	plastikiniai arba lygiavertės medžiagos
	

	1.4.10
	Endodontinių dantų žandikauliai
	Suderinami su endodontiniais dantų modeliais ir fantomine galva;

Žandikaulis susidaro iš kietų audinių, minkštų audinių ir vietų dantims įstatyti;
	

	1.4.11
	Endodontiniai dantų modeliai
	Atkurta natūrali dantų anatomija;

Pagaminti iš permatomos medžiagos;

Atkurta anatomiškai teisingos formos kanalo pulpa;

Medžiagos kietumas atitinka dentino kietumą;

Anatomiškai teisingas atskirų kanalų skaičius.
	

	1.4.12
	Garantija
	Įrangai, nurodytai 1.4. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija
	

	1.5.
	Gydytojo elementas:
	

	1.5.1
	Instrumentų komplektacija:
	Ne mažiau kaip 3 funkcijų švirkštas;

Orinė jungtis turbininiam antgaliui;

Mikrovariklio jungtis;

Skalerio jungtis.
	

	1.5.2
	Instrumentų laikymo padėtis iš viršaus
	Būtina
	

	1.5.3
	Instrumentų padėklas
	Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos instrumentų padėklas, ne mažiau kaip 2 vnt.
	

	1.5.4
	Gydytojo elemento pozicijos reguliavimas
	Padėtis fiksuojama automatiškai pneumatinio ar lygiaverčio stabdžio pagalba be papildomų mygtukų paspaudimo
	

	1.5.5
	Instrumentų žarnelių ilgis
	ne mažiau kaip 90 cm 
	

	1.5.6
	Savaime užsifiksuojančios  pozicijos instrumentų alkūnėse
	Būtina
	

	1.5.7
	Integruotame ekrane turi būti rodomos instrumentų greičių ir galingumų reikšmės
	Būtina
	

	1.5.8
	Instrumentų antiretrakcijos sistema
	Būtina
	

	1.5.9
	Elemento mygtukų funkcijos:
	Operacinės lempos įjungimo/išjungimo mygtukas;
Laikmačio mygtukas;
Instrumentų sukimosi krypties pakeitimo mygtukas;
Kėdės pozicijos keitimo mygtukai, ne mažiau 4 vnt.;
Automatinės kėdės pozicijos, ne mažiau 3 vnt.;
Endodontinio mikrovariklio funkcijos mygtukas;
Paskutinės kėdės pozicijos mygtukas;
Skalavimo pozicijos mygtukas.
	

	1.5.10
	Nustatymai skirtingiems gydytojams
	ne mažiau kaip 5 gydytojų
	

	1.5.11
	Gedimo kodų atvaizdavimas integruotame ekrane
	Būtina 
	

	1.5.12
	Lygiais programuojama instrumentų greičių/galingumo vertė, aušinimo tipas, sukimosi kryptis
	ne mažiau kaip 2 lygiais
	


	1.5.13
	Garantija
	Įrangai, nurodytai 1.5. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 60 mėnesių garantija
	

	1.6.
	Asistento elementas:

	1.6.1
	Instrumentų komplektacija
	Stambių dalelių siurbtukas
Seilių siurbtukas
	

	1.6.2
	Instrumentų vietos
	 ne mažiau kaip 3 vnt.
	

	1.6.3
	Elemento mygtukų funkcijos: 
	Operacinės lempos įjungimo/išjungimo mygtukas;
Laikmačio mygtukas;
Kėdės pozicijos keitimo mygtukai, ne mažiau 4 vnt.;
Automatinės kėdės pozicijos, ne mažiau 3 vnt.;
Paskutinės kėdės pozicijos mygtukas;
Skalavimo pozicijos mygtukas;

Siurbimo sistemos praplovimo mygtukas.
	

	1.6.4
	Garantija
	Įrangai, nurodytai 1.6. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 60 mėnesių garantija
	

	1.7.
	Multifunkcinis pedalas:

	1.7.1
	Pedalo funkcijos pakėlus instrumentą
	Visų gydytojo stalelyje integruotų instrumentų greičių arba galingumų reguliavimas;

Aušinimo tipo nustatymas;

Mikrovariklio sukimosi krypties pakeitimas;

Oro prapūtimas;

Instrumento šviesos įjungimas.
	


	1.7.2
	Pedalo funkcijos su padėtu instrumentu
	Kėdės pozicijos reguliavimas;

Skalavimo pozicijos iškvietimas;

Paskutinės pozicijos iškvietimas.

	

	1.7.3
	Galimybė reguliuoti kėdės poziciją esant aktyvuotam instrumentui su apsauga nuo netyčinio įjungimo
	Būtina
	

	1.7.4
	Avarinis kėdės judėjimo sustabdymo jungiklis
	Būtina
	

	1.7.5
	Greičio reguliavimas 
	Šoniniu judesiu arba lygiavertis
	

	1.7.6
	Greičio/galingumo reguliavimas nepertraukiant darbo
	Būtina
	

	1.7.7
	Garantija
	Įrangai, nurodytai 1.7. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 60 mėnesių garantija
	

	1.8.
	Operacinis šviestuvas:
	
	

	1.8.1
	Apšvietimas
	LED arba lygiavertis
	 

	1.8.2
	Šviesos intensyvumas
	ne mažiau kaip 35 000 lx
	

	1.8.3
	Šviesos temperatūra 
	5000 K (±500K)
	

	1.8.4
	Šviesos lauko plotas 
	ne mažesnis kaip 140 cm2
	

	1.8.5
	Spalvų perteikimo indeksas 
	ne mažesnis kaip 85 %
	

	1.8.6
	Funkcija
	Pritemdymo

	

	1.8.7
	Garantija
	Įrangai, nurodytai 1.8. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 60 mėnesių garantija
	

	1.9.
	Orinė jungtis:
	

	1.9.1
	Komplektacija
	Jungtyje integruotas LED arba lygiavertis šaltinis

	

	1.9.2
	Garantija
	Įrangai, nurodytai 1.9. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija
	

	1.10.
	Elektrinis mikrovariklis:
﻿


	1.10.1
	Maksimalus apsisukimų skaičius per minutę
	ne mažiau kaip 40 000 aps./min
	

	1.10.2
	Minimalus apsisukimų per minutę skaičius
	ne daugiau kaip 100 aps./min.
	

	1.10.3
	Sukimo momentas
	ne mažesnis kaip 3 Ncm
	

	1.10.4
	Bešepetėlinis mikrovariklis
	Būtina
	

	1.10.5
	Apsauga nuo užteršto vandens atbulinio įsiurbimo 
	Būtina
	

	1.10.6
	Svoris
	ne daugiau kaip 70 g
	

	1.10.7
	Šaltinis
	Integruotas LED arba lygiavertis šaltinis

	

	1.10.8
	Garantija
	Įrangai, nurodytai 1.10. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija
	

	1.11.
	Skaleris:
	

	1.11.1
	Veikimo būdas
	Ultragarsinė arba lygiavertė technologija

	

	1.11.2
	Dažnis ribose, 
	Ne siauresnėse ribose kaip nuo 24 kHz  iki 32 kHz 
	

	1.11.3
	Komplektacija
	Sterilizavimo dėžutė, 

Ne mažiau kaip 3 antgaliukai.
	




	1.11.4
	Garantija
	Įrangai, nurodytai 1.11. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija
	

	1.12.
	Turbininis antgalis:
	

	1.12.1
	Galia, ne mažiau kaip:
	22 W
	

	1.12.2
	Aušinimas
	Su vandens-oro aušinimu iš ne mažiau 4 atskirų skylučių oras-vanduo
	

	1.12.3
	Pašvietimas
	LED arba lygiaverčio tipo greitojoje jungtyje
	

	1.12.4
	Galvutės matmenys
	Diametras ne daugiau 13mm , o aukštis ne didesnis nei 15mm
	

	1.12.5
	Guoliai
	Keraminiai arba lygiaverčiai guoliai
	

	1.12.6
	Maksimalūs sūkiai
	Ne mažiau 350 000 aps/min
	

	1.12.7
	Jungimas
	Per greitą jungtį
	

	1.12.8
	Sterilizuojamas
	Būtina
	

	1.12.9
	Garantija
	Įrangai, nurodytai 1.12. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija
	

	1.13.
	Kampinis antgalis:
	

	1.13.1
	Aušinimas
	Su vidiniu aušinimu ir vandens-oro mišinio  padavimu
	

	1.13.2
	Antgalio galvutės diametras
	Ne didesnis nei 10 mm, aukštis ne didesnis nei 14 mm
	

	1.13.3
	Perdavimo santykis
	1:1
	

	1.13.4
	Grąžto fiksacija
	Mygtuku
	

	1.13.5
	Pašvietimas
	Integruotas šviesolaidis
	

	1.13.6
	Sterilizuojamas
	Būtina
	

	1.13.7
	Garantija
	Įrangai, nurodytai 1.13. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija
	

	1.14.
	Tiesus antgalis:
	
	

	1.14.1
	Perdavimo santykis 
	1:1
	

	1.14.2
	Komplektuojama
	Vidinis vandens ir oro aušinimas
	

	1.14.3
	Pašvietimas	
	Integruotas šviesolaidis
	

	1.14.4
	Garantija
	Įrangai, nurodytai 1.14. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija
	

	1.15.
	Pūtiklis:

	1.15.1
	Nuimamas, sterilizuojamas korpusas
	Būtina
	

	1.15.2
	Funkcijos, ne mažiau kaip:
	Oro pūtimo funkcija;
Vandens purškimo funkcija;
Oro-vandens debesies purškimo funkcija.
	

	1.15.3
	Nuimama, sterilizuojama kaniulė 
	Būtina
	

	1.15.4
	Garantija
	Įrangai, nurodytai 1.15. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėnesių garantija
	

	1.16.
	Odontologo kėdutė:
	

	1.16.1
	Sėdimosios dalies reguliavimo funkcijos
	Aukščio reguliavimas;
Pasvirimo kampo reguliavimas.
	

	1.16.2
	Nugaros atlošas
	Būtina
	

	1.16.3
	Maksimalus kėdutės sėdimosios dalies aukštis nuo grindų
	ne mažiau kaip 660 mm
	

	1.16.4
	Garantija
	Įrangai, nurodytai 1.16. punkte, turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 60 mėnesių garantija
	


Pastabos:
Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. 

Žalieji reikalavimai:
Taikomi žemiau nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) reikalavimai:

	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama)

	
	Techninės specifikacijos 1.1.26 p., 1.5.13 p., 1.7.7 p., 1.8.7p., 1.16.4 p. nustatytas reikalavimas, kad įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 60 mėnesių garantija, laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunktį, nes ilgesnis garantinis laikotarpis prisideda prie gaminio ilgaamžiškumo, pakartotinio naudojimo.


	Papildomi dokumentai šiam kriterijui pagrįsti nereikalaujami. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad siūlomai įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 60 mėnesių garantija. Garantinis laikotarpis laikomas tiekėjo sutartiniu įsipareigojimu.
Atitinka / Neatitinka
(Tiekėjas turi tinkamą pažymėti)

	2
	Techninės specifikacijos 1.3.4 p. 1.4.12 p. 1.9.2 p., 1.10.8 p., 1.11.4p., 1.12.9 p., 1.13.7 p., 1.14.4p., 1.15.4p.,  nustatytas reikalavimas, kad įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.4 papunktį, nes ilgesnis garantinis laikotarpis prisideda prie gaminio ilgaamžiškumo, pakartotinio naudojimo.
	Papildomi dokumentai šiam kriterijui pagrįsti nereikalaujami. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad siūlomai įrangai suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. Garantinis laikotarpis laikomas tiekėjo sutartiniu įsipareigojimu.
Atitinka / Neatitinka
(Tiekėjas turi tinkamą pažymėti)

	3
	Techninės specifikacijos 1.10.7 p. nustatytas reikalavimas, kad elektrinis mikrovariklis būtų su integruotu LED arba lygiaverčiu šviesos šaltiniu, laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, Tvarkos aprašo 4.4.4.1 papunktį, nes LED technologija pasižymi mažesnėmis elektros energijos sąnaudomis ir ilgesniu eksploatavimo laikotarpiu, todėl prisideda prie energijos išteklių taupymo ir poveikio aplinkai mažinimo

	Papildomi dokumentai nereikalaujami. Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal tiekėjo pasiūlyme pateiktus techninės specifikacijos atitiktį pagrindžiančius dokumentus.
Atitinka / Neatitinka
(Tiekėjas turi tinkamą pažymėti)

	4
	Techninės specifikacijos 1.12.3 p. nustatytas reikalavimas, kad turbininis antgalis būtų su LED arba lygiaverčio tipo pašvietimu greitojoje jungtyje, laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo,  Tvarkos aprašo 4.4.4.1 papunktį. Nes LED technologija pasižymi mažesnėmis elektros energijos sąnaudomis ir ilgesniu eksploatavimo laikotarpiu, todėl prisideda prie energijos išteklių taupymo ir poveikio aplinkai mažinimo


	Papildomi dokumentai nereikalaujami. Atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal tiekėjo pasiūlyme pateiktus techninės specifikacijos atitiktį pagrindžiančius dokumentus.
Atitinka / Neatitinka
(Tiekėjas turi tinkamą pažymėti
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1     Konkurso sąlygų priedas Nr. 1     TECHNINĖ SPECIFIKACIJA     1 PIRKIMO OBJEKTO DALI AI  : SIMULIACINIŲ  BAZINIŲ ĮRENGINIŲ SU KĖDĖMIS   IR KOMPLEKTACIJA DARBUI                     1.Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams  reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti  gamintojo parengtus katalogus *   ar brošiūras *   su vertimu į lietuvių kalbą   (kiek tai susiję su atitiktimi  techninės specifikacijos reikalavimams) , tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai  atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams,  galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo (kaip gamintojo  atstovo) ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau  –   pagrindžiantys dokumentai). Šiuose  dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai  pažymėti  –   spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų  dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, ku rį  techninių reikalavimų punktą jos atitinka.   *     netaikoma garantijai.                   2 .   Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo  įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu  dėl teisės tiekti šią  siūlomą įrangą ir atlikti jos garantinį techninį aptarna vimą,  su pasiūlymu turi pateikti tai  patvirtinančius dokumentus.      

Eil.   Nr.  Parametrai  Reikalavimai parametrams      Tiekėjo siūlomi  parametrai     Pildo tiekėjas kiekvieną  reikalavimą su  atitinkama siūloma  reikšme.   Prie kiekvieno  reikalavimo pateikiamas   techninę charakteristiką  pagrindžiantis  dokumentas  _________   (nurodyti pateikiamą  dokumentą), kurio  _____ (nurodyti)  puslapyje pateikta  atžyma apie parametro  reikšmę  

1  2  3  4  

1. 1.  Simuliacinis bazinis įrenginys   -   30 vnt.   

1.1.1  Darbastalio aukštis   Ne mažiau kaip 850 mm ir ne  daugiau kaip  920 mm     

1.1.2  Darbastalio plotis   ne daugiau kaip 1300 mm   

