


STALO, REGULIUOJAMO AUKŠČIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Mato vnt.

	1.
	Stalas, reguliuojamo aukščio
	vnt.

	
	BVPŽ kodas 39100000-3
	

	
	Bendrieji reikalavimai: 
Ergonominio pakeliamo rašomojo stalo korpusas turi būti pagamintas iš metalinės plieno konstrukcijos arba lygiavertės medžiagos. Stalo aukštis turi būti reguliuojamas elektra.
	

	
	Techninės savybės: 

1. Rėmo spalva – pilka;
2. Stalviršis turi būti gaminamas iš 22 mm ± 3 mm laminuotos medžio drožlių plokštės (LMDP)  arba lygiavertės medžiagos;
3. Stalviršis turi tūrėti ne mažiau kaip vieną kompiuterinę laidų angą; 
4. Stalviršio spalva – ąžuolas; 
5. Stalviršio briaunos turi būti laminuotos ne plonesnė kaip 2 mm storio PVC arba lygiavertės medžiagos;
6. Stalo plotis ne mažesnis kaip 700 mm. Stalo ilgis ne mažesnis kaip 1500 mm;
7. Maksimalus aukštis ne žemiau kaip 1200 mm;
8. Minimalus aukštis ne aukščiau kaip 650 mm;
9.  Kėlimo greitis ne mažesnis kaip 35 mm/sek;
10.  Stalo apkrova turi būti ne mažesnė kaip 110 kg;
11.  Garantija ne mažesnė kaip 24 mėnesiai.
	

	
	Pageidaujamas prekės pavyzdys arba lygiavertis:

   [image: ]
	




image1.png




