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TELEKOMUNIKACIJŲ INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo apimtis
1.1. Telekomunikacijų infrastruktūros priežiūros paslaugos (toliau – paslaugos), šviesolaidinio kabelio, šviesolaidinio tinklo komponentų (movų, optinių komutavimo dėžučių (ŠKD), optinių komutavimo panelių (ODF) gedimų šalinimo paslaugos, įskaitant reikiamas medžiagas šiems veiksmams ir paslaugoms atlikti, pagal Perkančiosios organizacijos pateiktus užsakymus.
1.2. Perkančiosios organizacijos atstovai pateikia visą reikalingą informaciją, infrastruktūros pažeidimo vietos adresą, kontaktinius asmenis, bei visas esamas konkrečioje vietoje tinklo komponentų dalis.   
1.3. Orientacinis planuojamos šviesolaidinio kabelio (toliau – ŠK)  bendras ilgis – 12 kilometrų. 
1.4. Paslaugos turi būti atliekamos 10 Lietuvos Respublikos apskrityse: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Alytaus, Utenos, Marijampolės, Telšių, ir Tauragės. 

2.     Bendrieji reikalavimai
2.1. Paslaugos bus užsakinėjamos pagal poreikį, įvykus gedimui tinkle. Perkančiosios organizacijos 95 procentai šviesolaidinio tinklo trasų  įdiegtos į  Telia Lietuva, AB (toliau – Telia)  priklausančias ryšių kabelių kolektorių sistemas (toliau – RKKS). 
2.2. Vykdant paslaugą RKKS Tiekėjas pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą užsakymą su Telia suderina reikiamus leidimus, išsiima avarinių darbų leidimus, sudaro reikiamus priedus/priedėlius ir kitus vykdymo dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2019 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1V-768, šaltinis: https://www.telia.lt/verslui/reguliuojamos-paslaugos/isankstiniaipasiulymai/infrastrukturos-prieiga. Jei tiekėjas užbaigęs darbus RKKS neparuošia ir nepateikia Perkančiajai organizacijai su Telia suderinto paslaugų baigimo akto, Perkančioji organizacija turi teisę nepriimti paslaugų ir neteikti naujų užsakymų.
2.3. Visas šviesolaidinių kabelinių linijų įrengimui reikalingas medžiagas pateikia Tiekėjas. Reikalavimai medžiagoms pateikiami šioje techninėje specifikacijoje. Jei šioje techninėje specifikacijoje numatytoms medžiagoms yra keliamas reikalavimas atitikti ir (ar) palaikyti standartus, Tiekėjas turi teisę pasiūlyti medžiagas, atitinkančias ir (ar) palaikančias standartus, kurie yra lygiaverčiai techninėje specifikacijoje nurodytiesiems standartams. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga.
2.4. Tiekėjas gavęs užsakymą su Perkančiąja organizacija turi parinkti ŠK gedimo vietoje atstatymo įrengimo būdą, gauti visus reikalingus leidimus (avariniai), įrengti ir priduoti  ŠK infrastruktūrą pagal šioje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 
2.5. Vykdant ŠK paslaugas būtina vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais, kitais teisės aktais, standartais bei šiais techniniais reikalavimais. Visos ŠK įrengimo paslaugos ir procedūros yra vykdomos laikantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo aktualios redakcijos nuostatų ta apimtimi, kiek tai galima pritaikyti teikiant šioje techninėje specifikacijoje numatytus paslaugas.
2.6. Tiekėjas privalo laikytis montuojamų medžiagų gamintojų nurodymų (pvz., neviršyti maksimalių leistinų kabelio sulenkimo spindulio, įtempimo ir kitų gamintojo ribojamų parametrų ir kt.).
2.7. Tiekėjo suteiktos šviesolaidinių skaidulų suvirdinimo paslaugos turi užtikrinti, kad vieno sujungimo (suvirinimo) slopinimas, matuojant optiniu reflektometru (OTDR), būtų ne didesnis kaip 0,1 dB esant 1310 nm ir 1550 nm bangų ilgiams.
2.8. Paslaugos ir su Paslaugomis susijusios prekės neturi kelti grėsmės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d.

3. Dokumentacija ir brėžiniai
3.1. Techniniuose  dokumentuose turi būti naudojama metrinė matų sistema.
3.2. Tiekėjas per 5 darbo dienas po paslaugų atlikimo turi parengti  ir su Perkančiąja organizacija suderinti suteiktų paslaugų techninę dokumentaciją.
3.3. Galutinė techninė dokumentacija turi būti parengta Tiekėjo pagal žemiau pateikiamą 1 lentelę. 

	Pavadinimas
	Skaitmeninė

	
	

	Geodezinė nuotrauka (jei atliekamas šviesolaidinio kabelio klojimas į gruntą)
	1 vnt.

	Suteiktų paslaugų suderinimo aktai
	1 vnt.

	ŠK pažeidimo vieta, pažeistų komponentų nuotrauka. 
Suteiktų įrengimo paslaugų nuotraukos skaitmeniniu formatu (ne mažiau kaip 6 vnt.):  kabeliavimo: skaidulų išvirinimo spalvinimas, jungiamųjų dėžučių (TT, ŠKD, ODF, intarpų) įvadų sujungimai.
	1 kompl.

	Gedimo šalinimo metu atsiradus papildomiems ŠK komponentams turi būti atliekama ir parengiama dokumentacija su telekomunikacinio šulinio Nr., movų, intarpų išvirinimais.
	1 vnt.


1 lentelė

3.4. Gedimo šalinimo metu atsiradus poreikiui papildomų komponentų diegimui RKKS trasoje, Tiekėjas užbaigia darbus Perkančiosios organizacijos nurodytoje konkrečioje RKKS ir perduoda juos Perkančiosios organizacijos atstovui, t. y. paruošia ir pateikia Perkančiajai organizacijai nustatytos formos paslaugų priėmimo-perdavimo aktą.
3.5. Tiekėjui teikiant paslaugas, susijusias su šviesolaidinio kabelio klojimu grunte, būtina vadovautis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu. Lietuvos Respublikos Seimas 2019-06-06 XIII-2166 11 skirsnis – Viešųjų ryšių tinklų   elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
2 lentelė
	Eilės Nr.
	Pavadinimas
	Matavimo  vienetas
	Preliminarus kiekis*

	ŠVIESOLAIDINIO TINKLO INFRASTRUKTŪROS REMONTO IR SUSIJUSIOS PASLAUGOS  

	1.
	Šviesolaidinio kabelio gedimo šalinimo paslaugos (avarijos likvidavimas, reikiamos dokumentacijos sutvarkymas), kai pažeidimas pastato viduje
	vnt.
	20

	2.
	Šviesolaidinio kabelio gedimo šalinimo paslaugos (avarijos likvidavimas, reikiamos dokumentacijos sutvarkymas), kai pažeidimas RKKS
	vnt.
	20

	3.
	Šviesolaidinio kabelio gedimo šalinimo paslaugos (avarijos likvidavimas, reikiamos dokumentacijos sutvarkymas), kai pažeidimas grunte
	vnt.
	10

	4. 
	Vykimo į užsakyme nurodytą gedimo vietą įkainis (fiksuotas įkainis 1 iškvietimui, apimantis atvykimą į bet kurį tašką šios Techninės specifikacijos 1.4 p. nurodytose apskrityse).
	vnt. (iškvietimas)
	50

	5. 
	Kabeliavimo paslaugos lauko sąlygomis 
	metras
	7000

	6.
	Kabeliavimo paslaugos pastato viduje 
	metras
	5000

	7.
	ŠK virinimo paslaugos, movoje 1 sk.
	vnt.
	1000

	8.
	ŠK virinimo paslaugos, ODF ar ŠKD pastate 1 sk.
	vnt.
	2000

	PAGRINDINĖS MEDŽIAGOS

	9.
	2 skaidulų ŠK, klojamas pastato viduje
	metras
	1500

	10.
	12 skaidulų ŠK, klojamas į gruntą arba RKKS 
	metras
	3000

	11.
	24 skaidulų ŠK, klojamas į gruntą arba RKKS
	metras
	3000

	12.
	48 skaidulų ŠK, klojamas į gruntą arba RKKS
	metras
	1500

	13.
	96 skaidulų ŠK, klojamas į gruntą arba RKKS
	metras
	1500

	14.
	144 skaidulų ŠK, klojamas į gruntą arba RKKS
	metras
	1500

	15.
	Šviesolaidinė paskirstymo / sujungimo dėžutė (OKD)
	vnt.
	10

	16.
	Šviesolaidinių skaidulų komutavimo panelė (ODF-12)
	vnt.
	10

	17.
	Šviesolaidinių skaidulų komutavimo panelė (ODF-24)
	vnt.
	10

	18.
	Šviesolaidinių skaidulų komutavimo panelė (ODF-48)
	vnt.
	10

	19.
	Šviesolaidinių skaidulų komutavimo panelė (ODF-96)
	vnt.
	9

	20.
	Šviesolaidinio kabelio mova M-1 (talpa ne mažiau kaip 48 skaidulos)
	vnt.
	40

	21.
	Šviesolaidinio kabelio mova M-2 (talpa ne mažiau kaip 144 skaidulos)
	vnt.
	10

	22.
	Šviesolaidinio kabelio mova M-3 (talpa ne mažiau kaip 576 skaidulos)
	vnt.
	10

	23.
	Sieninė ŠK paskirstymo dėžutė (ne mažiau kaip 12 skaidulų)
	vnt.
	45

	24.
	Sieninė ŠK paskirstymo dėžutė (ne mažiau kaip 48 skaidulų)
	vnt.
	45

	25.
	Sieninė ŠK paskirstymo dėžutė (ne mažiau kaip 96 skaidulų)
	vnt.
	6


* 2 lentelėje nurodyti kiekiai yra preliminarūs, numatyti pasiūlymų vertinimui. Perkančioji organizacija paslaugas ir su paslaugomis susijusias prekes įsigys pagal faktinį poreikį ir suderintą paslaugų užsakymą bei terminus. Nurodyti preliminarūs kiekiai gali keistis (didėti arba mažėti) priklausomai nuo perkančiosios organizacijos poreikio. 
3.6. [bookmark: _Ref381605115]Tiekėjas optinių kabelinių linijų infrastruktūros remonto paslaugoms teikti turi naudoti medžiagas, atitinkančias visus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Apmokėjimas už šias medžiagas bus vykdomas pagal faktiškai panaudotas medžiagas, todėl galimas medžiagų kiekių svyravimas.

4. Reagavimo ir gedimų šalinimo reikalavimai
3 lentelė
	Reikalavimai
	Reikalavimo užtikrinimo kriterijus

	Reakcijos laikas sutrikimų ir/ar gedimų šalinimui 
	Paslaugos turi būti atliekamos 24x7. Ne vėliau kaip per 1 val. nuo pranešimo (telefonu ir el. paštu) gavimo momento darbo valandomis ir ne vėliau kaip per 2 val. nedarbo valandomis.

	Terminas*** sutrikimų ir/ar gedimų pašalinimui visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje
	Ne vėliau kaip per 8 val. nuo pranešimo (telefonu ir el. paštu) gavimo momento**.


**Atsižvelgdama į gedimo rimtumą, Perkančioji organizacija gali nurodyti ir ilgesnį gedimo šalinimo terminą, kuris negali viršyti 24 val. termino nuo pranešimo apie gedimą gavimo momento.
*** Sutrikimų ir/ar gedimų šalinamas turi būti užtikrintas visą parą (tiek dienos, tiek nakties metu), septynias dienas per savaitę, tiek darbo, tiek ne darbo valandomis.

5. Kokybės garantija
5.1. Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti ne mažiau nei 3 (trijų) metų atliktų paslaugų garantinį laikotarpį, išskyrus šios techninės specifikacijos medžiagų reikalavimuose (7 skyriuje) nurodytas pagrindines medžiagas ir įrangą, kurioms taikomi atskiri specifikacijoje nurodyti garantiniai terminai (kabeliams – ne mažiau kaip 2 metai, pasyviai įrangai (ODF panelėms, dėžutėms) – ne mažiau kaip 5 metai). Jo metu atsiradę atliktų paslaugų rezultato gedimai ar trūkumai, turi būti pašalinti numatytais gedimų šalinimo terminais. 
5.2. Konkreti reikalaujama garantinio laikotarpio trukmė medžiagoms ir įrangai nurodyta atitinkamų medžiagų reikalavimų aprašyme (šios techninės specifikacijos 7 dalyje). Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo atitinkamo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ar paslaugų, kurioms atlikti yra sunaudotos medžiagos, paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjas privalo savo lėšomis ir sąskaita pasiimti nekokybiškas medžiagas, pašalinti trūkumus ir jas pristatyti (instaliuoti) Perkančiajai organizacijai.
5.3. Naudojama kabelių montavimo įranga turi atitikti kabelių gamintojų reikalavimus. Naudojami matavimų prietaisai turi būti metrologiškai patikrinti metrologinės patikros organizacijų (patikra turi būti galiojanti).

6. Reikalavimai optinių kabelinių linijų įrengimui 

6.1. Visos paslaugos, susijusios su ryšių infrastruktūros įrengimu, žymėjimu, priežiūra, turi būti vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ryšių reguliuojamos tarnybos įsakymo 2011 m. spalio 14 d. Nr. 1V-978 patvirtintomis taisyklėmis (aktualia jų redakcija).
6.2. Movų sujungimo šuliniuose palikti po 20 (dvidešimt) metrų kiekvieno ŠK atsargas.
6.3. ŠK komutacinėse spintose turi būti montuojamas į kabelių paskirstymo įrangą (ODF paneles ar dėžutes).
6.4. Tiekėjas bus atsakingas už visus atstatymo darbus, kuriuos būtina atlikti užbaigus ŠK linijos gedimo šalinimo paslaugas.
6.5. Į visų šioje techninėje specifikacijoje nurodytų paslaugų įkainius turi būti įskaičiuotos šių paslaugų atlikimui reikalingos papildomos bei kitos smulkios medžiagos.
6.6. Tiekėjas turi nusimatyti papildomas medžiagas (instaliaciniai kanalai, ŠK tvirtinimo elementai ir kt.), kurių nėra nurodytų pagrindinių medžiagų reikalavimuose (techninės specifikacijos 7 skyriuje).

7. Reikalavimai pagrindinėms medžiagoms (4–20 lentelės pildymui) 
7.1. Pagrindinėms medžiagoms (Prekėms) keliami minimalūs techniniai reikalavimai pateikiami 4–20 lentelėse. Siūlomi parametrai turi būti lygiaverčiai ar geresni nei nurodyti reikalavimai. Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga.
7.2. Techniniuose  dokumentuose turi būti naudojama metrinė matų sistema.
7.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo užpildyti žemiau pateiktas 4–20 lenteles, įrašydamas jose konkrečias siūlomų Prekių charakteristikas (reikšmes), o kur jų įrašyti negalima – nurodyti/aprašyti reikalavimo atitikimą. Prekės privalo atitikti visus 4–20 lentelėse nurodytus privalomuosius reikalavimus. Šių reikalavimų neatitinkantys pasiūlymai bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.
7.4. Tiekėjui įrodant siūlomų Prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami Prekių gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į Prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių ir/arba anglų kalba. Perkančiajai organizacijai, kilus neaiškumams dėl minėtų dokumentų, pateiktų anglų kalba, atitikties nustatytiems reikalavimams, pasilieka teisę prašyti dokumentų vertimo į lietuvių kalbą.
7.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
7.6. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

4 lentelė. 2 skaidulų ŠK, klojamas pastato viduje
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama reikšmė
(ne blogiau kaip)
	[bookmark: _Hlk182951155]Siūloma charakteristika
(pildo Tiekėjas) [footnoteRef:1] [1:  Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras neišreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.
] 


	1.  
	Nurodyti siūlomų Prekių pavadinimą ir gamintoją
	Nurodyti

	2.
	Konstrukcija 
	Naudojimas patalpose, apvalkalas iš mažai dūmų išskiriančios, halogenų neturinčios medžiagos (LSZH – Low Smoke Zero Halogen) arba lygiavertės medžiagos. 
Kabelio išorinis diametras (storis) – ne daugiau kaip 3,1 mm.
Atsparus UV spinduliams, trumpalaikė tempimo jėga – ne mažesnė kaip 150N. 
Ilgalaikė tempimo jėga – ne mažesnė kaip 50N.
	

	3.  
	Dokumentacija 
	Kartu su pasiūlymu būtina pateikti kabelio specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo rekomendacijas, atsparumo tempimui, atsparumo drėgmei ir vandeniui, temperatūros ciklinio poveikio bandymų protokolus pagal atitinkamus IEC arba lygiaverčius standartus; 
Kartu su pasiūlymu būtina pateikti kabelio konstrukcijos, vamzdelių ir skaidulų spalvų bei jų eiliškumo schemas. 
	

	4.  
	Prekių kokybė 
	Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti be suvirinimų.
	

	5.  
	Kokybės garantija
	Turi būti suteikta ne trumpesnė nei 2 metų gamintojo garantija. 
	Deklaruoja tiekėjas

	6.  
	Sandėliavimo temperatūrų diapazonas 
	Nuo  -30°C iki +70°C
	

	7.  
	Atitikties standartai 
	Skaidulos tipas turi atitikti ITU-T G.657.A1 arba G.652 D arba lygiaverčių standartų rekomendaciją;
Kabelis pagamintas pagal IEC 60794-3, IEC 60794-1-2 arba lygiaverčius standartus.
	

	8.
	Skaidulų slopinimo normos vienmodžiame kabelyje
	Slopinimas esant 1310nm ne didesnis kaip 0,4 dB/km; 
Slopinimas esant 1550nm ne didesnis kaip 0,25 dB/km.
	

	9.  
	Eksploatavimo trukmė 
	Gaminys turi būti pagamintas taip, kad leistų užtikrinti techninius parametrus ir efektyvų darbą mažiausiai 25 metus.
	Deklaruoja tiekėjas



5 lentelė. 12 skaidulų ŠK, klojamas į gruntą arba RKKS
	Eil. Nr. 
	Parametras 
	Reikalaujama reikšmė
(ne blogiau kaip)
	Siūloma charakteristika
(pildo Tiekėjas) [footnoteRef:2] [2:  Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras neišreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.
] 


	1. 
	Nurodyti siūlomų Prekių pavadinimą ir gamintoją
	Nurodyti

	2. 
	Konstrukcija 
	Naudojimas patalpose/lauke, be metalo, vamzdelinės (multitube) arba lygiavertės konstrukcijos po 12 skaidulų vamzdelyje.
 Išorinis apvalkalas iš mažai dūmų išskiriančios, halogenų neturinčios medžiagos (LSZH – Low Smoke Zero Halogen) arba lygiavertės medžiagos. 
Kabelio išorinis diametras (storis) – ne daugiau kaip 9,3 mm.
Atsparus UV spinduliams, su apsauga nuo graužikų. 
Trumpalaikė tempimo jėga ne mažesnė kaip 1600N; ilgalaikė tempimo jėga ne mažesnė kaip 800N. 
Lenkimo spindulys – ne didesnis kaip 20 kabelio diametrų.
	

	3. 
	Dokumentacija 
	Kartu su pasiūlymu būtina pateikti kabelio specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo rekomendacijas, atsparumo tempimui, atsparumo drėgmei ir vandeniui, temperatūros ciklinio poveikio bandymų protokolus pagal atitinkamus IEC arba lygiaverčius standartus; 
Kartu su pasiūlymu būtina pateikti kabelio konstrukcijos, vamzdelių ir skaidulų spalvų bei jų eiliškumo schemas. 
	

	4. 
	Prekių kokybė
	Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti gamykliškai vientisos (be suvirinimų). 
	

	5. 
	Kokybės garantija
	Turi būti suteikta ne trumpesnė nei 2 metų gamintojo garantija. 
	Deklaruoja tiekėjas

	6. 
	Sandėliavimo temperatūrų diapazonas 
	Nuo -30°C iki +70°C
	

	7. 
	Instaliavimo temperatūrų diapazonas 
	Nuo -10°C iki +50°C
	

	8. 
	Atitikties standartai 
	Turi atitikti ITU, IEC lygiaverčių organizacijų rekomendacijas;
Skaidulos tipas turi atitikti ITU-T G.657.A1 arba G.652 D arba lygiaverčius standartus;
Skaidulų spalvinimas turi atitikti IEC 60794-3 standartą;
Kabelio atsparumas drėgmei pagal IEC 60794-1-F5 arba lygiavertį standartą;
Kabelis pagamintas pagal IEC 60794-3, IEC 60794-1-2 arba lygiaverčius standartus.
	

	9. 
	Skaidulų slopinimo normos vienmodžiame kabelyje
	Slopinimas esant 1310nm ne didesnis kaip 0,4 dB/km; 
Slopinimas esant 1550nm ne didesnis kaip 0,25 dB/km.
	

	10. 
	Eksploatavimo trukmė 
	Gaminys turi būti pagamintas taip, kad leistų užtikrinti techninius parametrus ir efektyvų darbą mažiausiai 25 metus.
	Deklaruoja tiekėjas



6 lentelė. 24 skaidulų ŠK, klojamas į gruntą arba RKKS 
	Eil. Nr. 
	Parametras 
	Reikalaujama reikšmė
(ne blogiau kaip)
	Siūloma charakteristika
(pildo Tiekėjas) [footnoteRef:3] [3:  Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras neišreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.
] 


	1. 
	Nurodyti siūlomų Prekių pavadinimą ir gamintoją
	Nurodyti

	2. 
	Konstrukcija 
	Naudojimas patalpose/lauke, be metalo, vamzdelinės (multitube) arba lygiavertės konstrukcijos po 12 skaidulų vamzdelyje. 
Išorinis apvalkalas klojant į RKKS/gruntą – iš HDPE arba lygiavertės medžiagos, pastato viduje naudojamas apvalkalas iš mažai dūmų išskiriančios, halogenų neturinčios medžiagos (LSZH – Low Smoke Zero Halogen) arba lygiavertės medžiagos. 
Kabelio išorinis diametras (storis) – ne daugiau kaip 9,3 mm. 
Atsparus UV spinduliams, su apsauga nuo graužikų. 
Trumpalaikė tempimo jėga – ne mažesnė kaip 1600N; ilgalaikė tempimo jėga – ne mažesnė kaip 800N. 
Lenkimo spindulys – ne daugiau kaip 20 kabelio diametrų.
	

	3. 
	Dokumentacija 
	Kartu su pasiūlymu būtina pateikti kabelio specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo rekomendacijas, atsparumo tempimui, atsparumo drėgmei ir vandeniui, temperatūros ciklinio poveikio bandymų protokolus pagal atitinkamus IEC arba lygiaverčius standartus; 
Kartu su pasiūlymu būtina pateikti kabelio konstrukcijos, vamzdelių ir skaidulų spalvų bei jų eiliškumo schemas.
	

	4. 
	Prekių kokybė
	Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti be suvirinimų.
	

	5. 
	Kokybės garantija
	Turi būti suteikta ne trumpesnė nei 2 metų gamintojo garantija. 
	Deklaruoja tiekėjas

	6. 
	Sandėliavimo temperatūrų diapazonas 
	Nuo -30°C iki +70°C
	

	7. 
	Instaliavimo temperatūrų diapazonas 
	Nuo -10°C iki +50°C 
	

	8. 
	Atitikties standartai 
	Turi atitikti ITU, IEC lygiaverčių organizacijų rekomendacijas,
Skaidulos tipas turi atitikti ITU-T G.657.A1 arba G.652 D arba lygiaverčių standartų rekomendaciją;
Skaidulų spalvinimas turi atitikti IEC 60794-3 standartą;
Kabelio atsparumas drėgmei pagal IEC 60794-1-F5 arba lygiavertį standartą;
Kabelis pagamintas pagal IEC 60794-3, IEC 60794-1-2 arba lygiaverčius standartus.
	

	9. 
	Skaidulų slopinimo normos vienmodžiame kabelyje
	Slopinimas esant 1310nm ne didesnis kaip 0,4 dB/km; 
Slopinimas esant 1550nm ne didesnis kaip 0,25 dB/km.

	

	10. 
	Eksploatavimo trukmė 
	Gaminys turi būti pagamintas taip, kad leistų užtikrinti techninius parametrus ir efektyvų darbą mažiausiai 25 metus. 
	Deklaruoja tiekėjas



7 lentelė. 48 skaidulų ŠK, klojamas į gruntą arba RKKS 
	Eil. Nr. 
	Parametras 
	Reikalaujama reikšmė
(ne blogiau kaip)
	Siūloma charakteristika
(pildo Tiekėjas) [footnoteRef:4] [4:  Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras neišreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.
] 


	1. 
	Nurodyti siūlomų Prekių pavadinimą ir gamintoją
	Nurodyti

	2. 
	Konstrukcija 
	Naudojimas patalpose/lauke, be metalo, vamzdelinės (multitube) arba lygiavertės konstrukcijos po 12 skaidulų vamzdelyje. 
Išorinis apvalkalas klojant į RKKS/gruntą – iš HDPE arba lygiavertės medžiagos, pastato viduje – iš mažai dūmų išskiriančios, halogenų neturinčios medžiagos (LSZH – Low Smoke Zero Halogen) arba lygiavertės medžiagos. 
Kabelio išorinis diametras (storis) – ne daugiau kaip 11,0 mm. 
Atsparus UV spinduliams, su apsauga nuo graužikų. 
Trumpalaikė tempimo jėga – ne mažesnė kaip 1600N; ilgalaikė tempimo jėga – ne mažesnė kaip 800N. 
Lenkimo spindulys – ne daugiau kaip 20 kabelio diametrų. 
	

	3. 
	Dokumentacija 
	Kartu su pasiūlymu būtina pateikti kabelio specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo rekomendacijas, atsparumo tempimui, atsparumo drėgmei ir vandeniui, temperatūros ciklinio poveikio bandymų protokolus pagal atitinkamus IEC arba lygiaverčius standartus; 
Kartu su pasiūlymu būtina pateikti kabelio konstrukcijos, vamzdelių ir skaidulų spalvų bei jų eiliškumo schemas. 
	

	4. 
	Prekių kokybė
	Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti be suvirinimų.
	

	5. 
	Kokybės garantija
	Turi būti suteikta ne trumpesnė nei 2 metų gamintojo garantija.
	Deklaruoja tiekėjas

	6. 
	Sandėliavimo temperatūrų diapazonas 
	Nuo -30°C iki +70°C; 
	

	7. 
	Instaliavimo temperatūrų diapazonas 
	Nuo -10°C iki +50°C; 
	

	8. 
	Atitikties standartai 
	Turi atitikti ITU, IEC lygiaverčių organizacijų rekomendacijas,
Skaidulos tipas turi atitikti ITU-T G.657.A1 arba G.652 D arba lygiaverčius standartus;
Skaidulų spalvinimas turi atitikti IEC 60794-3 standartą;
Kabelio atsparumas drėgmei pagal IEC 60794-1-F5 arba lygiavertį standartą;
Kabelis pagamintas pagal IEC 60794-3, IEC 60794-1-2 arba lygiaverčius standartus.
	

	9. 
	Skaidulų slopinimo normos vienmodžiame kabelyje
	Slopinimas esant 1310nm ne didesnis kaip 0,4 dB/km; 
Slopinimas esant 1550nm ne didesnis kaip 0,25 dB/km;

	

	10. 
	Eksploatavimo trukmė 
	Gaminys turi būti pagamintas taip, kad leistų užtikrinti techninius parametrus ir efektyvų darbą mažiausiai 25 metus; 
	Deklaruoja tiekėjas



8 lentelė. 96 skaidulų ŠK, klojamas į gruntą arba RKKS
	Eil. Nr. 
	Parametras 
	Reikalaujama reikšmė
(ne blogiau kaip)
	Siūloma charakteristika
(pildo Tiekėjas) [footnoteRef:5] [5:  Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras neišreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.
] 


	1. 
	Nurodyti siūlomų Prekių pavadinimą ir gamintoją
	Nurodyti

	2. 
	Konstrukcija
	Naudojimas patalpose/lauke, be metalo, vamzdelinės (multitube)
konstrukcijos po 12sk. vamzdelyje, RKK išorinis apvalkalas
HDPE, pastato vidumi numatyti su LSZH apvalkalu medžiagos.
Kabelio storis ne daugiau 12,4 mm.
UV atsparus, su apsauga nuo graužikų
Trumpalaikė tempimo jėga 1600N; ilgalaikė tempimo jėga 800N
Lenkimo spindulys – 20 kabelio diametrų.
Modinio lauko diametras esant 1310nm bangos ilgiui 9,0±0,3μm
Modinio lauko diametras esant 1550nm bangos ilgiui
10,2±0,4μm
Šerdies koncentriškumas max 6 %
Apvalkalo koncentriškumas max 0,7%
Nulinės dispersijos bangos ilgis – 1300-1324nm
Chromatinė dispersija 1285-1330nm – max |3,2|ps/nm.km
	

	3. 
	Dokumentacija 
	Kartu su pasiūlymu būtina pateikti kabelio specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo rekomendacijas, atsparumo tempimui, atsparumo drėgmei ir vandeniui, temperatūros ciklinio poveikio bandymų protokolus pagal atitinkamus IEC arba lygiaverčius standartus; 
Kartu su pasiūlymu būtina pateikti kabelio konstrukcijos, vamzdelių ir skaidulų spalvų bei jų eiliškumo schemas. 
	

	4. 
	Prekių kokybė 
	Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti be suvirinimų.
	

	5. 
	Kokybės garantija
	Turi būti suteikta ne trumpesnė nei 2 metų gamintojo garantija.
	Deklaruoja tiekėjas

	6. 
	Sandėliavimo temperatūrų diapazonas 
	Nuo -30°C iki +70°C
	

	7. 
	Instaliavimo temperatūrų diapazonas 
	Nuo -10°C iki +50°C
	

	8. 
	Atitikties standartai 
	Turi atitikti ITU, IEC lygiaverčių organizacijų rekomendacijas,
Skaidulos tipas turi atitikti ITU-T G.657.A1 arba G.652 D arba lygiaverčius standartus;
Skaidulų spalvinimas turi atitikti IEC 60794-3 standartą;
Kabelio atsparumas drėgmei pagal IEC 60794-1-F5 arba lygiavertį standartą;
Kabelis pagamintas pagal IEC 60794-3, IEC 60794-1-2 arba lygiaverčius standartus.
	

	9. 
	Skaidulų slopinimo normos vienmodžiame kabelyje
	Slopinimas esant 1310nm ne didesnis kaip 0,4 dB/km; 
Slopinimas esant 1550nm ne didesnis kaip 0,25 dB/km.
	

	10. 
	Eksploatavimo trukmė 
	Gaminys turi būti pagamintas taip, kad leistų užtikrinti techninius parametrus ir efektyvų darbą mažiausiai 25 metus.
	Deklaruoja tiekėjas



9 lentelė. 144 skaidulų ŠK, klojamas į gruntą arba RKKS 
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama reikšmė
(ne blogiau kaip)
	Siūloma charakteristika
(pildo Tiekėjas) [footnoteRef:6] [6:  Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras neišreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.
] 


	1. 
	Nurodyti siūlomų Prekių pavadinimą ir gamintoją
	Nurodyti

	2. 
	Konstrukcija
	Naudojimas patalpose/lauke, be metalo, vamzdelinės (multitube) arba lygiavertės konstrukcijos po 12 skaidulų vamzdelyje. Išorinis apvalkalas klojant į RKKS/gruntą – iš HDPE arba lygiavertės medžiagos, pastato viduje – iš mažai dūmų išskiriančios, halogenų neturinčios medžiagos (LSZH – Low Smoke Zero Halogen) arba lygiavertės medžiagos. 
Kabelio išorinis diametras (storis) – ne daugiau kaip 14,0 mm. 
Atsparus UV spinduliams, su apsauga nuo graužikų. 
Trumpalaikė tempimo jėga – ne mažesnė kaip 1600N; ilgalaikė tempimo jėga – ne mažesnė kaip 800N. 
Lenkimo spindulys – ne daugiau kaip 20 kabelio diametrų.
	

	3. 
	Dokumentacija 
	Kartu su pasiūlymu būtina pateikti kabelio specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo rekomendacijas, atsparumo tempimui, atsparumo drėgmei ir vandeniui, temperatūros ciklinio poveikio bandymų protokolus pagal atitinkamus IEC arba lygiaverčius standartus; 
Kartu su pasiūlymu būtina pateikti kabelio konstrukcijos, vamzdelių ir skaidulų spalvų bei jų eiliškumo schemas. 
	

	4. 
	Prekių kokybė
	Šviesolaidinės skaidulos viename kabelyje turi būti be suvirinimų.
	

	5. 
	Kokybės garantija
	Turi būti suteikta ne trumpesnė nei 2 metų gamintojo garantija. 
	Deklaruoja tiekėjas

	6. 
	Sandėliavimo temperatūrų diapazonas
	Nuo -30°C iki +70°C
	

	7. 
	Instaliavimo temperatūrų diapazonas
	Nuo -10°C iki +50°C
	

	8. 
	Atitikties standartai
	Turi atitikti ITU, IEC lygiaverčių organizacijų rekomendacijas,
Skaidulos tipas turi atitikti ITU-T G.657.A1 arba G.652 D arba lygiaverčius standartus;
Skaidulų spalvinimas turi atitikti IEC 60794-3 standartą;
Kabelio atsparumas drėgmei pagal IEC 60794-1-F5 arba lygiavertį standartą;
Kabelis pagamintas pagal IEC 60794-3, IEC 60794-1-2 arba lygiaverčius standartus.
	

	9. 
	Skaidulų slopinimo normos vienmodžiame kabelyje
	Slopinimas esant 1310nm ne didesnis kaip 0,4 dB/km; 
Slopinimas esant 1550nm ne didesnis kaip 0,25 dB/km.

	

	10. 
	Eksploatavimo trukmė
	Gaminys turi būti pagamintas taip, kad leistų užtikrinti techninius parametrus ir efektyvų darbą mažiausiai 25 metus.
	Deklaruoja tiekėjas



10 lentelė. Šviesolaidinė paskirstymo / sujungimo dėžutė (OKD)
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama reikšmė
(ne blogiau kaip)
	Siūloma charakteristika
(pildo Tiekėjas) [footnoteRef:7] [7:  Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras neišreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.
] 


	1. 
	Nurodyti siūlomų Prekių pavadinimą ir gamintoją
	Nurodyti

	2. 
	Konstrukcija
	Turi būti pagaminta iš korozijai atsparių ir gamintojo numatytoms eksploatavimo sąlygoms tinkamų medžiagų. Konstrukcija turi užtikrinti tinkamą kabelių ir skaidulų apsaugą bei jų tvarkingą išdėstymą.
	

	3. 
	Skaidulų / komutavimo talpa
	Pritaikyta ne mažiau kaip 12 skaidulų sujungimui ir komutavimui. Turi būti numatyta galimybė tvarkingai sutalpinti ir apsaugoti skaidulų atsargą.
	

	4. 
	Komplektacija
	Turi būti komplektuojama su skaidulų suvirinimo kasetė (-ėmis), skaidulų sujungimų apsaugos elementais, kabelių tvirtinimo elementais ir kitais gamintojo numatytais montavimui reikalingais elementais.
	

	5. 
	Jungčių apsauga
	Nenaudojami optiniai adapteriai ir jungtys turi būti apsaugoti nuo dulkių kitų teršalų.
	

	6. 
	Dokumentacija
	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta gamintojo techninė dokumentacija, kurioje būtų galima patikrinti siūlomos prekės atitiktį nustatytiems reikalavimams.
	

	7. 
	Garantinis laikotarpis
	Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.
	



11 lentelė. ŠK skaidulų komutavimo panelė (ODF-12)
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama reikšmė
(ne blogiau kaip)
	Siūloma charakteristika
(pildo Tiekėjas) [footnoteRef:8] [8:  Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras neišreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.
] 


	8. 
	Nurodyti siūlomų Prekių pavadinimą ir gamintoją
	Nurodyti

	9. 
	Komutuojamų skaidulų skaičius 
	12
	

	10. 
	Konstrukcija 
	Ištraukiamos konstrukcijos, su bėgeliais. 
Pagaminta iš korozijai atsparios medžiagos (pvz., dažyto/cinkuoto metalo, aliuminio ar plastiko).
	

	11. 
	Montavimas 
	Montuojama į 19 colių rėmus. 
	

	12. 
	Matmenys 
	Ne daugiau 1U. 
	

	13. 
	Komplektacija 
	SC/UPC viengubos jungtys arba lygiavertis. 
Komplektuojama su visais montavimui reikalingais priedais.
	

	14. 
	Jungčių apsauga 
	Visi nenaudojami adapteriai ir jungtys turi būti uždengti specialiais apsauginiais dangteliais. 
	

	15. 
	Prekių kokybė 

	Tiekėjas turi garantuoti, kad visa įranga bus sumontuota pagal gamintojo reikalavimus. 
	

	16. 
	
	Tiekiamų ODF panelių vidiniai komponentai (optinės kasetės, jų laikikliai, skaidulų valdymo elementai) turi būti moduliškai suderinami tarpusavyje, užtikrinant vieningą montavimo ir priežiūros metodiką.
	

	17. 
	Garantinis laikotarpis 
	Ne mažiau kaip 5 metai. 
	Deklaruoja tiekėjas



12 lentelė. ŠK skaidulų komutavimo panelė (ODF-24)
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama reikšmė
(ne blogiau kaip)
	Siūloma charakteristika
(pildo Tiekėjas) [footnoteRef:9] [9:  Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras neišreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.
] 


	1. 
	Nurodyti siūlomų Prekių pavadinimą ir gamintoją
	Nurodyti

	2. 
	Komutuojamų skaidulų skaičius 
	24
	

	3. 
	Konstrukcija 
	Ištraukiamos konstrukcijos, su bėgeliais.
Pagaminta iš korozijai atsparios medžiagos (pvz., dažyto/cinkuoto metalo, aliuminio ar plastiko).
	

	4. 
	Montavimas 
	Montuojama į standartinius 19 colių rėmus/spintas.
	

	5. 
	Matmenys 
	Ne daugiau 2U. 
	

	6. 
	Komplektacija 
	SC/UPC viengubos jungtys arba lygiavertis. 
Komplektuojama su visais montavimui reikalingais priedais.
	

	7. 
	Jungčių apsauga 
	Visi nenaudojami adapteriai ir jungtys turi būti uždengti specialiais apsauginiais dangteliais. 
	

	8. 
	Prekių kokybė
	Tiekėjas turi garantuoti, kad visa įranga bus sumontuota pagal gamintojo reikalavimus. 
	

	9. 
	
	Tiekiamų ODF panelių vidiniai komponentai (optinės kasetės, jų laikikliai, skaidulų valdymo elementai) turi būti moduliškai suderinami tarpusavyje, užtikrinant vieningą montavimo ir priežiūros metodiką.
	

	10. 
	Garantinis laikotarpis 
	Ne mažiau kaip 5 metai. 
	Deklaruoja tiekėjas



13 lentelė. ŠK skaidulų komutavimo panelė (ODF-48)
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama reikšmė
(ne blogiau kaip)
	Siūloma charakteristika
(pildo Tiekėjas) [footnoteRef:10] [10:  Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras neišreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.
] 


	1. 
	Nurodyti siūlomų Prekių pavadinimą ir gamintoją
	Nurodyti

	2. 
	Komutuojamų skaidulų skaičius 
	48
	

	3. 
	Konstrukcija 
	Ištraukiamos konstrukcijos, su bėgeliais. 
Pagaminta iš korozijai atsparios medžiagos (pvz., dažyto/cinkuoto metalo, aliuminio ar plastiko).
	

	4. 
	Montavimas 
	Montuojama į standartinius 19 colių rėmus/spintas.
	

	5. 
	Matmenys 
	Ne daugiau 2U. 
	

	6. 
	Komplektacija 
	SC/UPC viengubos jungtys arba lygiavertis. 
Komplektuojama su visais montavimui reikalingais priedais.
	

	7. 
	Jungčių apsauga 
	Visi nenaudojami adapteriai ir jungtys turi būti uždengti apsauginiais dangteliais. 
	

	8. 
	Prekių kokybė
	Tiekėjas turi garantuoti, kad visa įranga bus sumontuota pagal gamintojo reikalavimus. 
	

	9. 
	
	Tiekiamų ODF panelių vidiniai komponentai (optinės kasetės, jų laikikliai, skaidulų valdymo elementai) turi būti moduliškai suderinami tarpusavyje, užtikrinant vieningą montavimo ir priežiūros metodiką.
	

	10. 
	Garantinis laikotarpis 
	Ne mažiau kaip 5 metai. 
	Deklaruoja tiekėjas



14 lentelė. ŠK skaidulų komutavimo panelė (ODF-96)
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama reikšmė
(ne blogiau kaip)
	Siūloma charakteristika
(pildo Tiekėjas) [footnoteRef:11] [11:  Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras neišreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.] 


	1. 
	Nurodyti siūlomų Prekių pavadinimą ir gamintoją
	Nurodyti

	2. 
	Komutuojamų skaidulų skaičius 
	96
	

	3. 
	Konstrukcija 
	Ištraukiamos konstrukcijos, su bėgeliais. 
Pagaminta iš korozijai atsparios medžiagos (pvz., dažyto/cinkuoto metalo, aliuminio ar plastiko).
	

	4. 
	Montavimas 
	Montuojama į standartinius 19 colių rėmus/spintas.
	

	5. 
	Matmenys 
	Ne daugiau 3U. 
	

	6. 
	Komplektacija 
	SC/UPC viengubos jungtys arba lygiavertis.
Komplektuojama su visais montavimui reikalingais priedais.
	

	7. 
	Jungčių apsauga 
	Visi nenaudojami adapteriai ir jungtys turi būti uždengti apsauginiais dangteliais. 
	

	8. 
	Prekių kokybė
	Tiekėjas turi garantuoti, kad visa įranga bus sumontuota pagal gamintojo reikalavimus. 
	

	9. 
	
	Tiekiamų ODF panelių vidiniai komponentai (optinės kasetės, jų laikikliai, skaidulų valdymo elementai) turi būti moduliškai suderinami tarpusavyje, užtikrinant vieningą montavimo ir priežiūros metodiką.
	

	10. 
	Garantinis laikotarpis 
	Ne mažiau kaip 5 metai. 
	Deklaruoja tiekėjas



15 lentelė. ŠK mova (M-1) (talpa ne mažiau kaip 48 skaidulos)
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama reikšmė
(ne blogiau kaip)
	Siūloma charakteristika
(pildo Tiekėjas) [footnoteRef:12] [12:  Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras neišreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.] 


	1. 
	Nurodyti siūlomų Prekių pavadinimą ir gamintoją
	Nurodyti

	2. 
	Konstrukcija
	Ne mažiau kaip penki kabelių įvadai, iš kurių bent vienas pritaikytas nekirptam kabeliui įvesti. 
Talpa – ne mažiau kaip 48 skaidulų sujungimams patalpinti. 
Turi būti numatytas tvirtinimo mazgas centrinio nešančio elemento prijungimui prie movos pagrindo. 
Komplektuojama su visais montavimui reikalingais priedais.
Atsparumas drėgmei: ne žemesnės kaip IP68 klasės.
Išmatavimai: turi būti tinkami esamai infrastruktūrai ir užtikrinti reikalaujamo kiekio šviesolaidinių skaidulų sujungimų sutalpinimą.
Tiekėjas turi nurodyti siūlomos movos gabaritinius matmenis.
	

	3. 
	Eksploatavimo trukmė
	Nominalus movos eksploatavimo laikas – ne mažesnis negu 20 metų.
	Deklaruoja tiekėjas

	4. 
	Dokumentacija
	Kartu su pasiūlymu būtina pateikti movos specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo instrukciją.
	



16 lentelė. ŠK mova (M-2) (talpa ne mažiau kaip 144 skaidulos)
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama reikšmė
(ne blogiau kaip)
	Siūloma charakteristika
(pildo Tiekėjas) [footnoteRef:13] [13:  Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras neišreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.
] 


	1. 
	Nurodyti siūlomų Prekių pavadinimą ir gamintoją
	Nurodyti

	2. 
	Konstrukcija
	Ne mažiau kaip penki kabelių įvadai, iš kurių bent vienas pritaikytas nekirptam kabeliui įvesti. 
Talpa – ne mažiau kaip 144 skaidulų sujungimams patalpinti. 
Turi būti numatytas tvirtinimo mazgas centrinio nešančio elemento prijungimui prie movos pagrindo. 
Komplektuojama su visais montavimui reikalingais priedais. 
Atsparumas drėgmei: ne žemesnės kaip IP68 klasės.
Išmatavimai: turi būti tinkami esamai infrastruktūrai ir užtikrinti reikalaujamo kiekio šviesolaidinių skaidulų sujungimų sutalpinimą.
Tiekėjas turi nurodyti siūlomos movos gabaritinius matmenis.
	

	3. 
	Eksploatavimo trukmė
	Nominalus movos eksploatavimo laikas – ne mažesnis negu 20 metų.
	Deklaruoja tiekėjas

	4. 
	Dokumentacija 
	Kartu su pasiūlymu būtina pateikti movos specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo instrukciją.
	



17 lentelė. ŠK mova (M-3) (talpa ne mažiau kaip 576 skaidulos)
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama reikšmė
(ne blogiau kaip)
	Siūloma charakteristika
(pildo Tiekėjas) [footnoteRef:14] [14:  Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras neišreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.] 


	1. 
	Nurodyti siūlomų Prekių pavadinimą ir gamintoją
	Nurodyti

	2. 
	Konstrukcija
	Ne mažiau penkių kabelių įvadų, iš kurių vienas tinkamas nekirptam kabeliui įvesti, 576 skaidulų sujungimams patalpinti. 
Turi būti pateikiama pilna komplektacija.
Turi būti numatytas tvirtinimo mazgas centrinio nešančio elemento tvirtinimui prie movos pagrindo.
Atsparumas drėgmei: ne žemesnės kaip IP68 klasės.
Išmatavimai: turi būti tinkami esamai infrastruktūrai ir užtikrinti reikalaujamo kiekio šviesolaidinių skaidulų sujungimų sutalpinimą.
Tiekėjas turi nurodyti siūlomos movos gabaritinius matmenis.
	

	3. 
	Eksploatavimo trukmė
	Nominalus movos eksploatavimo laikas – ne mažesnis negu 20 metų.
	Deklaruoja tiekėjas

	4. 
	Dokumentacija 
	Kartu su pasiūlymu būtina pateikti movos specifikaciją, kokybės pažymėjimą (sertifikatą), instaliavimo instrukciją.
	




18 lentelė. Sieninė ŠK paskirstymo dėžutė (ne mažiau kaip 12 skaidulų)
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama reikšmė
(ne blogiau kaip)
	Siūloma charakteristika
(pildo Tiekėjas) [footnoteRef:15] [15:  Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras neišreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.] 


	1. 
	Nurodyti siūlomų Prekių pavadinimą ir gamintoją
	Nurodyti

	2. 
	Komutuojamų skaidulų skaičius
	Ne mažiau kaip 12 skaidulų.
	

	3. 
	Konstrukcija 
	ŠK įvedimui sieninės dėžutės apatinėje ir viršutinėje dalyje turi būti numatytos ne mažiau kaip po dvi kiaurymės sandarikliams (pvz., tipo PG9 ar lygiaverčiams). 
Komplekte turi būti ŠK optinė (-ės) kasetė (-ės), iš viso užtikrinanti (-čios) vietą ne mažiau kaip 24 (2x12) suvirinimo apsaugoms (termofitams) patalpinti.
	

	4. 
	Montavimas
	Montuojama pastato viduje (ant sienos).
	

	5. 
	Komplektacija
	Sieninė ŠK paskirstymo dėžutė (metalinė su dangčiu); 
ŠK kasetė (-ės) su termofitų laikikliais (ne mažiau kaip 24 vnt. vietų termofitams); 
Ne mažiau kaip du sandarikliai kabelių įvadams.
	

	6. 
	Garantinis laikotarpis 
	Ne mažiau kaip 5 metai.
	Deklaruoja tiekėjas



19 lentelė. Sieninė ŠK paskirstymo dėžutė (ne mažiau kaip 48 skaidulų)
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama reikšmė
(ne blogiau kaip)
	Siūloma charakteristika
(pildo Tiekėjas) [footnoteRef:16] [16:  Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras neišreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.
] 


	1. 
	Nurodyti siūlomų Prekių pavadinimą ir gamintoją
	Nurodyti

	2. 
	Komutuojamų skaidulų skaičius
	Ne mažiau kaip 48 skaidulų.
	

	3. 
	Konstrukcija 
	ŠK įvedimui sieninės dėžutės apatinėje ir viršutinėje dalyje turi būti numatytos ne mažiau kaip po dvi kiaurymes kabelių sandarikliams (pvz., tipo PG21, VET14-20 ar lygiaverčiams), užtikrinantiems galimybę įverti iki 21 mm storio kabelį.
Komplekte turi būti optinės kasetės, iš viso užtikrinančios vietą ne mažiau kaip 48 (4x12) suvirinimo apsaugoms (termofitams) patalpinti.
	

	4. 
	Montavimas
	Montuojama pastato viduje (ant sienos).
	

	5. 
	Komplektacija
	Sieninė ŠK paskirstymo dėžutė (metalinė su dangčiu); 
ŠK kasetės su dangteliais ir termofitų laikikliais (ne mažiau kaip 48 vnt. vietų termofitams);
Ne mažiau kaip du sandarikliai įvairių tipų kabeliams įvesti (pvz., tipo PG21 ar lygiaverčiai); 
Vidinis kabelio skaidulų laikiklis (pvz., tipo KLB-31,2 ar lygiavertis).
	

	6. 
	Garantinis laikotarpis 
	Ne mažiau kaip 5 metai.
	Deklaruoja tiekėjas



20 lentelė. Sieninė ŠK paskirstymo dėžutė (ne mažiau kaip 96 skaidulų)
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama reikšmė
(ne blogiau kaip)
	Siūloma charakteristika
(pildo Tiekėjas) [footnoteRef:17] [17:  Pateikiamos konkrečios siūlomos charakteristikos reikšmės, nenurodant Techninėje specifikacijoje vartojamų formuluočių, pvz., „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“, „arba lygiavertis“. Kai parametras neišreiškiamas konkrečia skaitine reikšme, pateikiamas aiškus atitikties nustatytam reikalavimui patvirtinimas.] 


	1. 
	Nurodyti siūlomų Prekių pavadinimą ir gamintoją
	Nurodyti

	2. 
	Komutuojamų skaidulų skaičius
	Ne mažiau kaip 96 skaidulų.
	

	3. 
	Konstrukcija 
	ŠK įvedimui sieninės dėžutės apatinėje ir viršutinėje dalyje turi būti numatytos ne mažiau kaip po dvi kiaurymes pvz. tipo PG (ar lygiaverčiams) sandarikliams kabelių įvedimui.
	

	4. 
	Montavimas
	Montuojama pastato viduje (ant sienos).
	

	5. 
	Komplektacija
	Sieninė ŠK paskirstymo dėžutė (metalinė su dangčiu). 
Komplekte turi būti ne mažiau kaip viena optinė kasetė, skirta 24 suvirinimams patalpinti, bei užtikrinta konstrukcinė galimybė (vieta) papildomai sumontuoti dar ne mažiau kaip 3 vnt. lygiaverčių optinių kasečių (bendrai talpai iki 96 suvirinimų pasiekti).
	

	6. 
	Garantinis laikotarpis 
	Ne mažiau kaip 5 metai.
	Deklaruoja tiekėjas
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