MAISTO RUOŠIMO IR PAGALBINIŲ PATALPŲ PLANAVIMO, ĮRANGOS TIEKIMO IR MONTAVIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS IR REIKALAVIMAI
1. Bendroji dalis. Objekto charakteristika
1.1. Objekto paskirtis: Globos namų maisto ruošimo ir pagalbinės patalpos (virtuvė).
1.2. Maistas ruošiamas 4 kartus per dieną (pusryčiai, pietūs, vakarienė, naktipiečiai).
1.3. Dirbančiųjų skaičius vienu metu – 4 darbuotojai.
1.4. Gaminamo maisto specifika: Gamyba iš pirminių žaliavų (šviežios mėsos, žuvies, daržovių apdorojimas, pjaustymas, terminis paruošimas).


2. Specialieji reikalavimai
2.1. Visa tiekiama įranga turi būti nauja, skirta profesionaliam naudojimui ir atitikti jai taikomus Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų saugos reikalavimus. CE ženklinimas ir ES atitikties deklaracija pateikiami tais atvejais, kai jų reikalauja konkrečiam gaminiui taikomi teisės aktai. Pateikti (kartu su pasiūlymu) gamintojo techninius dokumentus ir kitus dokumentus, pagrindžiančius siūlomos įrangos atitiktį šio punkto reikalavimams. Kai taikoma, pateikiama ES atitikties deklaracija arba lygiaverčiai atitiktį pagrindžiantys dokumentai. 
2.2. Įranga ir jos dalys, skirtos liestis su maistu, turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 bei kitų konkrečiai gaminio medžiagai taikomų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Pateikti (kartu su pasiūlymu) gamintojo deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus, pagrindžiančius siūlomos įrangos ir jos dalių tinkamumą sąlyčiui su maistu. Kai konkrečiam gaminiui taikomi teisės aktai nustato privalomą atitikties deklaracijos pateikimą, tiekėjas pateikia tokią deklaraciją. Tiekėjas kartu su įranga privalo pateikti naudojimo bei priežiūros instrukcijas, garantinio aptarnavimo sąlygas lietuvių kalba.
2.3. Maistą liečiantys nerūdijančiojo plieno paviršiai turi būti pagaminti iš AISI 304 arba lygiaverčio plieno, tinkamo sąlyčiui su maistu ir atsparaus numatomoms eksploatavimo bei valymo sąlygoms, išskyrus atvejus, kai konkrečiai įrangai pagrįstai numatytas kitas lygiavertis sprendinys. Pateikti (kartu su pasiūlymu) gamintojo techninius dokumentus ar kitus lygiaverčius įrodymus, patvirtinančius siūlomos įrangos medžiagų atitiktį šiam reikalavimui.
2.4. Siūlomi GN indai, lėkštės ir dubenėliai yra tinkami sąlyčiui su maistu ir atitinka jiems taikomus Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 bei kitų atitinkamai gaminio medžiagai taikomų teisės aktų reikalavimus. Pateikti (kartu su pasiūlymu) gamintojo deklaraciją arba lygiavertį dokumentą, pagrindžiantį gaminio atitiktį.
2.5. Visai įrangai ir atliktiems montavimo darbams suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas po įrangos pilno sumontavimo ir paleidimo.
2.6. Garantinio laikotarpio metu tiekėjas privalo užtikrinti operatyvų įrangos gedimų šalinimą. Gavęs perkančiosios organizacijos pranešimą apie gedimą, tiekėjas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną patvirtina pranešimo gavimą, o ne vėliau kaip per 48 valandas nuo pranešimo gavimo pradeda gedimo diagnostiką ir šalinimo darbus. Gedimas pašalinamas per techniškai pagrįstą terminą, suderintą su perkančiąja organizacija. 
2.7. Virtuvės įranga – elektrinė. Įranga turi būti pritaikyta Lietuvos Respublikoje elektros tinklų standartams (230V/50Hz arba 400V/50Hz)
2.8. Komplektuojami priedai, indai, stovai, konvejeriai ir plovimo linijos elementai turi būti tarpusavyje visiškai suderinami.
2.9. Tiekėjas užtikrina visos tiekiamos įrangos pristatymą, montavimą, prijungimą prie esamų inžinerinių tinklų (elektros, vandentiekio, nuotekų, ventiliacijos) bei paleidimo-derinimo darbus, personalo mokymą kaip įranga naudotis ir turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą.
2.10. Įranga montuojama pagal įrangos išdėstymo brėžinius adresu: Aušros g. 41, Klaipėda.


3. Įrangos išdėstymo brėžiniai. Projektiniai rodikliai
3.1. Projektuojant įrangos išdėstymą, privaloma vadovautis aktualiomis teisės aktų redakcijomis: Geros higienos praktikos (GHP) viešojo maitinimo įmonėms taisyklėmis; Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu geros gamybos praktikos taisyklėmis; Lietuvos higienos norma HN 15:2021 „Maisto higiena“, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais maisto gamybos, higienos, rizikos veiksnių analizės nuostatas maisto gaminimo vietose. 
3.2. Technologinė dalis turi būti paruošta taip, kad atitiktų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) reikalavimus Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimui gauti.
3.3. Įrangos išdėstymas ir galingumai pritaikyti esamiems pastato inžineriniams sprendiniams (elektros įvadai, patalpų išdėstymas, vamzdynai ir pan.), kuriuos Tiekėjas įvertina pats. 
3.4. Įrangos išdėstymas virimo ir kepimo zonose turi būti suprojektuotas užtikrinant efektyvų garų ir riebalų surinkimą bei pašalinimą per vietines ištraukimo sistemas.
3.5. Privaloma užtikrinti vienkrypčio technologinio srauto (kryžminės taršos išvengimo) principą: žaliavos, pusgaminiai, pagamintas maistas, švarūs ir nešvarūs indai neturi kryžmintis, kartu užtikrinant darbuotojų darbo vietos ergonomiką ir sklandų perėjimą nuo vieno darbo proceso prie kito.
3.6. Įrangos išdėstymo projektas pateikiamas nurodant patalpų zonavimo planą (švarios / nešvarios zonos, srautų judėjimas, personalo ir maisto produktų judėjimo schemos, inžinerinių prijungimų taškai ir apkrovos)  kartu nurodant įrangos išdėstymo vietas su matmenimis. 

4. Aplinkos apsaugos reikalavimai (Žalieji pirkimai)
4.1. Aplinkos apsaugos kriterijai Įrangai ir su Įranga susijusioms paslaugoms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1., 4.4.4.2; 4.4.4.3; 4.4.4.4 papunkčiais: 

4.1.1. Pagal Tvarkos aprašo 4.1. p. Įranga yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede. Tai yra Pramoninės šaldymo spintos, jungiamos į elektros tinklą turi atitikti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus, nustatytus 2015 m. gegužės 5 d. Komisijos deleguotame reglamente (ES) 2015/1094, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES nustatant pramoninių šaldymo spintų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete reikalavimus su visais pakeitimais, ir 2015 m. gegužės 5 d. Komisijos reglamente (ES) 2015/1095, kuriuo dėl ekologinio projektavimo reikalavimų, taikomų pramoninėms šaldymo spintoms, staigaus šaldymo spintoms, kondensavimo agregatams ir procesiniams aušintuvams, įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB su visais pakeitimais. Perkamos įrangos, atitiktis šiam aplinkos apsaugos kriterijui bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą gamintojo ir (ar) gamintojo įgalioto atstovo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus. 

4.1.2. Pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.2.p.,  prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių. Gamintojas ir (ar) gamintojo įgaliotas atstovas turi užtikrinti, kad konvekcinėje krosnyje ir virimo katile turi būti numatyta galimybė programuoti veikimo laiką ir automatiškai įjungti energijos vartojimą mažinantį budėjimo režimą. Kupolinėje indų plovimo mašinoje turi būti įrengta integruota šilumos rekuperacijos sistema, kuri panaudoja plovimo metu susidarančių garų arba išleidžiamo karšto vandens šilumą į įrenginį tiekiamam vandeniui pašildyti ir taip sumažina energijos sąnaudas vandeniui kaitinti. Perkamos įrangos, atitiktis šiam aplinkos apsaugos kriterijui bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą gamintojo ir (ar) gamintojo įgalioto atstovo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus. 


4.1.3. Pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.3.p., prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. Gamintojas ir (ar) gamintojo įgaliotas atstovas turi užtikrinti, kad visi šaldytuvai, šaldikliai, šaldymo dėžės turi naudoti šaltnešius, kurių visuotinio atšilimo potencialas (GWP) yra mažesnis nei 150, o ozono ardymo potencialas (ODP) lygus nuliui. Perkamos įrangos, atitiktis šiam aplinkos apsaugos kriterijui bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą gamintojo ir (ar) gamintojo įgalioto atstovo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus. 
4.1.4. Pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.4. p. Įranga yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Gamintojas ir (ar) gamintojo įgaliotas atstovas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos Įrangos originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo Įrangos garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos Įrangos originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Perkamos įrangos, atitiktis šiam aplinkos apsaugos kriterijui bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą gamintojo ir (ar) gamintojo įgalioto atstovo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus. 


II SKYRIUS. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2.1. Įrangos, matmenims leidžiami pagrįsti nuokrypiai, jeigu įranga telpa technologiniame projekte numatytoje vietoje, netrukdo praėjimams, inžinerinėms jungtims ir yra suderinama su gretima įranga, taip pat užtikrina nustatyto kiekio maisto porcijų gamybai skirtų produktų, atsargų talpinimą, apdorojimą, paruošimą, plovimą, neturi įtakos technologinio proceso organizavimui ir montavimo vietos parametrams. 
2.2. Visos nuorodos į standartą, medžiagos markę, konstrukcinį sprendimą ar kitą konkretų techninį apibūdinimą suprantamos kartu su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumą pagrindžia tiekėjas tinkamais techniniais dokumentais, įvertindamas įrangos numatytą naudojimo aplinką.


	Nr.
	Įrangos pavadinimas
	Kiekis
	Matmenys (plotis x gylis x aukštis)
mm
Išoriniai įrangos/prietaisų matmenys – pateikti orientaciniai ir nustatomi pagal faktiškai turimą montavimo vietą. Matmenų tolerancija – iki 10 proc. Stalams išlaikomas vientisas aukštis 880-900 mm ribose
	Reikalaujamų techninių parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas.
Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę
	Teikiamo gamintojo arba gamintojo įgalioto atstovo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė ar failo pavadinimas.
Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė. Pateiktuose dokumentuose, turi būti pastebimai pažymėtos (spalvotai paženklinta ir/ar nurodyta rodyklėmis, ir/ar pabraukta) konkrečios teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių parametrų reikšmės.




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 

	Platforminės svarstyklės
	1
	400  x 500
	1.1 Svėrimo riba ne mažiau 60 kg., 20 g padalos vertė
1.2. 220 V ir baterija.
1.3. galiojanti metrologinė patikra
1.4. platforma - nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga, pagrįsta numatomomis eksploatavimo sąlygomis – maisto produktų su tara svėrimui
1.5. LCD displėjus su LED apšvietimu
1.6. taros svorio įvertinimo funkcija;
automatinis maitinimo išjungimas, kai nesveriama.
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Platformos matmenys 
_______________ mm
Svėrimo riba _________kg
Tikslumas ________g

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	2. 
	Darbo stalas su borteliu, be lentynos
	1
	800 × 700 × 880 
bortelio aukštis -50
	2.1. Nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
2.2. plieno lakšto storis ne mažiau 0,8 mm
2.3. reguliuojamo aukščio kojos 
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Plieno lakšto storis mm
___________________
Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	3. 
	Šaldiklis ŠGP (šalutinių gyvūninių produktų) atliekoms
	1
	600 × 600 × 850
Naudingoji talpa  ne mažiau 120 L
	3.1. 220–240 V, 50 Hz, 1F (čia ir toliau – vienfazis maitinimas); 
3.2. darbinės temperatūros diapozonas nuo -10 °C iki -24 °C, reguliuojama
3.3. triukšmo lygis – ne daugiau kaip 48 dB
3.4. automatinis atitirpinimas
3.5. išorės apdaila – nerūdijantis plienas (pvz., AISI 304 ar analogiškas)
3.6. turi turėti sandarias guma užsandarintas tarpines, apsaugančias nuo šalčio nuotėkio
3.7. darbo aplinkos temperatūra/drėgmė: +30°C/55%
3.8. reguliuojamo aukščio kojos
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti naudingąją talpą
________________ L

Nurodyti energijos klasę
________________

Nurodyti šaltnešį
___________________

Nurodyti triukšmo lygį
_________________ dB

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	4. 
	Šaldytuvas, vienų durų
	3
	700-750× 800-850 × 2000-2100
Naudingoji talpa  ne mažiau 420 L
	4.1. 220–240 V, 50 Hz, 1F; 
4.2. darbinės temperatūros diapozonas nuo 0 °C iki + 10 °C, reguliuojama
4.3. triukšmo lygis – ne daugiau kaip 48 dB
4.4. automatinis atitirpinimas
4.5. reguliuojamo aukščio lentynos
4.6. išorės ir vidinė apdaila – nerūdijantis plienas (pvz., AISI 304 ar analogiškas)
4.7. turi turėti  sandarias guma užsandarintas tarpines, apsaugančias nuo šalčio nuotėkio
4.8. reguliuojamo aukščio kojos
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti naudingąją talpą 
________________ L

Nurodyti energijos klasę
________________

Nurodyti šaltnešį
___________________

Nurodyti triukšmo lygį
_________________ dB

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]


	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	5. 
	Šaldiklis, vienų durų
	2
	700-750× 800-850 × 2000-2050
Naudingoji talpa  ne mažiau 450L
	5.1. 220–240 V, 50 Hz, 1F; 
5.2. darbinės temperatūros diapozonas nuo -10 °C iki -24 °C, reguliuojama
5.3. triukšmo lygis – ne daugiau kaip 48 dB
5.4. automatinis atitirpinimas
5.5. išorės ir vidinė apdaila – nerūdijantis plienas (pvz., AISI 304 ar analogiškas)
5.6. turi turėti sandarias guma užsandarintas tarpines, apsaugančias nuo šalčio nuotėkio
5.7. darbo aplinkos temperatūra/drėgmė: +30°C/55%
5.8. reguliuojamo aukščio kojos
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti naudingąją talpą
________________

Nurodyti energijos klasę
________________

Nurodyti šaltnešį
___________________

Nurodyti triukšmo lygį
_________________ dB

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	6. 
	Spintelė iš nerūdijančio plieno su varstomomis durimis
	2
	1200 × 500 × 1800
	6.1. nerūdijantis plienas (pvz., AISI 304 ar analogiškas)
6.2. ne mažiau 3 reguliuojamo aukščio lentynos
6.3. kiekvienos lentynos apkrova esant tolygiai paskirstytai apkrovai ne mažiau 50 kg
6.4. korpuso, durų plieno lakšto storis ne mažiau 0,8 mm
6.5. užrakinamos spynele (komplekte ne mažiau kaip 2 raktai)
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti lentynų kiekį ____vnt.

Nurodyti lentynos apkrovą
____________ kg

Nurodyti plieno lakšto storį
________________ mm

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	7. 
	Stelažas iš nerūdijančio plieno, 4 lentynų
	1
	1000 × 500 × 1800
	7.1. nerūdijantis plienas (pvz., AISI 304 ar analogiškas)
7.2. ne mažiau 4 lentynos (pageidautina – reguliuojamo aukščio)
7.3. kiekvienos lentynos apkrova esant tolygiai paskirstytai apkrovai ne mažiau 100 kg
7.4. reguliuojamo aukščio kojos
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti lentynų kiekį ____vnt.

Nurodyti ar lentynos reguliuojamo aukščio (taip/ne)
_____________

Nurodyti lentynos apkrovą
____________ kg

Atitinka techninius parametrus
[nurodyti taip/ne]


	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	8. 
	Stelažas iš nerūdijančio plieno, 4 lentynų
	2
	1400 × 500 × 1800
	8.1. nerūdijantis plienas (pvz., AISI 304 ar analogiškas)
8.2. ne mažiau 4 lentynos (pageidautina – reguliuojamo aukščio)
8.3. kiekvienos lentynos apkrova esant tolygiai paskirstytai apkrovai ne mažiau 100 kg
8.4. reguliuojamo aukščio kojos
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti lentynų kiekį ____vnt.

Nurodyti ar lentynos reguliuojamo aukščio (taip/ne)
_____________

Nurodyti lentynos apkrovą
____________ kg

Atitinka techninius parametrus
[nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	9. 
	Darbo stalas su plautuve dešinėje, borteliu ir apatine uždara lentyna


	1
	Darbo stalas 1500 × 700 × 880
Bortelio aukštis - 50
Plautuvės vidiniai matmenys ne mažiau 500 × 400 × 250
	Darbo stalas:
9.1. Nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
9.2. stalviršio plieno lakšto storis ne mažiau 0,8 mm
9.3. reguliuojamo aukščio kojos
Plautuvė: 
9.4. Nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
9.5. Plautuvės kampai užapvalinti
9.6. komplekte turi būti plautuvės išleidimo vožtuvas, sifonas su atliekų sieteliu ir suderinami prijungimo elementai.
9.7. pirminio apiplovimo dušas ir maišytuvas turi būti pateikiami kaip vienas tarpusavyje suderinamas komplektas. Sumontuoto komplekto aukštis nuo montavimo paviršiaus iki aukščiausio komplekto taško – 800–1150 mm.
9.8. Maišytuvas turi būti suderinamas su siūloma plautuve ir stalo konstrukcija.
9.9.  Maišytuvo keraminė kasetė,
9.10. su pasukamu snapeliu/čiaupu
Lentyna:
9.11. lentynos apkrova esant tolygiai paskirstytai apkrovai ne mažiau 50 kg
9.12. visa erdvė nuo stalviršio iki apatinės lentynos (įskaitant sifono bei mazgų zoną) uždengta slankiojančiomis / stumdomomis durimis. 
9.13. integruotos rankenos 
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti stalviršio plieno lakšto storį ___________________ mm

Sumontuoto komplekto aukštis _________mm

Nurodyti lentynos apkrovą
____________ kg

Atitinka techninius parametrus
[nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	10. 
	Stelažas iš nerūdijančio plieno, 4 lentynų
	1
	1300 × 600 × 1800
	10.1. nerūdijantis plienas (pvz., AISI 304 ar analogiškas)
10.2. ne mažiau 4 lentynos (pageidautina – reguliuojamo aukščio)
10.3. kiekvienos lentynos apkrova esant tolygiai paskirstytai apkrovai ne mažiau 100 kg
10.4. reguliuojamo aukščio kojos
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti lentynų kiekį ____vnt.

Nurodyti ar lentynos reguliuojamo aukščio (taip/ne)
_____________

Nurodyti lentynos apkrovą
____________ kg

Atitinka techninius parametrus
[nurodyti taip/ne]
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	11. 
	Paletė-padėklas daržovėms
	1
	800x600x200
	11.1. Nerūdijantis plienas 
11.2. Suvirintas išilginių profilių rėmas su 4 kampinėmis atraminėmis kojelėmis
11.3. Paviršius - poliruotas / šveistas metalo
11.4.  atsparus korozijai ir drėgmei
11.5. Viršutinė plokštuma – ne mažiau 6 išilginiai lygiagrečiai išdėstyti stačiakampiai profiliai
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	12. 
	Stelažas iš nerūdijančio plieno, 4 lentynų
	1
	1400 × 500 × 1800
	12.1. nerūdijantis plienas (pvz., AISI 304 ar analogiškas)
12.2. ne mažiau 4 lentynos (pageidautina – reguliuojamo aukščio)
12.3. kiekvienos lentynos apkrova esant tolygiai paskirstytai apkrovai ne mažiau 100 kg
12.4. reguliuojamo aukščio kojos
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti lentynų kiekį ____vnt.

Nurodyti ar lentynos reguliuojamo aukščio (taip/ne)
_____________

Nurodyti lentynos apkrovą
____________ kg

Atitinka techninius parametrus
[nurodyti taip/ne]
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	13. 
	Stelažas iš nerūdijančio plieno, 4 lentynų
	1
	1600 × 500 × 1800
	13.1. nerūdijantis plienas (pvz., AISI 304 ar analogiškas)
13.2. ne mažiau 4 lentynos (pageidautina – reguliuojamo aukščio)
13.3. kiekvienos lentynos apkrova esant tolygiai paskirstytai apkrovai ne mažiau 100 kg
13.4. reguliuojamo aukščio kojos
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti lentynų kiekį ____vnt.

Nurodyti ar lentynos reguliuojamo aukščio (taip/ne)
_____________

Nurodyti lentynos apkrovą
____________ kg

Atitinka techninius parametrus
[nurodyti taip/ne]
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	14. 
	Darbo stalas su borteliu ir uždara apatine lentyna
	1
	Darbo stalas: 1700 × 700 × 880
Bortelis – 50 
	Darbo stalas: 
14.1. Nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
14.2. Darbastalio plieno lakšto storis ne mažiau 0,8 mm
14.3. reguliuojamo aukščio kojos 
Lentyna: 
14.4. lentynos apkrova esant tolygiai paskirstytai apkrovai ne mažiau 50 kg
14.5. visa erdvė nuo stalviršio iki apatinės lentynos (įskaitant sifono bei mazgų zoną) uždengta slankiojančiomis / stumdomomis durimis. 
14.6. Integruotos rankenos
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti stalviršio plieno lakšto storį ___________________ mm

Nurodyti lentynos apkrovą
____________ kg

Atitinka techninius parametrus
[nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	15. 
	Mėsmalė
	1
	370-490x220-320x420-520


	15.1. 380–400 V, 50 Hz, 3F
15.2. Su mėsa besiliečiančios malimo dalys- nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
15.3. komplekte turi būti trys sieteliai su 3, 6 ir 8 mm skersmens skylėmis 
15.4. variklio apsukų skaičius: 140-250 aps/min;
15.5. apsauga nuo perkaitimo;
15.6. teorinis našumas ≥ 150 kg/val.;
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________


Nurodyti variklio apsukų skaičių  ___________________ (aps/min.)

Nurodyti teorinį našumą  ___________________ (kg/val.)

Atitinka techninius parametrus
[nurodyti taip/ne]
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	16. 
	Darbo stalas su plautuve kairėje, borteliu ir uždara apatine lentyna
	1
	Darbo stalas 1300 × 700 × 880 

Plautuvės vidiniai matmenys ne mažiau 500 × 400 × 250

Bortelio aukštis - 50
	Darbo stalas:
16.1. Nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
16.2. stalviršio plieno lakšto storis ne mažiau 0,8 mm
16.3. reguliuojamo aukščio kojos
Plautuvė: 
16.4. Nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
16.5. Plautuvės kampai užapvalinti
16.6. komplekte turi būti plautuvės išleidimo vožtuvas, sifonas su atliekų sieteliu ir suderinami prijungimo elementai.
16.7. pirminio apiplovimo dušas ir maišytuvas turi būti pateikiami kaip vienas tarpusavyje suderinamas komplektas. Sumontuoto komplekto aukštis nuo montavimo paviršiaus iki aukščiausio komplekto taško – 800–1150 mm.
16.8. Maišytuvas turi būti suderinamas su siūloma plautuve ir stalo konstrukcija.
16.9. Maišytuvo keraminė kasetė,
16.10. su pasukamu snapeliu/čiaupu
Lentyna:
16.11. lentynos apkrova esant tolygiai paskirstytai apkrovai ne mažiau 50 kg
16.12. visa erdvė nuo stalviršio iki apatinės lentynos (įskaitant sifono bei mazgų zoną) uždengta slankiojančiomis / stumdomomis durimis. 
16.13. integruotos rankenos
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti stalviršio plieno lakšto storį ___________________ mm

Sumontuoto komplekto aukštis _________mm

Nurodyti lentynos apkrovą
____________ kg

Atitinka techninius parametrus
[nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	17. 
	Darbo stalas su ratukais
	1
	700x600x880


	17.1. Nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
17.2. stalviršio plieno lakšto storis ne mažiau 0,8 mm
17.3. manevringi ratukai (ne mažiau kaip 2 ratukai su stabdžiais / fiksatoriais)
17.4.  ratukų skersmuo - ne mažiau 100 mm
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti stalviršio plieno lakšto storį ___________________ mm

Ratukų skersmuo _________ mm

Atitinka techninius parametrus
[nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	18. 
	Šaldomas stalas su ne mažiau 6 stalčiais
	1
	1300-1400 × 700-880 × 900
Naudingoji talpa – ne mažiau 230 L
	18.1. 220–240 V, 50 Hz, 1F; 
18.2. darbinė temperatūra nuo 0 °C iki + 8 °C
18.3. triukšmo lygis – ne daugiau kaip 48 dB
18.4. automatinis atitirpinimas
18.5. išorės ir vidinė apdaila – nerūdijantis plienas (pvz., AISI 304 ar analogiškas)
18.6. turi turėti sandarias tarpines
18.7. darbo aplinkos temperatūra/drėgmė: +30°C/55%
18.8. reguliuojamo aukščio kojos
18.9. stalčiuose - nerūdijančio plieno arba sustiprinti teleskopiniai bėgeliai su pilno ištraukimo funkcija
18.10. stalčiai turi būti pritaikyti GN talpoms laikyti. Turi būti užtikrinta galimybė naudoti GN 1/3, GN 1/6, GN 1/9 ir GN 2/3 formato talpas, prireikus naudojant tam skirtus laikiklius ar skersinius.

	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti naudingąją talpą 
________________ L

Nurodyti energijos klasę
________________

Nurodyti šaltnešį
___________________

Nurodyti triukšmo lygį
_________________ dB

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 

	19. 
	Pakabinama dviguba lentyna 

	3
	1300x300x700
	19.1.  nerūdijantis plienas (pvz., AISI 304 ar analogiškas)
19.2. vienos lentynos apkrova esant tolygiai paskirstytai apkrovai ne mažiau 30 kg
19.3. tvirtinimo elementai turi būti įtraukti į komplektaciją ir pritaikyti numatomam pagrindui

	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti lentynos apkrovą (kg.) ___________

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]


	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	20. 
	Darbo stalas su plautuve, borteliu ir uždara apatine lentyna
	1
	Darbo stalas 700 × 700-800 × 880
Plautuvės vidiniai matmenys 500 × 400 × 250.
Bortelio aukštis - 50
	Darbo stalas:
20.1. Nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
20.2. stalviršio plieno lakšto storis ne mažiau 0,8 mm
20.3. reguliuojamo aukščio kojos
Plautuvė: 
20.4. Nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
20.5. Plautuvės kampai užapvalinti
20.6. komplekte turi būti plautuvės išleidimo vožtuvas, sifonas su atliekų sieteliu ir suderinami prijungimo elementai.
20.7. pirminio apiplovimo dušas ir maišytuvas turi būti pateikiami kaip vienas tarpusavyje suderinamas komplektas. Sumontuoto komplekto aukštis nuo montavimo paviršiaus iki aukščiausio komplekto taško – 800–1150 mm.
20.8. Maišytuvas turi būti suderinamas su siūloma plautuve ir stalo konstrukcija.
20.9. Maišytuvo keraminė kasetė su pasukamu snapeliu/čiaupu
Lentyna:
20.10. lentynos apkrova esant tolygiai paskirstytai apkrovai ne mažiau 50 kg
20.11. visa erdvė nuo stalviršio iki apatinės lentynos (įskaitant sifono bei mazgų zoną) uždengta slankiojančiomis / stumdomomis durimis. 
20.12. integruotos rankenos 
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti stalviršio plieno lakšto storį ___________________ mm

Sumontuoto komplekto aukštis _________mm

Nurodyti lentynos apkrovą
____________ kg

Atitinka techninius parametrus
[nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	21. 
	Darbo stalas su plautuve, borteliu ir uždara apatine lentyna
	1
	Darbo stalas 2000 × 700 × 880
Plautuvės vidiniai matmenys 500 × 400 × 250.
Bortelio aukštis - 50
	Darbo stalas:
21.1. Nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
21.2. stalviršio plieno lakšto storis ne mažiau 0,8 mm
21.3. reguliuojamo aukščio kojos
Plautuvė: 
21.4. Nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
21.5. Plautuvės kampai užapvalinti
21.6. komplekte turi būti plautuvės išleidimo vožtuvas, sifonas su atliekų sieteliu ir suderinami prijungimo elementai.
21.7. pirminio apiplovimo dušas ir maišytuvas turi būti pateikiami kaip vienas tarpusavyje suderinamas komplektas. Sumontuoto komplekto aukštis nuo montavimo paviršiaus iki aukščiausio komplekto taško – 800–1150 mm.
21.8. Maišytuvas turi būti suderinamas su siūloma plautuve ir stalo konstrukcija.
21.9. Maišytuvo keraminė kasetė su pasukamu snapeliu/čiaupu
Lentyna:
21.10. lentynos apkrova esant tolygiai paskirstytai apkrovai ne mažiau 50 kg
21.11. visa erdvė nuo stalviršio iki apatinės lentynos (įskaitant sifono bei mazgų zoną) uždengta slankiojančiomis / stumdomomis durimis. 
21.12. integruotos rankenos
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti stalviršio plieno lakšto storį ___________________ mm

Sumontuoto komplekto aukštis _________mm

Nurodyti lentynos apkrovą
____________ kg

Atitinka techninius parametrus
[nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

Maišytuvai - dabar naudojam "ištraukiamus " gal ne visur reikia "dušų" - Virtuvės įžvalgos ir patirtis gal padės, kur kokių reikia?


	22. 
	Virimo katilas su maišykle
	1
	Katilo užimamas grindų plotas – ne didesnis kaip 1250 × 850 mm (plotis × gylis). Matmenys vertinami pagal gamintojo techninį brėžinį, įvertinant įrenginio išorinius gabaritus ir montavimui reikalingą erdvę.
Bendras įrenginio aukštis, su atidarytu dangčiu – ne didesnis kaip 2100 mm. 
	45.1. 380–400 V, 50 Hz, 3F;
45.2. tūris - ne mažiau 60 L neto;
45.3. galingumas: 12–18 kW,
45.4. saugos klasė ne žemesnė nei IPX5
45.5. išorės apdaila - nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
45.6. vidus -  rūgštims atsparus nerūdijantis plienas (AISI 316 arba analogiškas)
45.7. Su nerūdijančio plieno dangčiu ir maišymo įrankiu;
45.8. Įšilimo našumas: katilas turi gebėti įkaitinti 60 litrų vandens nuo 20 °C iki 95 °C ne ilgiau kaip per 30 minučių. 
45.9. Netiesioginis šildymas per garų marškinius arba lygiavertę dvigubų sienelių sistemą.
45.10. Įrenginyje turi būti skaitmeninis valdymo skydelis, leidžiantis valdyti pagrindines įrenginio funkcijas, nustatyti ir reguliuoti temperatūrą bei valdyti maišymo funkcijas ir stebėti dozuojamą vandens kiekį.
45.11. Ne mažiau kaip dvi maišymo programos.
45.12. Integruota reguliuojamo greičio maišyklė, leidžianti parinkti maišymo greitį pagal gamintojo numatytą darbo diapazoną.
45.13. Elektrinis katilo pavertimas
45.14. Integruota automatinė vandens dozavimo sistema, leidžianti nustatyti į katilą tiekiamo vandens kiekį. 
45.15. Funkcija, leidžianti automatiškai įjungti energijos vartojimą mažinantį budėjimo režimą
45.16. Maišymo įrankis nuimamas
45.17.  Automatinio maišymo krypties keitimo funkcija.
45.18. Plovimo žarna su purškimo antgaliu, skirta įrenginiui valyti.
45.19. automatinis maišyklės sustabdymas pakėlus katilo dangtį.
45.20. Šildymo sistemoje turi būti įrengtos gamintojo numatytos apsaugos nuo pavojingo viršslėgio priemonės, atitinkančios įrenginio konstrukciją ir saugaus eksploatavimo reikalavimus.
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti tūrį (neto L) ______________

Nurodyti galingumą (kW)
_______________

Nurodyti saugos klasę (IP)
___________________

Nurodyti maišymo programų kiekį______ vnt.

Nurodyti katilo įšilimo greitį iki 95°C _______min.


Nurodyti bendrą įrenginio aukštį, su atidarytu dangčiu _______mm. 

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	46. 
	Darbo stalas su borteliu ir uždara apatine lentyna
	1
	700 × 800 × 880
	Darbo stalas: 
46.1. Nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
46.2. Darbastalio plieno lakšto storis ne mažiau 0,8 mm
46.3. reguliuojamo aukščio kojos 
Lentyna: 
46.4. lentynos apkrova esant tolygiai paskirstytai apkrovai ne mažiau 50 kg
46.5. visa erdvė nuo stalviršio iki apatinės lentynos (įskaitant sifono bei mazgų zoną) uždengta slankiojančiomis / stumdomomis durimis. 
46.6. Integruotos rankenos
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti stalviršio plieno lakšto storį ___________________ mm

Nurodyti lentynos apkrovą
____________ kg

Atitinka techninius parametrus
[nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	47. 
	Elektrinė paverčiama keptuvė 
	1
	Ne daugiau nei: 
850 x820x960
	47.1. 380–400 V, 50 Hz, 3F;
47.2. Galia 9–16 kW
47.3. Korpusas - nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
47.4. Neto talpa ne mažiau 60 L. 
47.5. pavertimo mechanizmas  - elektrinis. 
47.6. Kepimo temperatūra – reguliuojama, paviršius turi pasiekti ne mažiau 250°C
47.7. Kepimo paviršiaus įkaitimo laikas nuo šalto įrenginio įjungimo iki +200°C ne ilgesnis nei 15 min.
47.8. automatinis kaitinimo išjungimas paverčiant keptuvę
47.9. Subalansuotas nerūdijančio plieno dangtis su rankena, užtikrinantis lengvą atidarymą ir fiksavimą
47.10. Saugos klasė: ne žemesnė nei IPX4
47.11. Kepimo paviršius turi būti pagamintas iš profesionaliam maisto ruošimui tinkamos medžiagos, atsparios numatytai darbinei temperatūrai ir įprastoms eksploatavimo sąlygoms. Medžiaga turi būti tinkama sąlyčiui su maistu. Leidžiami lygiaverčiai techniniai sprendiniai, kurių tinkamumą tiekėjas pagrindžia gamintojo dokumentais.
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti talpą (neto L) ______________

Nurodyti galingumą (kW)
_______________

Nurodyti įkaitimo iki 200°C laiką
_________min.

Nurodyti kepimo temperatūrą
__________°C

Nurodyti kepimo dugno medžiagą ____________

Nurodyti saugos klasę (IP)
___________________

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	48. 
	Elektrinė viryklė su ne mažiau kaip 4 kaitvietėmis, uždara lentyna
	1
	Ne daugiau nei 800 × 800 × 850 
	48.1. 380–400 V, 50 Hz, 3F;
48.2. Galingumas ne mažiau 10 kW
48.3. kvadratinės ketaus kaitvietės, sumontuotos viename lygyje su stalviršiu
48.4. vienos kaitvietės dydis ne mažiau 300x300mm
48.5. Korpusas - nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
48.6. Saugos klasė ne žemesnė nei IPX4.
48.7. reguliuojamo aukščio kojos
48.8. Kiekviena kaitvietė turi turėti integruotą apsaugą nuo perkaitimo (apsauginis termostatas arba lygiavertis saugos sprendimas)
48.9. nerūdijančio plieno stovas (su apatine lentyna arba padėklu puodams bei inventoriui susidėti)
48.10. lentynos apkrova esant tolygiai paskirstytai apkrovai ne mažiau 50 kg
48.11. visa erdvė nuo viryklės iki apatinės lentynos uždengta slankiojančiomis / stumdomomis durimis. 
48.12. Integruotos rankenos
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti galingumą (kW)
_______________

Nurodyti pasaugos nuo perkaitinimo mechanizmą
____________________

Nurodyti saugos klasę (IP)
___________________

Nurodyti lentynos apkrovą
____________ kg

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	49. 
	Darbo stalas su borteliu ir uždara apatine lentyna
	1
	Darbo stalas 1100x800x880
Bortelis 50
	Darbo stalas: 
49.1. Nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
49.2. Darbastalio plieno lakšto storis ne mažiau 0,8 mm
49.3. reguliuojamo aukščio kojos 
Lentyna: 
49.4. lentynos apkrova esant tolygiai paskirstytai apkrovai ne mažiau 50 kg
49.5. visa erdvė nuo stalviršio iki apatinės lentynos (įskaitant sifono bei mazgų zoną) uždengta slankiojančiomis / stumdomomis durimis. 
49.6. Integruotos rankenos
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti stalviršio plieno lakšto storį ___________________ mm

Nurodyti lentynos apkrovą
____________ kg

Atitinka techninius parametrus
[nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	50. 
	Konvekcinė garo krosnis
	1
	Ne daugiau 880 × 800 (be rankenos) × 1065
	50.1. 380–400 V, 50 Hz, 3F;
50.2. Galingumas ne daugiau 20,5 kW
50.3. Talpa ne mažiau 10x GN 1/1
50.4. saugos klasė ne mažiau IPX5
50.5. Garų generavimo funkcija
50.6. kintamo greičio ventiliatoriai su reversu (ne mažiau kaip 3 greičio pakopos arba tolygus greičio reguliavimas)
50.7. integruota automatinė kameros plovimo sistema. Leidžiami lygiaverčiai gamintojo numatyti automatinio valymo sprendimai, užtikrinantys kameros automatinį plovimą.
50.8. skaitmeninis valdymas; 
50.9. ne plonesnis nei dvigubas durelių stiklas
50.10. Užtikrinamos funkcijos: sausas kepimas: 30-300C°, virimas 30- 130C°, kombinuotas kepimas su garais 30-300C°. 
50.11. Drėgmės reguliavimo funkcija
50.12. Integruotas kameros temperatūros matavimo ir reguliavimo sprendimas
50.13.  Funkcija, leidžianti automatiškai įjungti energijos vartojimą mažinantį budėjimo režimą
50.14. Integruotas arba komplektuojamas rankinis plovimo dušas.
50.15. Į komplektaciją įeina daugiataškis vidinės maisto temperatūros matavimo zondas (mėsos smaigalys)
50.16. Į komplektaciją įeina stovas krosniai su ne mažiau 10 porų kreipiančiųjų - 1 vnt.
50.17. Į komplektaciją įeina:  
indai GN1/1, gylis 65 mm -10 vnt. 
indai GN1/2, gylis 65 mm 10 vnt. 
perforuoti indai GN1/1, gylis 65 mm-10 vnt. 
50.18. Visi indai turi būti tinkami profesionaliam maisto ruošimui ir suderinami su siūloma krosnimi bei jos stovu.
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti galingumą (kW)
_______________

Nurodyti krosnies talpą (GN1/1 skaičius) _____________ vnt

Nurodyti saugos klasę (IP)
___________________

Nurodyti apsaugos nuo perkaitinimo mechanizmą
____________________

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	51.  
	Ventiliacinis gaubtas
	2
	Ne daugiau nei: 1600x1300x480
 (Tikslūs montavimo matmenys suderinami pagal esamą vėdinimo projektą.)
	51.1. Nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
51.2. dėžutės formos, tvirtinamas prie sienos
51.3. nerūdijančio plieno labirintiniai riebalų filtrai
51.4.  riebalų surinkimo / išleidimo sistema - lengvai ištuštinamas indelis ar išleidimo čiaupas
51.5. ortakio atvamzdžio skersmuo ir vieta suderinama pagal esamą vėdinimo projektą 
51.6. oro ištraukimo našumas ne mažesnis:   
1-o gaubto 1100(m³/h)
2-o gaubto 800(m³/h)
51.7. Ventiliacinio gaubto vėdinimo sistemoje turi būti numatytas kintamo oro ištraukimo galingumo / variklio greičio reguliavimas (ne mažiau kaip 3 greičio padėtys)
51.8. su tvirtinimui skirtais elementais
51.9. Gaubtai kabinami 2000 mm aukštyje nuo įrengtų grindų iki apatinės ventiliacinio gaubto dalies
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti oro ištraukimo našumą:
1 gaubtas________(m³/h)
2 gaubtas________(m³/h)
Nurodyti oro ištraukimo greičių padėčių skaičių __________ vnt

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	52. 
	Ventiliacinis gaubtas
	2
	Ne daugiau nei: 1600x1200x480
 (Tikslūs montavimo matmenys suderinami pagal esamą vėdinimo projektą.)
	52.1. Nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
52.2. dėžutės formos, tvirtinamas prie sienos
52.3. nerūdijančio plieno labirintiniai riebalų filtrai
52.4.  riebalų surinkimo / išleidimo sistema - lengvai ištuštinamas indelis ar išleidimo čiaupas
52.5. ortakio atvamzdžio skersmuo ir vieta suderinama pagal esamą vėdinimo projektą 
52.6. oro ištraukimo našumas ne mažesnis:   
1-o gaubto 1200(m³/h)
2-o gaubto 800(m³/h)
52.7. Ventiliacinio gaubto vėdinimo sistemoje turi būti numatytas kintamo oro ištraukimo galingumo / variklio greičio reguliavimas (ne mažiau kaip 3 greičio padėtys)
52.8. su tvirtinimui skirtais elementais
52.9. Gaubtai kabinami 2000 mm aukštyje nuo įrengtų grindų iki apatinės ventiliacinio gaubto dalies
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti oro ištraukimo našumą:
1 gaubtas________(m³/h)
2 gaubtas________(m³/h)
Nurodyti oro ištraukimo greičių padėčių skaičių __________ vnt

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	53. 
	Konvejeris maisto porcijavimui
	1
	Ne daugiau kaip 3000x600x880
	53.1. 380–400 V, 50 Hz, 3F;
53.2. Korpusas ir rėmas - nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
53.3. Konvejerio juosta turi būti pagaminta iš medžiagos, tinkamos tiesioginiam sąlyčiui su maistu.
53.4. Lygus paviršius, lengvai išardoma / pakeliama konstrukcija juostos ir vidinių mazgų valymui bei dezinfekcijai
53.5. Privalomas juostos greičio reguliavimas 
53.6. avarinio stabdymo mygtukai abiejuose konvejerio galuose ir avarinė virvė/stabdymo sistema per visą ilgį
53.7. reguliuojamo aukščio kojos
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti juostos greičio reguliavimo būdą _________________
Nurodyti juostos valymo/išardymo technologiją __________
Nurodyti greičio reguliavimo būdą ir juostos greičio diapazoną _____________(m/min).
Nurodyti juostos medžiagą ____________
Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
Pateikti juostos medžiagos atitiktį pagrindžiantį dokumentą



	54. 
	Marmitas su ratukais
	4
	Ne augiau kaip
400x650x900
	54.1. 220–240 V, 50 Hz, 1F; 
54.2. Korpusas ir maisto bei vandens sąlyčio paviršiai pagaminti iš nerūdijančiojo plieno (AISI 304 arba analogiškas)
54.3. marmitinės vonelės dydis - GN1/1-200mm;
54.4. vandens išleidimo įtaisas;
54.5. temperatūra reguliuojama termostatu;
54.6. vandens temperatūros diapozonas vonelėje ne siauresnis kaip  +30 °C iki +90°C;
54.7. kaitinimo elemento (teno) apsauga nuo perdegimo, jei vanduo vonelėje išgaruoja.
54.8. su nerūdijančio plieno lentyna apačioje
54.9.  4 manevringi ratukai, ne mažiau 2 iš jų su stabdžiais.
54.10. ratukų skersmuo - ne mažiau 100 mm
54.11. Į bendrą 4 marmitų komplektaciją įeina: GN 1/2-200 mm indai - 4 vnt. su dangčiais
GN 1/3-200 mm indai - 6 vnt. su dangčiais.
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Ratukų skersmuo __________mm

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]


	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)



	55. 
	Šaldymo vonia su ratukais 
	2
	Ne daugiau kaip 400x650x850
	55.1. 220–240 V, 50 Hz, 1F; 
55.2. Korpusas ir maisto bei vandens sąlyčio paviršiai pagaminti iš nerūdijančiojo plieno (AISI 304 arba analogiškas)
55.3. darbo aplinkos temperatūra/drėgmė: +30°C/55%
55.4. Šaldymo vonelės dydis  -  GN1/1-200 mm;
55.5. Palaikoma temperatūra: + 3...+10 °C;
55.6. 4 manevringi ratukai, ne mažiau 2 iš jų su stabdžiais
55.7. ratukų skersmuo - ne mažiau 100 mm
55.8. Į bendrą 2 vonelių komplektaciją įeina:
GN 1/2-200 mm indai – 4 vnt. su dangčiais
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Ratukų skersmuo __________mm
Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	56. 
	Vežimėlis padėklams su pakėlimo mechanizmu 
	2
	Matmenys be rankenos. Ne daugiau kaip: 
430 × 650 × 980 
	56.1. Korpusas pagamintas iš nerūdijančiojo plieno (AISI 304 arba analogiškas)
56.2. Skirtas padėklams GN 1/1
56.3. Uždaro tipo
56.4. 4 manevringi ratukai, ne mažiau 2 iš jų su stabdžiais
56.5. ratukų skersmuo - ne mažiau 100 mm
56.6. talpa – ne mažiau 60 padėklų
56.7. su spyruokliniu pakėlimo mechanizmu. 
56.8. Spyruoklių arba lygiavertis įtempimas / pakėlimo mechanizmas turi būti reguliuojamas pagal padėklų svorį
56.9. vežimėlio kampuose įrengti apsauginiai buferiai arba lygiavertis apsauginis sprendimas.
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Ratukų skersmuo __________mm
Nurodyti talpą _______(vnt. padėklų)
Nurodyti apsauginį sprendimą___

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)



	57. 
	Vežimėlis indų plovimo kasetei
	2
	Ne daugiau kaip 590 ×590×1591
	57.1. Korpusas pagamintas iš nerūdijančiojo plieno (AISI 304 arba analogiškas)
57.2. 4 manevringi ratukai, ne mažiau 2 iš jų su stabdžiais
57.3. ratukų skersmuo - ne mažiau 100 mm
57.4. talpa – ne mažiau 8 tuščios kasetės vienu metu
57.5. Kasečių matmenys 500x500 mm. 
57.6. Kreipiančiosios turi užtikrinti saugų kasečių laikymą ir apsaugą nuo išslydimo vežimėlio transportavimo metu
57.7. Vežimėlis turi apsauginius buferius arba lygiavertes apsaugos priemones, mažinančias smūgių ir aplinkinių paviršių pažeidimo riziką.
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Ratukų skersmuo __________mm
Nurodyti talpą _______(kasečių)
Nurodyti apsauginį sprendimą___

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)



	58. 
	Serviravimo vežimėlis, 2 lentynų

	2
	Ne daugiau kaip: 700x550x900
	58.1. Korpusas pagamintas iš nerūdijančiojo plieno (AISI 304 arba analogiškas)
58.2. 4 manevringi ratukai, ne mažiau 2 iš jų su stabdžiais
58.3. ratukų skersmuo - ne mažiau 100 mm 
58.4. lentynos apkrova esant tolygiai paskirstytai apkrovai ne mažiau 30 kg
58.5. Lentynų konstrukcija turi slopinti vibraciją ir triukšmą, atsirandantį transportuojant indus ir kitus serviravimo reikmenis.
Leidžiama integruota garsą slopinanti lentynų konstrukcija arba lygiavertis techninis sprendimas.

	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Ratukų skersmuo __________mm
Lentynos apkrova_____(kg)
Techninis sprendimas dėl lentynų triukšmo slopinimo__________
Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)



	59. 
	Multifunkcinis įrenginys, skirtas maisto transportavimui ant padėklų su pakaitinimo/
atvėsinimo funkcija. kartu su indais

	4
	Ne daugiau 
1035x800x1800

	59.1. 380–400 V, 50 Hz, 3F;
59.2. Vežimėlis turi turėti atskiras šildymo ir šaldymo zonas, užtikrinančias nepriklausomą temperatūros palaikymą.
59.3. Vieno vežimėlio talpa – ne mažiau 24 padėklų, atstumas tarp padėklų ne mažesnis nei 78 mm; 
59.4. rėmas su važiuokle, padėklų kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančiojo plieno (AISI 304 arba analogiškas) 
59.5. izoliuotas vežimėlio korpusas ir durelės; 
59.6. pageidautina - durelės turi būti iš abiejų vežimėlio pusių, su fiksavimo sistema atidarytoms durelėms; 
59.7. ne mažiau kaip dvi ergonominės rankenos iš abiejų vežimėlio pusių; 
59.8.  ne mažiau 4 vnt ratukų,
59.9. ratukų skersmuo  - ne mažiau 100 mm, visi su stabdžiais
59.10. centrinis stabdis
59.11. vilktis
59.12. įrenginys turi turėti aukštos temperatūros saugumo termostatą. 
59.13. įrenginys turi užtikrinti temperatūrinį režimą ribose: šiltojoje pusėje +30/+120°C, vėsiojoje 0/+12°C; 
59.14. galimybė programuoti temperatūros ir laiko nustatymus. 
59.15. turi turėti ne mažiau kaip 3 programas arba lygiavertį programuojamą valdymą; 
59.16. visose programose turi būti patiekalų pakaitinimas, kuris persijungia į temperatūros palaikymo režimą; 
59.17. turi turėti garsinius signalus, kurie informuotų apie pakaitinimo laiko pabaigą; 
59.18. turi turėti kondensato surinkimo bei nešvarumų padėklus įrenginio dugne arba lygiavertis kondensato surinkimo ir lengvo valymo sprendimas;
59.19. tolygus temperatūros paskirstymas;
59.20. turi būti šaldomos dalies apsauga nuo aukšto slėgio; 
59.21. įrenginiai turi turėti pramoninį buferį smūgiams susilpninti; 
59.22. 4 įrenginių komplektacijoje (įtraukta į pasiūlymą) Padėklas GN1/1 - 96 vnt.;
59.23. 4 įrenginių komplektacijoje (įtarukta į pasiūlymą) indaplovėse ir pakaitinimo kasetėse saugūs keramikiniai ar analogiškų medžiagos savybių turinys indai su dangčiais, tinkantys siūlomam vežimėliui:
59.23.1. dubenėlis sriubai su sandariu dangčiu ne mažiau Ø120 mm - 96 vnt.; dubenėlių talpa 250 ml, 
59.23.2. universali lėkštė su dangčiu ne mažiau Ø230 mm - 96 vnt.; 
59.23.3. dubenėlis salotoms su dangčiu ne mažiau Ø100 mm - 96 vnt.
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________


Nurodyti galingumą (kW)
_______________

Nurodyti šaltnešį
___________________

Ar indai atsparūs karščiui  [nurodyti taip/ne]
_____________________

Ratukų skersmuo _____mm

Preliminarus viso įrenginio svoris su 24 padėklais ir indais ____kg

Nurodyti durų kiekį _____vnt

Nurodyti indų medžiagiškumą_______

Nurodyti indų gamintoją ir siūlomus modelius_________

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]





	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	60. 
	Nešvarių indų surinkimo stalas su uždara lentyna, be bortelio
	1
	1000x670x880
	Darbo stalas:
60.1. Nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
60.2. stalviršio plieno lakšto storis ne mažiau 0,8 mm
60.3. reguliuojamo aukščio kojos
Lentyna:
60.4. lentynos apkrova esant tolygiai paskirstytai apkrovai ne mažiau 50 kg
60.5. visa erdvė nuo stalviršio iki apatinės lentynos (įskaitant sifono bei mazgų zoną) uždengta slankiojančiomis / stumdomomis durimis. 
60.6. integruotos rankenos
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti stalviršio plieno lakšto storį ___________________ mm

Sumontuoto komplekto aukštis _________mm

Nurodyti lentynos apkrovą
____________ kg

Atitinka techninius parametrus
[nurodyti taip/ne]
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	37. 
	Indų rūšiavimo stalas su plautuve, užkabinimu kairėje, borteliu
	1
	Stalas: 1160 × 670 × 880
Bortelio aukštis - 50
Plautuvės vidiniai matmenys 500 × 400 × 300
	Darbo stalas:
37.1. Nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
37.2. stalviršio plieno lakšto storis ne mažiau 0,8 mm
37.3. užsikabinti skirtas kraštas kairėje turi būti suderinamas su indaplove
37.4. reguliuojamo aukščio kojos
Plautuvė: 
37.5. Nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
37.6. Plautuvės kampai užapvalinti
37.7. komplekte turi būti plautuvės išleidimo vožtuvas, sifonas su atliekų sieteliu ir suderinami prijungimo elementai.
37.8. pirminio apiplovimo dušas ir maišytuvas turi būti pateikiami kaip vienas tarpusavyje suderinamas komplektas. Sumontuoto komplekto aukštis nuo montavimo paviršiaus iki aukščiausio komplekto taško – 800–1150 mm.
37.9. Maišytuvas turi būti suderinamas su siūloma plautuve ir stalo konstrukcija.
37.10. Maišytuvo keraminė kasetė,
37.11. su pasukamu snapeliu/čiaupu
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti stalviršio plieno lakšto storį ___________________ mm

Sumontuoto komplekto aukštis _________mm

Atitinka techninius parametrus
[nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	38. 
	Pirminio apiplovimo kupolinio tipo indų plovimo mašina
	1
	600-695x 657-700x 1430-1880
indų kasetės dydis  500x500

	38.1. 380–400 V, 50 Hz, 3F;
38.2. Vandens pajungimas Ø15 arba suderinamas pajungimas 
38.3. Kanalizacijos pajungimas Ø50. 
38.4. Automatinis gaubto pakėlimas/nuleidimas
38.5. Korpusas, plovimo kamera, rankenos pagamintos iš nerūdijančio plieno (AISI 304 arba analogiškas)
38.6. automatinė plovimo kameros valymo programa,
38.7. našumas – ne mažiau 40 kasečių per valandą
38.8. vandens sunaudojimas – ne daugiau kaip 2,5 L vienam ciklui
38.9. triukšmo lygis – ne daugiau 68 dB
38.10. reguliuojamas kojų aukštis
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti galingumą (kW)
_______________

Nurodyti našumą – kiek kasečių išplaunama per valandą ____________vnt.

Nurodyti vandens sunaudojimo kiekį vienam ciklui (L) __________

Nurodyti triukšmo lygį (dB)__________

Nurodyti didžiausią aukštį atidarius kupolą (mm)____

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	39. 
	Sujungimo komplektas tarp pirminio apiplovimo mašinos ir indaplovės skirtas sandariam ir mechaniškai tvirtam įrangos sujungimui
	1
	ilgis ne mažiau 300, plotis turi atitikti jungiamos įrangos plotį
	39.1. Nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
39.2. integruotas vandens nuotėkio griovelis arba nukreipimo briauna
39.3. suderinamas su pirminio apiplovimo indaplove ir kupoline indaplove
39.4. į komplektaciją turi įeiti visos papildomos sujungimo, tvirtinimo ir sandarinimo dalys, būtinos pilnam įrangos sumontavimui ir saugiam eksploatavimui
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti sujungimo ilgį __________mm


Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	40. 
	Kupolinė indų plovimo mašina 
	1
	600-695 × 657 -700 × 1430 -1880 (matmenys – be rankenų, aukštis – be pakelto kupolo)
Indų kasetės dydis  500x500
	40.1. 380–400 V, 50 Hz, 3F;
40.2. Vandens pajungimas Ø15 arba suderinamas pajungimas (būtinas išorinis arba integruotas vandens minkštintojas); 
40.3. Kanalizacijos pajungimas Ø50. 
40.4. Automatinis gaubto pakėlimas/nuleidimas pasibaigus ir prasidėjus plovimo procesui
40.5. Automatinis plovimo priemonės ir skalavimo skysčio dozatorius (reguliuojamas)
40.6. Korpusas, plovimo kamera, rankenos pagamintos iš nerūdijančio plieno (AISI 304 arba analogiškas)
40.7. programuojamas plovimo ir skalavimo laikas, taip pat skalavimo temperatūra
40.8. automatinė plovimo kameros valymo programa,
40.9. našumas – ne mažiau 40 kasečių per valandą
40.10. vandens sunaudojimas – ne daugiau kaip 3,5 L vienam ciklui
40.11. įrengta integruota šilumos rekuperacijos sistema
40.12. triukšmo lygis – ne daugiau 68 dB
40.13. reguliuojamas kojų aukštis
40.14. Kartu įsigyjama:  
kasetės lėkštėms - 4 vnt. kasetės puodeliams - 2 vnt. kasetės įrankiams - 2 vnt., suderinamos su indaplove ir pirminio apiplovimo indaplove
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti galingumą (kW)
_______________

Nurodyti našumą – kiek kasečių išplaunama per valandą ____________vnt.

Nurodyti vandens sunaudojimo kiekį vienam ciklui (L) __________

Nurodyti triukšmo lygį (dB)__________

Nurodyti didžiausią aukštį atidarius kupolą (mm)____

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]


	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	41. 
	Ventiliacinis gaubtas tiekiamas be filtrų 
	1
	Ne daugiau nei: 2000x1000x480
 (Tikslūs montavimo matmenys suderinami pagal esamą vėdinimo projektą.)
	41.1. Nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
41.2. dėžutės formos, tvirtinamas prie sienos
41.3. riebalų surinkimo / išleidimo sistema - lengvai ištuštinamas indelis ar išleidimo čiaupas
41.4. ortakio atvamzdžio skersmuo ir vieta suderinama pagal esamą vėdinimo projektą 
41.5. oro ištraukimo našumas ne mažesnis:   
 1000(m³/h)
41.6. Ventiliacinio gaubto vėdinimo sistemoje turi būti numatytas kintamo oro ištraukimo galingumo / variklio greičio reguliavimas (ne mažiau kaip 3 greičio padėtys)
41.7. su tvirtinimui skirtais elementais
Gaubtai kabinami 2000 mm aukštyje nuo įrengtų grindų iki apatinės ventiliacinio gaubto dalies
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti oro ištraukimo našumą:________(m³/h)
Nurodyti oro ištraukimo greičių padėčių skaičių __________ vnt

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	42. 
	Stelažas iš nerūdijančio plieno, 4 perforuotų lentynų

	1
	1200 × 500 × 1800
	42.1. nerūdijantis plienas (pvz., AISI 304 ar analogiškas)
42.2. ne mažiau 4 perforuotos lentynos (pageidautina – reguliuojamo aukščio)
42.3. kiekvienos lentynos apkrova esant tolygiai paskirstytai apkrovai ne mažiau 100 kg
42.4. reguliuojamo aukščio kojos
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti lentynų kiekį ____vnt.

Nurodyti ar lentynos reguliuojamo aukščio (taip/ne)
_____________

Nurodyti lentynos apkrovą
____________ kg

Atitinka techninius parametrus
[nurodyti taip/ne]
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	43. 
	Stelažas iš nerūdijančio plieno, 4 perforuotų lentynų

	1
	1600 × 600 × 1800
	44.1. nerūdijantis plienas (pvz., AISI 304 ar analogiškas)
44.2. ne mažiau 4 perforuotos lentynos (pageidautina – reguliuojamo aukščio)
44.3. kiekvienos lentynos apkrova esant tolygiai paskirstytai apkrovai ne mažiau 100 kg
44.4. reguliuojamo aukščio kojos
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti lentynų kiekį ____vnt.

Nurodyti ar lentynos reguliuojamo aukščio (taip/ne)
_____________

Nurodyti lentynos apkrovą
____________ kg

Atitinka techninius parametrus
[nurodyti taip/ne]
	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	45. 
	Darbo stalas su borteliu ir uždara lentyna apačioje

	1
	Darbo stalas 900 × 700 × 880
Bortelis - 50
	Darbo stalas: 
45.1. Nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
45.2. Darbastalio plieno lakšto storis ne mažiau 0,8 mm
45.3. reguliuojamo aukščio kojos 
Lentyna: 
45.4. lentynos apkrova esant tolygiai paskirstytai apkrovai ne mažiau 50 kg
45.5. visa erdvė nuo stalviršio iki apatinės lentynos (įskaitant sifono bei mazgų zoną) uždengta slankiojančiomis / stumdomomis durimis. 
45.6. Integruotos rankenos
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti stalviršio plieno lakšto storį ___________________ mm

Nurodyti lentynos apkrovą
____________ kg

Atitinka techninius parametrus
[nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	46. 
	Plovimo vonia su borteliu ir apatine lentyna
	1
	Vonios išorės matmenys 990x700x 880, vonios dubens matmenys ne mažiau 800x500x350
Bortelis  - 50

	Plautuvė: 
46.1. Nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
46.2. Plautuvės kampai užapvalinti
46.3. komplekte turi būti plautuvės išleidimo vožtuvas, sifonas su atliekų sieteliu ir suderinami prijungimo elementai.
46.4. pirminio apiplovimo dušas ir maišytuvas turi būti pateikiami kaip vienas tarpusavyje suderinamas komplektas. Sumontuoto komplekto aukštis nuo montavimo paviršiaus iki aukščiausio komplekto taško – 800–1150 mm.
46.5. Maišytuvas turi būti suderinamas su siūloma plautuve ir stalo konstrukcija.
46.6.  Maišytuvo keraminė kasetė,
46.7. su pasukamu snapeliu/čiaupu
Lentyna:
46.8. lentynos apkrova esant tolygiai paskirstytai apkrovai ne mažiau 50 kg
46.9. visa erdvė nuo stalviršio iki apatinės lentynos (įskaitant sifono bei mazgų zoną) uždengta slankiojančiomis / stumdomomis durimis. 
46.10. Integruotos rankenos
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti lentynos apkrovą
____________ kg

Atitinka techninius parametrus
[nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	47. 
	Dušas patalpų plovimui ir dezinfekavimui
	1
	400 × 310 × 125 (matmenys atsižvelgiant į montavimui skirtą  plotą)
	47.1. dviejų ventilių vandens maišymo mazgas karštam ir šaltam vandeniui;
47.2. ne mažiau 15 m. ilgio žarna
47.3. plovimo srovė ne mažiau 9L/min.
47.4. korpusas iš nerūdijančio plieno (AISI 304 arba analogiškas)
47.5.  karštam vandeniui (iki +70 °C) atspari žarna
47.6. automatinis žarnos susivyniojimo mechanizmas
47.7.  esant poreikiui – mechanizmas prijungti dezinfekavimo arba plovimo skystį (1 jungtis), įtraukta į komplektaciją
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti žarnos ilgį (m) ___________

Nurodyti plovimo srovę
___________(L/min.)

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) 

	48. 
	Persirengimo spintelė, 4 sekcijų
	1
	ne mažiau 1200 × 500 × 1800
	48.1. korpusas ir durelės -  plienas ne mažiau 0,6 mm storio, dažytas milteliniu būdu
48.2. spalva – šviesiai pilka arba lygiavertė
48.3. sekcijoje – lentyna ir skersinis su kabliukais
48.4. durelėse – ventiliacijos anga apačioje ir viršuje
48.5. užraktas su nemažiau kaip 2 raktų komplektais
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Lentynėlė reguliuojamo aukščio 
[nurodyti taip/ne]

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]



	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	49. 
	Šaldymo kamera su stelažais
	1
	Išoriniai matmenys: ne daugiau 1700 × 2400 × 2300  
Šaldymo agregatas į gabaritus neįskaičiuotas, montuojamas atskirai 

	Šaldymo kamera:
49.1. 380–400 V, 50 Hz, 3F;
49.2. Daugiasluoksnės izoliacinės plokštės PUR 80mm storio arba analogiškų šiluminių savybių
49.3. kameros palaikoma vidaus temperatūra esant nurodytai aplinkos temperatūrai ir apkrovai nuo 0 °C iki +8 °C ribose
49.4. Varstomos durys. Laisva anga ne mažiau  800 x 2000 mm
49.5. automatinis atitirpinimas. Atitirpimo ciklas neturi lemti produktų temperatūros padidėjimo
49.6. grindys – nerūdijantis plienas (pvz., AISI 304 ar analogiškas), neslystančios, atsparios korozijai, nesideformuojančios
49.7. sienos ir lubos – maisto pramonėje naudojama, higieniška , drėgmei atspari, neporėta  ir lengvai valoma medžiaga.
49.8. turi turėti  automatines durų uždarymo sistemas ir sandarias guma užsandarintas tarpines, apsaugančias nuo šalčio nuotėkio
49.9. darbo aplinkos temperatūra/drėgmė: +30°C/55%
49.10. LED apšvietimas, įjungiamas atidarius kameros duris
49.11. Be iškilusio slenksčio
49.12. Tiekėjas įvertina šaldymo agregato montavimo vietą, šilumos išskyrimą, kondensato nuvedimą ir aptarnavimo prieigą
Stelažai:
49.13. stelažai, išdėstyti palei kameros šonines sienas, atsižvelgiant į durų, šaldymo įrangos ir oro cirkuliacijos reikalavimus.
49.14. Stelažų aukštis – preliminariai ne mažesnis kaip 1800 mm, tačiau neviršijantis kameros vidaus aukščio ir netrukdantis šaldymo įrangos veikimui.
49.15. Lentynų gylis ir stelažų ilgis parenkami pagal kameros vidaus matmenis ir turi užtikrinti saugų bei patogų priėjimą prie laikomų produktų. Preliminarus lentynų gylis – 300–400 mm.
49.16. Ne mažiau 4 perforuotos lentynos (pageidautina – reguliuojamo aukščio)
49.17. kiekvienos lentynos apkrova esant tolygiai paskirstytai apkrovai ne mažiau 100 kg
49.18. nerūdijantis plienas (pvz., AISI 304 ar analogiškas)
49.19. reguliuojamo aukščio kojos
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti deklaruotą galią (kW)
________________

Nurodyti šaltnešį
___________________

Nurodyti sienų ir lubų apdailos medžiagą_________

Aprašyti šaldymo agregato montavimo vietą ________ 

Nurodyti šaldymo agregato galią ir prijungimo reikalavimus___

Nurodyti ar lentynos reguliuojamo aukščio (taip/ne)
_____________

Nurodyti lentynos apkrovą
____________ kg

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]


	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	50. 
	Valymo inventoriaus spinta su plautuve, maišytuvu ir elektriniu gyvatuku

	1
	Spinta 800 × 600 × 1850
Plautuvė ne daugiau 457×410×140 mm 
(matmenys atsižvelgiant į montavimui skirtą  plotą. Plautuvė nėra integruota į spintą)
	Valymo inventoriaus spinta
50.1. korpusas ir durelės -  plienas ne mažiau 0,6 mm storio, dažytas milteliniu būdu
50.2. spalva – RAL 7035 arba lygiavertė
50.3. spintoje – lentyna ir skersinis su kabliukais
50.4. durelėse – ventiliacijos anga apačioje ir viršuje
50.5. užraktas su nemažiau kaip 2 raktų komplektais
Plautuvė ir maišytuvas: 
50.6. Nerūdijantis plienas (AISI 304 arba analogiškas)
50.7. komplekte turi būti plautuvės išleidimo vožtuvas ir suderinami prijungimo elementai.
50.8. Maišytuvas turi būti suderinamas su siūloma plautuve 
50.9. keraminė kasetė,
50.10. su pasukamu snapeliu/čiaupu
Elektrinis gyvatukas: 
50.11. Matmenys 950 × 500 mm, kopėtėlių tipo
50.12. elektrinis rankšluosčių džiovintuvas
50.13. 230 V, 50 Hz.
50.14. tvirtinamas prie sienos 
50.15. integruotas termostatas.
minimali drėgmės apsaugos klasė IP44
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Lentynėlė reguliuojamo aukščio 
[nurodyti taip/ne]

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]


	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	51. 
	Keramikinė rankų plautuvė
	4
	Ne daugiau 
500x400x210
	51.1. plautuvė – keramikinė
51.2. komplekte turi būti plautuvės išleidimo vožtuvas ir suderinami prijungimo elementai.
51.3. Maišytuvas turi būti suderinamas su siūloma plautuve 
51.4. keraminė kasetė,
51.5. su pasukamu snapeliu/čiaupu

	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

	52. 
	Elektroninės svarstyklės
	3
	Platforma ne mažesnė nei 200x240
	52.1. Maksimali svėrimo riba 6 kg, 0,5 g. padalos vertė
52.2. 220 V ir baterija.
52.3. Galiojanti metrologinė patikra
52.4. platforma - nerūdijantis plienas arba lygiavertė medžiaga, pagrįsta numatomomis eksploatavimo sąlygomis – maisto produktų su tara svėrimui
52.5. LCD displėjus su LED apšvietimu
52.6. taros svorio įvertinimo funkcija;
52.7. automatinis maitinimo išjungimas, kai nesveriama.
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________
Metrologinė patikra
 [nurodyti taip/ne]

 Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	53. 
	Planetarinė maišyklė
	1
	Ne daugiau 650x800x1400
	53.1. 380–400 V, 50 Hz, 3F;
53.2. Būgnas - nerūdijantis plienas (pvz., AISI 304 ar analogiškas)
53.3. Korpusas - korozijai atspari, lengvai valoma medžiaga
53.4. Dubens talpa: ne mažiau kaip 30L  
53.5. Didžiausia vienkartinė miltinės tešlos apkrova – ne mažiau 8 (kg)
53.6. Greičių valdymas: ne mažiau kaip 3 pakopų (pavarų) arba elektroninis.
53.7. Saugos elementai: mechaninis arba elektrinis apsauginis mikrojungiklis (išjungiantis maišyklę pakėlus apsauginį lanką / groteles) arba lygiavertė apsaugos sistema.
53.8. Komplektacija: plokščias plaktuvas (tešlai, masėms), kablys (mielinei tešlai) ir šluotelė (kiaušiniams, kremams)
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti galingumą (kW)
_______________

Nurodyti korpuso medžiagą____________

Nurodyti didžiausią miltinės tešlos apkrovą __________(kg)

Nurodyti dubens talpą  (L) __________

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	54. 
	Džiovinimo linija
	1
	Ne daugiau Plotis 500 x ilgis  2110  aukštis 850
(matmenys atsižvelgiant į montavimui skirtą  plotą.
	54.1. Modulinė arba vientisa pakabinama / pastatoma džiovinimo linija. 
54.2. Korpusas ir elementai - nerūdijantis plienas (pvz., AISI 304 ar analogiškas)
54.3. Džiovinimo elementai (kasetės / sekcijos / laikikliai) turi būti išdėstyti per visą linijos ilgį ir pritaikyti ne mažiau kaip 3 standartinėms indaplovės kasetėms (krepšiams, pvz., 500x500 mm) su indais / padėklais vienu metu sudėti ir džiovinti
54.4. Vandens surinkimo lovelis (jei taikoma pagal konstrukciją).
54.5. Tvirtinimo elementai prie sienos arba atraminės kojelės (priklausomai nuo montavimo vietos). 
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Standartinių kasečių, telpančių linijoje vienu metu, kiekį
_______________vnt.

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]



	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)


	55. 
	Daržovių pjaustyklė 
	1
	Ne didesnė nei 400 x 600 x 1100 
	55.1. 380–400 V, 50 Hz, 3F;
55.2. Korpusas ir su maistu besiliečiančios dalys – iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčių higienos, atsparumo korozijai ir valymo savybių (pvz., AISI 304 ar analogiškas)
55.3. Variklis: asinchroninis arba lygiavertės konstrukcijos, užtikrinančios nustatytą našumą ir darbo režimą.
55.4. Greičių valdymas: ne mažiau kaip 2 pakopų (pavarų) arba elektroninis.
55.5. Našumas ne mažiau kaip 450 kg/val.
55.6. Sauga: automatinis stabdymas atidarius dangtį
55.7. Pjaustymo galvutė su integruota didele pildymo anga (stambesniems produktams) bei cilindrine anga (ilgoms daržovėms).
55.8. Komplektacijoje (įtraukta į kainą) ne mažiau kaip 5 skirtingi diskai / pjaustymo priedai, skirti: griežinėlių pjaustymui (ne mažiau 2 skirtingų storių); tarkavimui / šiaudelių pjaustymui (ne mažiau 2 skirtingų dydžių);  kubelių pjaustymo komplektas (grotelės su atitinkamu disku) 
	Tiekėjo siūlomas modelis / gamintojas
________________

Nurodyti galingumą (kW)
_______________

Nurodyti korpuso medžiagą____________

Nurodyti našumą __________(kg/val.)

Atitinka techninius parametrus
 [nurodyti taip/ne]

	Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)




