Priedas Nr. 1

LIETUVOS NACIONALINĖ MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKA TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Palangos vasaros skaityklos (toliau – skaityklos), Vytauto g. 72, Palanga, Palangos m. sav., Kultūros vertybių registro unikalus kodas 37590, pastato dalies atstatymas, vykdant tvarkybos ir paprastojo remonto (toliau – remontas) darbus.2.	PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS IR CHARAKTERISTIKA


Pirkimo objekto pritaikymo sritis – pastato techninės būklės gerinimas, siekiant užtikrinti jo saugų eksploatavimą.
Pirkimo objekto reikalavimas – atliekamų remonto darbų kokybė bei jai suteikiami garantiniai įsipareigojimai privalo atitikti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytus reikalavimus. Visų teisės aktų nustatyta tvarka privalomų statybos darbų vykdymo priežiūros paslaugų (jei tokios būtinos) bei leidimų, sutikimų, suderinimų ir kitų dokumentų, reikalingų darbams atlikti, gavimą (išskyrus Užsakovo Rangovui perduotuose techninio darbo projektų dokumentuose jau gautus dokumentus) organizuoja ir finansuoja rangovas savo lėšomis. Leidimų ir kitų privalomų dokumentų gavimo laikas įskaičiuojamas į bendrą sutarties vykdymo terminą.
2.1. Esamos situacijos, kuriai reikalingas remontas, aprašymas
2.1.1. Esamos pastato situacijos aprašymas pateiktas pridedamuose projektuose:
· Tvarkybos darbų (Nr. KP 21-0202-TvDP, parengtu 2021 m. ir papildytu laida A 2025 m.),
· Paprastojo remonto darbų (KP 21-0202-PRP, parengtu 2021 m. ir papildytu laida A 2025 m.).

2.1.2.  Medžiagų ir darbų kiekiai : 
	[bookmark: RANGE!A1:F47]TVARKYBOS DARBŲ - REMONTO SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

	Eil. Nr.
	Įrenginių ir medžiagų pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Mato vnt.
	Kiekis

	
	
	
	
	

	1.
	Stogo remontas
	
	
	

	1.1.
	Stogo konstrukcijos išramstymas mediniais tašais
	m³
	1
	

	1.2.
	Vitrinų įstiklinimo demontavimas ir atstatymas
	m²
	37
	

	1.3.
	Sienų karkasų apkalimo statybinėmis cemento-pjuvenų plokštėmis  demontavimas ir atstatymas
	m²
	14,2
	

	1.4.
	Apatinės kolonų dalies protezavimas iki 0.50 m skersmens kolonos pažeisto ruožo (iki 0.6m aukščio) pakeitimas (protezo įstatymas)
	vnt.
	10
	

	1.5.
	Paviršių apklijavimas vienu sluoksniu ruberoido arba hidroizolo, naudojant bitumą
	m²
	0,4
	

	1.6.
	Vėjalenčių pakeitimas (sunykimo vietose)
	m
	54,5
	

	1.7.
	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepečiu mechanizuotai
	m²
	8,2
	

	1.8.
	Medinių lubų dažymas*dažymas dažais medienai lauko darbams
	m²
	8,2
	

	2.
	 Stogo remontas, taikant naujas technologijas
	
	
	

	2.1.
	Stogo stabilumo užtikrinimas įrengiant laikinas atramines medines konstrukcijas
	m³
	1,2
	

	2.2.
	Pastolių išorės darbams įrengimas, uždengimas apsaugine danga, nudengimas ir išardymas 
	m²
	245
	

	2.3.
	Esamos lietaus nuvedimo sistemos (lietlovių) išmontavimas ir naujų sumontavimas
	m
	36
	

	2.4.
	Esamos lietaus nuvedimo sistemos (lietvamzdžių) išmontavimas ir naujų sumontavimas
	m
	36
	

	2.5.
	Stogo skardų nuardymas
	m²
	18
	

	2.6.
	Esamos ritininės dangos nuardymas
	m²
	285
	

	2.7. 
	Grebėstų su tarpais išardymas
	m²
	285
	

	2.8.
	Statybinių šiukšlių išvežimas 
	t
	4,6
	

	2.9.
	Šlaitinio stogo medinių paklotų įrengimas, keičiant stogo dangas
	m²
	285
	

	2.10.
	Šlaitinio stogo plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas , klojant plėvelę iš viršaus
	m²
	570
	

	2.11.
	Ventiliacijos kaminėlių įrengimas ir sandarinimas
	vnt.
	5
	

	2.12.
	Šlaitinių stogų vėjalenčių įrengimas, lietskardė
	m
	8
	

	2.13.
	Šlaitinių stogų vėjalenčių įrengimas, lentos
	m
	8
	

	2.14.
	Karnizų įrengimas sinusoidinių ir profiliuotų vėjalenčių
	m²
	56
	

	2.15.
	Sinusoidinių ir profiliuotų vėjalenčių gruntavimas
	m²
	39
	

	2.16.
	Sinusoidinių ir profiliuotų vėjalenčių dažymas (abi puses, 2 kartus)
	m²
	78
	

	2.17.
	Šlaitinių stogų vėjalenčių įrengimas, skardos lenktų profilių
	m
	84
	

	3. 
	Fasado apdailos remontas
	 
	 
	

	3.1.
	Įvairių paviršių valymas metaliniu šepečiu mechanizuotai
	m²
	4,8
	

	3.2.
	Medinių lubų dažymas*dažymas dažais medienai lauko darbams
	m²
	4,8
	

	3.3.
	Banguoto stogo apvado  tarp ašių 1-11 (vakarinė pusė) dažymas du kartus kokybiškais fasadiniais dažais
	m²
	9,7
	

	3.4.
	Kolonų ir apatinio apkalimo dailylentėmis dažymas iš lauko pusės du kartus kokybiškais dažais medienai lauko darbams, prieš tai atlikus tinkamą paviršių  paruošimą (senų atsilupusių dažų pašalinimas, nelygumų užglaistymas)
	m²
	44,6
	

	3.5.
	Vitrinų rėmų dažymas du kartus medienai iš lauko pusės kokybiškais dažais lauko darbams, prieš tai atlikus tinkamą paviršių  paruošimą (senų dažų pašalinimas, nelygumų užglaistymas)
	m²
	59,3
	

	3.6.
	Pastato cokolinės dalies aptaisymo plokštės apdailos remontas granitinius tinku, analogišku esamai apdailai
	m²
	14,2
	

	3.7.
	Plokščio (sutapdinto) stogo remontas, paklojant naują dangą ant esamos dangos, prilydant 1 sluoksnį 
	m²
	68
	

	4.
	Gatvės (vakarinio) fasado remontas, taikant naujas technologijas
	 
	 
	

	4.1.
	Esamų stiklinių vitrinų demontavimas
	m²
	91,3
	

	4.2.
	Esamų pagrindinių įėjimo įstiklintų durų demontavimas
	m²
	4,51
	

	4.3.
	Stiklinių vitrinų su klijuotos medienos rėmais pagaminimas (matmenys tikslinami pagal esamą padėtį) ir sumontavimas
	m²
	91,3
	

	4.4.
	Medinių langų rėmų dažymas
	m²
	58
	

	4.5.
	Pagrindinių įėjimo durų montavimas medinėse sienose, kai staktos tradicinės  (matmenys tikslinami pagal esamą padėtį)
	m²
	4,51
	

	4.6.
	Durų medinių dalių dažymas 
	m²
	9,4
	

	5. 
	Papildomos nenumatytos išlaidos
	vnt.
	1
	





	
	PAPRASTOJO REMONTO SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS
	
	

	Nr.
	Įrenginių ir medžiagų pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Mato vnt.
	Kiekis

	
	
	
	
	

	1.
	Pagrindinės skaityklos vidaus apdailos atnaujinimas
	 
	 
	

	1.1.
	Sienų paviršių paruošimas nuvalant senus dažus, bei glaistant ir  perdažymas
	m²
	40
	

	1.2.
	Anksčiau dažytų medinių arba tinkuotų sienų dažymas, prieš tai atlikus tinkamą paviršių  paruošimą (senų dažų pašalinimas, nelygumų užglaistymas)
	m²
	78
	

	1.3.
	Durų dažymas iš patalpų vidaus kokybiškais dažais medienai vidaus darbams, prieš tai atlikus tinkamą paviršių  paruošimą (senų dažų pašalinimas, nelygumų užglaistymas)
	m²
	19,2
	

	1.4.
	Skaityklos medinių grindų perdažymas kokybiškais grindiniais dažais, prieš tai atlikus tinkamą paviršių  paruošimą (senų dažų pašalinimas, nelygumų užglaistymu). 
	m²
	273
	

	2.
	Tako įrengimas
	 
	 
	

	2.1.
	Demontavimo, paruošiamieji darbai
	 
	 
	

	2.1.1.
	Esamos šaligatvio plytelių dangos ardymas
	m²
	20
	

	2.1.2.
	Statybinių šiukšlių išvežimas
	t
	3,4
	

	2.1.3.
	Lovio pagilinimas 
	m³
	8,8
	

	2.1.4.
	Grunto išvežimas
	m³
	8,8
	

	2.2.
	Betono trinkelių danga 
	 
	 
	

	2.2.1.
	Esamo grunto paviršiaus išlyginimas, sutankinimas
	m²
	20
	

	2.2.2.
	Pagrindo (išlyginamojo) sluoksnio iš smėlio įrengimas ir sutankinimas 
	m³
	5,2
	

	2.2.3.
	Skaldos pagrindo įrengimas ir sutankinimas 
	m²
	20
	

	2.2.4.
	Šaligatvio pasluoksnio iš skaldos atsijų įrengimas – 3 cm
	m²
	20
	

	2.2.5.
	Betono trinkelių suklojimas  rankiniu būdu
	m²
	20
	

	2.2.6.
	Siūlių tarp trinkelių skaldos atsijomis užpildymas
	m²
	20
	

	2.3.
	Betoniniai bortai. Vejos bortų (1000x80x300), ant betono ir smėlio pasluoksnio įrengimas
	m
	11
	

	2.4.
	Kiti bortai
	 
	 
	

	2.4.1.
	Nerūdijančio plieno stačiakampis vamzdis 60x30x2mm, vamzdžio galai užaklinami. 
	m
	5,2
	

	2.4.2.
	Plieninių (nerūdijančio plieno) grindjuosčių iš lenktų profilių įrengimas
	m
	5,2
	

	3.
	Alsuojančios nuogrindos įrengimas
	 
	 
	

	3.1.
	Esamo grunto pašalinimas nuogrindos įrengimui
	m³
	23,3
	

	3.2.
	Grunto išvežimas
	m³
	23,3
	

	3.3.
	Geotekstilės paklojimas
	m²
	90
	

	3.4.
	Skaldos pagrindo įrengimas (storis 20 cm, dvisluoksnis)
	m²
	33,5
	

	3.5.
	Sutankinto išlyginamojo smėlio-žvirgždo sluoksnio įrengimas
	m³
	11,4
	

	3.6.
	Skaldytų arba lauko akmenų sluoksnio įrengimas 
	m²
	33,3
	

	3.7.
	Akmens  bordiūrų įrengimas ant lauko akmenų ar betoninio pagrindo
	m
	52,5
	



2.1.3. Atidengus stogo konstrukcijas ir nustačius faktinę jų būklę, Rangovas surašo defektinį aktą ir pateikia jį Užsakovui. Darbų apimčių pakeitimai gali būti vykdomi tik gavus rašytinį Užsakovo pritarimą, tačiau jų vertė turi būti įtraukta į Tvarkybos darbų žiniaraščio eilutę Nenumatytos išlaidos.
2.1.4. Darbai atliekami laikantis gamintojų technologinių reikalavimų ir užtikrinant paviršių ilgaamžiškumą bei estetinę kokybę.
2.1.5. Rangovas darbus privalo vykdyti dalyvaujant atestuotam kultūros paveldo darbų vadovui.
2.1.6. Prieš pateikiant pasiūlymą, rekomenduojama apžiūrėti patalpas ir konstrukcijas, iš anksto susitarus su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bendrojo skyriaus vadove Jūrate Almantiene, tel. (0 5) 239 8569, mob. (0 608) 25379.
3. ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

3.1. Įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

3.1.1. Rangovas privalo atlikti visus darbus ne vėliau kaip iki 2027 m. gegužės 1 d. Sutarties galiojimo laikas yra iki 2027 m. gegužės 31 d., tačiau į tą terminą įeina patikra, defektų konstatavimas, jų tvarkymas, priėmimo- perdavimo aktų pasirašymas ir apmokėjimas už kokybiškai atliktus darbus.
3.1.2. Pastatas turi būti apsaugotas nuo aplinkos poveikių visų remonto darbų metu. Susidarius aplinkybėms, kad dėl oro sąlygų nebūtų galima tęsti darbų, pastato konstrukcija ir visa viduje esantis turtas turi būti apsaugotas. Reikalui esant, turi būti atlikti laikini uždengimo darbai, kurie turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 
3.1.3. Remonto vykdymo metu pastato ir jame esančio turto išsaugojimu ir apsauga rūpinasi rangovas.
3.2. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija
Visi paslėpti darbai privalo būti užfiksuoti paslėptų darbų aktuose prieš juos uždengiant kitomis konstrukcijomis ar apdailos sluoksniais. Paslėptų darbų aktai pasirašomi atlikus atitinkamus darbus, tačiau ne vėliau kaip iki jų uždengimo. Aktus pasirašo Rangovo atstovas ir statybos techninis prižiūrėtojas.
4. PRIEDAI

Tvarkybos (priedas Nr. 1 ir priedas Nr. 2 ) ir paprastojo remonto (priedas Nr. 3 ir priedas Nr. 4 ),
projektai, kurių sprendiniai yra privalomi rangovui vykdant darbus.
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