KVIETIMAS DALYVAUTI RINKOS KONSULTACIJOJE

Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 str. ir siekdama pasirengti viešajam pirkimui „Kompiuterinė įranga (laboratorijai) regioninei filmotekai „NAGLIS“ (“ (toliau – Pirkimas), prašo nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių suteikti konsultaciją.

Konsultacijos tikslas: pristatyti būsimą viešąjį pirkimą galimiems teikėjams, tinkamai pasirengti viešojo pirkimo procedūroms.

Konsultacijos būdas: rinkos konsultacija vykdoma Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis. 

Kviečiame rinkos dalyvius susipažinti su skelbiamu techninės specifikacijos projektu ir CVP IS priemonėmis iki CVP IS skelbime nurodyto termino aktyviai teikti pastabas, klausimus ir pasiūlymus, bei pateikti atsakymus į pateiktus klausimus. Klausimai, pastabos (siūlymai), gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui gali būti nenagrinėjami. Susitikimai su tiekėjais rengiami nebus.

Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie Pirkimą ar išankstinis skelbimas apie Pirkimą, techninės specifikacijos projektas nėra galutiniai Pirkimo dokumentai. 

Šios rinkos konsultacijos paskelbimu tiekėjai nėra kviečiami varžytis dėl Pirkimo sutarties. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant Pirkime. Jokios išlaidos dėl dalyvavimo šioje rinkos konsultacijoje tiekėjams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto/pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams.

Siekdami parengti pirkimo sąlygas atitinkančias naujausias rinkos tendencijas ir galimybes bei užtikrinančias sąžiningą tiekėjų konkurenciją, vadovaudamiesi VPĮ 27 str., prašome pateikite atsakymus laisva forma į žemiau pateikiamus klausimus:
	
KLAUSIMAS
	RINKOS KONSULTACIJOS DALYVIO ATSAKYMAS IR (AR) SIŪLYMAI
Galima nurodyti priede konkrečiai dalies pozicijai

	1. Kokios pastabos ir pasiūlymai techninei specifikacijai? Prašome kiekvieną siūlymą argumentuoti.
	

	2. Kokius reikalavimus siūlytumėte įtraukti į Perkančiosios organizacijos skelbiamą techninę specifikaciją, kad būtų pasiekti techninėje specifikacijoje nustatyti rezultatai?
	

	3. Koks turėtų būti biudžetas Eur be PVM
	

	4. Kitos pastabos/pasiūlymai
	


Pastabas, klausimus bei pasiūlymus, prašome aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali, nes siūlomi sprendimai ir iš dalyvių gaunama informacija gali būti nuasmeninta ir skelbiama. 

Perkančioji organizacija neįsipareigoja įgyvendinti kiekvieną gautą tiekėjo pasiūlymą ar į jį atsakyti. Iš tiekėjų gaunama informacija bus naudojama pasirengimo Pirkimo vykdymui tikslu. Tiekėjui nesutinkant su ketinamomis nustatyti sąlygomis, jis galės teikti klausimus ir/ar pretenzijas Pirkimo vykdymo metu (t. y. ne šios rinkos konsultacijos metu) VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka.

Atkreipiame dėmesį, kad tiekėjai, teikę pastabas dėl pirkimo sąlygų bus laikomi padėjusiais pasirengti pirkimui ir privalės tai deklaruoti EBVPD (III d. C13 p.). 

Pridedama: techninė specifikacija.


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija:Lietuvos kino centras prie Kultūros ministerijos, juridinio asmens kodas 302783199, registruota buveinė yra Z. Sierakausko g. 15, Vilnius.
Pirkimo objektas: Kompiuterinė įranga skaitmeninimo, restauravimo laboratorijoje Regioninei filmotekai „Naglis” (R-10, R-12) - Kompiuterinė įranga (laboratorija), įskaitant pristatymą, montavimą, paleidimą ir visas sistemos veikimui reikalingas smulkias instaliacines medžiagas, skirtas Regioninei filmotekai „Naglis“ (R-10, R-12 patalpoms), adresu Vytauto g. 82, Palangoje.
Tiekėjas sutarties vykdymo metu įrangą turės pristatyti adresu Vytauto g. 82, Palanga, 00132 Palangos m. sav., ją sumontuoti, atlikti paleidimo ir derinimo darbus bei perduoti perkančiajai organizacijai pilnai veikiantį sprendinį.
Perkančioji organizacija Techninėje specifikacijoje nenustato komplektą sudarančių elementų baigtinio sąrašo. Už komplektą sudarančių priklausinių kiekio parinkimą atsakingas tiekėjas, teikiantis pasiūlymą. Techninėje specifikacijoje pateikiami tik minimalūs reikalavimai komplektui ir jo elementams bei šių elementų kiekiams. Tiekėjai gali siūlyti produktus, atitinkančius minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams, arba produktus su geresniais parametrais, nei nurodyta šioje Techninėje specifikacijoje.
Pirkimo objekto finansavimo šaltinis:
Pirkimo objektas finansuojamas iš projekto Nr. 9.0.2 „Šiuolaikinio kino kultūros ir audiovizualinių menų sklaidos centro – regioninės filmotekos „Naglis“ inovatyvių paslaugų plėtra“ lėšų pagal 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“.

Kompiuterinės įrangos (laboratorijai) Regioninei filmotekai „Naglis“ komplekto sudėtis ir minimalūs reikalavimai:
1. Restauravimo darbo stotis:
Bendri reikalavimai:
1.1. Perkama pilna kompiuterio komplektacija skirta filmų restauravimui;
1.2. Kiekis – 1 vnt.
Sprendinių detalizacija:
1.3. Pagrindinė plokštė:

1.3.1 Pagrindinė plokštė turi būti nauja, nenaudota, gamintojo originalioje pakuotėje;
1.3.2 Turi būti sukurta profesionalioms Darbo stotims (workstation) ir palaikyti AM5 arba lygiavertį lizdą;
1.3.3 Lustų rinkinys – ne žemesnės klasės kaip X870Earbalygiavertis;
1.3.4 Turi palaikyt iki 256 GB DDR5 operatyviosios atminties, ECC irNon-ECC (nebuferizuotą);
1.3.5 Turi turėti ne mažiau kaip: 
1.3.5.1. 2 fiziniai PCIe x16 lizdai, iškurių ne mažiau kaip vienas palaiko PCIe 5.0 x16 režimą, o antrasis – ne mažesnės kaip PCIe 4.0 x8 arba lygiavertės spartos.; 
1.3.5.2		4 × M.2 lizdus NVMe SSD kaupikliams; 
1.3.5.3.	4 × SATA 6 Gb/s jungtis. 
1.3.6. Turi turėti integruotą Wi-Fi 7 arba naujesnį; 
1.3.7 Turi turėti ne mažiau kaip: 
1.3.7.1     2 × USB4 (40 Gb/s); 
1.3.7.2 10 GbEEthernet; 
1.3.7.3 2.5 GbEEthernet. 
1.3.8 BIOS turi palaikyti UEFI, BIOS atnaujinimą ir atkūrimo funkcijas;
1.3.9 Turi būti suderinama su Windows 11 operacine sistema arba naujesnę versiją.

1.4. CPU – stacionaraus kompiuterio procesorius:

1.4.1 Architektūra –x86-64, 64 bitų;
1.4.2. Procesoriaus lizdas – Suderinamas su pagrindine plokšte ir užtikrinantis nustatytų procesoriaus našumo parametrų pasiekimą;
1.4.3. Branduolių skaičius – ne mažiau kaip 12;
1.4.4. Gijų (Threads) skaičius – ne mažiau kaip 24;
1.4.5.Maksimalus Boost dažnis – ne mažesniskaip 5,5 GHz;
1.4.6. Operacinė sistema – Suderinamas su Windows 11arba naujesne versija.
1.4.7. L2 podėlis (Cache) – nemažiaukaip 16 MB;
1.4.8. L3 podėlis (Cache) – nemažiaukaip 64 MB;
1.4.9. Gamybos technologija – ne prastes nėkaip 4 nm CPU branduoliams;
1.4.10. TDP – ne didesnis kaip 170 W;
1.4.11. Atminties palaikymas – DDR5, dviejų kanalų (Dual Channel);
1.4.12. Spartinimas – procesorius turi būti atrakintas našumo didinimui (Unlocked);
1.4.13. PCI Express – PCI Express 5.0 arba lygiavertė sąsąja;
1.4.14. Integruota grafika – integruota grafika arba lygiavertis sprendimas;
1.4.15. Virtualizacija – aparatinė virtualizacija (AMD-V arba lygiavertė); 

1.5. CPU aušintuvas:

1.5.1. Aušintuvo tipas – oro tipo procesoriaus aušintuvas;
1.5.2. Paskirtis – stacionarių kompiuterių procesorių aušinimui;
1.5.3. Suderinamumas – turi būti suderinamas su AMD AM5 ar lygiaverčiu procesoriaus lizdu;
1.5.4. Triukšmo lygis – ne didesnis kaip 30 dB(A) esant maksimaliom sapsukoms;
1.5.5. Ventiliatorių skaičius – ne mažiau kaip 1 × 120 mm PWM ventiliatorius;
1.5.6. Ventiliatoriaus apsukų greitis – ne mažiau kaip 2000 aps./min., su PWM reguliavimu.
1.5.7. Tvirtinimo sistema – gamintojo tvirtinimo sistema, suderinama su nurodytais procesorių lizdais;

1.6. RAM – operatyviosios atminties modulis:

1.6.1. Operatyviosios atminties modelio tipas - DDR5 
1.6.2. Talpa -	Ne mažiau kaip 128 GB sudaryta iš suderinamų UDIMM modulių	;
1.6.3 Modulių konfigūracija -	1 × 32 GB;
1.6.4 Atminties tipas - DDR5 SDRAM;
1.6.5 Formos faktorius - 288 kontaktų UDIMM;
1.6.6 Suderinamumas – Suderinamas su AMD AM5 arba lygiaverte platforma;
1.6.7 Garantija – Ne mažiau kaip 24 mėnesiai

1.7. GPU - Vaizdo plokštė:

1.7.1. Tipas – diskrečioji vaizdo plokštė, skirta profesionalioms darbo stotims ir didelio našumo grafiniams skaičiavimams;
1.7.2. Aušinimas – aktyvi aušinimo sistema, užtikrinanti stabilų vaizdo plokštės veikimą gamintojo nustatytais darbo rėžimais
1.7.3. Vaizdo atmintis – ne mažiau kaip 24 GB
1.7.4. Atminties magistralė – ne siauresnė kaip 256 bit;
1.7.5. Sąsaja – PCI Express x16, ne senesnės kaip PCI Express 4.0 kartos  arba lygiavertė sąsaja.
1.7.6. Vaizdo išvestys – ne mažiau kaip 3 × DisplayPort 2.1b ir bent 1 × HDMI 2.1b. 
1.7.7. Maksimali raiška – palaikanti ne mažiau kaip 7680 × 4320 (8K) taškų raišką. 

1.8. Operacinės sistemos kaupiklis - SSD OS:

1.8.1. Tipas – vidinis NVMe SSD kaupiklis. 
1.8.2. Talpa – ne mažesnė kaip 2 TB. 
1.8.3. Sąsaja ir protokolas – PCI Express 5.0 x4 arba lygiavertė. 
1.8.4. Ištvermė – ne mažiau kaip 1 200 TBW, MTBF – ne mažiau kaip 1,75 mln. valandų
1.8.5. Skaitymosparta – nuoseklusskaitymas ne mažesniskaip 12 000 MB/s. 
1.8.6. Rašymosparta – nuoseklusrašymas ne mažesniskaip 10 000 MB/s. 

1.9. Duomenų saugyklos kaupiklis – SSD:

1.9.1. Tipas – vidinis NVMe SSD kaupiklis, optimizuotas didelių duomenų kiekių apdorojimui;
1.9.2. Talpa – ne mažesnėkaip 16 TB;
1.9.3. Sąsaja ir protokolas – PCI Express 4.0 x4 arba naujesnė. 
1.9.4. Ištvermė – ne mažiau kaip 1 400 TBW, MTBF – ne mažiau kaip 1,75 mln. Valandų;
1.9.5. Skaitymo sparta – nuoseklus skaitymas ne mažesnis kaip 14 000 MB/s. 
1.9.6. Rašymo sparta – nuoseklus rašymas ne mažesnis kaip 12000 MB/s. 

1.10. PSU - Maitinimo šaltinis:

1.10.1. Galia – ne mažesnė kaip 1200 W;
1.10.2. Efektyvumas – sertifikuotas ne žemesniu kaip „80 PLUS Platinum“standartu;
1.10.3. Standartai – palaikantis ATX 3.1 ir PCI Express 5.1 (arba lygiaverčius) standartus;
1.10.4. Konstrukcija – visiškai modulinė kabelių sistema;
1.10.5. Jungtys – PCIe 5.0/5.1 ir 12V-2x6 arba lygiavertės. 
1.10.6. Apsaugos – integruotos apsaugos nuo viršįtampio, per žemos įtampos, srovės perkrovos, trumpojo jungimo ir perkaitimo.

1.11. Korpusas:

1.11.1. Tipas – metalinis korpusas, pritaikytas montavimui į standartinę 19 colių (4U aukščio) Rack spintą;
1.11.2. Suderinamumas – tinkamas ATX arba lygiaverčioformato pagrindinėms plokštėms ir pilno aukščio PCIe plokštėms;
1.11.3. Korpuso vidinė erdvė turi būti pakankama siūlomai vaizdo plokštei, procesoriaus aušintuvui ir maitinimo šaltiniui sumontuoti.

1.12. Operacinė sistema - naujausia profesionaliam darbui skirta 64 bitų operacinė sistema (pvz., Windows 11 Pro arba lygiavertė), 1 licencija

1.13. Profesionalus kalibruotas monitorius (2 vnt.):

1.13.1. Ekrano parametrai – ne mažesnė kaip 31,5" įstrižainė, IPS matrica, 3840 × 2160 (4K UHD) raiška;
1.13.2. Spalvų tikslumas – gamyklinis kalibravimas, ataskaita arba lygiavertis spalvų tikslumo patvirtinimas;
1.13.3. Spalvų aprėptis – ne mažiau kaip 98 % DCI-P3. 
1.13.4. Ryškumas ir HDR – ne mažiau kaip 600 cd/m², HDR10 palaikymas;
1.13.5. Jungtys – HDMI, DisplayPort 1.4, USB-C (su vaizdo perdavimu);
1.13.6. Ergonomika – reguliuojamas aukštis (ne mažiau 120 mm), pasukimas ir pakreipimas, VESA 100x100 montavimo palaikymas.

1.14. Klaviatūros ir pelės komplektas:

1.14.1. Klaviatūra – belaidė, pilno dydžio (su NumPad), žemo profilio, su išmaniuoju apšvietimu ir įkraunama baterija per USB-C;
1.14.2. Pelė – belaidė, ergonominė, su lazeriniu jutikliu (ne mažiau 4000 DPI) ir ne mažiau kaip 7 programuojamais mygtukais;
1.14.3. Papildomai – komplekte riešo atrama.

1.15. Garso kolonėlių sistema:

1.15.1. Tipas – aktyvi dviejų juostų stereo monitorių sistema (2 vnt.);
1.15.2. Galia – ne mažiau kaip 50 W bendra išėjimo galia;
1.15.3. Dažnių diapazonas – ne siauresnis kaip 80 Hz – 20 kHz; 
1.15.4. Įvestys – subalansuotos 6,3 mm TRS, RCA, stereo 3,5 mm bei integruotas „Bluetooth 5.0“ (arba naujesnis).

1.6. Padėkliukai kolonėlėms (2 vnt.):

1.16.1. Konstrukcija – metaliniai staliniai stovai su reguliuojamu aukščiu (nuo 167 mm iki 254 mm);
1.16.2. Stabilumas – maksimali apkrova ne mažiau 15 kg, integruota vibracijų izoliacija.

1.7. Profesionalios monitorinės ausinės:

1.17.1. Konstrukcija – uždaro tipo, dinaminės, su ne mažesniais kaip 45 mm garsiakalbiais. 1.17.2. Atkūrimas – dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 15 Hz – 28 kHz, jautrumas ne mažiau 98 dB. 
1.17.3. Komplektacija – 6,3 mm adapteris, papildomi pakeičiami ausinių kaušeliai.

1.18. Profesionalus vaizdo spalvų korekcijos valdymo pultas:

1.18.1. Tipas – kompaktiškas, nešiojamas valdymo pultas, skirtas profesionaliam vaizdo spalvų koregavimui ir postprodukcijos darbams;
1.18.2. Valdikliai – ne mažiau kaip 3 didelės raiškos rutuliniai valdikliai (angl. trackerballs) su optiniu nuskaitymu, skirti spalvų balanso ir ryškumo zonų valdymui;
1.18.3. Ekranai – integruoti ne mažiau kaip 2 informacijos atvaizdavimo ekranai, skirti parametrų pavadinimams ir jų vertėms realiuoju laiku atvaizduoti;
1.18.4. Programuojami elementai – ne mažiau kaip 8 sukamieji valdymo elementai su integruota paspaudimo funkcija arba lygiaverčiu parametrų atstatymo valdymu ir ne mažiau kaip 8 programuojami funkciniai mygtukai;
1.18.5. Navigacija – pultas turi turėti specializuotus transporto valdymo mygtukus (pvz., paleidimo, stabdymo, persukimo ir kt.); 
1.18.6. Sąsaja ir maitinimas – jungiamas per USB arba lygiavertę skaitmeninę sąsają;
1.18.7. Suderinamumas – turi būti visiškai suderinamas su profesionalia vaizdo spalvų korekcijos programine įranga (pvz., DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro arba lygiavertėmis).

2. Skenavimo darbo vieta
Bendri reikalavimai:
2.1. Perkama pilna kompiuterio komplektacija, skirta darbui su skenavimo įranga ir vaizdų apdorojimui. 
2.2. Kiekis – 1 vnt.
Sprendinių detalizacija
2.3. Pagrindinė plokštė:

2.3.1. Tipas – pagrindinė plokštė profesionaliai darbo stočiai (Workstation), ATX arba lygiaverčio formato;
2.3.2. Procesoriaus lizdas – AMD Socket AM5 arba lygiavertis, palaikantis naujausios kartos procesorius;
2.3.3. Lustų rinkinys – X870E arba lygiavertės klasės lustų rinkinys, užtikrinantis ne mažesnę kaip nurodytų sąsajų ir išplėtimo funkcionalumo apimtį;
2.3.4. Atmintis – ne mažiau kaip 4 DDR5 DIMM lizdai, maksimali talpa ne mažiau kaip 256 GB, ECC ir Non-ECC palaikymas;
2.3.5. Išplėtimo lizdai – Ne mažiau kaip 2 fiziniai PCIe x16 formato lizdai, iš kurių ne mažiau kaip 2 palaiko PCIe 5.0, tačiau leidžiama jų lygiavertė realizacija, užtikrinanti vaizdo plokštės ir kitų išplėtimo įrenginių naudojimą;
2.3.6. Sąsajos diskams – ne mažiau kaip 4 × M.2 NVMe lizdai (bent 2 iš jų PCIe 5.0 x4) ir 4 × SATA III jungtys;
2.3.7. Tinklo sąsajos – ne mažiau kaip 2 × Ethernet tinklo sąsajos, kurių kiekviena palaiko ne mažesnę kaip 2,5 Gb/s spartą, iš kurių bent viena palaiko ne mažesnę kaip 10 Gb/s spartą.
2.3.8. Ryšiai – integruotas Wi-Fi 7 ir Bluetooth 5.4 arba naujesnis;
2.3.9. Jungtys – ne mažiau kaip 2 × USB4 (40 Gb/s), taip pat USB 3.2 bei USB 2.0 jungtys.

2.4. Procesorius (CPU):

2.4.1. Architektūra – x86-64, 64 bitų;
2.4.2. Branduolių skaičius – ne mažiau kaip 16;
2.4.3. Gijųskaičius – ne mažiau kaip 24;
2.4.4. Dažnis – Boost režimu – ne mažesnis kaip 5,5 GHz; 
2.4.5. Podėlis (Cache) – nemažiaukaip64 MB bendra L2 + L3 talpa;
2.4.6. Procesoriausbazinėgaliosklasė (Processor Base Power / TDP) – nemažesnėkaip 125 W arbaužtikrinantislygiavertįnašumą.
2.4.7. Palaikymas – PCIe 5.0 sąsaja, DDR5 atmintis bei aparatinė virtualizacija;

2.5. Procesoriaus aušintuvas:

2.5.1. Tipas – oro tipo procesoriaus aušintuvas;
2.5.2. Sukimosi greitis – ne mažesnis kaip 2000 aps./min
2.5.3. Ventiliatorius – ne mažiaukaip120 mm arba lygiavertis PWM ventiliatorius, triukšmo lygis ne didesnis kaip30 dB(A) esant maksimalioms apsukoms.
2.5.4. Suderinamumas - su naudojamu procesoriaus lizdu;

2.6. Operatyvioji atmintis (RAM) (2 vnt.):

2.6.1. Tipas – DDR5 UDIMM modulis;
2.6.2. Talpa – po 32 GB (bendra stoties talpa ne mažiau 64 GB);
2.6.3. Sparta – duomenų perdavimo sparta ne mažesnė kaip 5600 MT/s; 

2.7. Vaizdo plokštė (GPU):

2.7.1. Tipas – diskrečioji vaizdo plokštė profesionalioms užduotims;
2.7.2. Atmintis – ne mažiau kaip 8 GB GDDR6, GDDR7 arba lygiavertės technologijos;
2.7.3. Sąsaja – ne mažesnė kaip 128 bit atminties magistralė, PCIe 4.0 arba naujesnė.;
2.7.4. Aušinimas – aktyvi aušinimo sistema, užtikrinantis stabilų vaizdo plokštės veikimą;
2.7.5. Išvestys – ne mažiau kaip 3 × DisplayPort ir 1 × HDMI, maksimali raiška ne mažesnė kaip 8K;

2.8. Operacinės sistemos SSD kaupiklis:

2.8.1. Tipas – vidinis NVMe SSD, PCIe 5.0 x4 sąsaja;
2.8.2. Talpa – ne mažesnėkaip 2 TB;
2.8.3. Sparta – nuoseklus skaitymas ne mažiau 12 000 MB/s, rašymas – ne mažiau 10 000 MB/s;

2.9. Duomenų saugyklos SSD kaupiklis:

2.9.1. Tipas – vidinis NVMe SSD, PCIe 5.0 x4 sąsaja;
2.9.2. Talpa – ne mažesnė kaip 4 TB;
2.9.3. Sparta – nuoseklus skaitymas ne mažiau 14 000 MB/s, rašymas – ne mažiau 12 000 MB/s;

2.10. Maitinimo šaltinis (PSU):

2.10.1. Galia – ne mažesnė kaip 1000 W; 
2.10.2. Sertifikatas – ne žemesnis kaip 80 PLUS Gold arba lygiavertis; 
2.10.3. Konstrukcija – visiškai modulinė kabelių sistema, palaikanti ATX 3.0 / PCIe 5.0 standartus (arba lygiavertis);
2.10.4. Jungtys – 12V-2x6 arbalygiavertė

2.11. Korpusas:

2.11.1. Tipas – 4U aukščio metalinis korpusas, skirtas montavimui į Rack spintą; 
2.11.2. Parametrai – ne mažiau kaip 8 vietos 3,5" diskams;

2.12. Operacinė sistema - naujausia profesionaliam darbui skirta 64 bitų operacinė sistema (pvz., Windows 11 Pro arba lygiavertė), 1 licencija.

2.13. Monitorius

2.13.1. Parametrai – ne mažesnė kaip 23,8" įstrižainė, IPS matrica, 1920 × 1080 raiška. 
2.13.2. Jungtys – ne mažiau kaip 1 × USB-C su vaizdo perdavimo ir ne mažiau 90 W maitinimo (Power Delivery) funkcija, HDMI, DisplayPort įėjimas/išėjimas. 
2.13.3. Funkcijos – integruotas USB šakotuvas ir RJ-45 Ethernet tinklo jungtis. 
2.13.4. Ergonomika – reguliuojamas aukštis (bent 150 mm), posūkis (Pivot), pasukimas horizontaliai ir pakreipimas.

2.14. Klaviatūros ir pelės komplektas 

2.14.1. Klaviatūra – belaidė, pilno dydžio, žemo profilio. 
2.14.2. Pelė – belaidė, ergonominė, ne mažiau 4000 DPI;
2.14.3. Komplektacija – USB-C įkrovimas, riešo atrama.

2.15. Garso kolonėlių sistema 

2.15.1. Tipas – aktyvi 2.0 stereo sistema (2 vnt.). 
2.15.2. Galia – ne mažiau kaip 50 W bendra išėjimo galia. 
2.15.3. Ryšys – ne mažiau kaip viena laidinė analoginė garso įvestis ir Bluetooth 5.0 arba naujesnis belaidis ryšys.

2.16. Padėkliukai kolonėlėms (2 vnt.) 

2.16.1. Konstrukcija – metaliniai staliniai stovai, aukščio reguliavimas diapazone nuo 167 mm iki 254 mm. 
2.16.2. Apkrova – ne mažiau kaip 15 kg vienam stovui, integruota vibracijų izoliacija.

3. Montavimo darbo vieta:
Bendri reikalavimai:
3.1. Perkama pilna kompiuterio komplektacija, skirta aukštos raiškos vaizdo montavimo ir post-produkcijos darbams. 
3.2. Kiekis – 1 vnt.
Sprendinių detalizacija:
3.3. Pagrindinė plokštė 

3.3.1. Tipas – pagrindinė plokštė profesionaliai darbo stočiai (Workstation), ATX formato. 
3.3.2. Procesoriaus lizdas – AM5 arba lygiavertis. 
3.3.3. Lustų rinkinys – X870 arba lygiavertis. 
3.3.4. Atmintis – ne mažiau kaip 4 DDR5 DIMM lizdai, palaikantys iki 256 GB talpą;
3.3.5. Išplėtimo lizdai – ne mažiau kaip 2 × PCIe x16 formato lizdai, iš kurių ne mažiau kaip vienas turi užtikrinti PCIe 5.0 x16 elektrinį pralaidumą;
3.3.6. Sąsajos diskams – ne mažiau kaip 3 × M.2 NVMe lizdai. 
3.3.7. Tinklo sąsajos - ne mažiau kaip 2 × Ethernet tinklo sąsajos, kurių kiekviena palaiko ne mažesnę kaip 2,5 Gb/s spartą, iš kurių bent viena palaiko ne mažesnę kaip 10 Gb/s spartą..
3.3.8. Ryšiai – integruotas Wi-Fi 7 ir Bluetooth 5.4 arba naujesnis. 
3.3.9. Jungtys – ne mažiau kaip 2 × USB4 (40 Gb/s), taip pat USB 3.2 bei USB 2.0 jungtys.

3.4. Procesorius (CPU) 

3.4.1. Architektūra – x86-64, 64 bitų
3.4.2. Branduolių skaičius – ne mažiau kaip 16. 
3.4.3. Gijų skaičius – ne mažiau kaip 32. 
3.4.4. Dažnis – Boost režimu – ne mažesnis kaip 5,5 GHz. 
3.4.5. Podėlis (Cache) – L2 ne mažiau kaip 16 MB, L3 ne mažiau kaip 64 MB. 
3.4.6. Ne mažiau kaip 2 × PCIe 5.0 x16 fiziniai lizdai, iš kurių ne mažiau kaip vienas turi užtikrinti x16 elektrinį pralaidumą

3.5. Procesoriaus aušintuvas 

3.5.1. Tipas – oro tipo procesoriaus aušintuvas;
3.5.2. Sukimosi greitis – ne mažesnis kaip 2000 aps./min
3.5.3. Ventiliatorius – ne mažiau kaip 120 mm arba lygiavertis PWM ventiliatorius, triukšmo lygis ne didesnis kaip 30 dB(A) esant maksimaliom sapsukoms.
3.5.4. Suderinamumas - su naudojamu procesoriaus lizdu;

3.6. Operatyvioji atmintis (RAM) (4 vnt.) 

3.6.1. Tipas – DDR5 UDIMM moduliai; AM5 arba lygiavertis
3.6.2. Talpa – po 32 GB kiekvienas modulis (bendra sistemos talpa ne mažiau 128 GB). 
3.6.3. Sparta – duomenų perdavimo sparta ne mažesnė kaip 5600 MT/s. 

3.7. Vaizdo plokštė (GPU)

3.7.1. Tipas – diskrečioji vaizdo plokštė, skirta profesionalioms vaizdo montavimo, postprodukcijos ir grafinių skaičiavimų užduotims.
3.7.2. Atmintis – ne mažiau kaip 16 GB GDDR6 arba GDDR7 arba lygiavertės technologijos. 
3.7.3. Efektyvus atminties pralaidumas – ne mažesnis kaip 500 GB/s arba lygiavertis vaizdo atminties posistemės našumas.
3.7.4. Išvestys – ne mažiau kaip 3 × DisplayPort  ir 1 × HDMI , maksimali raiška ne mažesnė kaip 8K.
3.7.5. Sąsaja – PCI Express 5.0 x16 arba lygiavertė.

3.8. Operacinės sistemos SSD kaupiklis 

3.8.1. Tipas – vidinis NVMe SSD, PCIe 5.0 x4 sąsaja. 
3.8.2. Talpa – ne mažesnėkaip 2 TB. 
3.8.3. Sparta – nuoseklusskaitymas ne mažiau 12 000 MB/s, rašymas – ne mažiau 10 000 MB/s.
3.8.4. Konstrukcija – integruotas SSD aušinimo radiatorius arba lygiavertė sistema.

3.9. Duomenų saugyklos SSD kaupiklis

3.9.1. Tipas – vidinisNVMe SSD arba lygiavertis sprendimas. 
3.9.2. Talpa – ne mažesnė kaip 8 TB. 
3.9.3. Sąsaja – ne mažiaukaip PCI Express 4.0 x4, NVMe 2.0 arba lygiavertė/naujesnė. 
3.9.4. Sparta – nuoseklus skaitymas ne mažiau 7 000 MB/s, rašymas – ne mažiau 6 000 MB/s..

3.10. Maitinimo šaltinis (PSU) 

3.10.1. Galia – ne mažesnė kaip 1200 W. 
3.10.2. Sertifikatas – ne žemesnis kaip 80 PLUS Platinum arba lygiavertė. 
3.10.3. Konstrukcija – ATX 3.1 ir PCIe 5.1 arba lygiavertis / naujesnis standartas. 
3.10.4. Jungtys – 12V-2x6 arba su PCIe 5.x suderinama lygiavertė vaizdo plokštės maitinimo jungtis.

3.11. Korpusas:

3.11.1. Tipas – metalinis korpusas montavimui į 19 colių Rack spintą. 
3.11.2. Parametrai – ne mažiau kaip 4 vietos 3,5" diskams, integruoti dulkių filtrai, Power ir Reset mygtukai.
3.11.3. Korpusas turi užtikrinti pakankamą aušinimą visiems sumontuotiems komponentams ir būti suderinamas su pilno aukščio PCIe vaizdo plokšte
3.11.4. Maksimalus vaizdo plokštės ilgis / storis – turi būti suderinamas su siūloma GPU.

3.12. Operacinė sistema -  naujausia profesionaliam darbui skirta 64 bitų operacinė sistema (pvz., Windows 11 Pro arba lygiavertė), 1 licencia.

3.13. Profesionalus kalibruotas monitorius (2 vnt.):

3.13.1. Ekrano parametrai – ne mažesnė kaip 31,5" įstrižainė, IPS matrica, 3840 × 2160 (4K UHD) raiška. 
3.13.2. Spalvų tikslumas – gamyklinio kalibravimo ataskaita arba lygiavertis spalvų tikslumo patvirtinimas; Delta E ≤ 2.
3.13.3. Spalvų aprėptis – ne mažiau kaip 98 % DCI-P3. 1.13.4. Ryškumas ir HDR – ne mažiau kaip 600 cd/m², HDR10 palaikymas. 
3.13.5. Jungtys – HDMI, DisplayPort 1.4, USB-C (su vaizdo perdavimu). 
3.13.6. Ergonomika – reguliuojamas aukštis (ne mažiau 120 mm), pasukimas ir pakreipimas, VESA 100x100 montavimo palaikymas.

3.14. Klaviatūros ir pelės komplektas:

3.14.1. Klaviatūra – belaidė, pilno dydžio, su USB-C įkrovimu. 
3.14.2. Pelė – belaidė, ergonominė, ne mažiau, lazerinis jutiklis (iki 4000 DPI). 
3.14.3. Priedai – riešo atrama, palaikomas ryšys su 3 įrenginiais vienu metu.

3.15. Garso kolonėlių sistema:

3.15.1. Tipas – aktyvi dviejų juostų stereo monitorių sistema (2 vnt.). 
3.15.2. Galia – ne mažiau kaip 50 W bendra išėjimo galia. 
3.15.3. Dažnių diapazonas – ne siauresnis kaip 80 Hz – 20 kHz. 
3.15.4. Įvestys – subalansuotos 6,3 mm TRS, RCA, stereo 3,5 mm bei integruotas „Bluetooth 5.0“ (arba naujesnis).

3.16. Padėkliukai kolonėlėms (2 vnt.):

3.16.1. Konstrukcija – metaliniai staliniai stovai su reguliuojamu aukščiu. 
3.16.2. Stabilumas – maksimali apkrova ne mažiau 15 kg, integruota vibracijų izoliacija.


4. Įrangos montavimas, paleidimas ir derinimas:
Bendri reikalavimai:
4.1. Perkamos visos paslaugos, reikalingos pilnam įrangos sistemos įdiegimui;
4.2 Tikslios įrangos montavimo pozicijos derinamos su perkančiąja organizacija prieš pradedant darbus.
4.3. Kiekis – 1 kompl.
Sprendinių detalizacija:
4.4. Į darbų apimtį įeina visų siūlomų įrenginių pristatymas, išpakavimas, sumontavimas, sujungimas ir paleidimas.
4.5. Į darbų apimtį įeina visų įrenginiams reikalingų instaliacinių medžiagų įrengimas.
4.6. Į darbų apimtį įeina maitinimo, vaizdo ir garso jungčių prijungimas.
4.7. Į darbų apimtį įeina sistemos derinimas taip, kad įrenginiai būtų parengti kasdieniam naudojimui.
4.8. Po įdiegimo atliekamas visų sistemos funkcijų patikrinimas vietoje.
4.9. Darbų vieta po montavimo paliekama švari ir tinkama eksploatacijai.

Kiti reikalavimai:
5.1. Garantija – ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai (nebent įvardinta kitaip) nuo įrangos sumontavimo, suderinimo ir paleidimo momento.
5.2. Gamintojas, modelis, kodas – pasiūlyme nurodomas tikslus siūlomos įrangos gamintojo pavadinimas, modelis ir (ar) kodas.
5.3. Visa įranga pristatoma, sumontuojama, paleidžiama ir sukonfigūruojama Užsakovo nurodytose patalpose, nepažeidžiant esamos infrastruktūros, suderinus darbus su perkančiosios organizacijos atsakingais asmenimis.



