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[bookmark: _Hlk161995006]Pirkimo sąlygų 3 priedas 
 M3 KLASĖS KELEIVINIO AUTOBUSO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – naujas, neeksploatuotas  M3 klasės  keleivinis  autobusas (toliau – autobusas).
2. Bendri reikalavimai autobusui:
2.1. Paskirtis – mokyklinis autobusas. 
2.2. Autobusas turi būti pilnai sukomplektuotas pagal techninės specifikacijos reikalavimus.
2.3. Autobuso techniniai ir kokybiniai parametrai turi būti ne prastesni, nei nurodyta techninėje specifikacijoje.
2.4. Visi autobuse įrengti priedai turi būti techniškai suderinti su pačiais autobuso gamintojo reikalavimais.
2.5. Autobusas turi atitikti visus gamintojo nustatytus kokybės reikalavimus bei tarptautinius kokybės ir ekologinius reikalavimus. Autobusas turi atitikti ES standartus.
2.6. Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs standartai ir (ar) sertifikatai, ir (ar) konkretūs modeliai, ir (ar) konkretus prekių ženklas, ir (ar) patentas, ir (ar) tipai, ir (ar) konkreti gamyba ir pan. yra suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 4 dalies 2 punktu, gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).
	3. Tiekėjo siūlomas autobusas privalo atitikti visus žemiau nurodytus techninius reikalavimus: 

	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Reikalavimų aprašymas
	Tiekėjas siūlo (pildo)

	
	
	
	Siūlomos techninės charakteristikos
(parametrų reikšmės )

	1
	2
	3
	4

	1.
	
Transporto priemonės tipas ir kiti reikalavimai
	1.1. Autobusas turi būti  M3 klasės, naujas, neeksploatuotas (t. y. viešajame eisme nedalyvavęs, išskyrus transportavimą / pristatymą pirkėjui), pagamintas ne anksčiau kaip 2026 m. 
	Konkretūs duomenys (markė, modelis, klasė,  gamintojas bei tikslūs pagaminimo metai)

	
	
	1.2. Autobuso rida perdavimo – priėmimo metu negali viršyti 3 000 km. 
1.3. Eksploatavimo sąlygos: autobusas (jo mazgai, agregatai, elektros bei elektroninė įranga) turi būti pritaikytas patikimam ir sklandžiam darbui lauko oro temperatūros diapazone nuo minus 30ºC iki plius 35ºC.
	1.2  Nepildoma*
1.3  Nepildoma*


	
	
	1.4. Bendroji masė: didesnė kaip 5 000 kg.

	Konkretūs duomenys** 

	2.
	Perkamas kiekis
	1 (vienas) vnt.
	Nepildoma*

	3.
	Bendras ilgis
	Autobuso bendras ilgis nuo 7350 mm – 8000 mm
	Konkretūs duomenys**

	4.
	Vietų skaičius 
	22 sėdimos vietos keleiviams + 1 vairuotojo vieta
	Pateikiama sėdynių išdėstymo schema

	5.
	
Durys

	5.1. Keleivių įlipimo / išlipimo durys – autobuso dešinėje pusėje, priekinėje dalyje (ties priekiniu ratu). 
5.2. Atskiros vairuotojo durys kairėje kėbulo pusėje.
5.3. Autobuso gale turi būti įrengtos dvivėrės durys.
	
Pateikiama durų išdėstymo schema


	6.
	
Jėgos agregatas
	6.1. Vidaus degimo, dyzelinis. 
6.2. Privalo atitikti ne žemesnį kaip Euro VI emisijos standartą.
6.3. Variklio galia: ne mažiau kaip 120 kW.
	Konkretūs duomenys**

	7.
	Pavarų dėžė
	Mechaninė (rankinio pavarų perjungimo) arba automatinė (automatinio pavarų perjungimo)
	Konkretūs duomenys**

	8.
	




Ratai ir padangos
	8.1. Ratų kiekis ant priekinės ašies – 2 vnt.
8.2. Ratų kiekis ant galinės ašies – 4 vnt. (sudvigubinti ratai).
8.3. Padangų matmenys turi atitikti autobuso gamintojo nustatytus reikalavimus. 
8.4. Autobuso padangų degalų naudojimo efektyvumo (riedėjimo pasipriešinimo) klasė turi būti ne žemesnė kaip B klasė pagal ES padangų ženklinimo reglamentą.
[bookmark: _GoBack]8.5. Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas autobuso ratams). Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo autobusas turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai).
	Nepildoma*

	9.
	Pakaba
	Linginė arba pneumatinė.
	Konkretūs duomenys**

	10.
	

Valdymo ir saugumo sistemos
	10.1. Autobuse privalo būti įrengta stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), ratų antipraslydimo sistema, elektroninė stabilumo kontrolės sistema, greičio ribotuvas bei antrosios kartos išmanusis G2V2 skaitmeninis pilnos versijos su GPS antena tachografas.
10.2. M3 klasės autobusas ir jo sistemos privalo atitikti ES Bendrojo saugos reglamento (GSR2 – Reglamentas (ES) 2019/2144) reikalavimus, taikomus šios kategorijos transporto priemonėms.
10.3. Autobuso kėbulas (antstatas) privalo būti sertifikuotas pagal JT EEK Taisyklės Nr. 66 reikalavimus (atsparumas konstrukcijos apvirtimo atveju).
	Nepildoma*

	11.
	
Vairas
	11.1. Vairas su vairo stiprintuvu kairėje pusėje.
11.2. Vairo padėties reguliavimas pagal aukštį ir/ar ilgį. 
11.3. Pastovaus greičio palaikymo sistema. 
	Nepildoma*

	 12.
	
Elektros sistema
	12.1. Darbinė įtampa – 12 V DC.
12.2. Keleivių salone įrengta ne mažiau kaip 14 USB įkrovimo jungčių.
	Nepildoma*

	13. 
	Akumuliatoriai
	Akumuliatorių masės išjungiklis.
	Nepildoma*

	14.
	Keleivių salonas
	Lentynėlės smulkiam keleivių bagažui abiejose salono pusėse. Lentynų priekyje 2 daiktadėžės.
	Nepildoma*

	15.
	Keleivių salono lentynėlių funkcionalumas 
	Lentynėlės su įmontuotu individualiu personaliniu apipūtimu, apšvietimu ir garsiakalbiais. 
	Nepildoma*

	[bookmark: _Hlk241755975]16.
	Oro kondicionavimo ir šildymo sistemos
	Turi būti įrengtos bazinio arba galutinio autobuso gamintojo  autobuso keleivių salono ir vairuotojo darbo vietos oro kondicionavimo ir šildymo sistemos su atskirais valdymais (galimybė nustatyti pageidaujamą temperatūrą keleivių salone ir vairuotojo darbo vietoje atskirai). Sistemos turi būti pritaikytos darbui Lietuvos Respublikos oro sąlygomis (oro temperatūrai svyruojant diapazone nuo minus 30°C iki plius 35°C).
	Nepildoma*



	17.
	Vairuotojo darbo vieta
	Matavimo prietaisų skalės  turi būti metrinės matavimo sistemos. 
	Nepildoma*

	18.
	
Keleivių sėdynės, salonas
	18.1. Keleivių sėdynės individualios, minkštos, atlenkiamos atgal, su porankiu praėjimo pusėje, sumontuotos ant bėgelių.
18.2. Keleivių sėdynės su 3-jų taškų saugos diržais. 
18.3. Neslidi (esant sausam ir šlapiam paviršiui) skirta autotransporto priemonėms grindų danga.
	Nepildoma*

	19.
	


Apsaugos, gelbėjimo įranga
	19.1. Ne mažiau kaip 2 (du) milteliniai gesintuvai su galiojančia patikra;
19.2. Avarinio sustojimo ženklas; 
19.3. Ne mažiau kaip 2 (dvi) ratų atsparos, atitinkančios autobuso ratų dydį ir masę.
19.4. Ne mažiau kaip 2 (dvi) ryškiaspalvės šviesą atspindinčios liemenės.
19.5. Avariniai plaktukai patikimai pritvirtinti prie kiekvieno avarinio išėjimo lango.
19.6. Pirmosios pagalbos rinkinys.
	Nepildoma*


	20.
	Langai
	Dvigubo stiklo paketo šoniniai langai. 
	Nepildoma*

	21. 
	Priekinio lango stiklas
	Priekinio stiklo šildymas turi būti oru arba elektra, arba ir oru, ir elektra.
	Nepildoma*

	22.
	Avariniai išėjimai
	Avariniai išėjimai pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“.
	Nepildoma*

	23.
	Vidaus apšvietimas, išorinis apšvietimas, žibintai
	23.1. Ne mažiau kaip dviejų lygių, reguliuojamas iš vairuotojo darbo vietos.
23.2. Atskiras, individualus apšvietimas vairuotojo darbo vietoje.
23.3. Individualūs šviestuvai virš kiekvienos keleivių sėdynės.
23.4. Salono bendrajam ir individualiam apšvietimui turi būti naudojama LED technologija.
23.5. Artimųjų, tolimųjų šviesų, dienos šviesos, posūkių ir atbulinės eigos žibintai, atitinkantys ES sertifikavimo reikalavimus.
23.6. Galiniai rūko (priešrūkiniai) žibintai. 
	Nepildoma*


	24.
	Veidrodžiai
	Išoriniai veidrodžiai valdomi elektra, šildomi.
	Nepildoma*

	25.
	Užrašai
	Visi užrašai ir informacija salone tik lietuvių kalba arba simboliais.
	Nepildoma*

	26. 
	Papildoma įranga
	26.1. Užuolaidos ant šoninių langų su bėgeliais viršuje ir apačioje, 
pagamintos iš sunkiai degių medžiagų (atitinkančių JT EEK Taisyklės Nr. 118 reikalavimus);
26.2. Į autobusą įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji nepanaikina ir neapriboja autobuso garantijos.
	Nepildoma*

	27.
	Garantiniai įsipareigojimai ir techninė priežiūra
	[bookmark: _Hlk243913808]27.1. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo transporto priemonės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos: 
- Tiekėjas suteikia ne mažiau kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantiją arba ne mažiau kaip 100 000 km ridos, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau (garantija taikoma visai siūlomai transporto priemonei, įskaitant perdirbtus ar įmontuotus įrenginius ar jų dalis).
27.2. Tiekėjas privalo užtikrinti gamintojo numatytą autobuso techninę priežiūrą autorizuotame (arba gamintojo reikalavimus atitinkančiame) servise, esančiame ne toliau kaip 100 km atstumu nuo Kęstučio a. 3, Ukmergė. 
- Jeigu Tiekėjo techninės priežiūros centras yra toliau nei 100 km nuo Kęstučio a. 3, Ukmergė, Tiekėjas privalo savo lėšomis ir sąskaita transportuoti autobusą į servisą ir grąžinti jį atgal Pirkėjui savo lėšomis.
	Nurodomos abiejų garantijų ribos (mėnesiai ir kilometrai) ir autorizuoto serviso pavadinimai bei adresai Lietuvos Respublikos teritorijoje.


	[bookmark: _Hlk244002467]28.
	Transporto priemonės žymėjimas ir skiriamieji ženklai
	28.1. Autobuso apipavidalinimas turi atitikti Lietuvos Respublikos Kelių eismo taisyklių (KET), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 (su galiojančiais pakeitimais), reikalavimus:
- Mokyklinio autobuso priekis ir galas turi būti pažymėti kvadratiniais šviesą atspindinčio geltono fono skiriamaisiais ženklais su raudonu apvadu ir juodu kelio ženklo „Vaikai“ simboliu. Kvadrato kraštinės ilgis – 300 mm, apvado plotis – 30 mm. Ant abiejų autobuso šonų turi būti užrašas „MOKYKLINIS“, raidžių aukštis – ne mažesnis kaip 200 mm. Mokyklinis autobusas ženklinamas išryškinančiu autobuso gabaritus linijiniu žymėjimu iš šviesą atspindinčios 50 mm pločio juostos: priekyje – balta, ant abiejų šonų – geltona, gale – raudona juosta. 
- Autobusuose, kuriuose įrengti saugos diržai, priešais kiekvieną sėdynę arba ant autobuso sėdynės ar šalia jos matomoje vietoje turi būti pavaizduotas informacinis ženklas „Užsisek saugos diržą“. Ženklas yra mėlynos ir baltos spalvos, jo apskritimo skersmuo – 60 mm, o balto apvado plotis – 3 mm. 
28.2. Ant autobuso stogo keturiuose kampuose (priekyje ir gale) turi būti įrengtos papildomos įspėjamosios mirksinčios oranžinės šviesos (švyturėliai), atitinkančios Mokyklinių autobusų ženklinimo įspėjamosiomis mirksinčiomis oranžinėmis šviesomis reikalavimų aprašo, patvirtinto Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 2B-224 (su galiojančiais pakeitimais), reikalavimus. 
- Įspėjamieji šviesos signalai turi mirkčioti paeiliui kairiame ir dešiniame autobuso šonuose.
- Šviesos signalų įjungimas privalo būti visiškai automatizuotas: veikiant varikliui jie privalo automatiškai įsijungti mokinių įlaipinimo / išlaipinimo metu atidarius bet kurias duris ir išsijungti jas uždarius. Vairuotojo darbo vietoje papildomai turi būti įrengtas rankinis jungiklis, leidžiantis įspėjamąsias šviesas įjungti ir esant išjungtam varikliui.
	Nepildoma*






















	29.
	Registracija ir pateikiami dokumentai prekės perdavimo- priėmimo metu.
	29.1. Prekės perdavimo–priėmimo aktas; 
29.2. Transporto priemonės registracijos liudijimas (autobusas turi būti užregistruotas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos vardu); 
29.3. Galiojantis privalomosios valstybinės techninės apžiūros dokumentas (jei nuo pirmos autobuso registracijos datos praėję daugiau kaip 12 mėn.); 
29.4. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisas (galiojantis ne trumpiau kaip 1 mėnesį nuo perdavimo dienos); 
29.5. Oficialus gamintojo dokumentas – ES atitikties sertifikatas (Certificate of Conformity – CoC), kuriame privalo būti nurodytas VIN numeris ir faktinės reikšmės; 
29.6. Antrosios kartos išmaniojo G2V2 skaitmeninio tachografo patikros dokumentai; 
29.7. Gamintojo garantiją patvirtinantys dokumentai (ne mažiau kaip 36 mėnesių arba ne mažiau kaip 100 000 km ridai); 
29.8. Dokumentas, patvirtinantis, kad autobuso padangų degalų naudojimo efektyvumo (riedėjimo pasipriešinimo) klasė yra ne žemesnė kaip B klasė pagal ES padangų ženklinimo reglamentą; 
29.9. Prekės eksploatavimo ir priežiūros instrukcijos (lietuvių kalba). 

	Nepildoma*

	30.
	Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti
	30.1.Siūlomo autobuso keleivių vietų ir sėdynių išdėstymo schemą;
	Pateikiama (nurodomas pridedamo failo pavadinimas puslapių / skyrių Nr.).

	
	
	30.2. Autobuso techninius parametrus pagrindžiančius dokumentus (gamintojo techninius aprašymus, katalogus, brošiūras ar kitus lygiaverčius duomenis).
	Pateikiama (nurodomas pridedamo failo pavadinimas, puslapių / skyrių Nr.).



PASTABOS:
[bookmark: _Hlk221622572]1.  *Specifikacijos reikalavimai, kurių lentelės 4 stulpelyje nurodytas įrašas ,,Nepildoma*“, pasiūlymų vertinimo metu nebus tikrinami. Atitiktis bus vertinama Sutarties vykdymo metu.
2. **Specifikacijos reikalavimų, kurių lentelės 4 stulpelyje nurodytas įrašas ,,**Konkretūs duomenys“, pagrindimui tiekėjai privalo kartu su užpildyta Technine specifikacija pateikti gamintojų techninius dokumentus ar kitus lygiaverčius duomenis. Teikiant brošiūras ar kitus didelės apimties dokumentus nurodyti reikalaujamos informacijos vietą (puslapių / skyrių Nr.). Nuorodos į tiekėjų/gamintojų tinklapius nepriimtinos, t. y. nebus vertinamos.
3. Kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.
4. Jeigu reikalaujami dokumentai parengti originalo kalba, turi būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą.
____________________________________________	                             ____________________                  _____________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)	(Parašas)                                                        (Vardas ir pavardė)
