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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:
1. Pirkimas atliekamas vykdant projektą „Dirbtinio intelekto kompetencijos centras tvariam gyvenimui ir darbui (SustAInLivWork)“ Nr. 10-042-P-0001.
2. Pirkimo objektas – Belaidė diskusinė sistema.
3. Pirkimo objekto pagrindinis BVPŽ kodas: 32342300-5 Mikrofonai ir patalpų įgarsinimo įranga
4. Pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo dalis.
5. Įranga turi būti pristatyta tiekėjo transportu, sumontuota ir instaliuota Kauno technologijos universiteto patalpose: Studentų g. 48a, Kaune arba kitame atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojo nurodytame KTU padalinyje Kaune.
6. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą“.
7. Visa siūloma įranga turi būti nauja, tarpusavyje suderinta ir veikti kaip vieninga sistema. Į pasiūlymo kainą turi būti įtraukti visi sistemos veikimui, montavimui, konfigūravimui ir perdavimui naudoti reikalingi priedai, laidai, kabeliai bei kitos instaliacinės medžiagos.
8. Prekės turi būti pristatytos, sumontuotos ir instaliuotos ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
9. Visai įrangai ir ją sudarančioms atskiroms prekėms suteikiama garantija, kurios terminas nurodytas techninės specifikacijos lentelėje. Tiekėjas įrangos naudojimo vietoje privalo užtikrinti parduotos įrangos garantinę priežiūrą ir garantinį remontą.
10. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos pašalinti gedimą, o jei to neįmanoma atlikti vietoje, išsiųsti remontuoti tiekėjui ir pateikti Perkančiosios organizacijos atsakingam už sutarties vykdymą asmeniui išsiuntimo dokumentų kopiją.
11. Aplinkos apsaugos kriterijai:
· Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualia redakcija. Tiekėjas turi užtikrinti, kad siūloma elektros ir elektroninė įranga atitiktų taikomus Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus dėl pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo ir, jeigu konkrečiam gaminiui taikomi ekologinio projektavimo reikalavimai, atitiktų šiuos reikalavimus.
· [bookmark: _Hlk180147780]Jeigu prekė tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.
· Papildomi reikalavimai:
Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. 
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	Aplinkos apsaugos reikalavimai įrangai
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	 a) gamintojo atitikties deklaracija, patvirtinanti, kad prekės atitinka Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nurodytus reikalavimus, arba 
b) gamintojo techniniai dokumentai, arba 
c) kiti lygiaverčiai įrodymai.
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	1. 
	Gamintojas, modelis
	Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas ir modelis
	 

	2. 
	Tipas
	Mobili belaidė diskusinė sistema (belaidės prieigos įrenginys su belaidžiais dalyvių pultais)
	 

	3. 
	Dalyvių pultų skaičius
	Ne mažiau kaip 16 vnt. 
	 

	4. 
	Maks. palaikomas aktyvių dalyvių pultų skaičius
	Ne mažiau kaip 25 vnt.
	 

	5. 
	Maks. veikimo atstumas
	Ne mažiau kaip 30 m nuo belaidės prieigos įrenginio
	

	6. 
	Dalyvių prioritetai
	Turi būti galimybė nustatyti pirmininkaujančio prioritetą (garso nutildymas, žodžio suteikimas)
	

	7. 
	Dalyvio pultas
	Turi turėti garsiakalbį, garso lygio reguliavimą. Turi būti ne mažiau kaip trijų spalvų būsenos indikacija.
	 

	8. 
	Dalyvio pulto mikrofonas
	Ne mažiau kaip dviejų mikrofoninių kapsulių. Turi būti ne mažiau kaip dviejų spalvų būsenos indikacija.
	 

	9. 
	Dalyvio pulto mikrofono dažnių diapazonas
	Ne siauresnėse ribose kaip 100 Hz - 15 kHz 
	

	10. 
	Sistemos sąsaja
	Turi būti IEEE 802.11n 2.4 GH ir 5 GHz. Turi būti automatinis ryšio kanalo perjungimas.
	

	11. 
	Belaidės prieigos įrenginio sąsaja
	Ne mažiau kaip: 1 x Gigabit  Ethernet
	

	12. 
	Belaidės prieigos įrenginio garso įvestys
	Ne mažiau kaip: 1 x linijinis balansinis
	

	13. 
	Belaidės prieigos įrenginio garso išvestys
	Ne mažiau kaip: 1 x linijinis balansinis
	 

	14. 
	Dalyvio pulto garso įvestys
	Ne mažiau kaip: 2 x 3.5 mm ausinių jungtis
	 

	15. 
	Sistemos valdymas
	Turi būti programinė įranga leidžianti valdyti WEB naršyklės pagalba. Turi būti integruotas ne mažiau kaip 5 juostų parametrinis ekvalaizeris.
	 

	16. 
	Belaidės prieigos įrenginio el. maitinimas
	Turi būti PoE
	

	17. 
	Dalyvio pulto el. maitinimas
	Dalyvių pultai turi būti su keičiamais įkraunamais el. maitinimo elementais. Turi veikti ne mažiau kaip 20 val. iš vienos įkrovos. 
	 

	18. 
	Saugumo protokolai
	Turi būti palaikomas WPA2 
	 

	19. 
	Priedai
	Originalūs, to paties gamintojo: įkraunamais el. maitinimo elementai ne mažiau kaip 20 vnt. , įkrovimo stovas (-ai) ne mažiau kaip 20 vietų  el. maitinimo elementams, transportavimo dėžė (-ės) ne mažiau kaip 20 vnt.  dalyvių pultams.
	 

	20. 
	Montavimo reikalavimai
	Turi būti sumontuota, sukomutuota bei suderinta perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje
	 

	21. 
	Garantija
	Ne mažiau kaip 2 metų garantija
	 

	22. 
	Dokumentacija
	Prekės oficiali dokumentacija ar kita viešai prieinama gamintojo informacija
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