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[bookmark: TS3]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1. PIRKIMO OBJEKTAS
1.1. Abrazyviniai produktai (toliau – Pirkimas). 
2. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
2.1. Perkantysis subjektas – akcinė bendrovė „Kauno energija“. 
2.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.
2.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.
2.4. Prekės – Abrazyviniai produktai.
2.5. [bookmark: _Hlk34729843]Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu teikiamas užsakymas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresas ir terminas. 
3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS
3.1. Prekės reikalingos Perkančiojo subjekto remonto darbų atlikimui Perkančiojo subjekto objektuose. 
3.2. Pirkimo objekto apimtys nurodytos Lentelėje Nr. 1:
Lentelė Nr.1
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas 
	


Techniniai duomenys
	Maksimalus įkainis EUR be PVM už 1 (vieną) vienetą
	Preliminarus kiekis* Sutarties galiojimo laikotarpiu (24 mėn.)
	Mato vnt.

	1
	Abrazyvinis pjovimo diskas metalui
	Skersmuo 125 mm
Vidinės kiaurymės skersmuo 22 - 23 mm
Storis 1,0 mm
Apsisukimų skaičius ne mažiau 12200  aps./min
Disko grūdo sudėtyje privalo būti keramikos grūdas
	0,90
	3000,00
	Vnt.

	2
	Abrazyvinis pjovimo diskas metalui
	Skersmuo 230 mm
Vidinės kiaurymės skersmuo 22 - 23 mm
Storis 1,8 – 2,0 mm
Apsisukimų skaičius ne mažiau 6600 aps./min
	2,50
	400,00
	Vnt.

	3
	Metalinis šepetys su sriegiu -  šlifavimo lėkštutė. 
	Skersmuo 100 mm 
Viela plieninė
Vielos ilgis 21 +/- 2 mm
Vielos skersmuo 0,35 +/- 0,1 mm
Tvirtinimo vidinis sriegis M14 
Apsisukimų skaičius ne mažiau 12500 aps./min.
	11,00
	10,00
	Vnt.

	4
	Metalinis šepetys – taurelė.

	Skersmuo 75 mm
Viela plieninė
Vielos skersmuo 0,3 +/- 0,1 mm
Vielos ilgis 20 - 26 mm
Tvirtinimo vidinis sriegis M14 
Apsisukimų skaičius ne mažiau 12500 aps./min.
	4,90
	10,00
	Vnt.

	5
	Metalinis šepetys su koteliu.

	Skersmuo 100 mm 
Viela plieninė
Vielos skersmuo 0,3 +/- 0,1 mm
Kotelio skersmuo 6 mm
Apsisukimų skaičius ne mažiau 4500 aps./min.
	2,00
	15,00
	Vnt.

	6
	Abrazyvinis pjovimo diskas metalui
	Skersmuo 355 ± 2,0 mm
Kiaurymės skersmuo 25,4 mm
Storis 3,0 – 4,0 mm
Maksimalus linijinis greitis 80 m/s
	8,00
	5,00
	Vnt.

	7
	Abrazyvinis šlifavimo diskas metalui 
	Skersmuo 125 mm
Kiaurymės skersmuo 22 - 23 mm
Storis 5,0 +/- 1,0 mm 
Maksimalus linijinis greitis 80 m/s
Apsisukimų skaičius ne mažiau 12200 aps./ min.
	1,40
	50,00
	Vnt.

	8
	Lapelinis šlifavimo diskas. 

	Skersmuo 125 mm
Kiaurymės skersmuo 22- 23 mm
Storis 15 +/- 2 mm
Apdirbama medžiaga plienas, nerūdijantis plienas. 
Apsisukimų skaičius ne mažiau 12200 aps./min.
Grūdėtumas P40
	1,90
	20,00
	Vnt.

	9
	Lapelinis šlifavimo diskas .

	Skersmuo 125 mm
Kiaurymės skersmuo 22 - 23 mm
Storis 15 +/- 2 mm
Apdirbama medžiaga plienas, nerūdijantis plienas. 
Apsisukimų skaičius ne mažiau 12200 aps./min.
Grūdėtumas P60
	1,90
	30,00
	Vnt.

	10
	Lapelinis šlifavimo diskas.

	Skersmuo 125 mm
Kiaurymės skersmuo 22 - 23 mm
Storis 15 +/- 2 mm
Apdirbama medžiaga plienas, nerūdijantis plienas. 
Apsisukimų skaičius ne mažiau 12200 aps./min.
Grūdėtumas P80
	1,90
	30,00
	Vnt.

	11
	Lapelinis šlifavimo diskas.

	Skersmuo 125 mm
Kiaurymės skersmuo 22 - 23 mm
Storis 15 +/- 2 mm
Apdirbama medžiaga plienas, nerūdijantis plienas. 
Apsisukimų skaičius ne mažiau 12200 aps./min.
Grūdėtumas P120
	1,90
	20,00
	Vnt.

	12
	Deimantinis segmentinis pjovimo diskas betonui ir mūrui
	Skersmuo 125 mm
Kiaurymės skersmuo 22 - 23 mm
Segmentų skaičius 8 – 12 vnt.
Segmento aukštis 8 - 12 mm
Segmento plotis 1,4 - 2,2 mm
	7,00
	30,00
	Vnt.

	13
	Deimantinis segmentinis pjovimo diskas betonui ir mūrui 
	Skersmuo 230 mm
Kiaurymės skersmuo 22 - 23 mm
Storis 2,2 - 2,6 mm
Segmentų skaičius 9 – 18 vnt.
Segmento aukštis 8 - 12 mm
	13,00
	30,00
	Vnt.

	14
	Deimantinis segmentinis pjovimo diskas betonui ir mūrui 
	Skersmuo 350 mm
Kiaurymės skersmuo 25,4 +/- 0,1 mm
Apsisukimų skaičius ne mažiau 4300 aps./min
Segmentų skaičius 20 – 36 vnt.
Segmento plotis 2,8 - 3,6  mm
Segmento aukštis 10 - 16 mm
	80,00
	5,00
	Vnt.

	15
	Deimantinis segmentinis pjovimo diskas betonui ir mūrui 
	Skersmuo 400 mm
Kiaurymės skersmuo 25,4 +/- 0,1 mm
Segmentų skaičius 24 – 36 vnt.
Segmento plotis 3,2 - 3,8 mm
Segmento aukštis 10 - 16 mm
	105,00
	6,00
	Vnt.

	16
	Deimantinis segmentinis pjovimo diskas asfaltui 
	Skersmuo 350 mm
Kiaurymės skersmuo 25,4 +/- 0,1 mm
Segmentų skaičius 20 – 36 vnt.
Segmento plotis 2,8 - 3,6 mm
Segmento aukštis 10 - 16 mm
	90,00
	8,00
	Vnt.

	17
	Šlifavimo fibro diskas 
	Skersmuo 125 – 127 mm
Vidinės skylės skersmuo 22 +/- 2 mm
Apsisukimų skaičius ne mažiau 12200 aps./min. 
Grūdėtumas P36
Disko grūdo sudėtyje privalo būti keramikos grūdas
	2,00
	40,00
	Vnt.

	18
	Šlifavimo fibro diskas 
	Skersmuo 125 – 127 mm
Vidinės skylės skersmuo 22 +/- 2 mm
Apsisukimų skaičius ne mažiau 12200 aps./min.  
Grūdėtumas P60
Disko grūdo sudėtyje privalo būti keramikos grūdas
	1,60
	30,00
	Vnt.

	19
	Šlifavimo fibro diskas 
	Skersmuo 125 – 127 mm
Vidinės skylės skersmuo 22 +/- 2 mm
Apsisukimų skaičius ne mažiau 12200 aps./min.  
Grūdėtumas P80
Disko grūdo sudėtyje privalo būti keramikos grūdas 
	1,60
	30,00
	Vnt.

	20
	Šlifavimo fibro diskas 
	Skersmuo 125 – 127 mm
Vidinės skylės skersmuo 22 +/- 2 mm
Apsisukimų skaičius ne mažiau 12200 aps./min. 
Grūdėtumas P120 
Disko grūdo sudėtyje privalo būti keramikos grūdas
	1,60
	20,00
	Vnt.

	21
	Šlifavimo popierius  glaisto šlifuokliui „Žirafa“
	Skersmuo 225 mm
Grūdėtumas P120
Perforuotas per visą ilgį
Geltonas
	3,00
	40,00
	Vnt.

	22
	Šlifavimo popierius  glaisto šlifuokliui „Žirafa“
	Skersmuo 225 mm
Grūdėtumas P180
Perforuotas per visą ilgį
Geltonas
	3,00
	40,00
	Vnt.

	23
	Padas fibro diskams kampiniam šlifuokliui.

	Skersmuo 125 mm.
Montavimas M14 sriegis
Maksimalus apsisukimų skaičius 12200 aps./min.
Aušinamas
	7,00
	5,00
	Vnt.

	24
	Cilindrinis šlifavimo žiedas GSB 3030 CO-COOL 36
	Skersmuo 30 mm.
Aukštis 30 mm.
Grūdo dydis 36
	0,70
	60,00
	Vnt.

	25
	Cilindrinis šlifavimo žiedas GSB 1530 CO-COOL 60
	Skersmuo 15 mm.
Aukštis 30 mm.
Grūdo dydis 60
	0,60
	60,00
	Vnt.


*Nurodytas Prekių kiekis yra preliminarus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodyti Prekių kiekiai gali būti keičiami (didėti ar mažėti), neviršijant bendros nurodytos maksimalios Sutarties vertės. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.  
3.3. Esant poreikiui, Perkantysis subjektas gali įsigyti Pasiūlyme nenurodytų, tačiau su Sutarties objektu susijusių panašių Prekių, neviršijant 10 (dešimt) procentų nuo maksimalios Sutarties kainos, už kurias bus apmokama ne didesnėmis nei minėtų Prekių užsakymo dieną Tiekėjo kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių Prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.
3.4. Techninės specifikacijos 3.2 p. Lentelėje Nr. 1 surašyti techninių duomenų reikalavimai turi būti lygiaverčiai arba aukštesnės kokybės. 
3.5. Techninės specifikacijos 3.2 p. Lentelėje Nr. 1 surašytų techninių duomenų galima paklaida ± 2 %.	
4. [bookmark: _Hlk34730466]SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA
4.1. Prekių pristatymo vieta: Prekes Perkantysis subjektas atsiims savo transportu. Prekių atsiėmimo punktas turi būti Kauno mieste. Jei Tiekėjas neturi punkto Kauno mieste, Prekes pristato adresu Karo ligoninės g., 31, Kaunas („Pergalės“ katilinė)  savo jėgomis.    
5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
5.1. Į Prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo patiriamos išlaidos, komplektavimo, transportavimo, iškrovimo ar kitos su pristatymu susijusios  sąnaudos.
5.2. Tiekėjo sukomplektuotos (pristatomos) Prekės turi būti naujos, kokybiškos. Prekių kokybė turi atitikti šios Techninės specifikacijos Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, teisės aktų, reglamentuojančių Prekių kokybę, reikalavimus.
5.3. Kartu su Pasiūlymu turi būti pateikta visų siūlomų Prekių pavadinimai ir techniniai duomenys pagal Techninės specifikacijos 3.2 p. surašytus Lentelėje Nr. 1, surašant kiekvienai pozicijai atskirai.
5.4. Prekės turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. 
6. PREKIŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI 
6.1. Prekės bus perkamos pagal Perkančiojo subjekto poreikį Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas pateikia Užsakymus dėl Prekių komplektavimo (pristatymo) tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje, kuriame pateikiamas Prekių poreikis, kiekis, sukomplektavimo (pristatymo) terminas.
6.2. Prekės turi būti paruoštos atsiėmimui Tiekėjo sandėlyje arba pristatytos pagal šios Techninės specifikacijos 4.1 punkto reikalavimus ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Perkančiojo subjekto Užsakymo pateikimo el. paštu, nurodytu Sutartyje, Tiekėjui dienos.
6.3. Tiekėjas Prekes turės tiekti Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu Perkančiojo subjekto darbo metu (I–IV 07:30–16:30 val., V 07:30–14:00 val.).
7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS
7.1. [bookmark: _Hlk129609943]Prekių trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Prekių kokybę.
7.2. Prekių perdavimo–priėmimo metu pastebėtoms defektuotoms prekėms pakeisti nustatomas 2 (dviejų) darbo dienų terminas nuo Perkančiojo subjekto pranešimo apie defektuotas, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas / defektuotas Prekes privalo pasiimti iš Perkančiojo subjekto ir savo lėšomis grąžinti Perkančiojo subjekto nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.
8. KARTU SU TEIKIAMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI
8.1. Prekių krovimo važtaraštis.
8.2. Prekių priėmimo–perdavimo aktai.
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