   		



 (Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas)

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas


PASIŪLYMAS
DĖL  RANKINIŲ ĮRANKIŲ PIRKIMO 

____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

1. [bookmark: _Toc329443224][bookmark: _Toc147739116]INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

	Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai)
	

	Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
	

	Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių PVM mokėtojo kodas (-ai)
	

	Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis arba vadovaujantis  tiekėjų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario adresas, telefono numeris, el. paštas
	

	Tiekėjo arba atstovaujančio tiekėjų grupės nario banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.
	

	Asmens, įgalioto pasirašyti sutartį, vardas, pavardė, pareigos
	

	Asmens, atsakingo už pirkimą, vardas, pavardė,  telefono numeris, el. paštas
	



2. [bookmark: _Toc329443227]INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Subtiekėjai ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis:
	Eil. Nr.
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo (‑ų) pavadinimas (-ai) / Fizinio asmens vardas, pavardė (individualios veiklos vykdymo pažymos nr.) [footnoteRef:1] [1:  Tiekėjas privalo nurodyti, kokiai sutarties daliai ketina pasitelkti subtiekėjus, tačiau neprivalo nurodyti konkrečių subtiekėjų,  jeigu jie nėra žinomi.] 

	Pirkimo objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
	Įsipareigojimų dalis 
 (nurodant konkrečius pagal Pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us), 
ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	




3. [bookmark: _Toc329443228]PASIŪLYMO KAINA 

Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą lentelę:

	Eil. Nr.
	Įrankiai
	Kiekis
	Mato vienetas 
	1 vnt. įkainis, Eur be PVM
	Įkaini suma
Eur be PVM

	1
	2
	3
	 4
	5
	6 (3*5)

	1
	Antgalių komplektas
	3
	kompl.
	
	

	2
	Atsuktuvų rinkinys (žvaigždutės)
	11
	kompl.
	
	

	3
	Atsuktuvų komplektas
	5
	kompl.
	
	

	4
	Atsuktuvų komplektas
	1
	kompl.
	
	

	5
	Žvaigždučių raktų rinkinys
	14
	kompl.
	
	

	6
	Šešiakampių raktų rinkinys
	15
	kompl.
	
	

	7
	Reguliuojamos santechninės (vamzdinės) replės
	4
	vnt.
	
	

	8
	Raktas vamzdžiams
	2
	vnt. 
	
	

	9
	Grąžtų komplektas metalui
	25
	kompl.
	
	

	10
	Grąžtų rinkinys
	2
	kompl.
	
	

	11
	Grąžtų komplektas Betonui
	1
	kompl.
	
	

	12
	Grąžtų komplektas betonui/mūrui
	1
	kompl.
	
	

	13
	Izoliuotas peilis
	1
	vnt.
	
	

	14
	Įrankių rinkinys elektrikui
	3
	kompl.
	
	

	15
	Elektriko įrankių komplektas 1/4" + 1/2“
	1
	kompl.
	
	

	16
	Replės laidui kirpti, nuizoliuoti
	6
	vnt.
	
	

	17
	Pakopinis grąžtas
	8
	vnt.
	
	

	18
	Vielinis šepetys
	22
	vnt. 
	
	

	19
	Vielinis šepetys kampiniams šlifuokliams
	55
	vnt.
	
	

	20
	Laužomos geležtės
	59
	pak.
	
	

	21
	Lituoklis
	1
	vnt.
	
	

	22
	Peilis laužomomis geležtėmis
	16
	vnt.
	
	

	23
	Pistoletas kabėms šaudyti
	17
	vnt.
	
	

	24
	Pažeistų veržlių ir varžtų išsukėjų rinkinys
	4
	kompl.
	
	

	25
	Kūjis
	5
	vnt.
	
	

	26
	Plaktukas
	14
	vnt.
	
	

	27
	Ruletė
	13
	vnt.
	
	

	28
	Telekomunikacinės replės
	6
	vnt.
	
	

	29
	Raktas alyvos filtrams atsukti
	10
	vnt.
	
	

	30
	Alyvos filtro keitimo replės
	5
	vnt.
	
	

	31
	Rankena galvutėms vartomu galu
	2
	vnt. 
	
	

	32
	Rankena galvutėms vartomu galu
	2
	vnt.
	
	

	33
	Antgalis rankenai
	10
	vnt.
	
	

	34
	Antgalis rankenai
	10
	vnt.
	
	

	35
	Kniediklis plieninėms kniedėms
	1
	vnt.
	
	

	36
	Kombinuotų raktų rinkinys
	4
	kompl.
	
	

	37
	Įrankių rinkinys
	2
	kompl.
	
	

	38
	Atsuktuvų rinkinys elektrikams
	11
	kompl.
	
	

	39
	Lituoklis
	4
	vnt.
	
	

	40
	Laidų nužievinimo replės
	4
	vnt.
	
	

	41
	Atsuktuvų rinkinys
	10
	kompl.
	
	

	42
	Kalamų atsuktuvų komplektas
	5
	kompl.
	
	

	43
	Įrankių spintelė su įrankiais
	4
	kompl.
	
	

	44
	Kabės
	175
	pak.
	
	

	45
	Stabdžių suportų sustūmėjų rinkinys
	1
	kompl.
	
	

	Iš viso bendra įkainių suma be PVM, Eur
	

	PVM (pildoma, jei taikoma)**
	

	Iš viso bendra įkainių suma su PVM, Eur
	


** Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

Iš viso bendra pasiūlymo kaina be PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Iš viso PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Iš viso bendra pasiūlymo kaina su PVM: (suma skaičiais ir žodžiais)
Pastaba:
- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- jeigu pateikta informacija skaičiais ir žodžiais nesutampa, laikoma, kad teisinga informacija yra ta, kuri pateikta žodžiais.

1) Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos susiję (įrašyti pirkimo objekto pavadinimą) išlaidos ir visi mokesčiai, ir, kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 
2) Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad mūsų pateiktos prekės visiškai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
3) -pasiūlymas turi būti pateiktas VISOMS NURODYTOMS POZICIJOMS. Nepateikus pasiūlymo visa apimtimi, perkančioji organizacija atmes kaip netinkamą.





„Prekių atitikties techninės specifikacijos reikalavimams palyginamoji lentelė

	Eil. nr.
	Prekės pavadinimas
	Perkamos prekės ar paslaugos aprašymas
(techninė charakteristika)
	Siūlomų prekių techniniai parametrai. Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai ,,Taip“, ,,Atitinka“, ,,Tenkina“, ,,+“ ar pan., negalimi)

	1
	Antgalių komplektas
	Antgaliai iš chromo ir vanadžio plieno lydinio (S2 kokybės);Komplektą sudaro: Antgaliai: Ne mažiau 20 vnt. L = 25 mm.
Kryžminiai (PH): (PH1, PH2, PH3)
Kryžminiai (PZ): (PZ1, PZ2, PZ3)
Plokšti (SL): (SL3, SL5)
Šešiakampiai (H): (H3, H4, H5, H6)
Žvaigždutės (Torx) (T10, T15, T20)
Ne mažiau 5 vnt. = 50 mm. (PH, PZ, Torx, Hex ar plokšti)
1 vnt. Magnetinis greito keitimo laikiklis/adapteris
1 vnt. Galinių užmaunamų galvučių adapteris (perėjimas iš 1/4" šešiakampio į 1/4" kvadratą galvutėms)
	

	2
	Atsuktuvų rinkinys (žvaigždutės)
	Žvaigždučių atsuktuvų rinkinys, ne mažiau 8 dalių:
T-8 x 75mm
T-10 x 100mm
T-15 x 100mm
T-20 x 100mm
T-25 x 100mm
T-27 x 100mm
T-30 x 100mm
T-40 x 100mm
	

	3
	Atsuktuvų komplektas
	Komplekto sudėtis (ne mažiau 12 dalių):
Kryžminiai atsuktuvai (PH):
PH 00 x 60±5 mm
PH 0 x 60±5 mm
Žvaigždutės su fiksacija arba magnetiniu antgaliu.
TX 5 x 40±5 mm
TX 6 x 40±5 mm
Plokštieji atsuktuvai
1.5 x 40 ±5 mm
1.8 x 60±5 mm
2.0 x 60±5 mm
2.5 x 80±5 mm
3.0 x 80±5 mm
Šešiakampiai atsuktuvai (Hex)
0.9 x 40±5 mm
1.5 x 60±5 mm
2.0 x 60±5 mm
	

	4
	Atsuktuvų komplektas
	Izoliuotų atsuktuvų rinkinys elektrikams, komplekte ne mažiau kaip 6 vnt.
Plokšti atsuktuvai (ne mažiau 4 vnt):
3,0 x 100 ±5 mm;
4,0 x 100±5 mm;
5,5 x 125±5 mm;
6,5 x 150±5 mm.
Kryžminiai atsuktuvai( ne mažiau 2 vnt.):
PH 1 x 80±5 mm;
PH 2 x 100±5 mm.
Turi būti kelių komponentų(kombinuotų medžiagų) rankena su apsauga nuo riedėjimo.
	

	5
	Žvaigždučių raktų rinkinys
	L-formos raktų rinkinys, ne mažiau kaip 9 vnt.
Raktai plastikiniame laikiklyje
Rinkinio turinys: 1xT8, 1xT9, 1xT10, 1xT15, 1xT20, 1xT25, 1xT27, 1xT30, 1xT40
	

	6
	Šešiakampių raktų rinkinys
	L-formos šešekampių raktų rinkinys, ne mažiau kaip 9 vnt.
Prailginti šešiakampiai raktai: 1 x 1,5, 1 x 2, 1 x 2,5, 1 x 3, 1 x 4, 1 x 5, 1 x 6, 1 x 8, 1 x 10 mm.
Raktai plastikiniame laikiklyje.
	

	7
	Reguliuojamos santechninės (vamzdinės) replės
	Reguliuojamos santechninės replės ilgis 400±10mm.
Maksimalus suimamos veržlės / šešiakampio dydis (plokštiems objektams): ne mažiau kaip 95 mm arba lygiavertis.
Maksimalus suimamo vamzdžio skersmuo (apvaliems objektams): ne mažiau kaip 90 mm (arba ne mažiau kaip 3 ½ colio) arba lygiavertis.
Rankenos: Dengtos neslystančia danga.
Reguliavimo (nustatymo) pozicijų skaičius: ne mažiau kaip 25 pozicijos
Saugumas: Integruota apsauga nuo pirštų prispaudimo / sugnybimo.
	

	8
	Raktas vamzdžiams
	Grandininis raktas vamzdžiams.
Darbinis suimamo objekto skersmuo (coliais): nuo 0 iki ne mažiau kaip 8 colių.
Darbinis suimamo objekto skersmuo (milimetrais): nuo 0 iki ne mažiau kaip 220 mm.
Žiaunų plotis: ne mažiau kaip 70 mm
	

	9
	Grąžtų komplektas metalui
	Komplektą sudaro ne mažiau kaip 19 vnt. grąžtų.
Skersmuo: 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7mm, 7,5 mm, 8 mm, 8,5 mm, 9 mm, 9,5 mm, 10 mm.
	

	10
	Grąžtų rinkinys
	Grąžtų rinkinys, ne mažiau kaip 10 vnt., gręžimui betone, gelžbetonyje, mūre ir granite, naudojant perforatorius su SDS-Plus griebtuvu.
Reikalaujama rinkinio sudėtis ir matmenys (skersmuo x bendras ilgis):
1 x Ø 5 mm (bendras ilgis: 110–115 mm)
2 x Ø 6 mm (bendras ilgis: 110–115 mm)
2 x Ø 6 mm (bendras ilgis: 160–165 mm)
3 x Ø 8 mm (bendras ilgis: 160–165 mm)
1 x Ø 10 mm (bendras ilgis: 160–165 mm)
1 x Ø 12 mm (bendras ilgis: 160–165 mm)
	

	11
	Grąžtų komplektas Betonui
	Skirtas gręžti betone, gelžbetonyje, mūre ir granite, naudojant perforatorius su SDS-Plus griebtuvu.
Komplektą sudaro ne mažiau kaip 5 vnt. grąžtų.
Ø 10 mm
Ø 12 mm
Ø 16 mm
Ø 20 mm
Ø 25 mm
Grąžtų bendras ilgis: ne mažiau kaip 200 mm.
	

	12
	Grąžtų komplektas betonui/mūrui
	Komplektą turi sudaryti ne mažiau kaip 8 vnt. betono grąžtų ir ne mažiau kaip 2 vnt. kaltų, atitinkančių šiuos matmenis:
Betono grąžtai (trumpieji ir vidutinio: 110–160 mm bendro ilgio)
Ø 6 mm, Ø 8 mm , Ø 10 mm, Ø 12 mm.
Betono grąžtai (ilgieji: ne mažiau kaip 400 mm bendro ilgio):
Ø 10 mm, Ø 12 mm, Ø 16 mm, Ø 20 mm.
Kaltai (SDS-Plus):
Smailus kaltas: bendras ilgis ne mažesnis kaip 250 mm
Plokščias kaltas: plotis ne mažesnis kaip 20 mm, bendras ilgis ne mažesnis kaip 250 mm
	

	13
	Izoliuotas peilis
	Kabelių apvalkalo ir laidų izoliacijos nuėmimo bei pjovimo darbams.
Ilgis 180±10 mm
Rankena izoliuota daugiakomponentinė
Peilis turi būti saugus naudoti dirbant po įtampa iki 1000 V kintamosios srovės (AC) ir 1500 V nuolatinės srovės (DC).
	

	14
	Įrankių rinkinys elektrikui
	Įrankių rinkinys elektrikui ne mažiau 60 vnt. Komplekte replės ir atsuktuvai izoliuoti iki 1000 V su VDE rankenom. Medžiaga - chromo vanadžio plienas. Sukomplektuoti smūgiams atspariame BMC tipo lagamine.
Prijungimo kvadratas: 6,3 mm (1/4 colio).
	

	15
	Elektriko įrankių komplektas 1/4" + 1/2“
	Komplektacija: Bendras dalių skaičius rinkinyje – ne mažiau kaip 120 vnt. (įskaitant visus priedus ir antgalius).
Saugumo reikalavimai: Visi rinkinyje esantys specializuoti izoliuoti įrankiai (replės, atsuktuvai) privalo būti sertifikuoti VDE, išbandyti pagal IEC 60900 standartą ir saugūs naudoti dirbant po įtampa iki 1000 V kintamosios srovės (AC).
• Medžiaga: Visi metaliniai rankiniai įrankiai ir jų darbinės dalys pagaminti iš aukštos kokybės grūdinto chromo vanadžio (Cr-V) plieno arba lygiaverčio lydinio.
• Pakuotė / Lagaminas: Komplektas privalo būti pristatytas tvirtame, pramoninėms sąlygoms pritaikytame ir smūgiams atspariame gamykliniame lagamine (aliuminio, BMC arba lygiaverčiame).
	

	16
	Replės laidui kirpti, nuizoliuoti
	Replės laidui kirpti, nuizoliuoti skirtos dirbti su laidais nuo 0,75 iki 6 mm2
	

	17
	Pakopinis grąžtas
	Gręžimo skersmens diapazonas (pakopos): nuo 4 mm iki ne mažiau kaip 18 mm (su aiškiai matomu gamykliniu pakopų žymėjimu ant grąžto korpuso).
Pagamintas iš HSS arba lygiaverčio plieno.
	

	18
	Vielinis šepetys
	Rankinis vielinis šepetys, skirtas metalo rūdžių ir dažų pašalinimui. Pagamintas iš žalvario vielos arba žalvariu dengtos plieninės vielos; rankena pagaminta iš plastiko;  bendras ilgis 240–300 mm.
	

	19
	Vielinis šepetys kampiniams šlifuokliams
	Skersmuo, mm: 100–150
Viela: Smulki variuota 
Tvirtinimo sriegis: M14
	

	20
	Laužomos geležtės
	Geležtės plotis 18 mm. Kiekis pakuotėje ne mažiau kaip10 vnt.
	

	21
	Lituoklis
	Belaidis (akumuliatorinis) lituoklis, komplektuojamas su daugiafunkcine įkrovimo stotele / laikikliu.
Komplekte yra antgalio valiklis ir USB laidas. 
Maitinimas: 5V DC (per USB jungtį)
Galia: Ne mažiau kaip 8W
Darbo temperatūra: 360°C - 450°C (leistina temperatūros ribų paklaida ±10 °C).
	

	22
	Peilis laužomomis geležtėmis
	Laužomų geležčių plotis: 18 mm; korpusas: metalinis su gumuota rankena.
	

	23
	Pistoletas kabėms šaudyti
	Pilnai metalinis korpusas, su smūgio jėgos keitimu ir papildoma smūgio funkcija. Kabių tipas: 53(A); 37(H); 53F(D); 11(G); J(E);  kabių ilgis: 53/37  6–14 mm;  53F/11  6–14 mm;  J - 16 mm.
	

	24
	Pažeistų veržlių ir varžtų išsukėjų rinkinys
	Ne mažiau kaip 10 vnt. rinkinys. Rinkinyje: 1 vnt. Rakto svirtis
ir ne mažiau 9 vnt. 1/2" Galvutės (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19) mm
Medžiaga CrM plienas arba jam lygiavertis.
	

	25
	Kūjis
	Kūjis 3kg ±150g. Kūjo galvutė pagaminta iš plieno, kotas iš medžio arba stiklo pluošto.
	

	26
	Plaktukas
	Plaktukas mechaniko. Koto ilgis 35 ± 10cm;  galvos svoris 500 ±50 g;  galvos medžiaga – grūdintas įrankinis plienas; koto medžiaga – metalas arba stiklo pluoštas.
	

	27
	Ruletė
	Ruletė 10 m.
	

	28
	Telekomunikacinės replės
	Profesionalus įrankis plokščių telefoninių kabelių kirpimui ir nuizoliavimui. 
6-ių (RJ 11/12) bei 8-ių (RJ 45) polių telekomunikacinių antgalių presavimui.
Apvalaus kabelio nuizoliavimui. Rankenos padengtos plastiku. Matmenys 190 ±10 mm.
	

	29
	Raktas alyvos filtrams atsukti
	Tepalo filtro nuėmėjas su dviguba, sustiprinta grandine tepalo filtrams atsukti
Ø60-170mm, 1/2 galvutė
	

	30
	Alyvos filtro keitimo replės
	Reguliuojamos replės alyvos filtrams, skirtos patogiam ir saugiam filtrų nuėmimui bei užveržimui. Dantyta galvutė užtikrina tvirtą sukibimą su filtru, o neslystančios rankenos leidžia dirbti stabiliai. Tinka įvairiems filtrų dydžiams.
	

	31
	Rankena galvutėms vartomu galu
	Galvos: 3/4 "
Ilgis: 630 ±10 mm
Max. jėga ne mažiau kaip 600 Nm
	

	32
	Rankena galvutėms vartomu galu
	Galvos: 1/2 "
Ilgis: 610 ±10 mm
Max. Jėga ne mažiau kaip 500 Nm
	

	33
	Antgalis rankenai
	Atsarginis kvadratas rankenai vartomu galu, jungtis 3/4
	

	34
	Antgalis rankenai
	Atsarginis kvadratas rankenai vartomu galu, jungtis 1/2 
	

	35
	Kniediklis plieninėms kniedėms
	Ilgis: 270±10 mm
Tinkamos kniedės: 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm
	

	36
	Kombinuotų raktų rinkinys
	Raktų rinkinys 8–32 mm. ne mažiau kaip 19 vnt. Raktai: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm.
	

	37
	Įrankių rinkinys
	Ne mažiau kaip 210 dalių galvučių ir raktų rinkinys. Smulkus 72 dalių terkšlės sukimo žingsnis. Pagamintas iš chromuoto vanadžio plieno. Trys terkšlės 1/2; 1/4; 3/8 . Galvutės, E galvutės, prailgintuvai, antgaliai, ilgos galvutės.
	

	38
	Atsuktuvų rinkinys elektrikams
	Elektros instaliacijos montavimo, remonto ir priežiūros darbams.
Reikalaujami rinkinio komponentai ir matmenys (arba ekvivalentai):
Atsuktuvo rankena (VDE, 1000V): 1 vnt. (ilgis 95–115 mm diapazone).
Įtampos (srovės) indikatorius (125–250V): 1 vnt. (plokščias profilis diapazone nuo 0.4x2.5 mm iki 0.6x3.5 mm, darbinis/bendras ilgis ne mažiau kaip 60 mm). Keičiami izoliuoti antgaliai (darbinis ilgis 140–160 mm diapazone) – ne mažiau kaip 14 vnt.
Rinkinyje privalo būti šių tipų ir dydžių (arba lygiaverčiai) antgaliai:
Kryžminiai Phillips (PH): PH 1 ir PH 2
Kryžminiai Pozidriv (PZ): PZ 1 ir PZ 2
Kombinuoti PlusMinus (plokščio / Pozidriv tipo, skirti automatiniams jungikliams): Skaičius 1 ir Skaičius 2
„Torx“ žvaigždutės (TX): TX 10, TX 15, TX 20, TX 25
Plokštieji: ne mažiau kaip 4 skirtingų dydžių antgaliai, apimantys rėžius nuo 2.5 mm iki 5.5 mm plotį.
	

	39
	Lituoklis
	Maitinimo šaltinis: ~ 220 - 240V AC
Galia: Ne mažiau kaip 60W
Darbinė temperatūra ne mažesnė kaip 300°C
	

	40
	Laidų nužievinimo replės
	Ilgis: 210±10 mm
Medžiaga: Plienas
Ašmenų kietumas HRC 52 – 57 diapazone
Užspaudimo ir nukirpimo funkcijos
	

	41
	Atsuktuvų rinkinys
	Rinkinį sudaro ne mažiau kaip 6 vnt. atsuktuvų.
Kryžminiai atsuktuvai (PH) – ne mažiau kaip 2 vnt.: PH 1 ir PH 2
Plokštieji atsuktuvai – ne mažiau kaip 4 vnt.: Skirtingų plotelių diapazonas (pavyzdžiui, 3.0 mm, 4.0 mm, 5.5 mm, 6.5 mm arba lygiavertis išdėstymas;
Didžiausių atsuktuvų ilgis nedaugiau kaip 240 mm.
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	Kalamų atsuktuvų komplektas
	Komplektą sudaro ne mažiau 6 vnt. kalamų atsuktuvų.
Komplekte turi būti:
Plokštieji kalamieji atsuktuvai (Slotted / SL) – 3 vnt.:
SL 6 mm x 100 mm (leistina strypo ilgio paklaida ±10 mm)
SL 6 mm x 150 mm (leistina strypo ilgio paklaida ±10 mm)
SL 8 mm x 200 mm (leistina strypo ilgio paklaida ±10 mm)
Kryžminiai kalamieji atsuktuvai (Phillips / PH) – 3 vnt.:
PH 2 x 100 mm (leistina strypo ilgio paklaida ±10 mm)
PH 2 x 150 mm (leistina strypo ilgio paklaida ±10 mm)
PH 3 x 200 mm (leistina strypo ilgio paklaida ±10 mm)
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	Įrankių spintelė su įrankiais
	Įrankių spintelė su įrankiais. Ne mažiau 280 vnt. įrankių ir priedų specialiose minkštose (EVA putplasčio) arba plastikinėse formose (įdėkluose), tiksliai pritaikytose vežimėlio stalčiams.
Ne mažiau kaip 7 stalčiai
Vežimėlis privalo turėti ne mažiau kaip 4 ratukus (iš kurių ne mažiau kaip 2 pasukami ir su integruotais stabdžiais)
Visi rinkinyje esantys metaliniai rankiniai įrankiai, galvutės ir raktai privalo būti pagaminti iš grūdinto chromo vanadžio (Cr-V) plieno arba lygiaverčio pramoninio lydinio.
Minimalus reikalaujamas įrankių asortimentas stalčiuose:
Terkšlių ir galvučių rinkiniai (jungtys: 1/4", 3/8", 1/2" su ne mažiau kaip 72 dantukų terkšlėmis, standartinėmis, ilgomis bei smūginėmis galvutėmis).
Kombinuotų (kilpinių-atvirų) ir/arba kilpinių su terkšle veržliarakčių komplektas.
Atsuktuvų komplektas (plokšti, kryžminiai PH/PZ, įskaitant izoliuotus VDE ir/arba kalamuosius atsuktuvus).
Replių komplektas (kombinuotos, šoninio kirpimo, smailianosės, reguliuojamos santechninės replės).
Šešiakampių (Hex) ir „Torx“ raktų rinkiniai.
Sukimo antgalių (bitų) platus asortimentas su atitinkamais adapteriais.
Šaltkalvio įrankiai (plaktukas, kirstukai, matavimo ruletė arba lygiaverčiai priedai).
Įrankių vežimėlio korpuso šone privalo būti integruotas papildomas vertikalus uždaras skyrius (šoninė spintelė) su varstomomis durelėmis ir atskiru (nepriklausomu nuo stalčių) užraktu.
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	Kabės
	Tipas J/53  11,3/8 mm, pakuotėje ne mažiau kaip 1000 vnt
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	Stabdžių suportų sustūmėjų rinkinys
	Rinkinys iš ne mažiau 21 vnt. dalių. Komplekte:
Ne mažiau 2 vnt. Srieginiai suktuvai (ašys) su T formos rankenomis (dešninio ir kairinio sriegio)
Ne mažiau 2 vnt. Atraminės plokštelės (grotelės)
Ne mažiau 17 vnt. Universalių adapterių (lėkštučių)
	




4. KITA INFORMACIJA

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Dokumentas
	Prisegtos bylos (failo) pavadinimas
	Ar dokumentas konfidencialus?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	


Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	
	
	


1) Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
2) Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

___________________________________________
                      (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas
2

