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Herbas arba prekių ženklas


(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)


Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentas
(Adresatas (perkančioji organizacija)


PASIŪLYMAS
DĖL MAŽOS VERTĖS BIURO BALDŲ VIEŠOJO PIRKIMO
____________ Nr.______
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)


	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Asmuo, kuris įgaliotas pasirašyti sutartį
	

	Pastabos apie galimus pasikeitimus:
	

	Telefono numeris
	

	Fakso numeris
	

	El. pašto adresas
	

	Įmonės kodas
	

	PVM mokėtojo kodas
	

	Asmenų, į kuriuos būtų galima kreiptis dėl informacijos vardas, pavardė, pareigos, telefono, mobilaus telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas
	










2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

	Eil.
Nr.
	Pirkimo sutarties dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
	Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas)

	1.
	
	

	...
	
	



3. PASIŪLYMO KAINA
Siūlomi baldai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Jo savybės nurodytos šioje lentelėje:
	Reikalavimai
	Tiekėjo siūlomos prekės techninės charakteristikos (nurodomas prekės pavadinimas, konkretus dydis,  parametras)

	2.1. Stalas  su metaliniu rėmu 2500x900 mm (paklaida ±10 mm) – 1  vnt. Rėmas pagamintas iš metalinio profilio ne mažiau kaip 30x30 mm. Rėmo apačioje sumontuotos apie 30 mm reguliuojamo aukščio kojelės. Rėmo spalva juoda. Stalo kojos metalinės ne mažiau kaip 6 vnt. Stalviršis – laminuota medžio drožlių plokštė, prisukamas prie rėmo. Stalviršio storis ne mažesnis kaip 25 mm. Briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm PVC.  Stalviršio spalva šviesi (derinama prie esamų baldų).
	

	2.2. Stalas su užlenkimu ir metaliniu rėmu  2100x800x700x650 mm (paklaida ±10 mm) – 1 vnt. Rėmas pagamintas iš metalinio profilio ne mažiau kaip 30x30 mm. Rėmo apačioje sumontuotos apie 30 mm reguliuojamo aukščio kojelės. Rėmo spalva juoda. Stalo kojos metalinės ne mažiau kaip 6 vnt.  Stalviršis – laminuota medžio drožlių plokštė, prisukamas prie rėmo. Stalviršio storis ne mažesnis kaip 25 mm. Stalviršio kampai kairėje pusėje suapvalinti. Briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm PVC.  Stalviršio spalva šviesi (derinama prie esamų baldų).
	

	2.3. Spintelė su stumdomomis durimis 1100x500x900 mm (paklaida ±10 mm) – 1 vnt. Spintelės vidinė erdvė padalinta perpus. Viduje, dešinėje ir kairėje  pusėje – po vieną reguliuojamą lentyną. Spintelė ir nugarėlė gaminamos iš ne mažesnio nei 18 mm storio LMDP (laminuotos medienos drožlių plokštės). Spintelės viršus – iš ne mažesnio nei 25 mm storio LMDP. Briaunos laminuotos ne plonesne kaip 2 mm PVC juosta. Pagrindas – plintusinis, pakeltas nuo grindų apie 100 mm. Spintelės viršuje ir apačioje įfrezuoti bėgeliai. Durų apačioje ir viršuje sumontuoti reguliuojami ratukai. Apačioje sumontuotos apie 30 mm reguliuojamo aukščio kojelės. Spintelės rankenėlės – metalinės. Spintelės spalva šviesi (derinama prie esamų baldų).
	

	2.4. Stalčių blokas 740x430x600 mm (paklaida ±10 mm) – 3 vnt. Stalčių blokas su keturiais stalčiais. Visos detalės iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP. Briaunos laminuotos ne plonesne kaip 0,8-1 mm storio PVC. Stalčių bloko spalva šviesi (derinama prie esamų baldų). Bėgeliai pilno ištraukimo, guoliniai. Rankenėlės metalinės.
	

	2.5. Reguliuojamo aukščio stalas su loveliu laidams 1600x800 mm (paklaida ±10 mm) – 3 vnt. Dviejų elektros motorų reguliuojamo aukščio stalas. Keliamoji galia – ne mažiau kaip 120 kg. Aukščio reguliavimo amplitudė nuo (±20 mm) 700 mm ir nemažiau kaip iki 1270 mm. Rėmo spalva juoda. Stalviršis – laminuota medžio drožlių plokštė. Stalviršio storis ne mažesnis kaip 25 mm. Briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm PVC. Stalviršyje numatyta kiaurymė laidams (vieta derinama). Stalviršio spalva ruda (derinama prie esamų baldų).
	

	2.6. Staliukas 1300x500x600 mm (paklaida ±10 mm) – 1 vnt. Stalviršis – laminuota medžio drožlių plokštė. Stalviršio storis ne mažesnis kaip 25 mm. Briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm PVC.  Stalviršio spalva ruda (derinama prie esamų baldų). Kojos metalinės, apvalios. Kojelės  reguliuojamos grindų nelygumams išlyginti.
	

	2.7. Spinta su atvirom lentynom 2150x380x1000 mm (paklaida ±10 mm) – 1 vnt. Spinta ir nugarėlė pagaminta iš 18 mm LMD plokštės, briauna 1,0 mm ABS (durelės 2,0 mm). Atstumas tarp lentynų ne mažiau kaip 355 mm, lentynų aukštis reguliuojamas. Lentynų skaičius ne mažiau kaip 6.   Spinta turi reguliuojamas kojeles grindų nelygumams išlyginti. Spintos spalva ruda (derinama su tiekėju).
	

	2.8. Rūbų spinta 2000x1000x600 mm (paklaida ±10 mm) – 1 vnt. Dviejų durų spinta. Viduje viršutinė lentyna ne mažiau kaip 350 mm nuo viršutinio krašto, po lentyna metalinė kartelė drabužių pakaboms. Spinta ir nugarėlė pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm LMD plokštės, briauna 1,0 mm ABS (durelės 2,0 mm). Spintos viršus turi būti iš ne plonesnės kaip 25 mm storio LMDP, viršaus briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu. Pagrindas – plintusinis, pakeltas nuo grindų apie 100 mm. Durų atsidarymo kampas ne mažiau kaip 90º. Durų lankstai su švelniu uždarymu. Spinta turi reguliuojamas kojeles grindų nelygumams išlyginti. Spintos rankenėlės metalinės. Spintos spalva ruda (derinama su tiekėju).
	

	2.9. Stalčių blokas su ratukais 420x500x600 mm (paklaida ±10 mm) – 4 vnt. Stalčių blokas su trimis stalčiais. Visos detalės iš ne plonesnės kaip 18 mm LMDP. Briaunos laminuotos ne plonesne kaip 0,8-1 mm storio PVC. Stalčių bloko spalva ruda (derinama prie esamų baldų). Bėgeliai guoliniai pilno ištraukimo su pritraukimu. Rankenėlės metalinės.
	

	2.10. Rūbų spinta 2000x800x600 mm (paklaida ±10 mm) – 2 vnt. Dviejų durų spinta. Viduje viršutinė lentyna ne mažiau kaip 350 mm nuo viršutinio krašto, po lentyna metalinė kartelė drabužių pakaboms. Spinta ir nugarėlė pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm LMD plokštės, briauna 1,0 mm ABS (durelės 2,0 mm). Spintos viršus turi būti iš ne plonesnės kaip 25 mm storio LMDP, viršaus briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu. Pagrindas – plintusinis, pakeltas nuo grindų apie 100 mm. Durų atsidarymo kampas ne mažiau kaip 90º. Durų lankstai su švelniu uždarymu. Spinta turi reguliuojamas kojeles grindų nelygumams išlyginti. Spintos rankenėlės metalinės. Spintos spalva šviesi (derinama su tiekėju).
	

	2.11. Pusiau atvira kanceliarinė spinta 1860x800x400 mm (paklaida ±10 mm) – 1 vnt. Dviejų dalių spinta. Apačioje dviejų durelių su viena lentyna. Spintos rankenėlės metalinės. Viršuje atvira, ne mažiau kaip dviejų lentynų. Spintos lentynų aukštis reguliuojamas. Lentynų aukštis apie 330 mm. Spinta ir nugarėlė pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm LMD plokštės, briauna 1,0 mm ABS (durelės 2,0 mm). Spintos viršus turi būti iš ne plonesnės kaip 25 mm storio LMDP, viršaus briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu. Pagrindas – plintusinis, pakeltas nuo grindų apie 100 mm. Durelių atsidarymo kampas ne mažiau kaip 90º. Durų lankstai su švelniu uždarymu. Spinta turi reguliuojamas kojeles grindų nelygumams išlyginti. Spalva šviesi (derinama prie esamų baldų).
	

	2.12. Pusiau atvira kanceliarinė spinta 1860x600x400 mm (paklaida ±10 mm) – 1 vnt. Dviejų dalių spinta. Apačioje dviejų durelių su viena lentyna. Spintos rankenėlės metalinės. Viršuje atvira, ne mažiau kaip dviejų lentynų. Spintos lentynų aukštis reguliuojamas. Lentynų aukštis apie 330 mm. Spinta ir nugarėlė pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm LMD plokštės, briauna 1,0 mm ABS (durelės 2,0 mm). Spintos viršus turi būti iš ne plonesnės kaip 25 mm storio LMDP, viršaus briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu. Pagrindas – plintusinis, pakeltas nuo grindų apie 100 mm. Durelių atsidarymo kampas ne mažiau kaip 90º. Spinta turi reguliuojamas kojeles grindų nelygumams išlyginti. Spalva šviesi (derinama prie esamų baldų).
	

	2.13. Rūbų spinta 2000x1000x600 mm (paklaida ±10 mm) – 1 vnt. Dviejų durų spinta. Spinta viduje vertikaliai padalinta į  dvi dalis:  2/3 ( 650 mm) skirta rūbų kabyklai su virš jos įrengta lentyna. Lentyna ne mažiau kaip 350 mm nuo viršutinio krašto, po lentyna metalinė kartelė drabužių pakaboms, 1/3 (350 mm) skirta drabužių lentynoms, iš viso įrengos ne mažiau kaip 4 lentynos. Spinta ir nugarėlė pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm LMD plokštės, briauna 1,0 mm ABS (durelės 2,0 mm). Spintos viršus turi būti iš ne plonesnės kaip 25 mm storio LMDP, viršaus briaunos laminuotos ne plonesniu kaip 2 mm storio PVC kantu. Durų atsidarymo kampas ne mažiau kaip 90º. Durų lankstai su švelniu uždarymu. Pagrindas – plintusinis, pakeltas nuo grindų apie 100 mm. Spinta turi reguliuojamas kojeles grindų nelygumams išlyginti. Spintos rankenėlės metalinės. Spintos spalva šviesi (derinama su tiekėju).
	


Mes siūlome šias prekes už:
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	1 (vieno) vnt. kaina,
Eur su PVM
	Suma,
Eur su PVM

	1
	2
	3
	4
	5=(3x4)

	2.1. Stalas  su metaliniu rėmu 2500x900 mm   (paklaida ±10 mm) – 1  vnt.
	vnt.
	1
	pildo tiekėjas
	pildo tiekėjas

	2.2. Stalas su užlenkimu ir metaliniu rėmu      2100x800x700x650 mm (paklaida ±10 mm)
	vnt.
	1
	...
	...

	2.3. Spintelė su stumdomomis durimis 1100x500x900 mm (paklaida ±10 mm)
	vnt.
	1
	...
	...

	2.4. Stalčių blokas 740x430x600 mm 
(paklaida ±10 mm)
	vnt.
	3
	...
	...

	2.5. Reguliuojamo aukščio stalas su loveliu laidams 1600x800 mm (paklaida ±10 mm)
	vnt.
	3
	...
	...

	2.6. Staliukas 1300x500x600 mm
 (paklaida ±10 mm)
	vnt.
	1
	...
	...

	2.7. Spinta su atvirom lentynom 2150x380x1000 mm (paklaida ±10 mm)
	vnt.
	1
	...
	...

	2.8. Rūbų spinta 2000x1000x600 mm 
(paklaida ±10 mm)
	vnt.
	1
	...
	...

	2.9. Stalčių blokas su ratukais 420x500x600 mm (paklaida ±10 mm)
	vnt.
	4
	...
	...

	2.10. Rūbų spinta 2000x800x600 mm
 (paklaida ±10 mm)
	vnt.
	2
	...
	...

	2.11. Pusiau atvira kanceliarinė spinta 1860x800x400 mm (paklaida ±10 mm)
	vnt.
	1
	...
	...

	2.12. Pusiau atvira kanceliarinė spinta 1860x600x400 mm (paklaida ±10 mm)
	vnt.
	1
	...
	...

	2.13. Rūbų spinta 2000x1000x600 mm
 (paklaida ±10 mm)
	vnt.
	1
	...
	...

	Pasiūlymo bendra kaina Eur su PVM:
	...


*Kaina turi būti pateikiama vienos šimtosios tikslumu – t. y. 2 (du) skaičiai po kablelio.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nurodo priežastis_________________, dėl kurių PVM nemoka ir pateikia pasiūlyme kainas Eur be PVM (kainos Eur be PVM turi būti pateiktos eurais vienos šimtosios tikslumu (du skaičiai po kablelio).

Pasiūlymo bendra kaina EUR su PVM (žodžiais): ___ pildo tiekėjas ____

Pastaba:    (1 (vieno) vieneto kaina neturi viršyti 749,00 Eur su PVM).

Tiekėjas patvirtina, kad į pasiūlymo kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos būtinos pirkimo sutarties įvykdymui, (įskaitant ir PVM sąskaitų faktūrų/ sąskaitų faktūrų teikimo elektroniniu būdu išlaidas).

PATEIKIAMI DOKUMENTAI
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Pastabos

	1.
	
	

	2.
	
	

	...
	
	




5. KONFIDENCIALI INFORMACIJA
Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai) ir ji neviešinama: 
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Pastabos

	1.
	
	

	2.
	
	

	...
	
	


Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.


	Pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad:
1. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;.
2. Siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;
3.Sutinku su visomis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis (jų paaiškinimuose, papildymuose).
4. Nėra pašalinimo pagrindo, nustatyto VPĮ įstatymo 46 str. 21 dalyje: Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.  

SVARBU: Pasiūlymą pasirašo tiekėjo vadovas arba įgaliotas asmuo (tokiu atveju, kai pasirašo ne vadovas, pridedamas įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą), nuskenuotas dokumentas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis per CVP IS.



	
	

	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	



