Konkurso sąlygų priedas Nr. 1

[bookmark: _Hlk95118508]TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ar brošiūras su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams), tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo (kaip gamintojo atstovo) ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 
*netaikoma garantijai.
2. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl instaliavimo ir garantinio aptarnavimo ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą.
3. Maitinimas: 220 V ± 10 %, 50Hz elektros tinklas.

1 PIRKIMO DALIS:  INTRAORALINIS SKENERIS SU MOBILIU STOVU
	Eil. Nr.
	Techniniai parametrai
	Būtinos charakteristikos ir reikalavimai
	Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.

Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas  techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę*

	1
	2
	3
	4

	1.
	Intraoralinis skeneris,  9 kompl.
	
	

	1.1
	Su stovu ant ratukų
	Būtina
	

	1.2
	Paskirtis
	Intraoralinis skeneris skirtas odontologiniams skaitmeniniams atspaudams fiksuoti
	

	1.3
	Maksimalus skanavimo laukas (FOV)
	Ne mažiau 16 x 14 mm
	

	1.4
	Maksimalus skanavimo gylis (DOF)
	Ne mažiau 25 mm
	

	1.5
	Galimybė naudoti daugkartinius apsauginius skenerio antgalius
	Būtina
	

	1.6
	Daugkartiniai antgaliai sterilizuojami
	Būtina
	

	1.7
	Skeneris tiekiamas kartu su programine  įranga atspaudų fiksavimui
	Būtina
	

	1.8
	Skenavimo programos skirtos:
ortodontijai, restauracijai, implantavimui, bedančių burnų skenavimui
	Būtina
	

	1.9
	Eksportuojamų duomenų tipai
	STL, PLY ar lygiaverčiai
	

	1.10
	Darbo stotis tiekiama gamintojo ir atitinka visus skanerio reikalavimus
	Būtina
	

	1.11
	Darbo stoties monitorius turi būti liečiamo ekrano patogesniam valdymui
	Būtina
	

	1.12
	Darbo stotis turi galimybę dirbti laikinai be tiesioginio maitinimo iš tinklo
	Būtina
	

	1.13
	Garantija ne mažiau
	24 mėn.
	

	1.14
	Su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba
	




Žalieji reikalavimai:
Taikomi žemiau nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) reikalavimai:

	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama)

	1.
	4 punkto 4.4.4.1. papunkčiu, prekei tiekti, sunaudojama mažiau gamtos išteklių. Tiekėjas Prekes privalės pristatyti ne kelių eismo piko valandomis, t. y. Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.

	
Pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą.

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)

Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, priimdamas Prekes fiziškai įsitikins, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. 
Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.


	2.
	4 punkto 4.4.4.4. papunktis*:
perkama įranga yra ilgaamžė, t. y. tinkama naudoti daug kartų, funkcionali, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos, dėl perkamos įrangos 1.5, 1.8 punktų.
	Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą. 

TAIP/NE
(tinkamą pažymėti)
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