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STUDIJOS VAIZDO KAMERŲ IR GARSO ĮRANGOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(1-a pirkimo objekto dalis)

1. Pirkimo objektas – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos (toliau – Pirkėjas) studijos vaizdo kamerų ir garso įrangos komplektas (toliau – įranga) pagal šioje techninėje specifikacijoje nustatytus techninius reikalavimus.
2. Visa siūloma įranga privalo būti nauja, nenaudota, ne atnaujinta, originalioje gamintojo pakuotėje, su galiojančiomis gamintojo garantijomis ir visais naudojimui būtinais dokumentais (instrukcijomis lietuvių arba anglų kalba, sertifikatais, deklaracijomis). Jeigu siūloma skirtingų gamintojų įranga, privaloma užtikrinti šių gamintojų įrangos tarpusavio suderinamumą. Siūloma įranga turi būti skirta profesionaliai darbinei aplinkai. Negali būti siūloma eksperimentiniai ar testavimui skirti sprendimai, fiziniai įrenginiai ir programinė įranga, buitiniam naudojimui skirti įrenginiai. 
3. Reikalavimai pristatymui ir sumontavimui: 
3.1. įranga pristatoma į Pirkėjo patalpas, adresu: Gedimino pr. 53, Vilnius; 
3.2. įranga turi būti pristatyta ir sumontuota per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos;  
3.3. įrangos pristatymo ir montavimo išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. 
4. Informacinės saugos užtikrinimas: 
[bookmark: _GoBack]4.1.  Pirkėjas yra kibernetinio saugumo subjektas, priskirtas esminiams subjektams. Tiekėjas, vykdydamas Sutartį, privalo laikytis jam, tiekiamai įrangai, programinei įrangai ir susijusioms paslaugoms taikytinų kibernetinio saugumo reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Sutartyje ir jos prieduose. Tiekėjas taip pat privalo laikytis Sutartyje ir jos prieduose nustatytų kibernetinio saugumo reikalavimų, būtinų Pirkėjui įgyvendinant Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, reikalavimus.
4.2. tiekėjas garantuoja, kad tiekiama įranga ir/ar jos programinė dalis yra originali, gauta tiesiogiai iš gamintojo ar oficialių jo atstovų;  
4.3. tiekėjas užtikrina, kad tiekiama įranga neturi žinomų gamintojo paliktų nesankcionuotos prieigos galimybių (angl. backdoors); 
4.4. tiekėjas įsipareigoja garantinio laikotarpio metu per 2 (dvi) darbo dienas informuoti pirkėją, jei gamintojas oficialiai paskelbia apie kritines saugumo spragas (angl. Critical Vulnerabilities), susijusias su patiektu modeliu, ir pateikti gamintojo instrukcijas joms pašalinti.  
5. Reikalavimų, kuriuose nurodyti prekių prekiniai ženklai ir (arba) modeliai, atitikimui tiekėjai turi teisę pasiūlyti lygiavertes prekes. Lygiavertiškumo vertinimas atliekamas pagal šioje specifikacijoje nustatytus techninius parametrus ir reikalavimus. Lygiavertiškumo pagrindimą pateikia Tiekėjas, siūlydamas lygiavertę prekę (kartu pateikiant techninius duomenis, palyginamąsias lenteles, gamintojo dokumentus). 
6. Visos prekės turi atitikti Europos Sąjungos techninių reglamentų reikalavimus ir turėti CE ženklinimą, elektros įranga – atitikti taikomus elektros saugos standartus (LST EN serija).
7. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu organizuoti (inicijuoti) Tiekėjo ir (arba) jo pasitelktų asmenų atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kitų strateginių interesų užtikrinimo kriterijus / principus, įskaitant Seimo valdybos sprendimą, kuriuo nustatomos patekimo į Seimo rūmus ir Seimo posėdžių salę taisyklės, Seimo kanclerio įsakymus, kuriais nustatoma Seimo rūmų vidaus tvarka, ir (arba) dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje, ir (arba) 37 straipsnio 9 dalyje, ir (arba) 47 straipsnio 9 dalyje numatytiems reikalavimams patikrinimą.

8. Reikalavimai garantinei priežiūrai:
8.1.  Prekėms, nurodytoms šio specifikacijos 4 punkto lentelės Eil. Nr, 3, 7, 23, 25, 41, turi būti suteikiama 12 (dvylikos) mėnesių gamintojo garantija, visam likusiam sąrašui – 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantija, skaičiuojama nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Su garantinę priežiūrą vykdančiu subjektu bus komunikuojama lietuvių kalba;
8.2.  įrangos veiklos sutrikimai šalinami nemokamai ir padengiamos visos išlaidos, susijusios su įrangos veiklos atstatymu;
8.3. įranga nemokamai pakeičiama nauja, nustačius, kad įranga nekokybiška arba turi esminių trūkumų, arba neturi pirkimo dokumentuose numatytų charakteristikų ar funkcionalumo;
8.4. garantinė priežiūra vykdoma įrangos eksploatavimo vietoje. Esant būtinybei, įrangos remontas galimas Tiekėjo ar gamintojo servise, atskirai suderinus su Pirkėju;
8.5. garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo nemokamai šalinti gamybos defektus ne daugiau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų, skaičiuojant nuo Pirkėjo išsiųsto pranešimo apie įrangos darbingumo sutrikimus datos ir laiko. Jeigu remontas užtrunka ilgiau, Tiekėjas pakeičia sugedusią įrangos dalį lygiaverte, taip atstatydamas įrangos darbingumą.

8. Specialieji reikalavimai Prekėms:
	Eil. Nr.
	Parametras
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Tikslus siūlomos įrangos modelis, atitikimas reikalavimams arba tiksli nuoroda į gamintojo puslapį (-ius), kuriuose yra to parametro aprašymas 
(pildo tiekėjas).

	1.
	Valdoma vaizdo kamera – 4 vnt.
	

	1.1.
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį 
	

	1.2.
	Paskirtis
	Nuotoliniu būdu valdoma (PTZ) vaizdo kamera su pilno kadro (full-frame) 35,6 x 23,8 mm Exmor R CMOS jutikliu, keičiamų objektyvų E-mount tvirtinimu, 4K raiška, palaikanti nuotolinį valdymą per IP tinklą, Tally funkciją.
	

	1.3.
	Raiška
	Ne blogiau kaip 4K DCI 4096 x 2160 ir QFHD 3840 x 2160 iki 60p, HD iki 60p; XAVC-I 4:2:2 10 bit. įrašymas
	

	1.4.
	Valdymas (PTZ)
	Ne blogiau kaip Pan –170°...+170°, Tilt –30°...+195°, judesio greitis 0,02–60°/s, judesio triukšmingumas NC35 arba tyliau, 100 išsaugotų (preset) pozicijų.
	

	1.5.
	Integruoti filtrai
	Ne mažiau kintamas ND filtras 1/4–1/128, 15+ stop dinaminis diapazonas (S-Log3, S-Cinetone, HLG)
	

	1.6.
	Fokusavimo sistema
	Ne blogiau kaip Fast Hybrid AF(autofokusas) su 627 fokusavimo taškais, veido/akių AF, realaus laiko sekimas.
	

	1.7.
	Sąsajos
	Turi turėti 12G-SDI išvestis (BNC), HDMI, optinė SFP+; XLR 5-pin garso įvestis (su +48V maitinimu (selectable)), genlock BNC (x1), 1.0 Vp-p, 75 Ω, TC įvestis BNC (x1), HDMI išvestis Type-A, Audio XLR-type 5-pin (female) (x1) line/mic/mic +48 V pasirenkamas, mikrofono Ref: –30 to –80 dBu.
	

	1.8.
	Valdymas
	Turi turėti 1000BASE-T LAN, transliavimas RTSP/RTMP/SRT, NDI|HX (parinktis), VISCA over IP valdymas, web programėlė, Red Tally IO arba Green Tally IO. 
	

	1.9.
	Maitinimas
	DC 19,5 V arba PoE++ (IEEE 802.3bt); 
	

	1.10.
	Talpos jungtys
	2 x CFexpress Type A / SD kortelių lizdai
	

	1.11.
	Komplektacija
	Korpuso dangtelis, HDMI kabelio tvirtinimo plokštelė, nuotolinio valdymo pultas, kintamosios srovės adapteris, maitinimo laidas
	

	1.12.
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	2.
	Objektyvo židinio nuotolio keitimo variklis – 4 vnt.
	

	2.1.
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	2.2.
	Paskirtis
	Motorizuotas objektyvo valdymo įtaisas (servo drive), skirtas valdyti objektyvo židinio nuotolį, fokusavimą ir diafragmą nuotoliniu būdu, visiškai suderinamas su 4.1 pozicijoje nurodyta kamera ir 4.5–4.7 pozicijose nurodytais objektyvais.
	

	2.3.
	Jungtis
	Užspaudžiami krumpliaračiai: 24 mm, 30 mm, 40 mm; module 0.8, suderinami su 4.1 pozicijoje nurodyta kamera ir 4,5,6 pozicijose nurodytais objektyvais
	

	2.4.
	Valdymas
	Per FR7 OPTION prievadą (RJ45) suderinamu su 4.1 pozicijoje nurodyta kamera ir 4.5–4.7 pozicijose nurodytais objektyvais, paleidžiamas automatiškai per kamerą arba rankiniu būdu – naudojant ant įrenginio esantį mygtuką
	

	2.5.
	Sukimo momentas
	0,5 Nm, galios suvartojimas iki ~10 W; maitinimas per FR7 maitinimo šaltinį (papildomo maitinimo nereikia)
	

	2.6.
	Būsenos indikacija
	Mažiausiai LED 3 spalvų
	

	2.7.
	Komplektacija
	Mažiausiai Flexi dantytasis žiedas (nr. 206-30, tinka objektyvams be kino dantukų), pavarų skriemulys mod. 0,8, paskirstymo dėžutė su laidais, suderinama su 4.1 pozicijoje nurodyta kamera, paskirstymo dėžutė, susuktas kabelis, RJ45 duomenų / maitinimo jungtis.
	

	2.8.
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	3.
	PoE adapteris – 4 vnt.
	

	3.1.
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	3.2.
	Paskirtis
	PoE (Power over Ethernet) maitinimo įterpėjas (injektorius), atitinkantis IEEE 802.3bt (PoE++) standartą, suderinamas su 4.1 pozicijoje nurodyta kamera.
	

	3.3.
	Jungtys
	Mažiausiai 1 x Gigabit tinklo įvestis + 1 x Gigabit PoE išvestis; palaiko 802.3af / 802.3at / 802.3bt įrenginius
	

	3.4.
	Režimo pasirinkimas
	Automatinis PoE režimų atpažinimas, apsauga nuo viršįtampio ir trumpojo jungimo, LED indikatoriai
	

	3.5.
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	4.
	Teleobjektyvas – 1 vnt.
	

	4.1.
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	4.2.
	Paskirtis 
	Teleobjektyvas valdomai vaizdo kamerai. Pilno kadro teleobjektyvas su kintamu židinio nuotoliu 70–200 mm, F2.8, GM (G Master) klasės optika arba lygiaverte kokybe, suderinamas su 4.1 pozicijoje nurodyta kamera.
	

	4.3.
	Optinė schema
	Ne mažiau kaip 17 elementų / 14 grupių, XA (ekstremaliai asferiniai) ir Super ED elementai
	

	4.4.
	Judesio valdymas
	Ne mažiau kaip 4 XD linijiniai varikliai greitam, tyliam ir tiksliam autofokusavimui
	

	4.5.
	Vaizdo stabilizavimas
	Optinis vaizdo stabilizavimas (OSS), kintamas stabilizavimo režimas; 11 diafragmos lapelių (aperture blades)
	

	4.6.
	Fokusavimas
	Minimalus fokusavimo atstumas 0,4–0,82 m (priklausomai nuo židinio nuotolio)
	

	4.7.
	Matymo kampas (APS-C)
	23°–8°
	

	4.8.
	Matymo kampas (35 mm)
	34°–12°30
	

	4.9.
	Minimali diafragma (F)
	22
	

	4.10.
	Maksimali diafragma (F)
	2,8
	

	4.11.
	Didžiausias didinimo santykis (ratio) (X)
	0,3
	

	4.12.
	Tvirtinimas
	E-mount
	

	4.13.
	Svoris (be priedų)
	Ne daugiau kaip 1100g
	

	4.14.
	Komplektacija
	Turi būti objektyvo gaubtas; priekinis ir galinis objektyvo dangteliai; minkštas dėklas; trikojo laikiklis
	

	4.15.
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	5.
	Standartinis objektyvas – 2 vnt.
	

	5.1.
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	5.2.
	Paskirtis
	Pilno kadro universalus objektyvas su kintamu židinio nuotoliu 24–70 mm, F2.8, GM klasės optika arba lygiaverte kokybe, suderinamas su 4.1 pozicijoje nurodyta kamera.
	

	5.3.
	Optinė schema
	Ne mažiau 20 elementų / 15 grupių, XA, ED ir Super ED elementai
	

	5.4.
	Judesio valdymas
	Ne mažiau kaip 4 XD linijiniai AF varikliai greitam, tyliam ir tiksliam autofokusavimui
	

	5.5.
	Vaizdo stabilizavimas
	Optinis vaizdo stabilizavimas (OSS), 11 diafragmos lapelių (aperture blades)
	

	5.6.
	Fokusavimas
	Minimalus fokusavimo atstumas 0,21(P)-0,3(T) m(0,69(P) -0,99(T) pėd.)
	

	5.7.
	Matymo kampas (APS-C)
	61°–23°
	

	5.8.
	Matymo kampas (35 mm)
	84°–34
	

	5.9.
	Minimali diafragma (F)
	22
	

	5.10.
	Maksimali diafragma (F)
	2,8
	

	5.11.
	Didžiausias didinimo santykis (ratio) (X)
	0,32
	

	5.12.
	Tvirtinimas
	E-mount
	

	5.13.
	Svoris (be priedų)
	Ne daugiau kaip 700g
	

	5.14.
	Komplektacija
	Turi būti objektyvo gaubtas; priekinis ir galinis objektyvo dangteliai; minkštas dėklas
	

	5.15.
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	6.
	Plačiakampis objektyvas – 1 vnt.
	

	6.1.
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	6.2.
	Paskirtis 
	Plačiakampis objektyvas valdomai vaizdo kamerai
	

	6.3.
	
	Pilno kadro plačiakampis objektyvas su kintamu židinio nuotoliu 16–35 mm, GM klasės optika arba lygiaverte kokybe, suderinamas su 4.1 pozicijoje nurodyta kamera.
	

	6.4.
	Optinė schema
	Ne mažiau 15 elementų / 12 grupių, XA ir ED elementai
	

	6.5.
	Judesio valdymas
	Ne mažiau kaip 4 XD linijiniai AF varikliai greitam, tyliam ir tiksliam autofokusavimui
	

	6.6.
	Vaizdo stabilizavimas
	Optinis vaizdo stabilizavimas (OSS), 11 diafragmos lapelių (aperture blades)
	

	6.7.
	Fokusavimas
	Minimalus fokusavimo atstumas 0,22 (W,T) m (0,73 (W,T) pėd.)
	

	6.8.
	Matymo kampas (APS-C)
	83°–44°
	

	6.9.
	Matymo kampas (35 mm)
	107°–63°
	

	6.10.
	Minimali diafragma (F)
	22
	

	6.11.
	Maksimali diafragma (F)
	2,8
	

	6.12.
	Didžiausias didinimo santykis (ratio) (X)
	0,32
	

	6.13.
	Tvirtinimas
	E-mount
	

	6.14.
	Svoris (be priedų)
	Ne daugiau kaip 550g
	

	6.15.
	Komplektacija
	Turi būti objektyvo gaubtas; priekinis ir galinis objektyvo dangteliai; minkštas dėklas; trikojo laikiklis
	

	6.16.
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	7.
	SDXC atminties kortelė – 10 vnt.
	

	7.1.
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	7.2.
	Paskirtis
	SDXC atminties kortelė valdomai kamerai, talpa ne mažiau kaip 128 GB, minimalus nuolatinis rašymo greitis ne mažiau kaip V60 (60 MB/s), atspari vandeniui, dulkėms(IP68), lenkimui, rentgeno spinduliams, magnetiniams laukams ir smūgiams (Tough klasė arba lygiavertė).
	

	7.3.
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	8.
	Valdymo pultas – 1 vnt.
	

	8.1.
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	8.2.
	Paskirtis
	Profesionalus PTZ kamerų valdymo pultas su kelių ašių valdymo svirtimi (joystick), palaikantis ne mažiau kaip 4 kamerų valdymą, suderinamas su 4.1 pozicijoje nurodyta kamera.
	

	8.3.
	Valdymas
	Turi būti mažiausiai kelių ašių valdymo svirtis (joystick), keturių krypčių mygtukai su ekranu (x36), fokusavimo ratukas (x1); nustatymų pasirinkimas vienu mygtuku (x8); didelis ir patogus zoom valdymas (x1); bepozicinis iris. 
	

	8.4.
	Programuojamų nustatymų  indikacija
	Ne mažiau: OLED, 64x32 pixels (x24); 64x32 pixels, gray (x12); 112x32 pixels (x8), pritaikomas mygtukų išdėstymas.
	

	8.5.
	Jungtys
	Ne mažiau kaip 1G Ethernet w/Power over Ethernet (PoE IEEE802.3af/t); Micro USB; PoE IEEE802.3af/t; USB-A 2.0 (500 mA)
	

	8.6.
	Palaikymas
	Vienu metu turi palaikyti mažiausiai kelių gamintojų kameras kaip: Sony, Panasonic, Canon, JVC, Lumens
	

	8.7.
	Programinė įranga
	Turi būti pridedamos visos programinės įrangos licencijos, reikalingos pultui dirbti.
	

	8.8.
	Komplektacija
	Komplektuojamas su maitinimo bloku (jei ne vidinis) bei kitomis veikimui reikalingomis jungtimis.
	

	8.9.
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	9.
	Vaizdo pultas – 1 vnt.
	

	9.1.
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	9.2.
	Paskirtis
	Skaitmeninis vaizdo komutavimo (vaizdo pulto) įrenginys, palaikantis ne mažiau kaip 9 vaizdo kanalus, HD ir 3G-SDI, IP (NDI) bei IP transliavimo (streaming) palaikymą. Skirtas tiesioginėms transliacijoms bei vaizdo įrašų gamybai.
	

	9.3.
	Vaizdo signalų įvestys
	Ne mažiau kaip: 3G-SDI - 4 į 3; HDMI – 1 (3G-SDI: 4) arba 2 (3G-SDI: 3); SRT – 2vnt.; NDI® HX1/NDI® HX2/NDI® HX3; NDI® High Bandwidth – 2vnt. (Alpha kanalai palaikomi)
	

	9.4
	Vaizdo išvestys
	Ne mažiau kaip: 3G-SDI – 2vnt.; HDMI – 1vnt.; USB Type-C- 1 vnt. (USB Video Class / USB Audio Class palaikymas); SRT – 2vnt.; NDI® High Bandwidth- 1vnt.; RTMP/RTMPS
	

	9.5
	Vaizdo formatai
	Ne mažiau kaip: 
3G-SDI - 1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p, 1080/59.94i, 50i, 50p.
USB Type-C - 1920 x 1080/60fps, 50fps, 30fps, 25fps, 24fps
1280 x 720/60fps, 50fps, 30fps, 25fps, 24fps.
	

	9.6
	Garso jungtys
	IN: RCA x 2, OUT: 3.5 mm TRS
	

	9.7
	Kadrinis sinchronizatorius
	Turi SDI įvesties jungtį ir HDMI įvesties jungtį
	

	9.8
	Vaizdo formato konverteris
	Turi būti, SDI įvesties jungtis, palaikomas UP/DOWN konverteris
	

	9.9
	Spalvų korektorius
	Mažiausiai per SDI ir HDMI įvestis
	

	9.10
	Formato valdymo funkcija
	Mažiausiai per HDMI įvesties ir išvesties jungtis bei USB „Type-C“ jungtį
	

	9.11
	Kirpimo funkcija
	Turi būti. Mažiausiai 2 (PinP, Linear key, Luminance key, Chroma key)
	

	9.12
	AUX funkcija
	Turi būti 2 vnt.
	

	9.13
	Genlock funkcija
	Turi būti BB, Tri-level Sync ir, netekus išorinio signalo – vidinė signalų sinchronizacija.
	

	9.14
	PTZ valdymas
	RP Link (AW-RP60/ RP150)*9, TSL5.0 arba lygiavertis, suderinamas su 4.1 punkte nurodytomis kameromis
	

	9.15
	Vaizdo ir kadro atmintis
	Still 2vnt.; 12 išsaugotų.
	

	9.16
	Tally kontrolė
	Turi būti 3 spalvų
	

	9.17
	IP palaikymas
	NDI (High Bandwidth / NDI|HX), RTMP/RTMPS ir SRT transliavimas (streaming)
	

	9.18
	Multiviewer funkcija
	Turi būti ne mažiau kaip su 10 pasirenkamų išdėstymų, nuotolinis valdymas per programinę valdymo panelę
	

	9.19
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	10.
	4:2 3G-SDI komutuojama matrica – 1 vnt.
	

	10.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	10.2
	Paskirtis
	Komutuojama vaizdo signalų matrica 4 įvestys / 2 išvestys, palaikanti ne mažiau kaip 3G-SDI signalo formatą.
	

	10.3
	Palaikomi SDI greičiai
	270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G
	

	10.4
	Vaizdo įvesties sinchronizavimo atnaujinimas (re-sync)
	Visose 4 įvestyse, sklandus perjungimas
	

	10.5
	SDI signalo atkūrimas (reclocking)
	Visos įvestys
	

	10.6
	Komp. tinklas
	Mažiausiai LAN 10/100/1000 BASE‑T
	

	10.7
	Išvestys valdymui kompiuteriu
	1 x USB Type‑C 3.1 Gen 1 jungtis – skirta vaizdo kameros išvesčiai, programinės įrangos atnaujinimams bei ryšiui su „Videohub Setup Utility“ arba lygiaverte programine įranga
	

	10.8
	SDI palaikymas
	Ne mažiau kaip SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M level A ir B, SMPTE 2081-1, SMPTE 2081-10, SMPTE 2082-10, ITU‑R BT.656 ir ITU‑R BT.601
	

	10.9
	SD vaizdo standartai
	Ne mažiau kaip 625i50 PAL
	

	10.10
	HD vaizdo standartai
	Ne mažiau kaip 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p47.95, 1080p48, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
	

	10.11
	Ultra HD vaizdo standartai
	Ne mažiau kaip 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p47.95, 2160p48, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60
	

	10.12
	4K vaizdo standartai
	4Kp23.98 DCI, 4Kp24 DCI, 4Kp25 DCI, 4Kp29.97 DCI, 4Kp30 DCI, 4Kp47.95 DCI, 4Kp48 DCI, 4Kp50 DCI, 4Kp59.94 DCI, 4Kp60 DCI
	

	10.13
	SDI garso diskrecija (sampling rate)
	Ne blogiau kaip 48kHz ir 24-bit
	

	10.14
	SDI vaizdo diskrecija (sampling rate)
	YUV 4:2:2 ir RGB 4:4:4
	

	10.15
	SDI spalvų palaikymas
	10, 12‑bit RGB 4:4:4 visi HD ir 2K standartai, Ultra HD iki to 2160p30; 4K iki 4Kp30 DCI. 10-bit YUV 4:2:2 visur.
	

	10.16
	Automatinis SDI signalo standarto parinkimas
	Automatiškai tarp 270Mb SD‑SDI, 1.5G HD‑SDI, 3G level A ir level B HD-SDI, 6G HD‑SDI ir 12G‑SDI kiekvienoje įvestyje, kad kiekviena įvestis galėtų dirbti skirtingu standartu.
	

	10.17
	SDI metaduomenys
	Turi būti palaikomi
	

	10.18
	Signalų valdymas
	Ne mažiau kaip integruotas valdymo skydelis, 6 mygtukai. 1vnt. išorinis valdymo skydelis – programuojamas, suderinamas su  ne mažiau kaip „Mac 15.0“ ir „Windows 11“ sistemoms. Turi būti palaikomi kiti to paties gamintojo  aparatiniai valdymo skydeliai. Turi būti pridėta nemokama Mac/Windows programinė valdymo panelės įranga. Valdymo skydelio jungtis - „Ethernet“
	

	10.19
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	11.
	HDMI daugintuvas 1:4 – 1 vnt.
	

	11.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	11.2
	Paskirtis
	HDMI signalo daugintuvas (1 įvestis / 4 išvestys), palaikantis ne mažiau kaip HDMI 2.0 specifikaciją.
	

	11.3
	Palaikomi standartai
	Ne mažiau HDMI 1.4
	

	11.4
	Greitis
	Ne mažiau 10.2G
	

	11.5
	Rezoliucija
	Iki 3840x2160@60Hz 4:2:0 8bit imtinai
	

	11.6
	HDCP
	1.4
	

	11.7
	Garso kanalas (-ai)
	Turi būti palaikomas
	

	11.8
	Įvestis
	HDMI Type A (Female)
	

	11.9
	Išvestys
	4 x HDMI Type A (Female)
	

	11.10
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	12.
	Analoginio garso embederis į 3G-SDI signalą  – 1 vnt.
	

	12.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	12.2
	Paskirtis
	Įrenginys analoginio garso signalo įterpimui į 3G-SDI vaizdo signalą (audio embedder), su balansuotais XLR įėjimais.
	

	12.3
	Palaikomi vaizdo formatai
	Ne mažiau kaip 2K 1920x1080p   23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; HD 1920x1080p   23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60; HD 1920x1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30; HD 1920x1080i   50, 59.94, 60; HD 1280x720p    23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60;
SD 720x625i 50; SD 720x525i 59.94.
	

	12.4
	Vaizdo įvestis
	Ne mažiau kaip 1 x 3G-SDI BNC (3G/1.5G/SD-SDI); YCbCr 4:2:2; 10-bit ;3G-SDI Level A arba B Dual Link.
	

	12.5
	Vaizdo išvestis
	Ne mažiau kaip 1x 3G-SDI BNC (3G/1.5G/SD-SDI); YCbCr 4:2:2
10-bit; 3G-SDI Level A arba B Dual Link
	

	12.6
	Garso įvestis / išvestis
	4x analoginio garso įvestys 25 pin D-sub jungtis; 4x Analog audio išvesys 25 pin D-sub jungtis; AES grupės pasirinkimas fiziniu jungikliu.
	

	12.7
	Optinės sąsajos palaikymas
	Turi būti optinė SFP sąsaja (SMPTE 297M)
	

	12.8
	Išvesčių kabelis
	1 x garso jungčių įvesčių/išvesčių skirstymo kabelis (breakout cable) 4.12 pozicijoje nurodytam embederiui, su XLR jungtimis (25 pin D-Sub to 4 Male / 4 Female XLR Audio)
	

	12.9
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	13.
	3G-SDI optinis keitiklis – 2 vnt.
	

	13.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	13.2
	Paskirtis
	Vaizdo signalo keitiklis iš 3G-SDI į optinį SDI signalą ir atvirkščiai, su LC jungtimi.
	

	13.3
	SDI vaizdo įvestys
	Ne mažiau 1 x SD, HD ir 12G-SDI Video
	

	13.4
	Optinės jungtys įvestis
	Ne mažiau 1 x optinė jungtis (1 x SMPTE SFP antgalis, 1 x 10 bit SD/HD/12G-SDI keičiamas) 
	

	13.5
	SDI vaizdo išvestys
	Automatiškai pasirenkamas SD, HD arba 12G-SDI signalo standartas pagal įvesties standartą, iki 16 garso kanalų, perkodavimas (reclocking). 
	

	13.6
	SD vaizdo standartai
	Ne mažiau kaip 625i50 PAL
	

	13.7
	HD vaizdo standartai
	Ne mažiau kaip 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60.
	

	13.8
	2K vaizdo standartai
	Ne mažiau kaip 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF
	

	13.9
	Ultra HD vaizdo standartai
	Ne mažiau kaip 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60
	

	13.10
	4K vaizdo standartai
	Ne mažiau kaip 4K DCI 23.98p, 4K DCI 24p, 4K DCI 25p
	

	13.11
	SDI suderinamumas
	Ne mažiau kaip SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M, SMPTE, SMPTE ST-2081, ITU-R BT.656, ITU-R BT.601 ir SMPTE 297M SDI per optiką
	

	13.12
	SDI garso definicijos (sample rate)
	48 kHz ir 24-bit
	

	13.13
	SDI spalvų tikslumas
	4:2:2 ir 4:4:4
	

	13.14
	SDI spalvos
	YUV ir RGB
	

	13.15
	ASI palaikymas
	Turi būti palaikomas
	

	13.16
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	14.
	SFP modulis – 2 vnt.
	

	14.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	14.2
	Paskirtis
	Optinis SFP modulis 3G-SDI signalui, suderinamas su 4.13 pozicijoje nurodytu keitikliu.
	

	14.3
	SDI palaikymas
	Iki 3G-SDI (1080p60) imtinai
	

	14.4
	Atstumas
	~10 km (singlemode)
	

	14.5
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	15.
	3G-SDI daugintuvas – 1 vnt.
	

	15.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	15.2
	Paskirtis
	3G-SDI signalo daugintuvas su ne mažiau kaip 8 išvestimis.
	

	15.3
	SDI vaizdo įvestys
	Ne mažiau 1 x SDI Video Input. pasirenkamas SD, HD ir 3G‑SDI standartas.
	

	15.4
	SDI vaizdo išvestys
	Ne mažiau kaip 8 x automatiškai atitinkančios SDI įvesties signalo parametrus
	

	15.5
	Signalo perkodavimas (reclocking)
	Turi būti automatiškai palaikomas
	

	15.6
	Palaikomi SDI vaizdo standartai
	Ne mažiau kaip: SD - 625i50 PAL; HD - 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60; 2K - 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF; SDI Compliance
SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M level B, SMPTE 425M level B, ITU‑R BT.656 ir ITU‑R BT.601; SDI Video Sampling - 4:2:2 ir 4:4:4; SDI Audio Sampling - 48 kHz and 24 bit; SDI spalvų tikslumas - 4:2:2 ir 4:4:4; 
YUV ir RGB.
	

	15.7
	ASI palaikymas
	Turi būti palaikomas
	

	15.8
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	16.
	SDI-HDMI keitiklis – 4 vnt.
	

	16.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	16.2
	Paskirtis
	Vaizdo signalo keitiklis iš SDI į HDMI, palaikantis ne mažiau kaip 3G/6G-SDI įvestį.
	

	16.3
	SDI signalo įvestys
	Ne mažiau 1 x SD, HD ar 6G‑SDI. 1 x ALT SDI automatiniam perjungimui, jei pagrindinis signalas dingsta.
	

	16.4
	Signalų išvestys
	Ne mažiau 1 x SDI Video loop out, HDMI type A out, 2 kanalai balansuoto analoginio ir 2 kanalai AES/EBU skaitmeninio garso
	

	16.5
	USB
	Turi būti palaikomas konfigūracijai
	

	16.6
	Signalo perkodavimas (reclocking)
	Turi būti automatiškai palaikomas
	

	16.7
	Palaikomi SDI vaizdo standartai
	Ne mažiau kaip: SD - 625i50 PAL; HD - 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60; 2K - 2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p, 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF; SDI Compliance
SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M level B, SMPTE 425M level B, ITU‑R BT.656 ir ITU‑R BT.601; SDI Video Sampling - 4:2:2 ir 4:4:4; SDI Audio Sampling - 48 kHz and 24 bit; SDI spalvų tikslumas - 4:2:2 ir 4:4:4; 
YUV ir RGB.
	

	16.8
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	17.
	3G-SDI įrašymo įrenginys – 1 vnt.
	

	17.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	17.2
	Paskirtis
	Vaizdo įrašymo įrenginys (deck) su 3G-SDI įvestimi, SD kortelių laikmenų palaikymu, įrašymas į ne mažiau kaip Full HD raišką.
	

	17.3
	SDI įvestys
	Ne mažiau kaip 1 x automatiškai SDI standartą pasirenkanti BNC jungtis
	

	17.4
	SDI išvestys
	Ne mažiau kaip 2 x BNC jungtys
	

	17.5
	SDI greičiai
	270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G.
	

	17.6
	HDMI jungtys
	Ne mažiau kaip 1 x HDMI 2.0 įvestis ir 1 x HDMI 2.0 išvestis
	

	17.7
	Signalo pririšimo jungtys
	Ne mažiau kaip 1 x BNC In, 1 x BNC Out, Tri-Sync arba Black Burst
	

	17.8
	Tarnybinės vaizdo/garso jungtys
	Ne mažiau 1 x SDI monitoringui; 1x integruotas mono garsiakalbis; 1 x 6.35 mm ausinių jungtis; 2.2 colių LCD ekranas nustatymų sekimui; laiko kodo (TC) 1 x XLR In ir 1 x XLR Out jungtys.
	

	17.9
	SDI garso palaikymas
	Ne mažiau 16 kanalų įterpto (angl. embedded) garso
	

	17.10
	HDMI garso palaikymas
	Ne mažiau 8 kanalų įterpto (angl. embedded) garso
	

	17.11
	Nuotolinis valdymas
	Palaikomas per 1 x RS-422 In, 1 x RS-422 Out
	

	17.12
	Įrašų valdymas
	Valdomas integruotos panelės pagalba arba nuotoliu programinės įrangos pagalba
	

	17.13
	Tinklas
	Ne mažiau kaip 1x 10Gb/s
	

	17.14
	Tarnybinės valdymo jungtys
	1 x USB Type-C 3.1 Gen 2 (up to 10Gb/s) išoriniam diskui įrašams, web kameros signalui, programinės įrangos atnaujinimui ir konfigūravimui.
	

	17.15
	Signalų palaikymas
	Ne mažiau kaip visi SDI signalai, nurodyti šios specifikacijos įrangai
	

	17.16
	Jungtys įrašymui
	2 x 2.5 colių jungtys SATA-II arba SATA-III 2.5 diskams, 2 x SD UHS-I ir UHS-II SD kortelių jungtys; 1 x USB‑C 3.1 Gen 2 išplėsties prievadas išorinio disko SD, HD, 2K DCI, Ultra HD ir 4K DCI signalo įrašymui.
	

	17.17
	Diskų formatas
	Ne mažiau kaip ExFAT (Windows/Mac) arba HFS+ (Mac)
	

	17.18
	Palaikomi kodavimai
	Ne mažiau kaip ProRes HQ QuickTime, ProRes 422 QuickTime, ProRes LT QuickTime, ProRes Proxy QuickTime visais formatais 2160p60. Tik atkūrimas ProRes 4444 QuickTime iki 2160p60 su autoroutingu į SDI A ir B išvestis. DNxHD 220x, DNxHD 220x MXF, DNxHD 145, DNxHD 145 MXF, DNxHD 45, DNxHD 45 MXF 720p ir 1080p HD formatais iki 60fps.DNxHR HQX, DNxHR HQX MXF, DNxHR SQ, DNxHR SQ MXF, DNxHR LB, DNxHR LB MXF for 2K DCI ir2160p formatai iki 60fps. H.265 SDI 4:2:2 10‑bit, H.265 High 4:2:0 10‑bit, H.265 Medium 4:2:0 10‑bit, H.265 Low 4:2:0 10‑bit visiems 2160p formatams iki 60 fps. H.264 SDI 4:2:2 10‑bit, H.264 High 4:2:0 8‑bit, H.264 Medium 4:2:0 8‑bit, H.264 Low 4:2:0 8‑bit visiems formatams iki 1080p60 įskaitytinai
	

	17.19
	Fizinis valdymas
	Integruotas valdymo skydelis su 16 mygtukų transporto ir įrašų valdymui su elektronine sankaba ir 2,2 colio spalvotu ekranu.
	

	17.20
	Valdymas nuotoliu
	RS-422, SDI start/stop, timecode run. Pridedama nemokama programinė įranga, valdymas palaiko remote FTP failų įkėlimą.
	

	17.21
	Komplektacija
	Privalo būti universalus 19 colių montažinis laikiklis (shelf) įrenginiui tvirtinti montažinėje spintoje
	

	17.22
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	18.
	3G-SDI signalo formato keitiklis  – 1 vnt.
	

	18.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	18.2
	Paskirtis
	SDI signalo formato ir raiškos keitiklis (up/down/cross converter), palaikantis SD, HD ir 3G-SDI formatus.
	

	18.3
	Standartai
	Automatinis standartų aptikimas
	

	18.4
	USB 
	Turi būti palaikomas progr. įrangos atnaujinimui.
	

	18.5
	Signalų palaikymas
	Ne mažiau kaip visi SDI signalai, nurodyti šios specifikacijos įrangai
	

	18.6
	SDI įvestys
	Ne mažiau kaip 1 x SD, HD arba 3G‑SDI Video Input ir 1 x išorinio REF signalo įvestis
	

	18.7
	HDMI jungtys
	Ne mažiau kaip 1 x HDMI Type-A įvestis ir 1 x HDMI Type-A išvestis. Išvestis turi palaikyti monitoriaus EDID.
	

	18.8
	Signalo perkodavimas (reclocking)
	Turi būti automatiškai palaikomas
	

	18.9
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	19.
	Garso monitorius su SDI įvestimi – 1 vnt.
	

	19.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	19.2
	Paskirtis
	Aktyvus garso monitorius su 3G-SDI įvestimi, integruotas stiprintuvas ir garsiakalbiai.
	

	19.3
	Formatas
	1U montuojamas profesionalus garso monitorius
	

	19.4
	12G-SDI įvestis
	 SD, HD ir Ultra HD iki 2160p60 vaizdo standartai
	

	19.5
	Tinklas
	10G Ethernet SMPTE-2110 IP vaizdo įvestis (NMOS IS-04 / IS-05 protokolai)
	

	19.6
	Įvestys
	Analoginiai balansuoti XLR, HiFi (RCA), AES/EBU
	

	19.7
	Išvestys
	HDMI, ausinių lizdas priekyje
	

	19.8
	Stebėjimas / indikacija
	2,2 col. LCD (vaizdo formatas, garsas), preciziniai garso indikatoriai su garso charakteristikomis (54 RGB segmentiniai LED pasirinktinai matuojantys VU, PPM EBU, PPM BBC arba Loudness)
	

	19.9
	IP vaizdo signalų suderinamumas
	Ne mažiau kaip SMPTE 2110‑20 (Uncompressed Video) - IGMP v2; SMPTE 2110‑21 (Traffic Shaping) - Sender: Narrow / Receiver: Narrow, Wide Synchronous, Asynchronous; SMPTE 2110‑30 (PCM) - Audio Conformance level: Level C; SMPTE 2110‑40 (Ancillary Data) - visapusiška prieiga prie viso SMPTE papildomų duomenų srauto. Įskaitant RP 188/SMPTE 12M-2, paslėptus ir statinius HDR metaduomenis; Precision Time Protocol - IEEE 1588‑2008 (PTP v2), ST 2059‑1, ST 2059‑2; NMOS IS‑04 Discovery and Registration - v1.3.2 , Peer‑to-peer via mDNS/DNS‑SD; NMOS IS‑05 Connection Management - v1.1.2; 
NMOS BCP‑002‑01 - Natural Grouping, NMOS BCP‑004‑01 - Receiver capabilities, suderinamas kodavimo protokolas (codec) kai konvertuojama 12G-SDI į 10G 2110 IP vaizdo srautą
	

	19.10
	Valdymas
	Integruotas valdymo pultas su 2,2 colio ekranu, skirtas peržiūrėti vaizdo įvestį, vaizdo standartą ir pasirinktą garso įvestį.
	

	19.11
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	20.
	Garso pultas – 1 vnt.
	

	20.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	20.2
	Paskirtis
	Skaitmeninis garso pultas su ne mažiau kaip 18 įvesties kanalų, belaidžio valdymo per mobiliąją programėlę funkcija, integruota garso sąsaja (audio interface). Aux ir pagrindinės magistralės su įterpties taškais (insert), visapusišku dinamikos apdorojimu bei 6 juostų parametriniu arba 31 juostos grafiniu ekvalaizeriu.
	

	20.3
	Formatas
	Stagebox, tvirtinamas į RU spintą
	

	20.4
	Įvestys
	Ne mažiau kaip 16 mikrofono priešstiprintuvų ir 2 linijinės įvestys
	

	20.5
	Išvestys
	Ne mažiau kaip 1x pagrindinė L/R + 6 AUX magistralės (iš viso 12 XLR išėjimų)
	

	20.6
	Valdymas
	Integruotas dual-band Wi-Fi – valdymas per iOS / Android / Windows / Mac / Linux programas (keli naudotojai vienu metu), nereikalaujantis išorinio maršrutizatoriaus.
	

	20.7
	USB 2.0 sąsaja garsui
	Ne mažiau kaip 18 x 18 kanalų USB 2.0 garso sąsaja kompiuteriui (DAW įrašymas / atkūrimas)
	

	20.8
	Efektai
	Ne mažiau kaip 4 DSP efektų procesoriai (2 x reverb, 2 x delay/multieffekt); kiekvienam kanalui: 4 juostų parametrinis EQ, kompresorius.
	

	20.9
	Garso valdymas ir apdorojimas
	Automatinio mikrofonų miksavimo (Auto Mix) funkcijos, automatiškas mikrofonų stiprinimo paskirstymo valdymas; 40 bitų „floating point“ skaitmeninis signalų apdorojimas.
	

	20.10
	Programinė įranga
	Turi būti pridėta nemokama gamintojo programinė įranga, kurios atnaujinimai ir standartiniai gamintojo efektai turi būti nemokami.
	

	20.11
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	21.
	Garso pulto valdymo panelė – 1 vnt.
	

	21.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	21.2
	Paskirtis
	Fizinė valdymo panelė garso pultui, nurodytam punkte 4.20, su motorizuotais slankikliais (faderiais) ne mažiau kaip 9 kanalams, USB/MIDI sąsaja.
	

	21.3
	Suderinamumas
	Universali USB/MIDI valdymo panelė skaitmeniniams garso pultams ir DAW, suderinama su HUI ir Mackie Control protokolais
	

	21.4
	Kanalų valdymas
	Ne mažiau kaip 9 lietimui jautrūs varikliniai 100 mm slankikliai (faderiai), 8 pasukami jungikliai su LED pašvietimu darbui studijos aplinkoje ir tiesioginiame eteryje, 90 dedikuotų apšviestų mygtukų tiesioginei prieigai prie pagrindinių funkcijų
	

	21.5
	Indikacija
	Ne mažiau kaip: 8-segmentinė LCD ekranų juosta kanalų monitoringui, 39 apšviesti mygtukai (transportas, funkcijos, sudėtis)
	

	21.6
	Tinklas
	Ethernet sąsaja, skirta RTP (realaus laiko protokolo) MIDI ir nuotoliniam pultų valdymui
	

	21.7
	Valdymas
	Integruota 2x2 USB MIDI sąsaja, skirta tiesiogiai prijungti prie Mac arba PC kompiuterio bei vieno išorinio MIDI įrenginio; 2 specialios jungtys kojiniams jungikliams ir viena įvestis kojiniam valdikliui – išoriniam nuotoliniam valdymui.
	

	21.8
	Programinė įranga
	Sistemos atnaujinimai turi būti nemokami.
	

	21.9
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	22.
	Bevielio garso imtuvo ir siųstuvų komplektas – 2 vnt. (kiekvienas komplektas susideda iš 1 imtuvo ir 2 siųstuvų)
	

	22.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	22.2
	Paskirtis
	Dvigubas (2 kanalų) skaitmeninis bevielio garso imtuvo su dviem kūno prisegamais siųstuvais komplektas, veikiantis licencijuojamame Lietuvoje diapazone (pagal modelio specifikaciją), su įkrovimo galimybe.
	

	22.3
	Pagrindiniai parametrai
	Skaitmeninis 24 bit / 48 kHz garsas, >118 dB dinaminis diapazonas, AES-256 šifravimas; dažnių juosta: 470–606 MHz, imtuvuose – 138 MHz derinimo plotis; iki 11 vienu metu veikiančių sistemų 6 MHz TV dažnių juostose arba iki 14 vienu metu veikiančių sistemų 8 MHz TV dažnių juostose imtinai.
	

	22.4
	Susiejimas
	Automatinis nustatymas – susiejus įrenginius, imtuvai ir siųstuvai išlaiko ryšį, nepaisant jokių radijo dažnių (RF) trukdžių. Siųstuvo parametrus galima reguliuoti nuotoliniu būdu (belaidžiu ryšiu) iš susieto imtuvo (siųstuvo dažnio keitimą (radus laisvą dažnį), išėjimo galios lygio reguliavimą, siųstuvo valdymo elementų užrakinimą ir atrakinimą, siųstuvo programinės aparatinės įrangos (firmware) atnaujinimą). Siųstuvų stebėjimas taip pat turi būti galimas per Wi-Fi arba Bluetooth ryšį.
	

	22.5
	Pakrovimas / naudojimo laikas
	Iki 8 valandų veikimo naudojant įkraunamus ličio jonų akumuliatorius arba 2 AA  baterijas bei įkrovimo priedus. Galimybė įkrauti tiesiai siųstuvuose, neišimant akumuliatorių.
	

	22.6
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	23.
	Prisegamas mikrofonas – 4 vnt. 
	

	23.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	23.2
	Paskirtis
	Miniatiūrinis „lavalier“ (prisegamas) tipo kondensatorinis mikrofonas su tvirtinimo priedais siųstuvams, to paties gamintojo, kaip ir 4.22 pozicijoje nurodyti siųstuvai. Juodos spalvos.
	

	23.3
	Jautrumas
	Žemo jautrumo versija (B/O): max SPL 142 dB, natūralus dažnių atsakas.
	

	23.4
	Kabelis
	Ne daugiau kaip 1,6 mm skersmens tvirtas, lankstus, medicininės klasės kabelis su tiesiogine jungtimi, tinkančia 4.22 siųstuvams. 
	

	23.5
	Mikrofono apsauga
	Keičiami dangteliai, juodos spalvos
	

	23.6
	Komplektacija
	Tvirtinimo spaustukas, apsauginis dangtelis, vėjo apsauga, dėklas
	

	23.7
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	24.
	Įkrovimo stotelė – 2 vnt. 
	

	24.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	24.2
	Paskirtis
	Įkrovimo stotelė, vienu metu įkraunanti ne mažiau kaip 2 akumuliatorius, pilnai suderinama ir to paties gamintojo, kaip ir 4.22 pozicijoje nurodyti siųstuvai ir 4.25 pozicijoje nurodyti akumuliatoriai.
	

	24.3
	Talpa
	Dviguba įkrovimo stotelė: 2 x akumuliatoriai, kartu arba be siųstuvų, su įkrovos indikacija. Galimybė sujungti kelias stoteles į vieną bloką.
	

	24.4
	Įkrovimo laikas
	Ne blogiau kaip 50 % per 1 h 15 min, 100 % per 2 h 30 min
	

	24.5
	Maitinimas
	Komplekte turi būti EU AC adapteris (100–240 VAC, 5 V / 3 A) ir galimybė pakrauti per USB
	

	24.6
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	25.
	Įkraunama baterija – 4 vnt. 
	

	25.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	25.2
	Paskirtis
	Įkraunama ličio jonų akumuliatoriaus baterija bevielio garso siųstuvui, pilnai suderinama su 4.22 pozicijoje nurodytais siųstuvais ir 4.24 įkrovimo stotele.
	

	25.3
	Technologija
	Įkraunama ličio jonų (Li-Ion) akumuliatoriaus baterija
	

	25.4
	Parametrai
	Nominali įtampa 3,6 V, talpa 1200 mAh; maksimalus veikimo laikas su 4.22 nurodyta įranga ~8 val., įkrovos indikacija realiu laiku, 
	

	25.5
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	26.
	Laidinės ausinės – 2 vnt. 
	

	26.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	26.2
	Tipas
	Profesionalios uždaros studijinės ausinės (Closed-back dynamic), sulankstoma konstrukcija.
	

	26.3
	Dydis
	Ne mažiau kaip 45 mm skersmens didelės diafragmos 90° pasukami garsiakalbiai (Neodymium). Su keičiamomis pagalvėlėmis bei galvos pagalvėle ir atjungiamu nuo ausinių kabeliu. 
	

	26.4
	Dažnių atkūrimas
	Ne blogiau nei: 15–28 000 Hz, varža 38 Ω, jautrumas 99 dB/mW
	

	26.5
	Maksimali įvesties galia
	1,600 mW prie 1 kHz
	

	26.6
	Jungtis
	Paauksuota 1/8 colio (3,5 mm) stereofoninė jungtis su apsauga nuo laido nutrūkimo
	

	26.7
	Spalva
	Juoda
	

	26.8
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	27.
	Garsiakalbis – 2 vnt. 
	

	27.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	27.2
	Paskirtis
	Studijinis, kompaktiškas 2 juostų aktyvus monitorinis garsiakalbis studijai ir transliacijų postprodukcijai, įmontuoto stiprintuvo galia ne mažiau kaip 20 W, magnetiškai ekranuotas, tinkamas darbui šalia vaizdo monitorių ir kitos įrangos.
	

	27.3
	Konstrukcija
	10 cm žemų dažnių ir 2,2 cm kupolinis aukštų dažniu garsiakalbiai, bass-reflex korpusas.
	

	27.4
	Garso apdorojimas
	Išėjimo galia ne mažiau kaip 22 W, dažnių atkūrimas 67 Hz–22 kHz, max SPL 99 dB (1 m)
	

	27.5
	Įvestys / išvestys
	LINE 1 : RCA, LINE 2 : Combo (XLR/TRS phone), balansuotas combo XLR/TRS (+4 dBu) ir RCA (–10 dBu), atskiri lygio reguliatoriai.
	

	27.6
	Tonų reguliavimas
	Ne blogiau nei LOW ±3 dB @100 Hz, HIGH ±3 dB @10 kHz
	

	27.7
	Dydis (plotis/aukštis/gylis)
	Ne daugiau kaip 145/237/167mm
	

	27.8
	Spalva
	Juoda
	

	27.9
	Komplektacija
	Turi būti pridedamas maitinimo laidas.
	

	27.10
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	28.
	Stovas kamerai – 1 vnt. 
	

	28.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	28.2
	Paskirtis
	Profesionalus vaizdo kameros stovas su skysčių(fluid) galva, skirtas vaizdo kamerų tvirtinimui ir sklandžiam horizontalaus/pakreipiamo judesio valdymui. Apkrova kameroms nuo 8 iki 12 kg, anglinio pluošto trikojis su nivelyru. Suderinamas su pirkėjo naudojamais Sachtler stovais ir FSB 8 Mk II galvomis.
	

	28.3
	Maksimali apkrova
	12 kg
	

	28.4
	Balansavimas/pozicionavimas
	15+0 counterbalance pakopos, 7+0 vilkimo (drag) nustatymai horizontaliai ir vertikaliai.
	

	28.5
	Pagrindas
	Sideload greito tvirtinimo: 12 cm slydimo diapazonas, pakreipimo kampas +90°/–70°, apšviestas gulsčiukas
	

	28.6
	Konstrukcija
	Ne blogiau kaip 2 pakopų anglies pluošto kojos, darbinis aukštis 59–175 cm, transportavimo ilgis 88 cm, bendras svoris ne daugiau kaip 5,3 kg.
	

	28.7
	Naudojimo temperatūros
	-40°C to 60°C
	

	28.8
	Komplektacija
	Skysčio(fluid) galvutė, trikojis, ant grindų statomas skėtiklis, nešimo rankena ir paminkštintas krepšys.
	

	28.9
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	29.
	Grafikos įterpimo į transliacijas sistema (kompiuteris) – 1 vnt. 
	

	29.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	29.2
	Paskirtis
	Stalinis kompiuteris grafikos įterpimo į transliacijas užduotims
	

	29.3
	Procesorius
	Ne mažiau Intel Core i7-14700K arba lygiavertis 
	

	29.4
	Operatyvioji atmintis
	ne mažiau kaip 16 GB RAM
	

	29.5
	Vidinė talpa
	Du ne mažiau kaip 1 TB talpos NVMe SSD diskai, sukonfigūruoti RAID 1 masyvas
	

	29.6
	Vaizdo plokštė
	Ne blogesnė nei NVIDIA GeForce RTX 5060
	

	29.7
	Tinklas
	Ne mažiau kaip 2(du) 1 Gbps Ethernet tinklo adapteriai.
	

	29.8
	Operacinė sistema
	Seimo kanceliarijos naudojama Microsoft Windows 11 Professional arba naujesnė versija.
	

	29.9
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	30.
	Programinė įranga tiesioginių transliacijų (live production) valdymui su grafikos įterpimo funkcijomis – 1 vnt. 
	

	30.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	30.2
	Paskirtis
	Tiesioginių transliacijų (live production) programinė įranga su grafikos įterpimo, kelių vaizdų komutavimo ir transliavimo funkcijomis, palaikanti 4K raišką.
	

	30.3
	Palaikoma operacinė sistema
	Ne mažiau kaip Windows 11.
	

	30.4
	Maksimali palaikoma raiška
	Ne mažiau kaip 4K (2160p)
	

	30.5
	Vaizdo apdorojimas
	Turi būti palaikomas mažiausiai: daugiaekranis vaizdo komutavimas, sluoksniuota grafika (titrai), chroma/luma key, virtualūs fonai, vienu metu transliavimas į kelias platformas (RTMP), ISO kiekvieno kanalo įrašymas, instant replay funkcija ne mažiau kaip 8 kamerų lėto atkūrimo (slow motion) signalams, NDI, SRT, integruotas vaizdo įrašymas ir atkūrimas, VST audio efektų palaikymas, 
	

	30.6
	Įvesties palaikymas
	Ne mažiau kaip  4K, HD ir SD raiška. Suderinama su internetinėmis kameromis ir vaizdo fiksavimo plokštėmis.
	

	30.7
	Vaizdo failų formatai
	Mažiausiai AVI, MP4, H264, MPEG-2, WMV, MOV ir MXF.
	

	30.8
	Garso failų formatai
	Mažiausiai MP3 ir WAV
	

	30.9
	Garso šaltiniai
	Galimybė miksuoti įvairius garso šaltinius, pavyzdžiui, garso plokštes, ASIO garso sąsajas bei vaizdo fiksavimo plokščių garsą.
	

	30.10
	Vaizdo „grojaraštis“
	Galimybė jungti kelis vaizdo ir (arba) garso failus į vieną įvestį
	

	30.11
	Vaizdo skambutis
	Ne mažiau kaip 8 svečiai gyvai (live remote), tiesioginis „Zoom“ susitikimas, integruotas į transliaciją, skirtas keliems „Zoom“ svečiams.
	

	30.12
	Našumas
	Ne mažiau kaip lygiagretus transliavimas, įrašymas ir signalo išvedimas. Galimybė transliuoti tiesiogiai į IP platformas, įskaitant „YouTube“, „Facebook Live“, „Twitch“ ir kitas.
Tiesioginio vaizdo įrašas Full HD raiška į AVI, MP4, MPEG-2 arba WMV formatus. Signalo perdavimas į profesionalius įrašymo įrenginius bei monitorius per AJA, „Blackmagic“ ir „Bluefish“ ir panašias plokštes.  „Virtualios kameros“ (Virtual Camera) funkcija, skirta transliuoti vaizdą į trečiųjų šalių programinę įrangą, pavyzdžiui „Teams“, VLC, „Skype“, „Zoom“ ir panašias.
	

	30.13
	Efektų blokas
	Ne mažiau kaip Cut, Fade, Zoom, Wipe, Slide, Fly, CrossZoom, FlyRotate, Cube, CubeZoom, Vertical Wipe, Vertical Slide ir Merge; 4 konfigūruojami perėjimų mygtukai, suteikiantys greitą prieigą prie pasirinktų efektų. Iki 8 pasirinktinių „stinger“ perėjimų, kuriuos galima naudoti su titrais, vaizdų sekomis arba vaizdo įrašais, turinčiais alfa kanalą.
	

	30.14
	Grafikos blokas
	Turi būti integruotas didelio našumo animuotos grafikos blokas. Ne mažiau kaip 100 integruotų animuotų titrų, rezultatų lentelių ir slenkančių eilučių. Galimybė kurti pasirinktinius statinius titrus ir animuotas slenkančias eilutes, animuotus titrus ir importuoti sluoksnius iš „Adobe Photoshop“ PSD failų.
	

	30.15
	Darbalaukio fiksavimo funkcija (desktop capture)
	Mažiausiai LRSK naudojamoje Windows 11 operacinėje sistemoje. Ekrano fiksavimas iš nuotolinių stalinių kompiuterių, veikiančių tame pačiame tinkle (Powerpoint, Skype, Zoom, naršyklės ir kt. išvedimas į ekraną su garsu) bei tokio signalo įrašo galimybė.
	

	30.16
	Garso mikšerio funkcija
	Turi būti integruota garso mikšerio funkcija, leidžianti mažiausiai: valdyti visus garso šaltinius; nutildyti („Mute“) signalą, nustatyti automatinį maišymą („Follow“) arba įvesti vėlinimą („Delay“).
Turi turėti VU lygio indikatorius su piko rodmenimis, ekvalaizerį (EQ), kompresorių ir triukšmo vartus („Noise Gate“).
	

	30.17
	Tiesioginio įvesties signalo apdorojimas/korekcija
	Turi palaikyti spalvų korekciją, tarpinį eilučių „susipynimą“ (deinterlacing), vaizdo ryškinimo, priartinimo, pasukimo, slinkimo arba apkarpymo (crop) funkcionalumą. Visi efektai turi būti vykdomi 4:4:4 32 bitų spalvų erdvėje.
	

	30.18
	Sluoksnių (layers) funkcija
	Turi būti palaikoma kelių įvesčių kaip sluoksnių sujungimo naudojant skirtingus išankstinius nustatymus funkcija. Galimybė derinti kiekvieno elemento padėtį naudojant priartinimo, perkėlimo, pasukimo ir apkirpimo valdiklius. Turi būti sluoksnių kūrimo įrankis.
	

	30.19
	Persidengiantys kanalai (overlay channels)
	Mažiausiai 8 persidengiantys kanalai (overlay channels) be sluoksnių (layers) funkcijos. Kiekvienas toks kanalas gali turėti savo perėjimo efektą, padėtį ir rėmelį.
	

	30.20
	Spalvų korekcijos ir monitoringo funkcija
	Turi būti spalvų koregavimo galimybė kiekvienam įvesties signalui
(Lift, Gamma, Gain, atspalvio (Hue) ir sodrumo (Saturation) valdikliai su pramonės standartus atitinkančiais spalvų ratais bei slankikliais). Spalvų koregavimo išankstinių nustatymų (presetų) importavimas ir eksportavimas naudojimui kituose projektuose. 
Būtini signalo parametrų (Waveform RGB/Y, Parade RGB ir Vectorscope) monitoriai peržiūros bei įvesties nustatymų languose. 
	

	30.21
	Jutiklinio ekrano palaikymas
	Turi būti galimybė nuotoliniu būdu valdyti įrangą „Surface“, „iPad“, „iPhone“, „Android“ ar kitame įrenginyje su jutikliniu ekranu. Turi būti galimybė kurti pritaikomus sparčiuosius mygtukus, skirtus dažnai naudojamiems gamybos scenarijams aktyvuoti.
	

	30.22
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	31.
	Daugiafunkcinė valdymo panelė – 1 vnt. 
	

	31.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	31.2
	Paskirtis
	Programuojama daugiafunkcinė valdymo panelė su ne mažiau kaip 32 LCD klavišais, USB sąsaja, suderinama su 4.30 punkte nurodyta programine įranga. 
	

	31.3
	Jungtis
	Mažiausiai USB 2.0 Type-C
	

	31.4
	Mygtukai
	Loginiai, kiekvienam galima priskirti ne mažiau kaip 3 funkcijas; galimybė programuoti logines sekas vienu paspaudimu; „aplanko“ funkcija, leidžianti išskleisti mygtuku kelias funkcijas
	

	31.5
	Profiliavimas
	Galimybė išsaugoti asmeninius nustatymus, mygtukų reikšmes ir pan.
	

	31.6
	Programinė įranga
	Integruota, suderinama su mažiausiai OBS, vMix, Streamlabs sistemomis, galimybė naudoti gamintojo ir viešai prieinamus priedus, įskiepius bei grafinius elementus.
	

	31.7
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	32.
	Tinklo komutatorius – 1 vnt. 
	

	32.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	32.2
	Paskirtis
	Valdomas tinklo komutatorius su ne mažiau kaip 24 PoE+ (802.3at) Gigabit Ethernet prievadais ir ne mažiau kaip 4 10G SFP+ optiniais prievadais, montažui į 19 colių spintą. Suderinamas su Pirkėjo naudojamais Cisco Catalyst C1300-24P-4X maršrutizatoriais.
	

	32.3
	Jungtys
	Ne mažiau kaip 24 x 10/100/1000 PoE+ (IEEE 802.3af/at) prievadų, PoE galingumas nemažiau 195 W. 4 x 10G SFP+ optiniai uplink prievadai. 
	

	32.4
	Komutavimo pajėgumai
	Ne mažiau kaip: 128 Gbps, persiuntimo sparta 95,23 Mpps
	

	32.5
	Valdymas
	Web GUI, Cisco CLI, SNMP; Layer 2/3 funkcijos: VLAN (iki 4094), STP/RSTP/MSTP, LACP, 802.1X, IGMP snooping, QoS, ACL
	

	32.6
	Komplektacija
	Maitinimo laidas, konsolės kabelis, 19 col. montavimo priedai (1RU)
	

	32.7
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	33
	24 colių įstrižainės monitorius su garsiakalbiais ir ausinių lizdu – 2 vnt. 
	

	33.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	33.2
	Paskirtis
	Profesionalus LCD monitorius, įstrižainė ne mažiau kaip 24 colių, integruoti garsiakalbiai ir ausinių lizdas (3,5 mm).
	

	33.3
	Ekranas
	Mažiausiai IPS ekranas, 1920 x 1080 (Full HD), 120 Hz
	

	33.4
	Šviesumas
	Ne blogiau nei 350 cd/m², statinis kontrastas 1500:1, atsako laikas 4 ms (G2G)
	

	33.5
	Garsas
	Integruoti ne mažiau kaip 2 x 2 W garsiakalbiai, 3,5 mm ausinių lizdas
	

	33.6
	Sąsajos
	Ne mažiau kaip 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2, 3,5 mm audio out
	

	33.7
	Kiti parametrai
	Nemirgantis (flicker-free), filtras mažinantis mėlynos šviesos srautą (low blue light), TCO sertifikatas
	

	33.8
	Tvirtinimas
	Reguliuojamo aukščio stovas (~150 mm), pasukimas 180°, pivot 90° (gulsčias/stačias režimas), VESA 100 x 100
	

	33.9
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	34.
	24 colių įstrižainės monitorius vaizdo sienai – 6 vnt. 
	

	34.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	34.2
	Paskirtis
	LCD monitorius, įstrižainė ne mažiau kaip 24 colių, IPS matrica arba geresnė, pakankamai siauri rėmeliai, tinkamas darbui kelių monitorių konfigūracijoje. 
	

	34.3
	Ekranas
	Ne blogiau kaip IPS ekranas, 1920 x 1080 (Full HD), 120 Hz. Matinis.
	

	34.4
	Šviesumas
	Ne blogiau nei: 300 cd/m², kontrastas 1500:1, 99 % sRGB, 5/8 ms G2G
	

	34.5
	Jungtys
	Ne mažiau kaip 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.4, USB šakotuvas (2 x USB-C 15 W, 2 x USB-A, 1 x USB-B upstream)
	

	34.6
	Kiti parametrai
	Siauri rėmeliai (ne daugiau kaip 5,8 mm viršus/kairė/dešinė), TÜV Eye Comfort 4, „flicker-free“, „low blue light“.
	

	34.7
	Tvirtinimas
	Reguliuojamo aukščio stovas (~150 mm), pasukimas ±45°, pivot ±90°, VESA 100 x 100
	

	34.8
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	35.
	4 monitorių laikiklis – 1 vnt. 
	

	35.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	35.2
	Paskirtis
	Stalinis monitorių laikiklis 4 vnt. 24 colių įstrižainės monitorių tvirtinimui į vientisą bloką, kiekvienam monitoriui skirta apkrova ne mažiau kaip 8 kg. 
	

	35.3
	Suderinamumas
	10–27 col. monitoriai, VESA 75/100
	

	35.4
	Tvirtinimas
	Tvirtinimas prie stalo spaustuko arba pragręžimo būdu
	

	35.5
	Kiti parametrai
	Pasukamas, pakreipiamas, sukamas, gylio reguliavimas, vienas sukimosi centras, kabelių tvarkymo galimybė
	

	35.6
	Spalva
	Juoda arba kita tamsi, artima juodai
	

	35.7
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	36.
	Mobilus 43 colių įstrižainės monitorius – 1 vnt. 
	

	36.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	36.2
	Paskirtis
	43 colių komercinės paskirties ekranas (skirtas ilgam nepertraukiamam darbui), 16/7 darbo režimas, kraštovaizdžio/portreto orientacija, integruotos kolonėlės.
	

	36.3
	Ekranas
	43 col. VA ekranas, 3840 x 2160 (4K UHD), 60 Hz
	

	36.4
	Šviesumas
	Ne blogiau kaip: 350 nit, kontrastas 4000:1, HDR10+/HLG, 10 bit. spalvos
	

	36.5
	Jungtys
	Ne mažiau kaip 3 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 2 x USB, RJ45 LAN, Wi-Fi, Bluetooth, RS232 (in/out), IR in
	

	36.6
	Garsas
	Turi būti integruotos kolonėlės mažiausiai 2 x 10 W
	

	36.7
	Tvirtinimas
	VESA 200 x 200
	

	36.8
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	37.
	Mobilus stovas 43 colių įstrižainės monitoriui – 1 vnt. 
	

	37.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	37.2
	Paskirtis

	Mobilus grindų stovas 43 colių ekranui, apkrova ne mažiau kaip 50 kg, reguliuojamas aukštis, suderinamas su 4.36 punkte nurodytu monitoriumi. 
	

	37.3
	Kiti parametrai
	Reguliuojamas ekrano aukštis, stabilus pagrindas, kabelių tvarkymo galimybė. Spalva – juoda.
	

	37.4
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	38.
	43 colių įstrižainės monitorius – 1 vnt. 
	

	38.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	38.2
	Paskirtis

	43 colių komercinės paskirties ekranas (skirtas ilgam nepertraukiamam darbui), integruotos kolonėlės. 
	

	38.3
	Ekranas
	43 col. (42,5 col. vaizduojamas) IPS ekranas su Direct LED pašvietimu, 3840 x 2160 (4K UHD)
	

	38.4
	Šviesumas
	Ne blogiau kaip 550 cd/m², kontrastas 8000:1 (local dimming), 24/7 veikimo režimas
	

	38.5
	Sąsajos
	Mažiausiai 3 x HDMI 2.0 (HDCP 2.2), 1 x DisplayPort 1.2 in, 1 x DP out, USB-C (DP alt, 65 W PD), LAN, RS232, 3,5 mm out
	

	38.6
	Garsas
	Turi būti integruotos kolonėlės mažiausiai 2 x 10 W
	

	38.7
	Reguliavimas
	SpectraView Engine spalvų tikslumas, kalibravimo funkcijos, NaViSet Administrator 2 valdymas
	

	38.8
	Valdymas
	Palaiko mažiausiai Microsoft Teams, Crestron, Cisco Webex, PJLink, SNMP valdymą.
	

	38.9
	Tvirtinimas
	VESA 300 x 300
	

	38.10
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	39.
	Sieninis laikiklis 43 colių įstrižainės monitoriui– 1 vnt. 
	

	39.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	39.2
	Paskirtis
	Sieninis laikiklis 43 colių monitoriui, suderinamas su 4.38 punkte nurodyta preke, apkrova ne mažiau kaip 50 kg. 
	

	39.3
	Kiti parametrai
	Spalva – juoda, VESA tvirtinimas
	

	39.4
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	40.
	Montažinė spinta 3U – 1 vnt. 
	

	40.1
	Gamintojas ir modelis
	Nurodyti tikslų gamintoją ir modelį
	

	40.2
	Paskirtis
	19 colių montažinė spinta, aukštis 3U, su tvirtinimo priedais (varžtais, kriaunomis).
	

	40.3
	Korpusas
	Plienas (juodos spalvos), montavimo gylis 290 mm
	

	40.4
	Nuorodos į gamintojo resursą
	
	

	41.
	Signalų ir maitinimo kabeliai – 1 kompl. 
	

	41.1
	HDMI kabelis
	Ilgis 1 m.  3 vnt. Ne mažiau kaip UHD 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit rezoliucijos signalų palaikymas.
	

	41.2
	HDMI kabelis
	Ilgis 3 m. 1 vnt. Ne mažiau kaip UHD 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit rezoliucijos signalų palaikymas.
	

	41.3
	HDMI kabelis
	Ilgis 5 m. 2 vnt. Ne mažiau kaip UHD 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit rezoliucijos signalų palaikymas.
	

	41.4
	HDMI kabelis
	Ilgis 15 m.1 vnt. Ne mažiau kaip UHD 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit rezoliucijos signalų palaikymas.
	

	41.5
	DisplayPort 1.4 kabelis
	DisplayPort 1.4 kabelis, ilgis 1 m. 2 vnt. Ne mažiau kaip UHD 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit įskaitant 4K 4096x2160@144Hz 4:2:2 10bit rezoliucijos signalų palaikymas.
	

	41.6
	DisplayPort 1.4 kabelis
	DisplayPort 1.4 kabelis, ilgis 5 m. 1 vnt. Ne mažiau kaip UHD 8K 7680x4320@60Hz 4:2:2 8bit įskaitant 4K 4096x2160@144Hz 4:2:2 10bit rezoliucijos signalų palaikymas.
	

	41.7
	Singlemode LC-SC duplex optinis kabelis
	Singlemode optinis kabelis su LC ir SC jungtimis, duplex, ilgis 3 m. 4 vnt.
	

	41.8
	XLR kabelis
	Balansuotas XLR (male-female) garso kabelis, ilgis 2 m. 6 vnt.
	

	41.9
	XLR kabelis
	Balansuotas XLR (male-female) garso kabelis, ilgis 5 m 4 vnt.
	

	41.10
	XLR kabelis
	Balansuotas XLR (male-female) garso kabelis, ilgis 20 m. 2 vnt.
	

	41.11
	RCA male-male kabelis
	RCA (male-male) garso kabelis, ilgis 5 m. 1 vnt. 
	

	41.12
	USB 3.2 C į USB 3.2 A tipo kabelis
	USB 3.2 kabelis (C tipo – A tipo), ilgis 3 m.  2 vnt. Duomenų perdavimo sparta – ne mažiau kaip 10 Gbps, tinkamas didelių failų ir didelės raiškos medijos srautiniam perdavimui. 15 W (5V 3A).
	

	41.13
	USB 3.2 B į USB 3.2 A tipo kabelis
	USB 3.2 kabelis (B tipo – A tipo), ilgis 3 m. 2 vnt. Duomenų perdavimo sparta – ne mažiau kaip 5 Gbps, tinkamas didelių failų ir didelės raiškos medijos srautiniam perdavimui. 4,5 W (5V 0,9A).
	

	41.14
	CAT6A kabelis
	Ekranuotas CAT6A tinklo kabelis su jungtimis, minkštas, ilgis 20 m. 4 vnt.
	

	41.15
	CAT6A kabelis
	Ekranuotas CAT6A tinklo kabelis su jungtimis, Cat.6A S/FTP PIMF, TPE, minkštas, ilgis 2 m. 6 vnt.
	

	41.16
	CAT6A kabelis
	Ekranuotas CAT6A tinklo kabelis su jungtimis, Cat.6A S/FTP PIMF, TPE, ilgis 5 m. 6 vnt.
	

	41.17
	Maitinimo skirstytuvas
	Maitinimo skirstytuvas (ilgintuvas) su mažiausiai 6 lizdais, tinkamas montuoti pasirinktinai montažinėje spintoje arba ant stalo, su įmontuotu jungikliu. Pavyzdinis modelis: Digitus DN-95402, arba lygiavertis.
	

	41.18
	Kiti parametrai
	Mažiausiai 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz; aliuminio profilis, 2 m kabelis mažiausiai 1.5 mm².
	

	41.19
	Nuorodos į gamintojų resursus 
	
	



_________________
