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VALDOMŲ KILNOJAMŲ KAMERŲ
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(2-a pirkimo objekto dalis)
 
 
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija (toliau – Pirkėjas) numato įsigyti valdomų kilnojamų kamerų komplektą (toliau – įranga, prekės). 
1. Visa siūloma įranga privalo būti nauja, nenaudota, ne atnaujinta. Jeigu siūloma skirtingų gamintojų įranga, privaloma užtikrinti šių gamintojų įrangos tarpusavio suderinamumą ir būti pilnai suderinama su Seimo kanceliarijos naudojamomis vaizdo sistemomis. Siūloma įranga turi būti skirta profesionaliai darbinei aplinkai. Negali būti siūloma eksperimentiniai ar testavimui skirti sprendimai, fiziniai įrenginiai ir programinė įranga, buitiniam naudojimui skirti įrenginiai. 
2. Reikalavimai pristatymui ir sumontavimui: 
2.1. įranga pristatoma į Pirkėjo patalpas, adresu: Gedimino pr. 53, Vilnius; 
2.2. įranga turi būti pristatyta ir sumontuota per 30 (trisdešimt) dienų nuo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos;  
2.3. visa siūloma įranga privalo būti sujungta į vientisą sistemą; 
2.4. įrangos pristatymo ir montavimo išlaidos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą. 
3. Informacinės saugos užtikrinimas:  
3.1. tiekėjas garantuoja, kad tiekiama įranga ir/ar jos programinė dalis yra originali, gauta tiesiogiai iš gamintojo ar oficialių jo atstovų;  
3.2. tiekėjas užtikrina, kad tiekiama įranga neturi žinomų gamintojo paliktų nesankcionuotos prieigos galimybių (angl. backdoors); 
3.3. tiekėjas įsipareigoja garantinio laikotarpio metu per 2 (dvi) darbo dienas informuoti pirkėją, jei gamintojas oficialiai paskelbia apie kritines saugumo spragas (angl. Critical Vulnerabilities), susijusias su patiektu modeliu, ir pateikti gamintojo instrukcijas joms pašalinti.  
4. Parduodamoms prekėms privalo būti suteikiama ne mažiau kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantija. 
5. Visos prekės turi atitikti Europos Sąjungos techninių reglamentų reikalavimus ir turėti CE ženklinimą, elektros įranga – atitikti taikomus elektros saugos standartus (LST EN serija).
6. [bookmark: _GoBack]Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti Prekių ir susijusių paslaugų atitiktį kibernetinio saugumo reikalavimams, nurodytiems Kibernetinio saugumo reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“. 
7. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu organizuoti (inicijuoti) Tiekėjo ir (arba) jo pasitelktų asmenų atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktams, reglamentuojantiems privalomus nacionalinio saugumo ir kitų strateginių interesų užtikrinimo kriterijus / principus, įskaitant Seimo valdybos sprendimą, kuriuo nustatomos patekimo į Seimo rūmus ir Seimo posėdžių salę taisyklės, Seimo kanclerio įsakymus, kuriais nustatoma Seimo rūmų vidaus tvarka, ir (arba) dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje, ir (arba) 37 straipsnio 9 dalyje, ir (arba) 47 straipsnio 9 dalyje numatytiems reikalavimams patikrinimą.  
 

SIŪLOMOS ĮRANGOS SPECIFIKACIJOS ATITIKTIS 
 
8. Visa siūloma įranga privalo būti pilnai suderinama su Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos naudojama  RP150 tipo kamerų valdymo pultais. Į pasiūlymo kainą privalo būti įtrauktos visos reikalingos licencijos ir leidimai, įgalinantys komplektą funkcionuoti neribotą laiką. Nurodomi pasiūlytų prekių techniniai rodikliai bei rodiklio reikšmę įrodantys dokumentai, nuorodos (nurodyti dokumento pavadinimą bei jo puslapį/viešai prieinamą nuorodą ar jos konkrečią dalį, kuriame (-ioje) pateikiama informacija apie atitinkamą rodiklį): 

	Eil.Nr.
	Parametras
	Reikalaujamo parametro reikšmė
	Tikslus siūlomos įrangos modelis, atitikimas reikalavimams arba tiksli nuoroda į gamintojo puslapį(-ius), kuriuose yra to parametro aprašymas 
(pildo tiekėjas).

	1
	Valdoma PTZ kamera - 6 vnt.
	

	1.1
	Vaizdo jutiklis
	1,0 colio Full-HD MOS, ~20,18 mln. pikselių
	

	1.2
	Jautrumas
	Standartinis F9 / 2000 lx (1/2000 s, 2000 lx, F5.6 režime)
	

	1.3
	Zoom
	Optinis 20x (F2.8–F4.5), f=8,8–176,0 mm; iZoom skaitmeninis iki 32x (HD)
	

	1.4
	Matymo kampas
	Ne mažiau 75,1°
	

	1.5
	Vaizdo stabilizacija
	Optinis vaizdo stabilizatorius (OIS)
	

	1.6
	Moiré apsauga
	Papildomai galimas optinio žemo dažnio filtro (OLPF) atnaujinimas filmuojant LED ekranus
	

	1.7
	Raiška
	Pilnas HD (1080/59,94p, 50p ir kt.); HDMI išvestyje 4K (2160/29,97p, 25p, 24p, 23,98p)
	

	1.8
	Formatai
	1080/59,94p, 1080/50p, 1080/29,97p, 1080/25p, 1080/23,98p, 1080/59,94i, 1080/50i, 720/59,94p, 720/50p
	

	1.9
	HDR
	Palaikoma, atitiktis BT.2020
	

	1.10
	Nakties režimas
	Filmavimas infraraudonaisiais spinduliais (vaizdas juodai baltas)
	

	1.11
	Spalvų apsauga
	Apsauga nuo spalvų perkrovimo esant galingoms mėlynoms LED šviesoms
	

	1.12
	Statiniai vaizdai
	Iki 100 JPEG nuotraukų vidinėje kameros atmintyje
	

	1.13
	Pan/tilt bloko greitis
	Nuo 0,08°/s iki 180°/s (didelio greičio režimu)
	

	1.14
	Pan/tilt triukšmingumas
	NC35 arba žemesnis (tinka tyliai aplinkai)
	

	1.15
	Tally lempa
	Didelis, iš toli matomas indikatorius
	

	1.16
	Vaizdo išvestys
	3G-SDI, HDMI, IP
	

	1.17
	IP srautinė transliacija
	H.264 / H.265, NDI®|HX2, SRT, RTMP/RTMPS (tiesioginė transliacija į YouTube Live, Facebook Live ir kt.)
	

	1.18
	AR/VR
	FreeD palaikymas — kamerų sekos duomenys AR/VR sistemoms
	

	1.19
	Garso įėjimas
	3,5 mm stereo mini lizdas (mikrofonas / linija), AAC (IP), varža ~10 kΩ
	

	1.20
	Valdymas
	Naršyklė (WEB UI): PC, Mac, iPad/iPhone, Android
	

	1.21
	Nuotolinis valdymas
	Valdikliu
	

	1.22
	Maitinimas
	12 V DC (10,8–13,2 V) arba 42–57 V DC (PoE++)
	

	1.23
	Srovės suvartojimas
	Ne daugiau kaip 4,0 A (XLR), 1,2 A (PoE++)
	

	1.24
	Darbinė temperatūra
	0–40 °C; drėgnumas 20–90 % (be rasojimo), naudojama patalpoje
	

	1.25
	Matmenys (P x A x G)
	Ne daugiau kaip 215 x 270 x 220 mm
	

	1.26
	Svoris
	~4,2 kg (be tvirtinimo laikiklio)
	

	1.27
	Spalva
	Perlinė balta („Pearl White")
	

	2
	Greito atjungimo kamerų plokštė, skirta Sachtler trikojo galvoms - 6 vnt.
	

	2.1
	Plokštės tipas
	FSB/aktive Sideload ir Ace Slide in
	

	2.2
	Ilgis
	14 cm (5,51 col.)
	

	2.3
	Plotis
	50 mm (1,97 col.)
	

	2.4
	Svoris
	Ne daugiau kaip 0,125 kg
	

	2.5
	Tvirtinimo varžtas
	1/4"-20 kamerai pritvirtinti (captive varžtas), su registraciniu koteliu (pin)
	

	2.6
	Kiekvienos plokštės komplekte turi būti
	Plokštė su koteliu ir 1/4" varžtu
	

	2.7
	Suderinamumas
	Mažiausia su DV 1, FSB 2, FSB 4, FSB 6, FSB 8, aktiv6, aktiv8, aktiv10, FSB 6 Mk II, FSB 8 Mk II, FSB 10, FSB 10 Mk II ir Ace.
	

	3
	2 sekcijų anglies pluošto trikojo komplektas - 3 vnt.
	

	3.1
	Apkrovos galia (payload)
	skirtas iki 12 kg svorio kamerų sistemoms
	

	3.2
	H/V dampingas
	7 + 0 padėčių (horizontali ir vertikalė)
	

	3.3
	Balansavimas (counterbalance)
	15 + 0 pakopų („Speedbalance" technologija)
	

	3.4
	Aikštelė
	75 mm su integruotu plokščiu pagrindu
	

	3.5
	Aukštis su išskleidikliu
	59–175 cm
	

	3.6
	Bendras svoris
	Ne daugiau kaip 5,35 kg 
	

	3.7
	Transportavimo ilgis
	Ne daugiau kaip 88 cm 
	

	3.8
	Medžiaga
	Anglies pluoštas
	

	3.9
	Trikojo sekcijos
	2
	

	3.10
	Nustatomas kampas
	+90° / –70°
	

	3.11
	Plokštės slydimo diapazonas
	12 cm 
	

	3.12
	Plokštės suderinamumas
	Sideload („snap and go" greitas tvirtinimas)
	

	3.13
	Gulsčiukas
	Apšviečiamas PrismBubble – matomas iš bet kokio aukščio, dieną ir naktį; baterija CR2032
	

	3.14
	Pasukimo rankena (pan bar)
	1 vnt., tipas pan bar DV (ilgis 43 cm, tvirtinimas ⌀16/-/28 mm)
	

	3.15
	Galvutė
	Ne daugiau kaip 2,6 kg
	

	3.16
	Darbinė temperatūra
	–40 °C iki +60 °C
	

	3.17
	Komplekto sudėtis
	Turi būti: galvutė, trikojis, žemės išskleidiklis (ground spreader), nešimo rankena ir paminkštintas dėklas,'3/8" priedų tvirtinimo taškai sferinėje movoje (pvz., Magic Arm).
	

	4
	Kamerų valdymo pultas - 1vnt.
	

	4.1
	Suderinamumas
	Turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomos kameros.
	

	4.2
	Paskirtis
	Kelių kamerų vaizdo produkcijoms (tiesioginės TV transliacijos, srautinimas)
	

	4.3
	Ekranas
	Liečiamas 7 col. lietimui jautrus GUI ekranas, WVGA (800×480)
	

	4.4
	SD kortelių lizdas
	SDHC / SDXC × 1 (kamerų bei sistemos nustatymų kopijavimas)
	

	4.5
	Jungtys 3G-SDI įvestis
	1 × BNC (SMPTE292 / 75 Ω); palaikomi formatai 1080p/59,94/50 (tik Level-A)
	

	4.6
	Jungtys 3G-SDI išvestis
	Active Through
	

	4.7
	Jungtys vald. (serial)
	5 × RJ-45 (RS-422)
	

	4.8
	Jungtys tinklo
	PoE+ palaikymas – maitinimas vienu tinklo kabeliu
	

	4.9
	Jungtys GPIO
	2 vnt. (tally ir bendrojo naudojimo įėjimai/išėjimai)
	

	4.10
	Valdomų kamerų skaičius
	Ne mažiau kaip 5 per RS-422 nuoseklią jungtį, iki 200 per komutatorių 
	

	4.11
	Kamerų pasirinkimo mygtukai
	10; kamerų grupės: 20 (po 10 kamerų grupėje)
	

	4.12
	Išankstinių (preset) atmintis
	100 nustatymų
	

	4.13
	Sekimo atmintis (tracing memory)
	Cam1–Cam10; iki 5 min. viso vienai kamerai, iki 10 nustatymų vienai kamerai
	

	4.14
	Naudotojo priskiriami mygtukai
	6 + iki 10 LCD meniu
	

	4.15
	Pan/tilt greičio reguliavimas
	7 lygiai
	

	4.16
	Tally LED
	Žalia / raudona
	

	4.17
	„Touch Focus"
	Fokusavimas palietus ekraną; fokuso asistentas su „Focus in Red" rodymu
	

	4.18
	4K Crop Frame valdymas
	3 apkarpymo langeliai (geltonas/žalias/magenta)
	

	4.19
	Maitinimas
	12 V DC (10,8–13,2 V) arba DC 42–57 V (kamerų įėjimas, PoE+ maitinimas)
	

	4.20
	Srovės suvartojimas
	1,0 A (jungties įėjimas), 0,6 A (PoE+ maitinimas)
	

	4.21
	Darbinė temperatūra
	0–40 °C; drėgnis 10–90 % (be rasojimo), naudojama patalpoje
	

	4.22
	Svoris
	<3,2 kg 
	

	5
	Vaizdo pultas - 1vnt.
	

	5.1
	Suderinamumas
	Turi būti to paties gamintojo kaip ir siūlomos kameros.
	

	5.2
	Paskirtis
	Skirtas aukštos kokybės vaizdo transliacijoms: paskaitoms, įmonių seminarams (webinar) ir kitoms tiesioginėms transliacijoms. 
	

	5.3
	3G-SDI įėjimai
	Normalus režimas ne mažiau kaip 4 vnt., NDI HB  - 3vnt.
	

	5.4
	HDMI įėjimai
	1 (kai SDI: 4) arba 2 (kai SDI: 3)
	

	5.5
	SRT įėjimai
	2
	

	5.6
	NDI® High Bandwidth įėjimai
	Normalus režimas ne mažiau kaip 2 (alfa kanalas), NDI HB  - 4 (alfa kanalas). NDI®|HX1/HX2/HX3 licencija įsigyjama atskirai
	

	5.7
	Vaizdo išėjimai
	3G-SDI × 2, HDMI × 1, USB Type-C × 1 (UVC/UAC), SRT × 2, NDI® HB × 1, RTMP/RTMPS
	

	5.8
	3G-SDI
	1080/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 24p, 23,98p; 1080/59,94i, 50i; 720/59,94p, 50p
	

	5.9
	NDI® HB
	1080p/1080i/720p
	

	5.10
	NDI®|HX
	1080/60, 50, 30, 25, 24 fps; 720/60, 50 fps
	

	5.11
	USB Type-C
	1920×1080/60, 50, 30, 25, 24 fps; 1280×720/60, 50, 30, 25, 24 fps
	

	5.12
	Kirpimas (Keyer funkcija)
	2 (PinP, Linear, Luminance, Chroma*); AUX: 2; wipe – 16 raštų
	

	5.13
	Šaltinių išvedimas ekrane (MultiViewer)
	Ne mažiau 16 langų, 10 išdėstymo raštų (4, 5×2, 6×2, 9, 10×2, 12, 16)
	

	5.14
	Signalo spalvų vienodinimas (Auto Color Adjustment)
	Kelių kamerų vaizdų spalvinis suvienodinimas
	

	5.15
	NDI® su alfa kanalu
	CG medžiagos su permatomumu iš kompiuterio per vieną LAN kabelį
	

	5.16
	Vidinis kadrų sinchronizatorius
	Visoms SDI ir HDMI įėjimo linijoms; up/down/cross conversion; skaleris (HDMI, USB-C); i/p konvertavimas (USB-C)
	

	5.17
	Signalo pririšimas (Genlock)
	BB, Tri-level Sync, vidinė sinchronizacija
	

	5.18
	PTZ ryšys
	RP Link), TSL 5.0 – iki 9 PTZ kamerų
	

	5.19
	Atmintis
	Still × 2; Shot Memory – iki 12 nustatymų
	

	5.20
	Garso įėjimai/išėjimai
	IN: RCA × 2; OUT: 3,5 mm TRS
	

	5.21
	USB
	Type-C – USB3.2 Gen1 (UVC/UAC), be BUS maitinimo; Type-A – USB2.0 (USB atmintinei), su BUS maitinimu
	

	5.22
	Tally/GPI
	Išėjimas per TALLY/GPI gnybtus ir per LAN
	

	5.23
	Software Control Panel
	Valdymas iš PC ar planšetės per tinklą
	

	5.24
	Maitinimas
	16 V DC; suvartojimas 48 W
	

	5.25
	Svoris
	iki 1,85 kg
	


____________________
