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NEŠIOJAMASIS AUGALŲ LAPŲ PLOTO MATUOKLIS SU KONVEJERIU
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	
1. BENDROJI INFORMACIJA 
1.1. Pirkimo objektas ir apimtis:
Pirkimo objektas – nešiojamasis augalų lapų ploto matuoklis su konvejeriu, skirtas nedestrukciniam augalų lapų ploto ir geometrinių parametrų matavimui laboratorinėmis ir lauko sąlygomis.
Prietaisas turi užtikrinti galimybę tiesiogiai matuoti prie gyvo augalo prisitvirtinusius lapus, jų nenuskinant, neatskiriant nuo augalo ir nepažeidžiant, taip sudarant sąlygas vykdyti pakartotinius tų pačių lapų matavimus skirtingais augalų augimo ir vystymosi tarpsniais.

	Eil. Nr.
	Pirkimo objekto pavadinimas
	Kiekis

	1
	Nešiojamasis augalų lapų ploto matuoklis su konvejeriu
	1 Kompl.



1.2. Prekės pristatymas:
1.2.1. Tiekėjo pristatomas Nešiojamasis augalų lapų ploto matuoklis su konvejeriu turi būti gamykliškai naujas „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini, pilnai sukomplektuotas ir parengtas darbui. Prekė turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
1.2.2. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas  Prekės pristatymas. Prekės pristatymo vieta – Studentų g. 11-530, Akademija, Kauno r.
1.2.3. Pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.
1.2.4. Kartu su pristatyta Preke turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija (lietuvių arba anglų kalba). Naudojimosi instrukcija gali būti pateikiama popierine arba elektronine forma (pvz., PDF formatu).
1.3. CE atitikimas:
1.3.1. Prekė turi turėti CE ženklinimą (jeigu taikoma). Tiekėjas prekės pristatymo metu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinančius dokumentus (ES atitikties deklaracija, notifikuotos įstaigos išduotas sertifikatas arba kiti lygiaverčiai dokumentai). Tuo atveju, jei Prekei pagal teisės aktus CE ženklinimas nėra taikomas, Tiekėjas kartu su Preke privalo pateikti laisvos formos rašytinį pagrindimą.
1.4. Aplinkosauginiai kriterijai Prekei nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1, 4.4.4.4., 4.4.4.5 papunkčiais: 
4.4.4.1 papunkčiu, vykdant pirkimo sutartį tiekėjas turi laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: 1) siekti mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, kiek tai įmanoma, Užsakovui turi būti pateikta elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma, pasirašoma elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Tvarkos aprašo 2 priedo 1 skyriuje „Popierius ir jo gaminiai“ išdėstytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus. 2) Siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. Tiekėjas privalo Prekę atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekės priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte  priimdamas Prekę fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekę pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų.
4.4.4.4. papunkčiu: perkama Prekė turi būti ilgaamžė, funkcionali, jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ar pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių.
Perkančioji organizacija savarankiškai nustato aplinkosauginius reikalavimus pagal Tvarkos aprašo 4.4.4.5 papunktyje nustatytus aplinkosauginius principus:
Aplinkosauginiai kriterijai Pakuotėms:
Jeigu įsigyjama Prekė, kuri turi būti tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“).
Atitiktį reikalavimams įrodantys  dokumentai: Tiekėjas kartu su Preke pateikia Prekės antrinių pakuočių tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) homogeniškumą patvirtinančius dokumentus:
a) Tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba 
b) dokumentus, pagrindžiančius atitiktį standartams (pavyzdžiui, sertifikatas, akredituotos laboratorijos tyrimų išduota, tinkamumą perdirbti patvirtinanti ataskaita / pažyma), pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass   (https://recyclass.eu/) ar kitas lygiavertis standartas, arba 
c) Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje (https://aaa.lrv.lt/) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše (Atliekų tvarkytojai, turintys teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus - Aplinkos apsaugos agentūra) nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos, arba 
d) kitus lygiaverčius įrodymus.
Kartu su pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti laisvos formos deklaraciją (įsipareigojimą) arba kitą lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad Sutarties vykdymo metu bus laikomasi aukščiau nurodytų aplinkosauginių reikalavimų.



2. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI: 
	Eilės Nr.
	Charakteristikų pavadinimas
	Pirkėjo reikalaujami minimalūs reikalavimai
	Tiekėjo siūloma charakteristika
(pildo tiekėjas)
Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme.
Prie kiekvieno reikalavimo (jeigu žemiau nenurodyta kitaip) pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio (nurodyti) puslapyje bei (arba) dokumento dalyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę

	1
	2
	3
	4

	Nešiojamasis augalų lapų ploto matuoklis su konvejeriu

	1. 
	Nešiojamasis augalų lapų ploto matuoklis
	Skirtas nedestrukciniam augalų lapų ploto ir geometrinių parametrų matavimui laboratorinėmis ir lauko sąlygomis
	Gamintojas: ______________;
Modelis: _________________. 
Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ .

	2. 
	Matavimo metodas
	Nedestrukcinis optinis, lazerinis arba lygiavertis metodas
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. _____ .

	3. 
	Matuojami parametrai
	Lapų plotas, ilgis, plotis.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr.

	4. 
	Nenuskintų lapų matavimas
	Turi būti galimybė matuoti nenuskintus lapus.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr.

	5. 
	Didžiausias matuojamo lapo plotis
	Ne mažiau kaip 12,7 cm
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr.

	6. 
	Didžiausias matavimo ilgis

	Ne mažiau kaip 100 cm

	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr.

	7. 
	Didžiausias matuojamo objekto storis

	Ne mažesnis kaip 0,8 cm

	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr.

	8. 
	Matavimo skiriamoji geba

	Ne didesnė kaip 0,01 cm²

	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr.

	9. 
	Matavimo tikslumas


	Santykinės matavimo paklaidos absoliučioji vertė ne didesnė kaip 2 %, kai lapo plotas didesnis kaip 10 cm²
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr.

	10. 
	Didžiausias palaikomas rankinio skenavimo greitis 
	Ne mažesnis kaip 200 mm/s.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr.

	11. 
	Ekranas ir rezultato patikra
	Turi būti integruotas grafinis ekranas, tinkamas naudoti lauko sąlygomis. Po skenavimo turi būti rodomi matavimo rezultatai. Rezultatus galima patikrinti neprijungus prie kompiuterio.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr.

	12. 
	Duomenų saugojimas ir perdavimas

	Duomenys saugomi išimamoje atminties kortelėje arba tiesiogiai į kompiuterį per USB.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr.

	13. 
	Eksportuojamų duomenų formatas
	Matavimo duomenys turi būti eksportuojami lenteliniu formatu, kurį galima atidaryti arba importuoti į „Microsoft Excel“ arba lygiavertę skaičiuoklę. Jei eksportui reikalinga speciali programinė įranga, ji turi būti patiekta kartu su prietaisu.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr.

	14. 
	Maitinimas

	Prietaisas turi turėti įkraunamą akumuliatorių, leidžiantį atlikti ir išsaugoti matavimus neprijungus prietaiso prie elektros tinklo. Komplekte turi būti akumuliatoriui įkrauti reikalingos priemonės.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr.

	15. 
	Maitinimo įtampa
	Komplekte pateikiamos įkrovimo ir konvejerio maitinimo priemonės turi būti tinkamos naudoti iš 230V ± 10%, 50 Hz elektros tinklo Lietuvoje. Turi būti pateikti reikalingi maitinimo adapteriai ir laidai su tinkamais kištukais.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr. ______.


	16. 
	Darbinė temperatūra

	Nuo 0 °C iki +50 °C imtinai.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr.

	17. 
	Svoris

	Matuoklio masė be konvejerio ir transportavimo dėklo - ne didesnė kaip 2,7 kg
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr.

	18. 
	Programinė įranga
	Matavimams atlikti, rezultatams apdoroti, išsaugoti ir eksportuoti būtina programinė įranga turi būti integruota į prietaisą arba pateikiama kartu su juo be papildomo mokesčio.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr.

	19. 
	Komplektacija
	Matuoklis, akumuliatorius, suderinama atminties kortelė ir/arba duomenų perdavimo kabelis, standus transportavimo dėklas ir naudojimo instrukcija.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr.

	20. 
	Konvejerio priedas
	Priedas - konvejeris, skirtas nuskintų lapų matavimui. Turi veikti su tuo pačiu siūlomu nešiojamuoju matuokliu, su galimybe išsaugoti duomenis.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr.

	21. 
	Konvejerio priedo mėginių matmenys ir skenavimo greitis
	Didžiausias leidžiamas mėginio plotis - ne mažesnis kaip 127 mm, 
ilgis - ne mažesnis kaip 1 000 mm, 
storis - ne mažesnis kaip 7,5 mm. 
Skenavimo greitis - ne mažesnis kaip 50 mm/s.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr.

	22. 
	Konvejerio priedo matavimo charakteristikos ir darbo sąlygos
	Ploto matavimo skyra - ne didesnė kaip 0,01 cm². Mėginiams, kurių plotas >10 cm², santykinės ploto matavimo paklaidos absoliučioji vertė – ne didesnė kaip 1 %. 
Darbinės temperatūros diapazonas turi apimti nuo 0 iki +50 °C.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr.

	23. 
	Konvejerio priedo komplektacija ir maitinimas
	Tiekėjas turi pateikti 1 vnt. konvejerio priedą, suderinamą su siūlomu matuokliu, kuris gali būti maitinamas iš Lietuvos elektros tinklo (230 V ± 10 %, 50 Hz), tiesiogiai prijungiant prie elektros tinklo arba naudojant tinkamą maitinimo adapterį. Kartu turi būti pateiktas transportavimo dėklas ir visos priemonės, reikalingos konvejerio priedui prijungti prie siūlomo matuoklio ir tinkamai juo naudotis.
	Siūlomas parametras – _______

Dokumento patvirtinančio parametro atitikimą nustatytam reikalavimui pavadinimas _______ ir psl. Nr.

	24. 
	Garantija
	Ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. 
	Siūlomas parametras – _______


	25. 
	Apmokymai darbui su įranga
	Turi būti atlikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prekių faktinio pristatymo dienos, Perkančiosios organizacijos nurodytoje darbo vietoje.
	Siūlomas parametras – _______




Pastabos:
1) Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančias prekes, kurių techninės ir funkcinės charakteristikos yra ne prastesnės už techninėje specifikacijoje nustatytas minimalias reikšmes ir atitinka visus funkcinius reikalavimus. Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
2) Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo dokumentus ir (ar) kitus lygiaverčius objektyviai patikrinamus įrodymus, patvirtinančius siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Iš pateiktos informacijos turi būti galima objektyviai nustatyti siūlomos prekės techninius parametrus, funkcines savybes ir galimybes. Atitikčiai pagrįsti gali būti pateikiami gamintojo techniniai duomenų lapai, katalogai, naudotojo vadovai, gamintojo oficialiai paskelbta techninė informacija ir (ar) kiti lygiaverčiai objektyviai patikrinami įrodymai. Jeigu konkretus techninės specifikacijos reikalavimas pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra aiškiai nurodytas, tiekėjas turi pateikti kitą lygiavertį objektyviai patikrinamą įrodymą, leidžiantį nustatyti atitiktį atitinkamam reikalavimui. Dokumentai gali būti pateikiami lietuvių arba anglų kalba. 
_____________
