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Supaprastinto atviro      konkurso sąlygų
pasiūlymo formos priedas

Tinklo įrangos (įskaitant įdiegimo paslaugas) techninė specifikacija, kurioje tiekėjas turi  užpildyti lentelių stulpelį „Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai“ bei nurodyti siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams

UŽPILDO TIEKĖJAS!

TINKLO ĮRANGOS (ĮSKAITANT ĮDIEGIMO PASLAUGAS) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BENDRIEJI REIKALAVIMAI TECHNINEI IR PROGRAMINEI ĮRANGAI


	Eil. Nr.
	Reikalaujama charakteristika
	Pastabos
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
(Pabraukti reikalingą Taip/Ne arba nurodyti konkrečiai

	1. 
	Visa įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	2. 
	Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pristatoma  Ulonų g. 8A, Alytus. Visa perkama techninė ir programinė įranga turi būti pilnai paruošta darbui: įranga pilnai sumontuota, instaliuotos programos, įranga testuota.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	3. 
	Į visus įrangos komplektus turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos sujungti visus sistemos vidinius ir komutavimo įrenginius reikalingus užtikrinant dubliuotą sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo, kietojo disko kabeliai, komutavimo kabeliai, ir t.t.).
	
	Pabraukti Taip/Ne

	4. 
	Visa įranga turi būti pagaminta to paties gamintojo arba kelių gamintojų, sertifikuotos bendram darbui.
	Jei komplektuojančios dalys ar įranga siūlomos skirtingų gamintojų, su pasiūlymu turi būti pateikti tai įrodantys dokumentai (pvz.: techniniai aprašymai ar nuoroda į gamintojo internetinę svetainę, kuriuose būtų aiškiai nurodoma, kad siūloma įranga ar komplektuojančios dalys yra sertifikuotos bendram darbui tarpusavyje)
	Nurodyti konkrečiai, ar visa siūloma įranga yra to paties gamintojo.
Jei ne to paties gamintojo – pateikti įrodančius dokumentus, kad siūloma įranga yra sertifikuota bendram darbui.


	5. 
	Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę svetainę ar kitas lygiavertes priemones, kurios įgalintų produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją. 
	Pateikiama su pasiūlymu

	Pateikti nuorodą

	6. 
	Įrangos elektros maitinimas turi būti pritaikytas 220V, 50 Hz maitinimo įtampai. Maitinimo kabeliai turi tikti Lietuvoje naudojamoms rozetėms.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	7. 
	Tiekėjas turi siūlyti techninėje specifikacijoje nurodytą įrenginių kiekį. Siūlyti didesnių ar mažesnius kiekių, nei nurodyta techninėje specifikacijoje, negalima.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	8. 
	Įrangos gamintojas turi atlikti garantinį aptarnavimą. Įrangos gedimo atveju garantinis aptarnavimas bei įrangos funkcionavimas turi būti atstatomas ne ilgiau nei per 3 darbo dienas 
	
	Pabraukti Taip/Ne

	9. 
	Visi garantinės techninės priežiūros reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	10. 
	Programinė įranga, licencijos, reikalingi techninėje specifikacijoje nurodytoms įrangos savybėms bei funkcionalumui užtikrinti, turi būti įtraukti į Pasiūlymo kainą.
	
	
Pabraukti Taip/Ne

	11. 
	Licencijos turi būti suteikiamos naudoti su siūloma įranga neribotam laikotarpiui.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	12. 
	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti  gamintojo techniniai dokumentai (lietuvių arba anglų kalba) arba pasiūlyme pateikta nuoroda į įrangos aprašymą gamintojo internetiniame puslapyje.
	
Pateikiama su pasiūlymu

	Kartu su pasiūlymu pateikti techninius dokumentus arba nuorodą





KOMUTATORIAI

	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika
	Pastabos
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
(Pabraukti reikalingą Taip/Ne arba nurodyti konkrečiai

	1. 
	Kiekis
	2 vnt.
	
	Nurodyti konkrečiai

	1. 
	Gamintojas,
modelis
	Privalo būti nurodytas gamintojas ir modelis.
	
	Nurodyti gamintoją ir modelį

	1. 
	Įranga turi būti montuojama į 19 colių spintą
	Visos reikalingos montavimui dalys turi būti pateiktos su įranga.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	Įrangos aukštis
	Ne daugiau 1U.
	
	Nurodyti konkrečiai

	1. 
	Įrangos maitinimas
	Dubliuoti karšto keitimo (Hot-Swap) 100 – 240 V, 50 – 60 Hz.
	
	Nurodyti konkrečiai

	1. 
	Ethernet prievadai
	24x GE/ 10 GE SFP+ ir 2x 40GE / 100GE QSFP+ / QSFP28.
	
	Nurodyti konkrečiai

	1. 
	Valdymo prievadas (management)
	Ne mažiau nei  viena dedikuota konsolės tipo, RJ45 jungtis.
	
	Nurodyti konkrečiai

	1. 
	Komutavimo sparta (duplex režimu), ne mažiau
	850 Gbps.
	
	Nurodyti konkrečiai

	1. 
	Paketų pralaidumas (duplex režimu), ne mažiau.
	1300 Mpps.
	
	Nurodyti konkrečiai

	1. 
	MAC adresų lentelės dydis ne mažiau
	64 000.
	
	Nurodyti konkrečiai

	1. 
	VLAN palaikymas, ne mažiau 
	4 000.
	
	Nurodyti konkrečiai

	1. 
	Prievadų agregavimo grupės dydis, ne mažiau
	24
	
	Nurodyti konkrečiai

	1. 
	Palaikomų prievadų agregavimo grupių, ne mažiau
	24
	
	Nurodyti konkrečiai

	1. 
	Paketų buferio dydis, ne mažiau
	8 MB
	
	Nurodyti konkrečiai

	1. 
	Dinaminė atmintis (DRAM), ne mažiau
	8 GB
	
	Nurodyti konkrečiai

	1. 
	ACL, ne mažiau kaip 
	700
	
	Nurodyti konkrečiai

	1. 
	Spanning Tree Instances
	16
	
	Nurodyti konkrečiai

	
	L2 funkcionalumas
	

	1. 
	Privalo turėti galimybę perduoti didelius Ethernet kadrus (angl. Jumbo frames).
	Turi būti.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	Prievadų greitaveikos ir duplekso auto nustatymas
	Turi būti.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	Palaikomi (kilpos) saugos protokolai
	Turi palaikyti: IEEE 802.1D, IEEE 802.1w (RSTP), IEEE 802.1s (MSTP), STP Root Guard, STP BPDU Guard.
	
	Nurodyti konkrečiai

	1. 
	Palaikomi duomenų perdavimo protokolai
	IEEE 802.3x, 802.3u, 802.3z, 802.3ab, 802.3ae ir 802.3bz.
	
	Nurodyti konkrečiai

	1. 
	Agregavimo funkcionalumas
	IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ad.
	
	Nurodyti konkrečiai

	1. 
	VLAN funkcionalumas
	IEEE 802.1Q VLAN Tagging.
	
	Nurodyti konkrečiai

	1. 
	Storm Control funkcionalumas
	Turi būti.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	
	L3 funkcionalumas
	
	

	1. 
	Maršrutizavimo protokolai
	OSPF, RIP, VRRP, BGP, IS-IS
	
	Nurodyti konkrečiai

	1. 
	VXLAN
	Turi būti.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	Hardware routing offload (IPv4/IPv6)
	Turi būti.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	Policy-based routing (IPv4)
	Turi būti.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	Hardware-based ECMP (IPv4/IPv6)
	Turi būti.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	MCLAG (multichassis link aggregation)
	Turi būti.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	QoS protokolai, mechanizmai
	802.1p, QoS queue counters, Tail-drop policy, WRED drop policy, Egress drop mode, QoS marking, Egress priority tagging, ECN.
	
	Nurodyti konkrečiai

	
	Programinės įrangos funkcionalumas
	

	1. 
	Srautų kopijavimas (port mirroring)
	Turi būti.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	Administratoriaus autentifikavimas RADIUS serveryje
	Turi būti.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	Dual-firmware image
	Turi būti.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	IEEE 802.1x funkcionalumas
	Autentifikacija pagal prievadą, MAC adresą; svečių ir fall-back VLAN, MAC access bypass, dinaminis VLAN priskyrimas.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	
	Administravimas
	
	

	1. 
	IPv4 ir IPv6 protokolų palaikymas
	Turi būti.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	Valdymas, administravimas protokolais
	Telnet / SSH, HTTP / HTTPS, SNMP v1/v2c/v3.
	
	Nurodyti konkrečiai

	1. 
	Valdymo galimybės
	Konsolė, grafinė aplinka (GUI).
	
	Pabraukti Taip/Ne

	
	Integracija su perkamomis ugniasienėmis
	
	

	1. 
	Galimybė valdyti komutatorių iš Perkančiosios organizacijos turimų Fortinet: FortiGate-600F, FortiGate-200F ir FortiGate-60F kontrolerių
	Turi būti.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	Komutatoriaus funkcionalumas, leidžiantis jį automatiškai aptikti ir atvaizduoti tinklo topologijoje.
	Turi būti.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	Log įvykių siuntimas į Perkančiosios organizacijos naudojamą įvykių surinkimo platformą FortiAnalyzer FC2-10-AZVMS-465-01-60
	Turi būti
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	Galimybė atlikti operacinės sistemos atnaujinimą iš Perkančiosios organizacijos naudojamo Fortinet, FortiManager.
FC1-10-FMGVS-258-01-60 sprendimo
	Turi būti
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	Centralizuotas VLAN konfigūravimas.
	Turi būti.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	Komutatorių apjungimas (Auto Inter-Switch Links)
	Turi būti.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	Prievadų apjungimo (Link agregation configuration) valdymas iš kontrolerio
	Turi būti.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	Darbo vietos (host) karantinavimas
	Turi būti.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	Integracija su perkančiosios organizacijos naudojamu tinklo prieigos kontrolės sprendimu (angl. trumpinys – NAC)
(Fortinet, FortiNAC)
	Turi būti.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	Automatinės reakcijos į sukonfigūruotus įvykius (trigerius) ugniasienėje
(Automation stitches)
	Turi būti.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	Vidutinis laikas tarp gedimų (MTBF)
	Ne mažiau 9 metų.
	
	Nurodyti konkrečiai

	1. 
	Garantiniai įsipareigojimai, techninis palaikymas
	Gamintojo garantuojamas ne trumpesnis kaip 60 mėn. įrangos garantinis terminas, per kurį teikiamas nemokamas garantinis aptarnavimas bei nemokamas atnaujinimas. Paslaugos tipas 24x7, vienos valandos reakcija kritinių sutrikimų atvejais ir kitos darbo dienos atsakymas nekritiniais klausimais. Teisė kreiptis į gamintoją iškilus problemai internetu ir telefonu. Prieiga prie gamintojo internetiniame puslapyje esančių resursų, tarp jų ir programinės įrangos bibliotekos.
	
	Garantinio aptarnavimo terminą nurodyti konkrečiai

Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	Papildomi reikalavimai
	Visa siūloma įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba naudotos ir atnaujintos (angl. remarketing ar refurbished) įrangos.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	Gamintojo kodai ir aprašymai
	Atskirame priede kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomos įrangos komponenčių kodai (Part Number), trumpi aprašymai ir kiekiai. Turi būti pateikta tiksli nuoroda į įrangos aprašymą gamintojo internetiniame puslapyje arba turi būti pridėtas gamintojo parengtas įrangos aprašymas, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą.
	
	Pateikti įrangos komponenčių kodus, aprašymą, nuorodą

	1. 
	Reikalavimai tiekėjui
	Tiekėjas turi būti oficialus gamintojo atstovas parduoti siūlomas prekes ir turi turėti rašytinį susitarimą.
	Pateikiama kartu su pasiūlymu
	Kartu su pasiūlymu pateikiami galiojantys dokumentai, įrodantys gamintojo atstovavimą




PASLAUGŲ APRAŠYMAS

	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika
	Pastabos
	Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai
(Pabraukti reikalingą Taip/Ne arba nurodyti konkrečiai)

	1. 
	Bendri reikalavimai
	Tiekėjas turės atlikti šias siūlomos techninės įrangos įdiegimo ir montavimo paslaugas:

· Turės parengti migravimo planą, pagal numatytus terminus, neviršijant šio pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
· Esant poreikiui, visų darbų vykdymo metu turės užtikrinti užsakovo konsultacijas kompiuterinio tinklo bei serverinės įrangos konfigūravimo klausimais;
· Atsiradus migravimo metų laidu ar/ir optinių keitikliu gedimui Tiekėjas turės galimybes pakeisti sugedusius komponentus.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	Esamos technines įrangos analizė, sujungimo inventorizacija, poreikių įvertinimas
	Tiekėjas turės atlikti:

· Esamos užsakovo tinklo infostruktūros topologijos analizę (analizės tikslas yra nustatyti esamą tinklo tipologiją);
· Atliekamos analizės metu nustatytos loginės struktūros auditą (audito tikslas yra nustatyti esamos kompiuterių tinklo topologijos trūkumus, esant poreikiui, pasiūlyti užsakovui motyvuotus topologijos pakeitimus);
· Suderinti su užsakovu galimus tinklo struktūros pokyčius, esamai bei naujai įrangai.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	Siūlomos techninės įrangos diegimas ir montavimas
	Tiekėjas turės:

· Išpakuoti pateiktą įrangą ir patikrinti ar nėra transportavimo pažeidimų;
· Sumontuoti įrangą į serverių spintą;
· Atlikti visus reikiamus kabelių sujungimo darbus į montuojamą įrangą;
· Prijungti elektros maitinimą prie montuojamos įrangos;
· Pritvirtinti identifikacinius žymeklius prie montuojamos įrangos ir kabelių;
· Sugrupuoti ir tvarkingai surišti kabelius, išlaikant lengvą priėjimą prie montuojamos įrangos;
· Atnaujinti visų komutatorių komponentų „mikro-programinę“ įrangą iki naujausios diegimo metu veikiančios versijos;
· Sukonfigūruoti įrangą taip, kad valdymas vyktų iš ugniasienės grafinės sąsajos;
· Suintegruoti įrangą su tinklo prieigos kontrolės sprendimu (aprašytu „reikalavimuose tinklo prieigos kontrolei“);
· Sukurti reikalingus loginius tinklus ir priskirti juos atitinkamiems prievadams.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	Sistemų migravimas
	Tiekėjas turės:

· Sukonfigūruoti tinklo įrangos parametrus, suderinus su perkančiąja organizacija;
· Ištestuoti naujai pajungtos įrangos funkcionalumą ir užtikrinti visos techninės įrangos sistemų paleidimą; 
· Neviršyti duomenų centro ir kompiuterinio tinklo neveikimo laiko ne daugiau kaip 2 val. suderintu su perkančiąja organizacija laikotarpiu.   
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	Techninės įrangos dokumentacija, įdiegtų sistemų konfigūravimo instrukcijos
	Turės parengti atnaujintas logines ir fizines sujungimų schemas, aprašyti techninės įrangos nustatymus  ir pateikti konfigūracijos failą.
	
	Pabraukti Taip/Ne

	1. 
	Sistemų administratorių apmokymai
	Turi būti pravesti ne mažiau nei vieno sistemų administratoriaus mokymų darbai su komutatoriais ir jų valdymo sistema. Apmokymų trukmė turi būti ne trumpesnė negu 2 d. d.
	
	Pabraukti Taip/Ne




_____________

