
Konkurso sąlygų 
Priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Reikalavimas parametrui
	Siūlomas parametras
(pildo tiekėjas)

	1.
	2.
	3.
	4.

	2.
	Automobilio klasė
	M1, Premium klasės SUV (PHEV)
	

	3.
	Automobilio pagaminimas
	Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 m.
	

	4.
	Pavaros tipas
	Įkraunamas hibridas (Plug-in Hybrid – PHEV)
	

	5.
	Bendroji akumuliatorių baterijų talpa 
	ne mažesnės kaip 17,5 kWh talpos
	

	6.
	Įkrovimo galia
	Integruotas kintamosios srovės (AC) įkroviklis ne mažesnis kaip 6,6 kW
	

	7.
	Sisteminė galia, kW
	Ne mažiau kaip 220 kW (299 AG) 
	

	8.
	Variklio darbinis tūris (cm³)
	Ne daugiau kaip 3000 cm³
	

	9.
	Nuvažiuojamas atstumas (EV) Tik elektros režimu
	Ne mažiau kaip 60 km pagl WLTP kombinuotą ciklą
	

	10.
	Sėdimų vietų skaičius (su vairuotoju)
	Ne daugiau kaip 5
	

	11.
	Pavarų dėžė 
	Automatinė
	

	12.
	Pavara
	visų varančiųjų ratų pavara 
	

	13.
	Durelių skaičius 
	Ne mažiau 5
	

	14.
	Kuro bako talpa, l
	Ne mažiau 50l
	

	15
	Kėbulo ilgis, mm
	Ne daugiau kaip 4940
	

	16.
	Papildomas žieminių padangų komplektas
	Tiekėjas kartu su automobiliu privalo pateikti papildomą žieminių padangų komplektą.
Kartu su automobiliu tiekiamos žieminės padangos, kurioms taikomi energinio efektyvumo ženklinimo reikalavimai pagal Reglamentą (ES) 2020/740, turi atitikti aukščiausią Lietuvos Respublikos rinkoje prieinamą degalų naudojimo efektyvumo klasę.
Žieminės padangos turi būti paženklintos 3PMSF simboliu (trijų viršūnių kalno su snaige simboliu), patvirtinančiu padangų tinkamumą važiuoti sniegu padengta kelio danga.

	

	17.
	Automobilio spalva
	Juoda , blizgi
	

	18.
	Elektra valdomas vairo padėties reguliavimas Turi būti
	pagal aukštį ir/ar ilgį
	

	19.
	Galiniai parkavimo davikliai
	Turi būti
	

	20.
	Klimato kontrolė Turi būti
	Ne mažiau kaip 3 zonų 
	

	21.
	Priekiniai šoniniai langai valdomi elektra
	Turi būti
	

	22.
	Apžvalgos panoraminė kamera.
	Apžvalgos kampas ne mažiau kaip 360 laipsnių 
	

	23.
	Automobilio komplektacija 

	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Perkamas automobilis turi būti užregistruotas perkančiosios organizacijos vardu VĮ Regitra 
	

	24.
	Automobilio garantija
	Automobiliui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija nuo automobilio perdavimo–priėmimo dienos. Garantiją gali suteikti automobilio gamintojas ir (ar) tiekėjas (kaip gamintojo įgaliotas  atstovas).
	



Pastabos:
Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

ŽALIEJI REIKALAVIMAI

Taikomi žemiau nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) reikalavimai:

	Eil. Nr.
	Aplinkos apsaugos kriterijai
	Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama)

	2.
	Savarankiškai nustatyti aplinkosauginiai reikalavimai Tvarkos aprašo 4.4.4 p. 4.4.4.1 papunktyje.
Techninės specifikacijos 4 p. ir  9 p.  Aplinkos apsaugos kriterijai nustatomi siekiant sumažinti transporto priemonės eksploatacijos metu sunaudojamo iškastinio kuro kiekį ir išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų, pirmiausia CO₂, kiekį. Reikalavimas, kad transporto priemonė būtų įkraunamas hibridinis automobilis (PHEV), užtikrina galimybę naudoti elektros energiją vietoje iškastinio kuro. Nustatytas ne mažesnis kaip 60 km nuvažiuojamas atstumas vien elektros režimu pagal WLTP kombinuotąjį ciklą sudaro galimybę kasdienes keliones įveikti nenaudojant vidaus degimo variklio, taip mažinant degalų vartojimą ir transporto priemonės eksploatacijos metu susidarančią taršą.

	Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti kriterijų pagrindžiantys dokumentai

( ES atitikties sertifikatu (Certificate of Conformity – CoC);
gamintojo technine dokumentacija;
gamintojo arba jo įgalioto atstovo pateiktu techninių duomenų patvirtinimu;
kitais lygiaverčiais dokumentais, kuriuose nurodyti reikalaujami transporto priemonės techniniai ir aplinkosauginiai rodikliai)



Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, taikant tvarkos aprašo 2 priedo XX skyriaus 33 p. 

Kartu su automobiliu tiekiamos žieminės padangos, kurioms taikomi energinio efektyvumo ženklinimo reikalavimai pagal Reglamentą (ES) 2020/740, turi atitikti aukščiausią Lietuvos Respublikos rinkoje prieinamą degalų naudojimo efektyvumo klasę.
Žieminės padangos taip pat turi būti paženklintos 3PMSF simboliu (trijų viršūnių kalno su snaige simboliu), patvirtinančiu padangų tinkamumą važiuoti sniegu padengta kelio danga.
Atitiktį reikalavimams pagrindžiantys dokumentai:
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų žieminių padangų energinio efektyvumo ženklinimo etiketes arba kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius padangų degalų naudojimo efektyvumo klasę.


  Konkurso sąlygų    Priedas Nr.1     TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  

Eil .   Nr.  Reikalavimas  Reikalavimas parametrui  Siūlomas parametras   (pildo tiekėjas)  

1.  2.  3.  4.  

2.  Automobilio klasė  M1, Premium klasės SUV  (PHEV)   

3.  Automobilio pagaminimas  Automobilis turi būti naujas,  neeksploatuotas, pagamintas ne  anksčiau kaip 2025 m.   

4.  Pavaros tipas  Įkraunamas hibridas (Plug - in  Hybrid  –   PHEV)   

5.  Bendroji akumuliatorių baterijų  talpa   ne mažesnės kaip  17,5 kWh   talpos   

6.  Įkrovimo galia  Integruotas kintamosios srovės  (AC) įkroviklis ne mažesnis kaip  6,6 kW   

7.  Sisteminė galia, kW  Ne mažiau kaip  220 kW (299  AG)     

8.  Variklio darbinis tūris (cm³)  Ne daugiau kaip 3000 cm³   

9.  Nuvažiuojamas atstumas (EV) Tik  elektros režimu  Ne mažiau kaip  60 km   pagl  WLTP kombinuotą ciklą   

10.  Sėdimų vietų skaičius (su  vairuotoju)  Ne daugiau kaip 5   

1 1 .  Pavarų d ė žė   Automatinė   

1 2 .  Pavara  visų varančiųjų ratų pavara    

1 3 .  Durelių skaičius   Ne mažiau 5   

1 4 .  Kuro bako talpa, l  Ne mažiau 50l   

1 5  Kėbulo ilgis, mm  Ne daugiau kaip 4940   

1 6 .  Papildomas žieminių padangų  komplektas  Tiekėjas kartu su automobiliu  privalo pateikti papildomą  žieminių padangų komplektą.   Kartu su automobiliu tiekiamos  žieminės padangos, kurioms  taikomi energinio efektyvumo  ženklinimo reikalavimai pagal  Reglamentą (ES) 2020/740, turi  atitikti aukščiausią Lietuvos  Respublikos rinkoje prieinamą  degalų naudojimo efektyvumo  klasę.   Žieminės padangos turi būti  paženklintos 3PMSF simboliu  (trijų viršūnių kalno su snaige  simboliu), patvirtinančiu  padangų tinkamumą važiuoti  sniegu padengta kelio danga.     

