Priedas Nr. 1
VAIZDO KONFERENCIJŲ ĮRENGINIO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Įrenginio tipas: Profesionalus integruotas vaizdo konferencijų įrenginys, skirtas vidutinio dydžio posėdžių ir konferencijų salėms.
2. Vaizdo kameros: Integruota dviejų kamerų sistema su dviem vaizdo jutikliais (bendra raiška – ne mažiau 96 MP).
3. Kamerų matymo kampas: Pirmosios kameros horizontalus matymo kampas – ne mažesnis kaip 112°, antrosios – ne mažesnis kaip 70°.
4. Vaizdo raiška: Palaikomas vaizdo įvesties ir išvesties perdavimas iki 4K (3840 × 2160) raiška.
5. Vaizdo konferencijų raiška: Palaikomas Full HD vaizdo konferencijų srautas.
6. Vaizdo funkcijos: Automatinis konferencijos dalyvių kadravimas (Auto Framing), individualus dalyvių kadravimas (Frames) ir kalbėtojo vaizdo režimas (Speaker View).
7. Vaizdo apdorojimas: Automatinis ryškumo ir baltos spalvos balanso reguliavimas, skaitmeninis priartinimas iki 5 kartų.
8. Garso sistema: Integruota trijų kanalų garsiakalbių sistema.
9. Mikrofonai: Integruotas ne mažiau kaip 16 elementų kryptinis mikrofonų masyvas.
10. Garso apdorojimas: Automatinis triukšmo slopinimas, akustinio aido panaikinimas (AEC), automatinis garso stiprinimo reguliavimas (AGC) ir aidėjimo mažinimas.
11. [bookmark: _GoBack]Garso jungtys ir funkcijos: Palaikomas papildomų išorinių mikrofonų ir garso įrenginių prijungimas bei AES67 garso perdavimo protokolas.
12. HDMI jungtys: Ne mažiau kaip 1 HDMI vaizdo įvestis ir 3 HDMI vaizdo išvestys.
13. HDMI raiška: Vaizdo išvestys turi palaikyti iki 4K (3840 × 2160), 60 Hz, o vaizdo įvestis – iki 4K, 30 Hz.
14. USB jungtys: Ne mažiau kaip 2 USB-A ir 1 USB-C jungtis.
15. USB-C funkcionalumas: Duomenų perdavimo ir BYOD (Bring Your Own Device) funkcionalumo palaikymas.
16. Ethernet jungtys: Ne mažiau kaip 4 RJ-45 jungtys.
17. Tinklo sparta: Ethernet jungtys turi palaikyti 10/100/1000 Mb/s duomenų perdavimo spartą.
18. Belaidis ryšys: Wi-Fi ir Bluetooth ryšys nepalaikomas.
19. Radijo moduliai: Įrenginyje neturi būti integruotų Wi-Fi, Bluetooth ar kitų belaidžio radijo ryšio modulių.
20. „Non-Radio“ modifikacija: Įrenginys turi būti gamintojo gamykloje pagamintas kaip speciali „Non-Radio“ (No-Radio) modifikacija, o ne standartinės belaidžio ryšio modifikacijos įrenginys, kuriame belaidžio ryšio funkcijos išjungtos programiniu būdu. Belaidžio ryšio funkcionalumo nebuvimas turi būti užtikrintas techninės įrangos lygmeniu.
21. „Non-Radio“ atitikties patvirtinimas: Tiekėjas privalo pateikti gamintojo dokumentaciją, patvirtinančią, kad siūlomas įrenginys yra gamykliškai pagaminta „Non-Radio“ modifikacija.
22. Vaizdo konferencijų platformos: Cisco Webex, Microsoft Teams ir Zoom palaikymas.
23. Išorinių ekranų palaikymas: Galimybė prijungti iki 3 išorinių ekranų per HDMI jungtis.
24. Nuotolinis valdymas: Palaikomas centralizuotas administravimas, konfigūravimas, stebėjimas ir diagnostika.
25. Montavimo tipas: Montuojamas prie sienos arba prie išorinio ekrano, naudojant gamintojo numatytus montavimo laikiklius.
26. Gamintojo komplektacija: Įrenginys turi būti originalios gamintojo komplektacijos, numatytos atitinkamai „Non-Radio“ versijai, įskaitant Cisco Room Navigator valdymo pultą, gamintojo numatytus valdymo ir montavimo priedus, HDMI, Ethernet ir maitinimo kabelius.
27. Dokumentacija: Tiekėjas privalo pateikti gamintojo techninę dokumentaciją, patvirtinančią siūlomo įrenginio technines charakteristikas, modelio artikulą ir gamyklinę „Non-Radio“ modifikaciją.



