	Pirkimo sąlygų
     6 priedo priedėlis


SIŪLOMŲ IŠEIGINIŲ PIRŠTINIŲ
TECHNINIAI PARAMETRAI
(taikoma 1-ai pirkimo daliai)

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad siūlomas pirkimui objektas atitinka techninėje specifikacijoje išeiginėms pirštinėms keliamus reikalavimus ir vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigytas objektas bus ne prastesnių techninių parametrų nei žemiau nurodyti:

	Techninės specifikacijos punktas
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos
	Rodiklio reikšmė
	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės


	1
	2
	3
	4

	I.
	BENDROSIOS NUOSTATOS

	5.
	Pirštinių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos. 
	-
	nurodyti konkrečiai

	PIRŠTINIŲ TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
	

	Techninės specifikacijos punktas
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos
	Rodiklio reikšmė
	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės 
(kur reikalaujama, nurodomi konkretūs duomenys ar parametrai, o kur nereikalaujama nurodoma „TAIP“ arba „NE“)

(pasiūlymo pateikimo metu pateikiami dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1.9 punkte, laimėjimo atveju pateikiami dokumentai nurodyti pirkimo sąlygų 9 priedo „Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas“ specialiųjų sąlygų 4.5 punkte) 

	3 lentelės 
1 punktas
	Pluoštinė sudėtis, %

	- 
	
nurodyti konkrečiai

	3 lentelės 
2 punktas
	Paviršinis tankis, g/m2
Bandymų metodo žymuo
LST EN 12127 arba lygiavertis
	170,0 +10; -5
	TAIP / NE

	3 lentelės
3 punktas
	Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), % 
Bandymų metodo žymuo
LST EN ISO 5077 arba lygiavertis
Skalbimas 4M, džiovinimo būdas – F (džiovinti žemesnėje temperatūroje) pagal LST EN ISO 6330 (arba lygiavertis)
	
ne daugiau  2,0
	TAIP / NE

	3 lentelės
4 punktas
	Atsparumas pumpuravimuisi ir pūkavimuisi (po 30 min), laipsnis 
Bandymų metodo žymuo
LST EN ISO 12945-1 arba lygiavertis
	
 4
	TAIP / NE



SIŪLOMŲ AUSINIŲ ŠALTAM ORUI
TECHNINIAI PARAMETRAI
(taikoma 2-ai pirkimo daliai)

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad siūlomas pirkimui objektas atitinka techninėje specifikacijoje ausinėms šaltam orui keliamus reikalavimus ir vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigytas objektas bus ne prastesnių techninių parametrų nei žemiau nurodyti:

	Techninės specifikacijos punktas
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos
	Rodiklio reikšmė
	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės
(kur reikalaujama, nurodomi konkretūs duomenys ar parametrai, o kur nereikalaujama nurodoma „TAIP“ arba „NE“)

(pasiūlymo pateikimo metu pateikiami dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1.9 punkte)

	1
	2
	3
	4

	I.
	BENDROSIOS NUOSTATOS

	4.
	Ausinių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis (kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos) ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į Pirkėjo sandėlį dienos. 
	-
	nurodyti konkrečiai

	II
	TECHNINIAI REIKALAVIMAI

	6.
	Ausinės gaminamos trijų sluoksnių, viduje su plonu pašiltinimu.
	-
	TAIP / NE

	10.
	Viršaus ir pamušalo medžiaga – juodos spalvos, sintetinio pluošto audinys arba trikotažinė medžiaga, gali būti šiauštu paviršiumi, pašiltinimas – sintetinė trikotažinė medžiaga arba audinys.
	-
	TAIP / NE



SIŪLOMŲ TINKLELIŲ NUO VABZDŽIŲ LOVAI
TECHNINIAI PARAMETRAI
(taikoma 3-iai pirkimo daliai)

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad siūlomas pirkimui objektas atitinka techninėje specifikacijoje tinkleliams nuo vabzdžių lovai keliamus reikalavimus ir vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigytas objektas bus ne prastesnių techninių parametrų nei žemiau nurodyti:

	Techninės specifikacijos punktas
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos
	Rodiklio reikšmė
	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės


	1
	2
	3
	4

	I.
	BENDROSIOS NUOSTATOS

	2.
	Gaminių garantinis terminas – ne mažiau nei 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.
	-
	nurodyti konkrečiai

	II.
	TECHNINIAI REIKALAVIMAI
	

	Techninės specifikacijos punktas
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos
	Rodiklio reikšmė
	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės 
(kur reikalaujama, nurodomi konkretūs duomenys ar parametrai, o kur nereikalaujama nurodoma „TAIP“ arba „NE“)

(pasiūlymo pateikimo metu pateikiami dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1.9 punkte, laimėjimo atveju pateikiami dokumentai nurodyti pirkimo sąlygų 9 priedo „Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas“ specialiųjų sąlygų 4.5 punkte) 

	9.
	Tinklelio medžiaga turi būti megzta iš poliamidinių ar poliesterinių daugiagijų siūlų.
	-
	
nurodyti konkrečiai

	9.
	Medžiagos paviršinis tankis (pagal LST EN 12127 arba lygiavertį)
	25 ± 5 gr/m2
	
TAIP / NE

	10.
	Nusidažymo atsparumas turi būti (balais):
	-
	-

	10.
	skalbimui prie 40º C
(pagal LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertį)
	≥4

	TAIP / NE

	10.
	sausai trinčiai
(pagal LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertį)
	≥4
	TAIP / NE

	10.
	šlapiai trinčiai 
(pagal LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertį)
	≥3
	TAIP / NE

	10.
	dirbtinei šviesai
(pagal LST EN ISO105-B02 arba lygiavertį)
	 4
	TAIP / NE

	11.
	Matmenų pokytis po skalbimo neturi viršyti 8 % (skalbimo procedūra 4M džiovinimo procedūra A (pagal LST EN ISO 5077 arba lygiavertį standartą).
	-
	TAIP / NE




SIŪLOMŲ TINKLELIŲ NUO VABZDŽIŲ VEIDUI
TECHNINIAI PARAMETRAI
(taikoma 4-ai pirkimo daliai)

Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad siūlomas pirkimui objektas atitinka techninėje specifikacijoje tinkleliams nuo vabzdžių veidui keliamus reikalavimus ir vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigytas objektas bus ne prastesnių techninių parametrų nei žemiau nurodyti:

	Techninės specifikacijos punktas
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos
	Rodiklio reikšmė
	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės


	1
	2
	3
	4

	I.
	BENDROSIOS NUOSTATOS

	2.
	Gaminių garantinis terminas – ne mažiau nei 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos ir 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.
	-
	nurodyti konkrečiai

	II.
	TECHNINIAI REIKALAVIMAI
	

	Techninės specifikacijos punktas
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos
	Rodiklio reikšmė
	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės 
(kur reikalaujama, nurodomi konkretūs duomenys ar parametrai, o kur nereikalaujama nurodoma „TAIP“ arba „NE“)

(pasiūlymo pateikimo metu pateikiami dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1.9 punkte, laimėjimo atveju pateikiami dokumentai nurodyti pirkimo sąlygų 9 priedo „Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas“ specialiųjų sąlygų 4.5 punkte) 

	10.
	Tinklelio medžiaga turi būti megzta iš poliamidinių ar poliesterinių daugiagijų siūlų.
	-
	
nurodyti konkrečiai

	10.
	Medžiagos paviršinis tankis (pagal LST EN 12127 arba lygiavertį) 
	25 ± 5 gr/m2
	
TAIP / NE

	11.
	Nusidažymo atsparumas turi būti (balais):
	-
	-

	11.
	skalbimui prie 40º C
(pagal LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertį)
	≥4

	TAIP / NE

	11.
	sausai trinčiai
(pagal LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertį)
	≥4
	TAIP / NE

	11.
	šlapiai trinčiai 
(pagal LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertį)
	≥3
	TAIP / NE




SIŪLOMŲ ANTKELIŲ (INTEGRUOTŲ)
TECHNINIAI PARAMETRAI
(taikoma 5-ai pirkimo daliai)

[bookmark: _GoBack]Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad siūlomas pirkimui objektas atitinka techninėje specifikacijoje antkeliams (integruotiems) reikalavimus ir vykdant prekių pirkimo–pardavimo sutartį, įsigytas objektas bus ne prastesnių techninių parametrų nei žemiau nurodyti:

	Techninės specifikacijos punktas
	Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos
	Rodiklio reikšmė
	Tiekėjo siūlomų prekių rodiklių konkrečios reikšmės
(kur reikalaujama, nurodomi konkretūs duomenys ar parametrai, o kur nereikalaujama nurodoma „TAIP“ arba „NE“)

(pasiūlymo pateikimo metu pateikiami dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 6.1.9 punkte, laimėjimo atveju pateikiami dokumentai nurodyti pirkimo sąlygų 9 priedo „Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas“ specialiųjų sąlygų 4.5 punkte)

	1
	2
	3
	4

	I.
	BENDROSIOS NUOSTATOS

	2.
	Antkeliai turi būti sertifikuoti ir pažymėti CE ženklu, neprarasti savo eksploatacinių savybių prie atmosferos temperatūros svyravimų nuo + 60º C iki - 30º C.
	-
	TAIP / NE

	3.
	Antkeliai 2 tipo (integruojami į drabužius), eksploatacinės savybės turi atitikti 1 apsaugos lygį, pagal LST EN 14404-4  standartą arba lygiavertį.
	-
	TAIP / NE

	4.
	Gaminių kokybės garantijos terminas – ne mažiau kaip 12 (dvylika) mėnesių aktyvios eksploatacijos sąlygomis, kuris skaičiuojamas nuo prekių išdavimo iš Pirkėjo sandėlio dienos, 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo prekių priėmimo į sandėlį dokumentų pasirašymo dienos.
	-
	nurodyti konkrečiai





_____________________

4

