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	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai

	1. 
	Bendrieji reikalavimai:

	1.1. 
	Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse. 

	1.2. 
	Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį, kuriame yra tiksli pasiūlymą atitinkančios įrangos techninė specifikacija arba pateikti rašytinį lygiavertiškumo, nurodytiems reikalavimams, įrodymą.

	1.3. 
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued).

	1.4. 
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad įsigyjamoje įrangoje nebūtų įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta įtartina, šnipinėjimo ar kokia kita kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: įranga grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; tiekėjas padengia  visus pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius.

	1.5. 
	Siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose.

	1.6. 
	Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. end of life time ar Discontinued).

	1.7. 
	Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis.

	1.8. 
	Įranga turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB „Dėl tam tikrų medžiagų naudojimo elektroninėje įrangoje apribojimo“ nustatytus reikalavimus (RoHS). Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos tai įrodančių dokumentų kopijos arba nuorodos į dokumentus.

	1.9. 
	Pirkimo objektas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

	2. 
	IP telefono aparatas, TEMPEST A

	2.1. 
	VoIP telefono aparatas bus naudojamas Cisco technologijomis paremtame ir Perkančiosios organizacijos valdomame tinkle;

	2.2. 
	VoIP telefono aparatas privalo turėti:

	2.2.1. 
	viso formato skaitmenų fizinę klaviatūrą (0-9, #, *);

	2.2.2. 
	fizinius laukimo/tęsimo, persiuntimo, konferencijos, žinučių, programų, katalogo, garso reguliavimo, garsiakalbio, ausiniu, nutildymo, 

	2.2.3. 
	garso reguliavimo mygtuką leidžiantis nustatyti pokalbio bei skambučio garsumą;

	2.2.4. 
	ne mažesnį kaip 7 colių spalvotą, lietimui jautrų, ne žemesnės kaip 1024 x 600 taškų raiškos IPS LED ekraną, turintį 350 cd/m2 spalvų gylį ir 16,7 mln. spalvų;

	2.2.5. 
	ragelį, spalvotą liečiamą ekraną, kamerą su fiziniu uždarymu (privacy shutter).;

	2.2.6. 
	garsiakalbį (angl. speaker) ir mikrofoną (angl. microphone), bei veikiantį „laisvų rankų“ (angl. Hands-free) funkcionalumą.

	2.3. 
	Maitinimas: maitinimo šaltinis gali būti vidinis (integruotas) ir užtikrinantis TEMPEST filtravimą. Turi būti pateikti elektros maitinimo kabeliai IP telefono prijungimui prie nepertraukiamo maitinimo šaltinio (angl. UPS) ir tiesiogiai prie elektros maitinimo tinklo (230 V, 50 Hz).

	2.4. 
	Reikalavimai kodekams:

	2.4.1. 
	privalo palaikyti balso kodekus: G.711 a-law ir mu-law, G.722, G.729a, iLBC, OPUS ir iSAC;

	2.4.2. 
	privalo palaikyti vaizdo kodeką: H.264/AVC.

	2.5. 
	Vaizdo kamera: ne prastesnės kokybės kaip 1080p 4MP.

	2.6. 
	Garso kokybė: ne prastesnė kaip plačiajuostė (angl. Wideband).

	2.7. 
	Prijungimas prie tinklo:

	2.7.1. 
	IP telefono aparatas turi būti jungiamas prie duomenų ir balso perdavimo tinklo per daugiamodes (angl. multimode) dvigubas (angl. duplex) LC 1000BaseSX tipo optines jungtis;

	2.7.2. 
	IP telefone turi būti integruotas ne lėtesnis kaip Gigabit Ethernet komutatorius, palaikantis 802.1Q VLAN žymėjimą ir turintis ne mažiau kaip 2 (du) 1000BaseSX daugiamodžius (angl. multimode) dvigubus (angl. duplex) LC tipo prievadus (IP telefono ir kompiuterio prijungimui prie duomenų ir balso perdavimo tinklo).

	2.8. 
	Palaikomi tinklo protokolai:

	2.8.1. 
	Session Initiation Protocol (SIP);

	2.8.2. 
	Session Description Protocol (SDP);

	2.8.3. 
	IPv4 ir IPv6;

	2.8.4. 
	User Datagram Protocol (UDP);

	2.8.5. 
	Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP);

	2.8.6. 
	Gratuitous Address Resolution Protocol (GARP);

	2.8.7. 
	Domain Name System (DNS);

	2.8.8. 
	Trivial File Transfer Protocol (TFTP);

	2.8.9. 
	Secure Hypertext Transfer Protocol (HTTPS);

	2.8.10. 
	VLAN;

	2.8.11. 
	Real-Time Transport Protocol (RTP);

	2.8.12. 
	Real-Time Control Protocol (RTCP);

	2.8.13. 
	Cisco Discovery Protocol (CDP);

	2.8.14. 
	LLDP (including LLDP-MED).

	2.8.15. 
	Switch speed auto-negotiation

	2.9. 
	Eksploatacijos temperatūra ir santykinė drėgmė:

	2.9.1. 
	eksploatacijos temperatūra turi būti ne mažesniame diapazone kaip nuo +0°C iki +40°C;

	2.9.2. 
	eksploatacijos santykinė drėgmė ne mažesniame diapazone kaip nuo 10 iki 90 proc. be kondensacijos.

	2.10. 
	Sandėliavimo temperatūra: ne mažesniame diapazone kaip nuo -10°C iki 60°C.

	2.11. 
	Priedai:

	2.11.1. 
	privalo būti pateikti, ne mažiau kaip 1 vnt. daugiamodis (angl. multimode) optinis komutacinis (angl. patch) kabelis su dvigubomis (angl. duplex) LC jungtimis viename gale ir SC jungtimis kitame gale. Optinio kabelio ilgis 1 m. Optinio kabelio klasė (angl. optical mode): ne prastesnė kaip OM3;

	2.11.2. 
	privalo būti pateiktas, ne mažiau kaip 1 vnt. daugiamodis (angl. multimode) optinis komutacinis (angl. patch) kabelis su dvigubomis (angl. duplex) LC jungtimis viename gale ir SC jungtimis kitame gale. Optinio kabelio ilgis 3 m. Optinio kabelio klasė (angl. optical mode): ne prastesnė kaip OM3.

	2.11.3. 
	Meniu kalbos pasirinkimas: turi turėti galimybę pasirinkti meniu lietuvių ir anglų kalbomis.

	2.11.4. 
	Naudojimo instrukcija: turi būti pateikta naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba.

	2.11.5. 
	Apsauga nuo informatyvaus elektromagnetinio spinduliavimo (angl. TEMPEST):

	2.11.6. 
	tiekėjas privalo pateikti laboratorijos, kurioje atliekami TEMPEST įrangos matavimai, akreditacijos (patvirtinimo) pažymėjimą. Laboratorija privalo būti akredituota (patvirtinta) NATO šalies nacionalinės saugumo agentūros funkcijas atliekančios įstaigos ar jos įgaliotos įstaigos;

	2.11.7. 
	visa siūloma TEMPEST įranga privalo būti identifikuota, t. y. jai privalo būti suteiktas pavadinimas ir internete ar pateiktuose dokumentuose privalo būti pateikta įrangos specifikacija ir informacija, kad ši įranga atitinka aktualios redakcijos NATO SDIP 27 A lygio (angl. Level A) keliamus reikalavimus;

	2.11.8. 
	Užsakovas, perkantis TEMPEST įrangą, prieš pasirašant pirkimo sutartį (arba ją įsigijęs) gali patikrinti, ar šios įrangos tiekėjo pateikta sertifikuota TEMPEST įranga atitinka deklaruojamą apsaugos nuo TEMPEST lygį/zoną sertifikuotoje TEMPEST laboratorijoje. Tokiu atveju TEMPEST laboratorijai bus perduoti įrangos pavyzdžiai bei atlikti kontroliniai matavimai. Paaiškėjus, kad įranga neatitinka aktualios redakcijos, pasiūlymo pateikimo metu, NATO SDIP-27 A lygio reikalavimų, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas. Tokiu atveju įranga grąžinama Tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte aktualios redakcijos NATO SDIP-27 A lygio reikalavimus atitinkančia įranga.

	2.11.9. 
	Licencijos:

	2.11.10. 
	į siūlomos įrangos kainą,  turi būti įtrauktos visos licencijas, jeigu reikia, programinis bei aparatinis (angl. software, hardware) aprūpinimas, įrangos veikimui užtikrinti. Įrangos funkcionavimui ir reikalaujamiems funkcionalumams užtikrinti reikalingos licencijos turi būti suteikiamos neribotam laikui;

	2.11.11. 
	turi būti pateiktos licencijos reikalingos telefono aparatui naudoti su skambučių valdymo programine įranga Cisco Unified Communications Manager naujausia versija;

	2.11.12. 
	jei gamintojas nenumato neriboto laikotarpio, tuomet licencijos, programinis bei aparatinis aprūpinimas turi būti suteiktas ne mažesniam kaip 60 mėn. laikotarpiui.

	2.11.13. 
	Tiekiamai įrangai turi būti suteikta ne mažiau kaip 60 mėn. gamintojo garantija. 

	2.11.14. 
	Visos reikalingos licencijos turi būti patalpintos admin@kvtc.gov.lt paskyroje.
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