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Techninių parametrų lentelė
(1 pirkimo dalis „Palapinių, angarų su įranga nuoma “)
	Palapinių techniniai rodikliai
	Siūlomų prekių techninės charakteristikos
Nenaudoti sąvokos „atitinka“, privaloma nurodyti tikslias siūlomų prekių charakteristikas/parametrus
	Kartu su pasiūlymu pateikiamas dokumentas.
Nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame pateiktas reikalaujamas rodiklis
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	1. Palapinių medžiagos atsparumas dulkėtumui  ( ne mažiau kaip 1 g/m3), vėjui (iki 100 km/h), intensyviam lietui (iki 50 mm/h), sniego apkrovai (ne mažiau kaip 75 kg/m2 ).
	
	

	2. Palapinės stogo konstrukcija trikampio arba lanko formos.
	
	

	3. Palapinės sienų ir stogų danga turi būti iš PVC dangos (tentas) arba lygiavertės medžiagos. Medžiagos svoris (medžiagos paviršiaus tankis) turi būti ne mažesnis kaip 650 g/m².
	
	

	4. Palapinių (išskyrus palapinei iki 220 m2) sienos ir stogas turi būti dvisluoksniai: be išorinės dangos, palapinės viduje turi būti vidinis PVC dangos(tento) įklotas, sudarantis termoizoliacinį oro tarpą.
	
	

	5. Visų tipų palapinių viduje turi būti vidinis įklotas (pamušalas), užtikrinantis apsaugą nuo kondensato. Šią funkciją gali atlikti ir nurodytas vidinis įklotas, jei jo savybės tai užtikrina.
	
	

	6. Palapinės konstrukciją ir apkrovą išlaikantis surenkamas tvirtos konstrukcijos rėmas  pagamintas iš metalo naudojant konstrukcinį plieną, kurio paviršius cinkuotas, arba kitokio korozijai atsparaus lengvo metalo lydinio, kuris užtikrintų palapinės tvirtumą ir stabilumą.
	
	

	7. Palapinės turi turėti galimybę įrengti pertvarą per palapinės vidurį (padalinti palapinę į dvi dalis).
	
	

	8. Langai turi būti sandarūs ir uždengiami iš išorės.
	
	

	9. Palapinės sienose turi būti angos su rankovėmis (nenaudojant būtų sandariai uždaromos, užveržiamos), pro kurias galima būtų tiekti šiltą orą, pratiesti elektros instaliacijos kabelius, vėdinimo ir kondicionavimo ortakius. Angų kiekis turi atitikti naudojamų šildytuvų / kondicionierių kiekius, o angų skersmuo – ortakių skersmenis. Palapinės viduje turi būti ortakiai pritaikyti tiekiamam šiltam ar šaltam orui tolygiai paskirstyti palapinės viduje.
	
	

	10. Palapinės vidiniai matmenys turi būti ne mažesni kaip: ilgis – 5 m; plotis – 6 m; aukštis – ne mažiau nei 2 m. Bendras palapinės plotas ne didesnis kaip 40 kv. m. 
	
	

	11. Palapinės vidiniai matmenys turi būti ne mažesni kaip: ilgis – 10 m; plotis – 6 m; aukštis – ne mažiau nei 2 m. Bendras palapinės plotas ne didesnis kaip 70 kv. m. 
	
	

	12. Palapinės vidiniai matmenys turi būti ne mažesni kaip: ilgis – 15 m; plotis – 6 m; aukštis – ne mažiau nei 2 m. Bendras palapinės plotas ne didesnis kaip 95 kv. m.
	
	

	13. Palapinės vidiniai matmenys turi būti ne mažesni kaip: ilgis – 12 m; plotis – 10 m; aukštis – nuo 4,5 iki 5 m. Bendras palapinės plotas ne didesnis kaip 220 kv. m. Bent vieno įėjimo (vartų) aukštis ne mažiau 4,20 m, plotis ne mažiau 5 m; kitų įėjimų – ne mažiau kaip 0,9 m pločio ir 2 m aukščio.
	
	

	14. Palapinės durys: turi būti ne mažiau nei du įėjimai/išėjimai.
	
	

	15. Palapinėse įrengti šildymo, vėdinimo ir, esant poreikiui, kondicionavimo įrenginiai, užtikrinantys ne žemesnę kaip +18 °C  ir ne aukštesnę kaip  +22 °C  vidaus oro temperatūrą įprastomis eksploatavimo sąlygomis, atsižvelgiant į lauko oro temperatūrą, palapinės konstrukcines ir šilumines savybes. Santykinė oro drėgmė būtų palaikoma 35 % - 65 %  ribose. 
	
	

	16.  Palapinėse įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti  elektros (bendra dirbtinė apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 150 liuksų) ir įžeminimo instaliacija, su skirstomuoju skydeliu ir kištukiniais lizdais.
Kiekvienoje palapinėje Užsakovo elektros prietaisams (be šildymo ir vėsinimo įrangos) turi būti užtikrinta ne mažesnė kaip nurodyta elektros galia ir kištukinių lizdų (230 V) skaičius: Palapinėje (iki 40 m2)– 3 kW, 4 lizdai; palapinėje (iki 70 m2) – 5 kW, 6 lizdai;  palapinėje (iki 95 m2) – 7 kW, 8 lizdai;  palapinėje (iki 220 m2) – 10 kW, 8 lizdai ir 1 trifazis (400 V) lizdas. Elektrinės šildymo ir vėsinimo įrangos galia užtikrinama papildomai.
	
	


Tiekėjas atsako už šioje lentelėje pateiktų duomenų teisingumą ir patvirtina, kad nurodytos siūlomų prekių techninės charakteristikos atitinka faktines prekių, kurios bus pristatytos vykdant pirkimo sutartį, charakteristikas. Paaiškėjus, kad pateikti duomenys neteisingi, taikomos pirkimo dokumentuose ir teisės aktuose nustatytos pasekmės.
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