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„Techninių parametrų lentelė 2 pirkimo dalies“

Techninių parametrų lentelė
(2 pirkimo dalis „Palapinės (Angaro) nuoma, PRĮAC“)
	Palapinės (angaro) ir priklausančios jam įrangos techniniai rodikliai
	Siūlomų prekių techninės charakteristikos
Nenaudoti sąvokos „atitinka“, privaloma nurodyti tikslias siūlomų prekių charakteristikas/parametrus
	Kartu su pasiūlymu pateikiamas dokumentas.
Nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame pateiktas reikalaujamas rodiklis
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	1. Palapinės (angaro) konstrukcijai, terminei-izoliacinei dangai, grindų dangai, išorės ir vidaus dangoms naudojamų medžiagų ir cheminių medžiagų pagrindžiančios gamintojo atitikties deklaracijos arba medžiagų saugos duomenų lapai. TS 2.1. p..
	
	

	2. Palapinėje (angare)  sumontuotos dvejos (2 vnt.) durys su įleidžiama spyna ir užraktu iš išorės bei vidaus. TS 2.1.10. p..
	
	

	3. Palapinėje (angare)  sumontuotos dveji (2 vnt.) vartai su užraktu iš vidaus. TS 2.1.9. p..
	
	

	4. Palapinėje (angare) bei išorėje sumontuoti reguliuojami šildymo ir kondicionavimo įrenginiai, užtikrinantys ne mažesnę +15 °C ir ne aukštesnę +25 °C vidaus temperatūrą visais metų laikais. TS 2.2.8., 2.2.9. ir 2.2.10. p..
	
	

	5. Palapinėje (angare) sumontuota ventiliacijos sistema. TS 2.2.11. p..
	
	

	6. Palapinėje (angare) sumontuota išmetamųjų dujų (dūmų) ištraukimo sistema. TS 2.2.12. p..
	
	

	7. Elektros instaliaciją sudaro ne mažiau kaip 10 vnt. įžemintų kištukinių lizdų (vieno lizdo apkrova ne mažiau kaip 16 A) ir ne mažiau kaip 3 vnt. 400 V įžemintų kištukinių lizdų (vieno lizdo apkrova ne mažiau kaip 32 A). TS 2.2.3. p..
	
	

	8. Bendra palapinės (angaro)  apšvieta turi būti ne mažesnė kaip 200 lx (liuksų). TS 2.2.4. p.
	
	

	9. Palapinėje (angare)  sumontuoti dūmų detektoriai ir įspėjimo sistema. TS 2.2.14. p..
	
	

	10. Palapinėje (angare)   įrengti gesintuvai, kurių kiekis ir tipas atitinka konkretaus ploto gaisrinės saugos reikalavimus. TS 2.2.15. p..
	
	

	11. Įrengta belaidžio ryšio (Wi-Fi) įranga, veikianti angare ir darbo konteineriuose. TS 2.3.3.1. p..
	
	

	12. Palapinėje (angare) įrengta ir nuolatos prižiūrima (aptarnaujama) rankų ir veido prausykla ir autonominė akių plovimo įranga. TS 2.3.3.2. p..
	
	

	13. Palapinės (angaro) elektros sistema prijungta ir aprūpinama elektros energija iš mobilaus generatoriaus TS 2.2.6. p..
	
	

	14. Palapinės (angaro) komplekte įrengti du darbo konteineriai su įranga ir pastatyti šalia angaro. TS 2.3.1. p..
	
	

	15. Palapinės (angaro) komplekte įrengti du sandėliavimo konteineriai ir pastatyti šalia angaro. TS 2.3.2. p..
	
	


Tiekėjas atsako už šioje lentelėje pateiktų duomenų teisingumą ir patvirtina, kad nurodytos siūlomų prekių techninės charakteristikos atitinka faktines prekių, kurios bus pristatytos vykdant pirkimo sutartį, charakteristikas. Paaiškėjus, kad pateikti duomenys neteisingi, taikomos pirkimo dokumentuose ir teisės aktuose nustatytos pasekmės.
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