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Specialiųjų pirkimo sąlygų 17 priedas 
„Techninių parametrų lentelė 2 pirkimo dalis “

Techninių parametrų lentelė (PRĮAC)
(2 pirkimo dalis „Modulinių konteinerių nuoma (biuro - 3 vnt. su baldais, 2 vnt. be baldų; sandėliavimo – 3 vnt.))“
	Biuro konteinerio techniniai rodikliai 
(TS-350)
	Siūlomų prekių techninės charakteristikos
Nenaudoti sąvokos „atitinka“, privaloma nurodyti tikslias siūlomų prekių charakteristikas/parametrus
	Kartu su pasiūlymu pateikiamas dokumentas.
Nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapį, kuriame pateiktas reikalaujamas rodiklis
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	1. Biuro konteinerio nuoma (su baldais) - 3 vnt.
	
	

	2. Biuro konteinerio nuoma (be baldų) - 2 vnt.
	
	

	3. Sandėliavimo konteinerio nuoma - 3 vnt.
	
	

	4. Konteineriai turi atitikti tarptautinius
ISO 668, ISO 1496 ar lygiaverčius 
standartus.
(TS 2.1.1. p.)
	
	

	5. Visos konteinerio konstrukcijai, izoliacijai ir vidaus apdailai naudojamos cheminės medžiagos bei mišiniai turi atitikti REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus. Medžiagų sudėtyje negali būti cheminių elementų, įtrauktų į autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą (SVHC), viršijančių leistinas ribas.
(TS 2.1.2. p.)
	
	

	6. Lakiųjų organinių junginių (LOJ) emisija iš vidaus apdailos medžiagų turi neviršyti HN 35:2007 nustatytų ribinių verčių. Viduje neturi būti juntamas specifinis aštrus kvapas.
(TS 2.1.1. p.)
	
	

	7. Konteineriai turi būti pritaikyti naudoti Lietuvos Respublikos klimatinėje juostoje, esant nuo -30° C iki +40° C temperatūrai. Higieninės sąlygos privalo atitikti higienos normoje HN 118:2011 reikalavimus.
(TS 2.1.6. p.)
	
	

	8. Konteineriai turi būti švarūs, be biologinių ar cheminių taršalų, sandarūs (nepraleisti vandens ir drėgmės kritulių metu).
(TS 2.1.7. p.)
	
	

	9. Konstrukcija turi būti tvarkinga, nesulankstyta, be deformacijų,
 įtrūkimų ar korozijos židinių.
 Išorės ir vidaus apdaila turi būti
 nepažeista, dažai nenusilupę, sienos švarios ir dažytos šviesia spalva, grindų danga nenusitrynusi, neslidi ir lengvai valoma, langų ir durų mechanizmai veikiantys be užstrigimų.
(TS 2.1.8. p.).
	
	

	10. Konteinerių išorė turi būti nudažyta vienoda spalva, be reklamų užrašų ant konteinerių.
(TS 2.1.9. p.)
	
	

	11. Šilumos pralaidumas neturi viršyti: sienų – 0.5 W/m²K, grindų – 0.45 W/m²K, stogo – 0.34 W/m²K, langų – 1.4 W/m²K.
(TS 2.1.10. p.).
	
	

	12. Konteineriuose turi būti sumontuotos vienos (1 vnt.) durys su įleidžiama spyna ir užraktu iš išorės bei vidaus.
(TS 2.1.11. p.)
	
	

	13. Konteineriuose privalo būti sumontuoti reguliuojami šildymo ir kondicionavimo įrenginiai, kurie turi užtikrinti stabilią +20 °C (±2 °C) vidaus temperatūrą visais metų laikais. 
(TS 2.2.1. p.)
	
	

	14. Šildymo įrenginiai turi turėti CE ženklinimą, neturėti atvirų, lengvai pasiekiamų kaitinimo elementų ir pritaikyti lengvam paviršių valymui.
(TS 2.2.2. p.)
	
	

	15. Įrengta saugi elektros ir įžeminimo instaliacija, užtikrinanti apšvietimą, šildymą ir kitų prietaisų eksploatavimą.
(TS 2.2.3. p.)
	
	

	16. Elektros instaliaciją turi sudaryti ne mažiau kaip 4 blokai po 4 rozetes (230 V, 16 A, su įžeminimu) vidinėse sienose. Išvedžioti laidai turi būti paslėpti loveliuose.
(TS 2.2.4. p.)
	
	

	17. Apšvietimui lubose turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 2 LED šviestuvai, valdomi jungikliu.
(TS 2.2.5. p.)
	
	

	18. Saugumo užtikrinimui konteineriuose privalo būti sumontuoti dūmų detektoriai ir automatiniai elektros išjungikliai.
(TS 2.2.6. p.)
	
	

	19. Privaloma įrengti ryšių kanalizacijos išvadą interneto kabeliui pratiesti.
(TS 2.2.7. p.)
	
	

	20. Konteineriuose turi būti įmontuotas bent vienas atidaromas langas (≥ 1,8 m²) su iš vidaus valdomomis žaliuzėmis ir tinkleliu nuo uodų. Langas turi turėti bent vieną 1/2 lango ploto varstomą dalį su 3 padėčių varstymo mechanizmu.
(TS 2.2.8. p.)
	
	

	21. Kiekviename biuro konteineryje turi būti 3 vnt. biuro stalai su trimis stalčiais (120x70x80 cm, ±5 cm) ir 3 vnt. lengvai dezinfekuojamos biuro kėdės su atlošu, atlaikančios 150 kg apkrovą.
(TS 2.3.1. p.)
	
	

	22. Kiekviename biuro konteineryje statomos 2 vnt. spintos pagal pavyzdį: aukštis – 1725±50 mm, plotis – 760±50 mm, gylis – 415±30 mm, medžiaga – laminatas, lentynos – 3 vnt., apkrova ne mažiau 35 kg, sumontuoti 4 vnt. kabliukai drabužiams.
(TS 2.3.2. p.)
	
	

	23. Sandėliavimo konteineriuose langas neprivalomas. 
(TS 2.4.1. p.)
	
	

	24. Kiekviename sandėliavimo konteineryje turi būti: 1 vnt. modulinis metalinis stelažas iki 5250 mm ilgio (±50 mm) ir 1 vnt. modulinis metalinis stelažas iki 4400 mm ilgio (±50 mm).
(TS 2.4.2. p.)
	
	

	25. Sandėliavimo konteinerių stelažų konstrukcijos ir lentynų medžiaga  - cinkuotas metalas. 
(TS 2.4.3. p.)
	
	

	26. Sandėliavimo konteinerių stelažų konstrukcija: iš atskirų, lengvai tarpusavyje sujungiamų sekcijų, lengvai surenkama ir išardoma, min. 5 lentynos. Atstumas tarp lentynų reguliuojamas (bazinis atstumas ≥ 400 mm). Vienos lentynos leistina apkrova ne mažesnė kaip 200 kg/m².
(TS 2.4.4. p.)
	
	

	27. Visi Konteineriai tiekėjo lėšomis ir priemonėmis turi būti atvežti, pastatyti ir paruošti eksploatacijai užsakovo nurodytoje teritorijoje.
(TS 3.1. p.)
	
	

	28. Konteineriai tiekėjo lėšomis turi būti pastatyti ant betoninių trinkelių 300x300 mm (ne mažiau 4 atraminių taškų), ne žemiau kaip 100 mm ir ne aukščiau kaip 360 mm aukštyje bei horizontaliai išlyginti. 
(TS 3.2. p.)
	
	

	29. Konteineriai tiekėjo lėšomis turi būti pajungti prie Užsakovo išorės elektros tinklo (atstumas iki elektros skydo ne didesnis kaip 40 m.).
(TS 3.3. p.)
	
	

	30. Konteineriai turi būti perdavimo – priėmimo aktu perduoti užsakovui nuomos laikotarpiui. Kartu pateikiamas perduodamų nuomojamų materialinių vertybių, esančių konteineryje aprašas.
(TS 3.4. p.)
	
	


Tiekėjas atsako už šioje lentelėje pateiktų duomenų teisingumą ir patvirtina, kad nurodytos siūlomų prekių techninės charakteristikos atitinka faktines prekių, kurios bus pristatytos vykdant pirkimo sutartį, charakteristikas. Paaiškėjus, kad pateikti duomenys neteisingi, taikomos pirkimo dokumentuose ir teisės aktuose nustatytos pasekmės.
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