[bookmark: _Ref39484039][bookmark: _Ref40278562]Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė Specifikacija“

NAUDOTAS SUNKVEŽIMIS SU MANIPULIATORIUMI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvardinti siūlomos įrangos gamintoją, modelį ir prekės pagaminimo metus. Tiekėjas pasiūlyme privalo nurodyti siūlomos transporto priemonės gamintoją, markę, modelį, pagaminimo metus ir identifikavimo numerį (VIN).
Kartu su pasiūlymu teikiami:
Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), ar kiti lygiaverčiai dokumentai pateikti lietuvių kalba, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 
ARBA
Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės gamintojo deklaracija lietuvių kalba ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus jei tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas).
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Dokumentai (prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos, ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu turi būti pateikti lietuvių kalba. Jei dokumentai išduoti ar pateikiami kita kalba, tiekėjai privalės pateikti dokumentus išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą (vertimas patvirtinamas vadovo arba jo įgalioto asmens parašu). Perkančioji organizacija gali nereikalauti vertimų, jeigu iš pateiktų dokumentų jai įmanoma įsitikinti pasiūlymo atitiktimi.
UAB „Palangos komunalinis ūkis“ ketina įsigyti 1 vnt. naudotą sunkvežimį su manipuliatoriumi (toliau vadinama Prekė).






REIKALAVIMAI PREKEI                                                                                                         1 lentelė

	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai prekei

	1
	Automobilio rida ne daugiau kaip 350 000 km

	2
	Automobilis turi būti pagamintas ne anksčiau kaip 2010 metais

	3
	Kuro rūšis – dyzelinas

	4
	Vairas – kairėje pusėje

	5
	Bendroji masė – ne didesnė kaip 18 000 kg 

	6
	Variklio galia – ne mažesnė kaip 240 AG

	7
	Variklio emisijos klasė – ne žemesnė kaip EURO 5

	8
	Pavarų dėžė – mechaninė arba automatinė

	9
	Ratų formulė – 4×4, viengubi ratai priekyje ir gale 

	10
	Pakaba – linginė priekyje ir gale arba lygiavertė

	11
	Priekinės ir galinės ašių tarp ratinių diferencialų bei centrinio (tarp ašių) diferencialo blokavimas 

	12
	Transporto priemonė turi turėti variklio/ radiatoriaus apatinės dalies apsaugą nuo mechaninių pažeidimų arba lygiavertį konstrukcinį sprendimą, užtikrinantį šios dalies apsaugą

	13
	Padangų likutis – ne mažesnis kaip 50 proc. 

	14
	Stabdžių sistema – pneumatinė, dviejų kontūrų, su ABS

	15
	Stovėjimo stabdis 

	16
	Ant transporto priemonės kabinos turi būti sumontuoti ne mažiau kaip 2 oranžinės spalvos įspėjamieji švyturėliai, atitinkantys teisės aktų reikalavimus

	17
	Kabina – ne mažiau kaip 2 sėdimų vietų (įskaitant vairuotoją)

	18
	Tachografas 

	19
	Kėbulas – savivartis su šoniniu išvertimu ir galiniu išvertimu

	20
	Hidromanipuliatorius turi būti sumontuotas už kabinos ir suskleidžiamas į transportavimo padėtį, neužimant krovininės platformos ploto

	21
	Hidromanipuliatoriaus didžiausias horizontalusis darbinis siekis – ne mažesnis kaip 14,0 m.

	22
	Hidromanipuliatorius turi užtikrinti ne mažesnės kaip 1 900 kg masės krovinio pakėlimą 4,0 – 4,5 m horizontaliojo darbinio siekio intervale 

	23
	Keliamoji galia esant pilnam strėlės siekiui – ne mažesnė kaip 400 kg

	24
	Hidromanipuliatoriaus strėlės gale turi būti įrengtos ne mažiau kaip 2 dvipusio veikimo hidraulinės grandinės (ne mažiau kaip 4 hidraulinės jungtys), užtikrinančios galimybę prijungti ir valdyti hidraulinį greiferį

	25
	Atraminės kojos – hidrauliškai į šalis ištraukiamos atraminės kojos, su apsauginiais vožtuvais

	26
	Hidromanipuliatoriaus valdymas nuotolinio valdymo pultu

	27
	Manipuliatoriaus hidraulinės žarnos ir vamzdeliai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų, juos pravedant kolonos ir strėlės viduje arba taikant lygiavertes apsaugos priemones 

	28
	Vairo stiprintuvas 

	29
	Oro kondicionierius 

	30
	Radijas 

	31
	Transporto priemonė pasiūlymo pateikimo dieną turi būti techniškai tvarkinga, tinkama eksploatuoti pagal paskirtį ir jos perdavimo Perkančiajai organizacijai dieną privalo turėti galiojančią privalomąją techninę apžiūrą, galiojančią ne trumpiau kaip 6 mėnesius

	32
	Transporto priemonė turi būti pristatyta Perkančiosios organizacijos buveinės adresu Ganyklų g. 34, Palanga per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo

	33
	Veidrodėliai – elektriniai, šildomi

	34
	Tiekėjas kartu su pristatomu sunkvežimiu su hidrauliniu manipuliatoriumi privalo perduoti visus gamintojo ir kitus techninius dokumentus, būtinus manipuliatoriaus techninės būklės patikrai atlikti ir, jeigu pagal galiojančius teisės aktus privaloma, įregistruoti jį Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre. 
Pateikiame kartu su preke

	35
	Perkamai transporto priemonei turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 6 (šešių) mėnesių garantija, o hidromanipuliatoriui – ne trumpesnė kaip 6 (šešių) mėnesių arba 500 (penkių šimtų) motovalandų garantija, priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau. 
Garantiniai terminai pradedami skaičiuoti nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantiniai įsipareigojimai ir Prekių trūkumų šalinimo tvarka nustatyti pirkimo sutarties Bendrųjų sąlygų 7 skyriuje „Tiekėjo garantiniai įsipareigojimai“ ir Specialiųjų sąlygų 6 skyriuje.
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