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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT prie LR VRM) Pagėgių pasienio rinktinės Kybartų pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos įrangos (toliau bendrai vadinama – Sistema) remonto, aptarnavimo, priežiūros paslaugos ir atsarginės dalys bei įranga. Paslaugos turės būti teikiamos ir prekės pristatomos įrengtos Sistemos vietoje VSAT prie LR VRM Pagėgių pasienio rinktinės (toliau – Perkančioji organizacija) Kybartų (Vilkaviškio rajono savivaldybė) pasienio užkardos veikimo teritorijoje. Numatoma remontuoti ir aptarnauti Sistemos įrangą, eksploatuojamą nurodytoje Pagėgių pasienio rinktinės užkardoje ir jos saugomame valstybės sienos ruože. 
Sistemą sudaro vaizdo stebėjimo, apsauginės ir geografinės informacinės sienos stebėjimo sistemos. Geografinė informacinė sienos stebėjimo sistema (toliau – GIS) – kompleksinė seisminių, sensorinės detekcijos ir vaizdo stebėjimo sistema, bet kokiomis oro sąlygomis, aptinkanti ir fiksuojanti valstybės sieną kertančius ar prie jos priartėjusius objektus, judančius žemės paviršiumi, rodanti objekto judėjimo trajektoriją arba objekto judėjimo kryptį, išskirianti juos pagal rūšinius požymius ir visą sistemos informaciją perduodanti į informacijos valdymo centrus pagal jiems priskirtas veikimo teritorijas, atvaizduojant ją monitoriuose.

I. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ ATLIKIMUI IR PREKĖMS

Pirkimo tikslas — užtikrinti nuolatinį efektyvų Sistemos veikimą ir funkcionalumą Kybartų pasienio užkardos veikimo teritorijoje bet kuriuo paros metu.
Pagrindiniai reikalavimai paslaugų teikimui ir įsigyjamoms prekėms:
1. Sistemos remonto paslaugų ir prekių tiekėjas (toliau – Tiekėjas) privalo sudaryti sąlygas priimti Perkančiosios organizacijos pranešimus apie gedimus bet kuriuo paros metu elektroniniu paštu arba telefonu, taip pat vykdyti nemokamas konsultacijas, susijusias su turima ir naudojama Sistemos įranga, žodžiu arba raštu (elektroniniu paštu).
2. Maksimalus reagavimo į gedimą laikas nuo gedimo pranešimo apie įvykį laikotarpio neturi viršyti 24 val., o maksimalus gedimo pašalinimo laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo apie įvykį. Nesant galimybių nedelsiant suremontuoti sugedusios Sistemos įrangos, privaloma laikinam naudojimui įrengti analogišką įrangą, užtikrinančią sistemos pilnavertį ir nenutrūkstamą funkcionalumą, iki kol bus suremontuota sugedusi įranga.
3. Suteiktų paslaugų garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip 12 mėnesių. 
4. Prekių garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip 24 mėnesiai.
5. Visos prekės turi būti suderinamos ir tinkamai veikti esamoje Sistemoje, atitikti įrangos gamintojų keliamus suderinamumo reikalavimus (pritaikyta funkcionalumui, dydžiui, svoriui, naudojimo sąlygoms). 
6. Nustačius, kad naujos įrangos/prekių, nurodytų Tiekėjo pateiktame prekių sąraše, negalima integruoti į esamą Sistemą išlaikant tinkamą funkcionalumą arba dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių Tiekėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekės, Tiekėjas, nekeisdamas pasiūlyme nurodytos prekės/įrangos kainos, gali pakeisti įrangą/prekes į analogišką (ne prastesnių parametrų) įrangą/prekes kartu su integravimui reikalinga papildoma įranga, medžiagomis ir/ar diegimo darbais, reikalingais visų esamų Sistemos funkcijų ir galimybių išsaugojimui bei kokybės užtikrinimui.
Tokiu atveju Tiekėjas privalo pagrįsti būtinumą pakeisti prekę kita ir pateikti raštiškus įrodymus apie keičiamos prekės techninių savybių atitikimą techniniams reikalavimams.
7. Užbaigęs remonto/įrangos keitimo darbus Tiekėjas privalo atlikti Sistemos ir jos įrenginių veikimo patikrinimą ir derinimą/kalibravimą.
8. Tiekėjas privalo tinkamai organizuoti kenksmingų aplinkai, išimtų iš eksploatacijos užsakovo elektroninės įrangos, bei komponentų utilizavimą. 
9. Tiekėjas, prieš atlikdamas remonto paslaugas, nustatęs gedimą, privalo nedelsiant informuoti perkančiąją organizaciją dėl remonto kainos ir, tik suderinus su įgaliotu perkančiosios organizacijos atstovu numatomų pakeisti įrenginių arba detalių sąrašą ir kainas, vykdyti remonto darbus.
10. Tiekėjas gali siūlyti tik pagamintą ir jau esančią prekyboje, CE ženklinimą ir reikiamą funkcionalumą turinčią įrangą. CE ženklinimas privalomas tik toms gaminių kategorijoms, kurioms taikomos tokio ženklinimo reikalaujančios Europos Sąjungos direktyvos.
11. Tiekėjo siūlomos prekės, įranga ir paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.
12. Tiekėjas vykdydamas sutartį turi pristatyti prekes pakuotėje, kuri gali būti iš kartono, popieriaus ar kitų medžiagų, turi būti lengvai perdirbama, saugi aplinkai ir gali būti pagaminta iš perdirbtų medžiagų. Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Tiekėjas turi pateikti gamintojo ir (ar) importuotojo raštišką patvirtinimą apie pakuotės atitiktį arba kitus lygiaverčius įrodymus (tiekėjo laisvos formos deklaracija), patvirtinančius atitikimą reikalaujamai aplinkos apsaugos vadybos  priemonei (atitikties įrodymo bus prašoma iš galimo laimėtojo). Atitikimas reikalavimui  bus tikrinamas sutarties vykdymo metu.

Tiekėjas užtikrina, kad nurodydamas paslaugų teikimo įkainius ir prekių kainas, į kainą įsitraukė visus mokesčius ir visas kitas išlaidas, reikalingas paslaugoms teikti (kelionės ir kt.) ir prekėms pristatyti. Išlaidos, kurių Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neįskaičiavo, nebus papildomai apmokamos.
Perkančioji organizacija gali įsigyti nenumatytų techninėje specifikacijoje remonto paslaugų, įrangos, atsarginių dalių ir prekių, susijusių su pirkimo objektu, kurių vertė gali sudaryti ne daugiau kaip 10 procentų nuo bendros sutarties vertės. Už prekių ir (ar) paslaugų sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes ir (ar) paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių ir (ar) paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

II. ŠIUO METU SISTEMOJE NAUDOJAMA ĮRANGA

lentelė Nr. 1 
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Gamintojas, įrangos modelis / kiekis

	1. 
	Skaitmeninio vaizdo įrašymo įranga
	NetApp E2812 system / 3 vnt. 

	2. 
	Stacionarios vaizdo kameros 
	Bosch Dinion IP starlight 7000 HD (NBN-73023-BA) / 135 vnt.

	3. 
	Valdomos vaizdo kameros
	BOSCH Autodome IP 5000i/ 7 vnt. 

	4. 
	Optoelektroninės įrangos komplektai
	Brolis semiconductors LW15-100S, Bosch DINION IP starlight 7000 HD (NBN-73023-BA), Computar H21Z1016PDC-MP; 2B SECURITY SYSTEMS OHS-1020, Ajeco M08 / 8 vnt.

	5. 
	Objektyvai vaizdo kameroms
	Computar AG6Z8516FCS-MP / 135 vnt.

	6. 
	Vaizdo kamerų apsauginiai gaubtai 
	TPH2000-930 PoE / 133 vnt.

	7. 
	IR prožektoriai
	Videotec Geko IRH30H8A; IRH60H8A / 136 vnt.
Videotec GEKO IRH30H8A / 310 vnt.

	8. 
	Vaizdo įrašymo įranga
	NetApp E2812 / 3 vnt.

	9. 
	Serveris / tarnybinė stotis 
	Lenovo x3650 M5 / 3 vnt.

	10. 
	Nuotolinė darbo vieta
	HP Zbook Studio x360 G5 Mobile Workstation / 1 vnt.

	11. 
	Užkarda (Firewall)
	FORTINET FORTIGATE 60D / 1 vnt.

	12. 
	Elektros tiekimo ir rezervinio maitinimo generatorius
	SDMO Industries K12 / 4 vnt.
Honda SP6HLE AVR  / 1 vnt.

	13. 
	Kombinuoti davikliai
	DSC LC-151 / 18 vnt.

	14. 
	Monitoriai
	Fujitsu B24W-7 LED(S) / 4 vnt.
Samsung PM49H LCD / 4 vnt.

	15. 
	Operatorių darbo vietų kompiuteriai
	HP Z240 Tower Workstation / 2 vnt.


	16. 
	Duomenų perdavimo elementai/komutatoriai
	Cisco IE-2000-8TC-G-L / 42 vnt. 

	17. 
	Sensorinis detekcinis kabelis su kontroleriais
	Fotech Solutions DAS LivePIPE, Senstar FlexZone; Senstar FlexZone kontroleris / 2 vnt.

	18. 
	Hidroakustinė apsaugos sistema
	GPS STANDART / 1 vnt.

	19. 
	Programinės įrangos paketai
	BOSCH IVA 6.10 / 121 vnt. 

	20. 
	Vaizdo valdymo sistema 
	BOSCH VMS/ 1 vnt.

	21. 
	Įvykių archyvavimo ir peržiūros programinė įranga 
	Oracle 12c. / 1 vnt.

	22. 
	Geografinė informacinė sienos stebėjimo sistema (GIS)
	1 vnt.

	23. 
	Nepertraukiamo maitinimo užtikrinimo įranga (UPS)
	UPS Alpha Continuity 6K / 2 vnt.



III. PLANUOJAMA ĮSIGYTI SISTEMOS APTARNAVIMO, REMONTO IR PRIEŽIŪROS PASLAUGAS

lentelė Nr. 2
	Eil. Nr.
	Paslaugų pavadinimas
	Mato
vnt.
	Preliminarus kiekis*

	1
	2
	3
	4

	1.
	Stacionari vaizdo stebėjimo kamera
	 
	 

	1.1
	Remontas 
	vnt.
	40 kartų

	1.2
	Keitimas
	vnt.
	30 kartų

	1.3
	Profilaktika (valymas, derinimas ir kt.)
	vnt.
	60 kartų

	1.4
	Maitinimo šaltinio remontas
	vnt.
	20 kartų

	1.5
	Maitinimo šaltinio keitimas
	vnt.
	20 kartų

	1.6
	Objektyvo remontas
	vnt.
	10 kartų

	1.7
	Objektyvo keitimas
	vnt.
	20 kartų

	1.8
	Vaizdo kameros nuėmimas arba uždėjimas
	vnt.
	30 kartų

	1.9
	Lauko korpuso remontas
	vnt.
	10 kartų

	1.10
	Lauko korpuso keitimas
	vnt.
	10 kartų

	1.11
	Stovo remontas
	vnt.
	10 kartų

	2.
	Valdoma vaizdo stebėjimo kamera
	 
	 

	2.1
	Remontas 
	vnt.
	5 kartai

	2.2
	Keitimas
	vnt.
	5 kartai

	2.3
	Profilaktika (valymas, derinimas)
	vnt.
	10 kartų

	2.4
	Maitinimo šaltinio remontas
	vnt.
	5 kartai

	2.5
	Maitinimo šaltinio keitimas
	vnt.
	5 kartai

	2.6
	Vaizdo kameros nuėmimas arba uždėjimas
	vnt.
	5 kartai

	2.7
	Lauko korpuso remontas
	vnt.
	2 kartai

	2.8
	Lauko korpuso keitimas
	vnt.
	2 kartai

	2.9
	Stovo remontas
	vnt.
	2 kartai

	3.
	Termovizorius
	 
	 

	3.1
	Remontas 
	vnt.
	2 kartai

	3.2
	Keitimas
	vnt.
	2 kartai

	3.3
	Profilaktika (valymas, derinimas)
	vnt.
	4 kartai

	3.4
	Maitinimo šaltinio remontas
	vnt.
	2 kartai

	3.5
	Užsklandos mechanizmo remontas
	vnt.
	2 kartai

	3.6
	Termovizoriaus nuėmimas arba uždėjimas
	vnt.
	2 kartai

	4.
	Pozicionavimo mechanizmas (PTZ)
	 
	 

	4.1
	Remontas 
	vnt.
	2 kartai

	4.2
	Keitimas
	vnt.
	2 kartai

	4.3
	Valdymo plokštės remontas
	vnt.
	2 kartai

	4.4
	Profilaktika (valymas, derinimas)
	vnt.
	4 kartai

	4.5
	Pozicionavimo mechanizmo nuėmimas arba uždėjimas
	vnt.
	4 kartai

	4.6
	Jungiamojo pozicionavimo mechanizmo kabelio keitimas
	vnt.
	4 kartai

	5.
	Skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys
	 
	 

	5.1
	Remontas
	vnt.
	2 kartai

	5.2
	Keitimas
	vnt.
	2 kartai

	5.3
	Operacinės sistemos atstatymas, įrašymas ir derinimas
	vnt.
	2 kartai

	5.4
	Licencijos rakto keitimas
	vnt.
	2 kartai

	6.
	Vaizdo kamerų valdymo klaviatūra
	 
	 

	6.1
	Remontas
	vnt.
	2 kartai

	6.2
	Keitimas
	vnt.
	2 kartai

	7.
	Optinis keitiklis (siųstuvas, imtuvas)
	 
	 

	7.1
	Remontas
	vnt.
	4 kartai

	7.2
	Keitimas
	vnt.
	4 kartai

	8.
	IR prožektorius
	 
	 

	8.1
	Remontas 
	vnt.
	10 kartų

	8.2
	Keitimas
	vnt.
	15 kartų

	8.3
	Maitinimo šaltinio remontas
	vnt.
	10 kartų

	9
	Užkarda (firewall)
	 
	 

	9.1
	Remontas 
	vnt.
	2 kartai

	10.
	Darbo vietos kompiuteris
	 
	 

	10.1
	Remontas 
	vnt.
	1 kartas

	10.2
	Operacinės sistemos atstatymas, įrašymas ir derinimas
	vnt.
	2 kartai

	10.3
	Programinės įrangos įrašymas
	vnt.
	2 kartai

	11.
	Serveris
	 
	 

	11.1
	Remontas
	vnt.
	1 kartas

	11.2
	Operacinės sistemos atstatymas, įrašymas ir derinimas
	vnt.
	1 kartas

	11.3
	Programinės įrangos įrašymas
	vnt.
	1 kartas

	12.
	Vaizdo stebėjimo monitorius
	 
	 

	12.1
	Remontas
	vnt.
	2 kartai

	12.2
	Keitimas
	vnt.
	2 kartai

	13.
	Komutatorius
	 
	 

	13.1
	Remontas 
	vnt.
	4 kartai

	13.2
	Keitimas
	vnt.
	4 kartai

	14.
	Sensorinio kabelio sistema
	 
	 

	14.1
	Remontas 
	vnt.
	1 kartas

	14.2
	Keitimas
	m
	1 m

	14.3
	Maitinimo šaltinio remontas
	vnt.
	2 kartai

	15.
	Požeminio sensorinio detekcinio kabelio sistema
	 
	 

	15.1
	Kabelio pažeidimo vietos nustatymas
	vnt.
	2 kartai

	15.2
	Tranšėjos kasimas ir užkasimas
	m.
	40 m

	15.3
	Jungiamosios movos įrengimas
	vnt.
	2 kartai

	15.4
	Matavimas reflektometru
	vnt.
	3 kartai

	15.5
	Kabelio keitimas
	m
	40 m

	16
	Hidroakustinė apsaugos sistema
	 
	 

	16.1
	Kabelio pažeidimo vietos nustatymas
	vnt.
	1 kartas

	16.2
	Tranšėjos kasimas ir užkasimas
	m
	10 m

	16.3
	Jungiamosios movos įrengimas
	vnt.
	1 kartas

	16.4
	Kabelio keitimas
	m
	10 m

	17
	Optinė panelė
	 
	 

	17.1
	Remontas 
	vnt.
	5 kartai

	17.2
	Keitimas
	vnt.
	2 kartai

	18
	Sensorinio kabelio programinė ir aparatinė įranga
	 
	 

	18.1
	Instaliavimas
	vnt.
	2 kartai

	18.2
	Versijos atnaujinimas
	vnt.
	2 kartai

	18.3
	Sensorinio kabelio sezoninis kalibravimas
	vnt.
	1 kartas

	19
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis
	 
	 

	19.1
	Remontas 
	vnt.
	2 kartai

	19.2
	Akumuliatorių keitimas
	vnt.
	1 kartas

	20
	Elektros maitinimo kabelis
	 
	 

	20.1
	Keitimas
	m
	100 m

	20.1
	Remontas esant kabelio pažeidimui/nutrūkimui
	vnt.
	5 kartai

	21
	UTP kabelis
	 
	 

	21.1
	Keitimas
	m
	200 m

	21.2
	Remontas esant kabelio pažeidimui/nutrūkimui
	vnt.
	5 kartai

	22
	Apsauga nuo žaibo
	 
	 

	22.1
	Apsaugos nuo žaibo (viršįtampių) remontas
	vnt.
	10 kartų

	22.2
	Apsaugos nuo žaibo (viršįtampių) keitimas
	vnt.
	10 kartų

	23
	Autobokštelio paslauga
	val.
	5 val.

	24
	Mobilios laboratorijos paslauga
	vnt.
	5 kartai

	25
	GIS programinės įrangos paketas
	 
	 

	25.1
	Instaliavimas
	vnt.
	1 kartas

	25.2
	Versijos atnaujinimas
	vnt.
	1 kartas

	26
	Atvykimo mokestis (fiksuotas įkainis)
	vnt.
	1 kartas

	27
	Darbo valanda (fiksuotas įkainis)
	val.
	1 val.




IV.	 PLANUOJAMOS ĮSIGYTI SISTEMOS ATSARGINIŲ DALIŲ IR ĮRANGOS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

lentelė Nr. 3
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Stacionari vaizdo stebėjimo kamera ne prastesnių parametrų arba lygiavertė
	vnt.
	15

	1.1.
	Vaizdo matrica
	Ne mažesnė kaip spalvota  1/3“, 2MP
	
	

	1.2
	Standartas
	Onvif arba lygiavertis
	
	

	1.3
	Vaizdo kompresija
	H.264 arba lygiavertė
	
	

	1.4
	Skiriamoji geba
	Ne mažesnė kaip 1920x1080px
	
	

	1.5
	Santykis signalas/triukšmas (S/N)
	Ne mažesnis kaip 50dB
	
	

	1.6
	Jautrumas prie F1.2 (prie 30IRE)
	Ne blogesnis kaip 0,00825 lx spalvotam vaizdui;
Ne blogesnis kaip 0,0027 lx juodai baltam vaizdui.
	
	

	1.7
	Dinaminis diapazonas
	Ne mažesnis kaip 110 dB
	
	

	1.8
	Automatinis stiprinimo reguliavimas, automatinė elektroninė užsklanda, juodo lygio reguliavimas, nuotolinis parametrų valdymas
	Yra
	
	

	1.9
	Maitinimas
	Nuolatinės srovės (DC) 12V ±10% arba per duomenų kabelį (PoE).
	
	

	1.10
	Kitos savybės
	· Auto Iris DC išėjimas arba lygiavertis;
· Automatinis balčio balansas;
· Priešpriešinės šviesos kompensacija;
· Automatinė elektroninė užsklanda (AES) ne siauresnėse ribose kaip nuo 1/30 iki 1/12000 s;
· Rankinis ir automatinis persijungimo režimas iš spalvoto į juodai baltą vaizdą;
· Parametrų nustatymas ir reguliavimas per RS-485/422/232;
· Turi būti apsaugota žaibo iškrovikliais;
Privalo turėti intelektualios vaizdo analizės (IVA) funkciją, suderinamą ir tinkamai veikiančią sistemoje, kurioje bus integruojama.
	
	

	2
	Valdoma vaizdo stebėjimo kamera ne prastesnių parametrų arba lygiavertė
	vnt.
	1

	2.1.
	Vaizdo matrica
	Ne mažesnė kaip spalvota  1/2.8“
	
	

	2.2
	Skiriamoji geba
	Ne mažesnė kaip 1920x1080px
	
	

	2.3
	Santykis signalas/triukšmas (S/N)
	Ne mažesnis kaip 50dB (kai AGC off)
	
	

	2.4
	Jautrumas prie F1.6 (prie 30IRE)
	Ne blogesnis kaip 0,005 lx spalvotam vaizdui;
Ne blogesnis kaip 0,002 lx juodai baltam vaizdui.
	
	

	2.5
	Dinaminis diapazonas
	Ne mažesnis kaip 106 dB
	
	

	2.6
	Optinis priartinimas
	Ne mažesnis kaip 25 kartai
	
	

	2.7
	Automatinis stiprinimo reguliavimas, automatinė elektroninė užsklanda, nuotolinis parametrų valdymas
	Yra
	
	

	2.8
	Maitinimas
	Kintamos srovės (AC) 24V ±10% arba
nuolatinės srovės (DC) 12V ±10% arba per duomenų kabelį (PoE).
	
	

	2.9
	Kitos savybės
	· Matrica jautri IR spinduliams;
· Turi būti apsaugota žaibo iškrovikliais;
· Automatinė elektroninė užsklanda (AES);
· Galimybė nustatyti ne mažiau 50 išankstinio nustatymo padėčių;
· korpusas atitinka ne blogesnius kaip IP66 reikalavimus;
darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC;
	
	

	2.10
	Pasukimo kampas
	· pagal horizontalę - 360°
· pagal vertikalę - nuo 0° iki -90°
	
	

	3
	Vaizdo stebėjimo kameros objektyvas ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	4

	3.1
	Auto Iris DC funkcija
	Yra
	
	

	3.2
	Galimybė tvirtinti CS sriegiu
	Yra
	
	

	3.3
	Diafragma
	Automatinė
	
	

	3.4
	Židinio nuotolis
	Ne siauresnėse ribose kaip 10-210mm
	
	

	3.5
	Objektyvo skaidrumas (F)
	Ne blogiau kaip 1,8
	
	

	3.6
	Objektyvai skirti 2 MP kameroms.
Objektyvų apžvalgos kampai keičiami nuotoliniu būdu.
	
	

	4
	Vaizdo stebėjimo kameros objektyvas ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	20

	4.1
	Tipas
	Ne blogesnis kaip varifokalinis 1/3”
	
	

	4.2
	Diafragma
	Automatinė
	
	

	4.3
	Objektyvų apžvalgos kampai parenkami vietoje montuojant
	
	

	[bookmark: _Hlk79660778][bookmark: _Hlk79660744]5
	Vaizdo kameros apsauginis gaubtas ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	20

	[bookmark: _Hlk79660801]5.1
	Sandarumo klasė
	Ne prastesnė nei IP65
	
	

	5.2
	Antikorozinė danga ir termostabilizacija
	Yra
	
	

	5.3
	Naudojimo sąlygos
	Ne siauresnėse ribose kaip -35º C iki +45º C, kai
oro santykinė drėgmė 95%.
	
	

	5.4
	Valytuvas
	Yra
	
	

	5.5
	Maitinimas
	Kintamos srovės (AC) 24V ±10% arba
nuolatinės srovės (DC) 12V ±10%
	
	

	6
	Termovizorius ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	1

	6.1
	Veikimas bangų diapazone
	Ne siauresniame diapazone nei 7 - 14µ
	
	

	6.2
	Matrica
	Ne mažsenė nei nešaldoma 640x480 px.
	
	

	6.3
	Optinis registravimo mazgas
	Atsparus tiesioginams saulės spinduliams
	
	

	6.4
	Temperatūrų skirtumas ekvivalentiniam triukšmui (NETD)
	Ne daugiau 35 mK kai F1.0 prie +25º C temperatūros
	
	

	6.5
	Objektyvas
	Užtikrinantis nenutrūkstamą apžvalgos kampą: diapazone 15-100 mm (ne prasčiau kaip nuo 43º iki 40º (H) plačiam kampui, o siauram kampui - ribose nuo 6º iki 7º(H))
	
	

	6.6
	Automatinis ir rankinis fokusavimas, nuotolinis valdymas per TCP/IP
	Yra
	
	

	6.7
	Vidutinis laikas iki gedimo (MTBF)
	Ne mažesnis kaip 50000 val.
	
	

	7
	Pozicionavimo mechanizmas ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	2

	[bookmark: _Hlk79416987]7.1
	Horizontalus posūkis
	ištisinis 360º (keičiamo greičio ribos ne lėčiau kaip nuo 0.1º iki 50º/s)
	
	

	7.2
	Vertikalus posūkis
	Diapazone nuo +5º iki -65º (keičiamo greičio ribos ne lėčiau kaip nuo 0.1º iki 20º/s)
	
	

	7.3
	Laisvai programuojama išankstinio nustatymo padėtis, automatinė apžvalgos funkcija (AUTOPAN)
	Yra
	
	

	7.4
	Pozicionavimo tikslumas
	Ne blogesnis kaip 1,6 mrad
	
	

	7.5
	Montuojamos įrangos svoris
	Ne mažiau kaip 12kg
	
	

	7.6
	Nuotolinis valdymas
	Naudojant protokolą TCP/IP
	
	

	7.7
	Turi būti suderinami su sumontuotomis arba montuojamomis kameromis, valdymo įranga bei pritaikyti montuojamos įrangos svoriui.
	
	

	8
	Skaitmeninio vaizdo įrašymo įrenginys ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	1

	8.1
	Video kompresija
	H.264 arba lygiavertė
	
	

	8.2
	Raiška
	Ne prastesnė kaip 1080P
	
	

	8.3
	Vidiniai diskai
	Ne mažiau kaip 12 x 8 TB HDD (RAID 5) (HOT SWAP)
	
	

	8.4
	Vaizdo turinio analizė
	Yra. Su galimybe nustatyti detekcijos zonas bei detekcijos zonų jautrumą kiekvienai stacionariai kamerai atskirai.
	
	

	8.5
	Tinklo sąsaja
	Ne lėtesnė kaip dubliuota GigabitEthernet
	
	

	8.6
	Signalų įrašymo į kietąjį diską režimai
	Pastovus, nuo judesio, suveikus aliarminiam įėjimui, nuo užduoto laiko, kintamu režimu.
	
	

	8.7
	Administravimo galimybė per nutolusį kompiuterį
	Yra
	
	

	8.8
	Vaizdo informacijos saugojimo trukmė sistemos kameroms
	Ne trumpesnė kaip 90 parų (>12 k/s/ aliarminiu režimu – 24 k/s. Kai raiška ne mažesnė kaip 1920x1080px)
	
	

	9
	Operatorių darbo kompiuteris ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	1

	9.1
	Diskų talpa
	Ne mažiau kaip 2 TB talpos SATA III diskas (HDD);
Ne mažiau kaip 240 GB SATA III 6Gb/s arba M.2 PCIE SSD diskas;
	
	

	9.2
	Procesorius
	PassMark – CPU Mark>=13000, rezultatai (siūlomi našumo indeksai) turi būti publikuojami puslapyje www.cpubenchmark.net;
	
	

	9.3
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 16 GB DDR4 (RAM)
	
	

	9.4
	Vaizdo plokštė
	Ne mažiau kaip 4 GB operatyvinės atminties ir ne mažiau kaip 4 vnt. DisplayPort arba Mini DisplayPort jungčių (jungiant į atitinkamą sistemą, jei reikia, galima naudoti reikalingus perėjimus į šiuo metu naudojamą įrangą (pvz. VGA, HDMI adapterius));
	
	

	9.5
	Kompiuteris privalo:
būti pritaikytas darbui 24 valandų per parą režimu (privalo būti Workstation tipo);
suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį;
turėti LAN adapterį, garso kortą, klaviatūrą su lietuviškomis raidėmis, USB dviejų klavišų (optinę arba lazerinę) pelę su ratuku, ne mažiau kaip 4 vnt. USB 2.0 arba USB 3.0 jungčių.
	
	

	10
	Tarnybinė stotis/aplikacijų serveris ne prastesnių parametrų arba lygiavertė
	vnt.
	1

	10.1
	Procesoriaus našumo parametras
	PassMark – CPU Mark>=11300, rezultatai (siūlomi našumo indeksai) turi būti publikuojami puslapyje www.cpubenchmark.net
	
	

	10.2
	Procesoriaus architektūra
	x86 architektūros (turi palaikyti x64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas)
	
	

	10.3
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 32 GB DDR3 1600 MHZ
	
	

	10.4
	Diskiniai kaupikliai
	Ne mažiau kaip 6 vnt. 300 GB 15 Krpm (HOT SWAP)
	
	

	10.5
	Vaizdo posistemė
	Ne mažiau kaip SVGA 16MB RAM (dubliuota stoties priekyje ir gale)
	
	

	10.6
	Kompaktinių diskų įrenginys
	DVD-RW
	
	

	10.7
	Tinklo adapteris
	Ne mažiau kaip 4 jungčių 1000Base-TX, full duplex su Wake on LAN ir PXE palaikymu. Dalinis paketų apdorojimas TCP/IP Protocol Offloading
	
	

	10.8
	Prievadai
	Ne mažiau kaip 1xVGA dubliuota, 4xRJ45, 8xUSB2.0 arba 3.0, 1xRS-232, 1xRJ45 nuotoliniam stoties valdymui
	
	

	10.9
	Konstrukcija
	Ne didesnė nei 2U aukščio, optimizuota montavimui į standartinę 19“ montažinę spintą.
	
	

	10.10
	Aušinimo sistema, maitinimo šaltiniai (2 vnt.)
	„hot-plug“ (karšto keitimo)
	
	

	10.11
	DBVS
	Suderinama su Oracle 12c
	
	

	11
	Nuotolinė darbo vieta ne prastesnių parametrų arba lygiavertė
	vnt.
	1

	11.1
	Ekranas
	Ne mažesnis nei 15,6 colių įstrižainės, Raiška – ne mažesnė kaip 1920x1080px
	
	

	11.2
	Kietasis diskas
	Ne mažiau kaip 512 GB SSD
	
	

	11.3
	Komplektuojamas su
	Windows 10 64 bit, Microsoft Office „Office Home & Business“ neriboto laiko licencija arba lygiavertė
	
	

	11.4
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 8 GB
	
	

	11.5
	4G LTE modemas
	integruotas
	
	

	11.6
	Bevielis tinklas
	Ne prastesnis kaip Wi-Fi 802.11ac
	
	

	11.7
	Procesorius
	PassMark – CPU Mark>=6500, rezultatai (siūlomi našumo indeksai) turi būti publikuojami puslapyje www.cpubenchmark.net
	
	

	11.8
	Jungtys
	Ne mažiau kaip 1x Thunderbolt-3 USB-C, 2 vnt. USB type-A, HDMI, RJ45
	
	

	11.9
	Svoris
	Ne daugiau kaip 2 kg.
	
	

	11.10
	Komplektuojamas su
	Bevielės ausinės, krepšys, bevielė pelė, originali išplėtimo stotelė (docking station)
	
	

	12
	LCD monitorius ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	2

	12.1
	Įstrižainės dydis
	Ne mažesnis nei 24 colių.
	
	

	12.2
	Raiška
	Ne mažesnis nei 1920x1080@60Hz (Full HD)
	
	

	12.3
	Video įėjimai (jungtys)
	Ne mažiau kaip 1x VGA, 1x HDMI
	
	

	12.4
	Tvirtinimas
	VESA
	
	

	12.5
	Maitinimas
	~220-240V AC/50Hz
	
	

	[bookmark: _Hlk79672968]13
	LCD monitorius ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	2

	13.1
	Įstrižainės dydis
	Ne mažesnis nei 49 colių.
	
	

	13.2
	Raiška
	Ne mažiau nei 1920x1080@60Hz (Full HD)
	
	

	13.3
	Video įėjimai (jungtys)
	Ne mažiau kaip 1x VGA, 1x HDMI
	
	

	13.4
	Tvirtinimas
	VESA
	
	

	13.5
	Maitinimas
	~220-240V AC/50Hz
	
	

	14
	IR prožektorius ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	20

	14.1
	IR spindulių bangos ilgis
	Diapazone nuo 850 iki 940 nm.
	
	

	14.2
	Maitinimas
	Kintamos srovės (AC) 24V ±10%
	
	

	14.3
	Korpuso atsparumas
	Ne prasčiau kaip IP66
	
	

	14.4
	Galia
	Ne mažiau 12W
	
	

	15
	Tinklo komutatorius ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	1

	15.1
	Tipas
	Layer 2/3 Gigabit Ethernet Switch arba lygiavertis
	
	

	15.2
	IPv4/IPv6 palaikymas
	Yra
	
	

	15.3
	QoS palaikymas prievadų, VLAN ar viso komutatoriaus lygyje
	Yra
	
	

	[bookmark: _Hlk79493547]15.4
	Maitinimas
	~220-240V AC/50Hz
	
	

	15.5
	Prievadai:
	Ne mažiau kaip:
24 vnt. RJ-45 Gigabit Ethernet;
	
	

	16
	Užkarda (Firewall) ne prastesnių parametrų arba lygiavertė
	vnt.
	1

	16.1
	Našumas
	Ne mažiau kaip 1 Gbps;
Vidinio tinklo vartotojų skaičius ne mažiau kaip 200.
	
	

	16.2
	Tinklo sąsajos
	Ne mažiau kaip:
2 vnt. RJ45 WAN/DMZ (sujungimui su žinybiniu tinklu)
6 vnt. RJ45 LAN (valdymo centro įrangos pajungimui)
	
	

	17
	Elektros tiekimo ir rezervinio maitinimo įrenginys (generatorius)  ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	1

	17.1
	Nominalus galingumas
	400V – ne mažiau kaip 7.0/5.6 kVA/KW
	
	

	17.2
	Įtampa
	400 V
	
	

	17.3
	Dažnis
	50 Hz
	
	

	17.4
	Kuro bako talpa
	Ne mažiau kaip 6 l
	
	

	17.5
	Telemetrija
	Veikimas, kuro kiekis, akumuliatoriaus būsena
	
	

	17.6
	Nepertraukiamas veikimas be papildomo kuro užpylimo
	Ne mažiau kaip 24 valandos.
	
	

	18
	Nepertraukiamo maitinimo (UPS) užtikrinimo įrenginys ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	1

	18.1
	Nominalus galingumas
	Ne mažiau kaip 10.0/9.0 kVA/KW
	
	

	18.2
	Montavimas
	Įmontuojamas 19" spintoje arba pastatomas šalia jos
	
	

	18.3
	Veikimo laikas
	Ne mažiau kaip 5 min. prie maksimalaus apkrovimo
	
	

	18.4
	Įtampa
	220-240V /380 – 415V
	
	

	18.5
	Išėjimai
	Ne mažiau kaip 8x IEC-320-C13
Ne mažiau kaip 2x IEC-320-C19
	
	

	19
	Licencijos raktas ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	2

	19.1
	Versija
	Suderinama su BOSCH IVA 6.10 ir naujesnėmis (Versija parenkama ir taikoma sistemai, kurioje montuojama nauja kamera)
	
	

	20
	Optinis keitiklis ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	20

	20.1
	Standartai
	IEEE 802.3z
	
	

	20.2
	Optinis kabelis
	Single mode
	
	

	20.3
	LED indikacija
	PWR (Galingumas), FX-LK (Fiberio nuoroda), TP-LK (TP nuoroda), ACT (TP Aktyvumas)
	
	

	20.4
	Bangos ilgis
	1310/1550nm
	
	

	20.5
	Jungtys
	SC
	
	

	21
	Maitinimo šaltinis ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	10

	21.1
	Apsauga
	Trumpo sujungimo apsauga SCP/perkrovos apsauga OLP
	
	

	21.2
	Įėjimo įtampa
	100-240 V AC, 50-60 Hz
	
	

	21.3
	Išėjimo įtampa
	12V DC
	
	

	21.4
	Apsaugos lygis (IP)
	Ne prastensis kaip IP67
	
	

	21.5
	Maksimali srovė
	Ne mažiau kaip 3000 mA
	
	

	22
	Maitinimo šaltinis ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	10

	22.1
	Apsauga
	Trumpo sujungimo apsauga SCP/perkrovos apsauga OLP
	
	

	22.2
	Įėjimo įtampa
	100-240 V AC, 50-60 Hz
	
	

	22.3
	Išėjimo įtampa
	24V DC
	
	

	22.4
	Apsaugos lygis (IP)
	Ne prastesnis kaip IP67
	
	

	22.5
	Maksimali srovė
	Ne mažiau kaip 3000 mA
	
	

	23
	Elektros kabelis ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	m
	200

	23.1
	Gyslų skaičius
	Ne mažiau kaip 3
	
	

	23.2
	Ekranavimas
	Ne
	
	

	23.3
	Gyslos skerspjūvio plotas (mm2)
	Ne mažiau kaip 1,5
	
	

	23.4
	Gyslos tipas
	Monolitas
	
	

	23.5
	Montažas
	Lauko
	
	

	24
	UTP kabelis ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	m
	100

	24.1
	Standartai
	CE, UL, ROHS, ISO
	
	

	24.2
	Vandeniui atsparus
	Taip
	
	

	24.3
	Laidininkas
	24AWG susuktas ir vientisas neizoliuotas varinis
	
	

	24.4
	Izoliacija
	HD-PE
	
	

	24.5
	Varža
	Ne daugiau kaip 100 Ω ± 15% , 1 iki 100 MHz
	
	

	24.6
	Ekranavimas
	AL Mylar 100% danga
	
	

	24.7
	Kategorija
	Ne prastenė kaip 5E
	
	

	24.8
	Kabelis
	Neekranuotos susuktos poros
	
	

	24.9
	Medžiaga
	PVC arba lygiavertė
	
	

	25
	Ekranuotas kabelis ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	m
	50

	25.1
	Kabelis ekranuotas
	Taip
	
	

	25.2
	Gyslos tipas
	Daugiagyslis
	
	

	25.3
	Gyslų skaičius
	Ne mažiau kaip 20
	
	

	25.4
	Gyslos skerspjūvio plotas
	Ne mažiau kaip 0.22 mm2
	
	

	25.5
	Ekranavimas
	Yra
	
	


*Nurodytas paslaugų ir prekių kiekis yra preliminarus ir bus naudojamas tik pasiūlymų palyginimui ir nebus laikomas maksimaliu. Atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija negali paskaičiuoti prekių kiekių ir (ar) paslaugų apimčių, kadangi jos priklauso ne nuo Perkančiosios organizacijos, Perkančioji organizacija numato paslaugas pirkti pagal faktinį poreikį ir neįsipareigoja pirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio, o esant poreikiui, gali įsigyti daugiau nei nurodyti preliminarūs kiekiai, neviršijant pirkimo vertės.



2   priedas     TECHNINĖ SPECIFIKACIJA     Perkamos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų  ministerijos (toliau  –   VSAT prie LR VRM) Pagėgių pasienio rinktinės  Kybartų   pasienio užkardos  sienos   stebėjimo sistemos   įrangos (toliau bendrai vadinama  –   Sistema) remonto, aptarnavimo, priežiūros  paslaugos ir atsarginės dalys bei įranga. Paslaugos turės būti teikiamos ir prekės pristatomos įrengt os   Sistemos   vieto je   VSAT prie LR VRM Pagėgių pasienio rinktinės (toliau  –   Perkančioji organizacija)   Kybartų   (Vilkaviškio r ajono   s avivaldybė) pasienio užkard os   veikimo teritorijo je . Numatoma remontuoti  ir aptarnauti Sistemos įrangą, eksploatuojamą nurodyto je   Pagėgių pasienio rinktinės užkardo je ir   j os   saugom ame   valstybės sienos ruož e .    Sistemą sudaro vaizdo stebėjimo, apsauginės ir geografinės informacinės sienos stebėjimo  sistemos. Geografinė informacinė sienos stebėjimo sistema (toliau  –   GIS)  –   kompleksinė seisminių,  sensorinės detekcijos ir vaizdo stebėjimo sistema, bet kokiomis oro s ąlygomis, aptinkanti ir fiksuojanti  valstybės sieną kertančius ar prie jos priartėjusius objektus, judančius žemės paviršiumi, rodanti objekto  judėjimo trajektoriją arba objekto judėjimo kryptį, išskirianti juos pagal rūšinius požymius ir visą sistemos  inf ormaciją perduodanti į informacijos valdymo centrus pagal jiems priskirtas veikimo teritorijas,  atvaizduojant ją monitoriuose.     I.   REIKALAVIMAI PASLAUGŲ ATLIKIMUI IR PREKĖMS     Pirkimo tikslas  —   užtikrinti nuolatinį efektyvų Sistemos veikimą ir funkcionalumą  Kybartų  pasienio užkard os   veikimo teritorijo je   bet kuriuo paros metu.   Pagrindiniai reikalavimai paslaugų teikimui ir įsigyjamoms prekėms:   1.   Sistemos remonto paslaugų ir prekių tiekėjas (toliau  –   Tiekėjas) privalo sudaryti sąlygas  priimti Perkančiosios organizacijos pranešimus apie gedimus bet kuriuo paros metu elektroniniu paštu  arba telefonu, taip pat vykdyti nemokamas konsultacijas, susijusi as su turima ir naudojama Sistemos  įranga, žodžiu arba raštu (elektroniniu paštu).   2.   Maksimalus reagavimo į gedimą laikas nuo gedimo pranešimo apie įvykį laikotarpio neturi  viršyti 24 val., o maksimalus gedimo pašalinimo laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo apie įvykį.  Nesant galimybių nedelsiant suremontuoti sugedusios Sistemos įra ngos, privaloma laikinam naudojimui  įrengti analogišką įrangą, užtikrinančią sistemos pilnavertį ir nenutrūkstamą funkcionalumą ,   iki kol bus  suremontuota sugedusi įranga.   3.   Suteiktų paslaugų garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip 12 mėnesių.    4.   Prekių garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip 24 mėnesiai.   5.   Visos prekės turi būti suderinamos ir tinkamai veikti esamoje Sistemoje, atitikti įrangos  gamintojų keliamus suderinamumo reikalavimus (pritaikyta funkcionalumui, dydžiui, svoriui, naudojimo  sąlygoms).    6.   Nustačius, kad naujos įrangos/prekių, nurodytų Tiekėjo pateiktame prekių sąraše, negalima  integruoti į esamą Sistemą išlaikant tinkamą funkcionalumą arba dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių  aplinkybių Tiekėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekė s,  Tiekėjas, nekeisdamas  pasiūlyme nurodytos prekės/įrangos kainos, gali pakeisti įrangą/prekes į analogišką (ne prastesnių  parametrų) įrangą/prekes kartu su integravimui reikalinga papildoma įranga, medžiagomis ir/ar diegimo  darbais, reikalingais visų esa mų  Si stemos funkcijų ir galimybių išsaugojimui bei kokybės užtikrinimui.   Tokiu atveju Tiekėjas privalo pagrįsti būtinumą pakeisti prekę kita ir pateikti raštiškus įrodymus  apie keičiamos prekės techninių savybių atitikimą techniniams reikalavimams.   7.   Užbaigęs remonto/įrangos keitimo darbus Tiekėjas privalo atlikti Sistemos ir jos įrenginių  veikimo patikrinimą ir derinimą/kalibravimą.   8.   Tiekėjas privalo tinkamai organizuoti kenksmingų aplinkai, išimtų iš eksploatacijos  užsakovo elektroninės įrangos, bei komponentų utilizavimą.    

