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[bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc126333944]Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS
DĖL PAGĖGIŲ PASIENIO RINKTINĖS KYBARTŲ PASIENIO UŽKARDOS SIENOS STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRANGOS REMONTO, APTARNAVIMO, PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR ATSARGINIŲ DALIŲ BEI ĮRANGOS PIRKIMO

	

	(data)

	

	(vieta)



	Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

	(Adresatas)



1. [bookmark: _Toc329443224]INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:
	Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)
	

	Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)
	

	Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p., adresas)
	

	Rekvizitai:
· įmonės kodas;
· PVM kodas;
· atsiskaitomoji sąskaita;
· bankas, banko kodas.
	



2. [bookmark: _Toc329443227]INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	



3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS
(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	

	2.
	
	



4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):
4.2.1. transportavimo išlaidas;
4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;
4.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;
4.2.4. pristatytų Prekių surinkimo vietoje ir (arba) paleidimo, ir (arba) priežiūros išlaidas;
4.2.5. aprūpinimo įrankiais, reikalingais pristatytų Prekių surinkimui ir (arba) priežiūrai, išlaidas;
4.2.6. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;
4.2.7. išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.
4.2.8. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;
4.2.9. Prekių garantinės priežiūros išlaidos;
4.2.10. apmokymas naudotis tiekiamomis prekėmis.
4.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikštos skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytų žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodytos žodžiais.
4.4. Visos pasiūlyme nurodytos kaina (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

4.5. Mes siūlome šias paslaugas ir prekes:
lentelė Nr. 1
	Eil. Nr.
	Paslaugų pavadinimas
	Mato
vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt kaina
Eur be PVM
	Bendra kaina
Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6 = 4 x 5

	1.
	Stacionari vaizdo stebėjimo kamera
	 
	 
	
	

	1.1
	Remontas 
	vnt.
	40 kartų
	
	

	1.2
	Keitimas
	vnt.
	30 kartų
	
	

	1.3
	Profilaktika (valymas, derinimas ir kt.)
	vnt.
	60 kartų
	
	

	1.4
	Maitinimo šaltinio remontas
	vnt.
	20 kartų
	
	

	1.5
	Maitinimo šaltinio keitimas
	vnt.
	20 kartų
	
	

	1.6
	Objektyvo remontas
	vnt.
	10 kartų
	
	

	1.7
	Objektyvo keitimas
	vnt.
	20 kartų
	
	

	1.8
	Vaizdo kameros nuėmimas arba uždėjimas
	vnt.
	30 kartų
	
	

	1.9
	Lauko korpuso remontas
	vnt.
	10 kartų
	
	

	1.10
	Lauko korpuso keitimas
	vnt.
	10 kartų
	
	

	1.11
	Stovo remontas
	vnt.
	10 kartų
	
	

	2.
	Valdoma vaizdo stebėjimo kamera
	 
	 
	
	

	2.1
	Remontas 
	vnt.
	5 kartai
	
	

	2.2
	Keitimas
	vnt.
	5 kartai
	
	

	2.3
	Profilaktika (valymas, derinimas)
	vnt.
	10 kartų
	
	

	2.4
	Maitinimo šaltinio remontas
	vnt.
	5 kartai
	
	

	2.5
	Maitinimo šaltinio keitimas
	vnt.
	5 kartai
	
	

	2.6
	Vaizdo kameros nuėmimas arba uždėjimas
	vnt.
	5 kartai
	
	

	2.7
	Lauko korpuso remontas
	vnt.
	2 kartai
	
	

	2.8
	Lauko korpuso keitimas
	vnt.
	2 kartai
	
	

	2.9
	Stovo remontas
	vnt.
	2 kartai
	
	

	3.
	Termovizorius
	 
	 
	
	

	3.1
	Remontas 
	vnt.
	2 kartai
	
	

	3.2
	Keitimas
	vnt.
	2 kartai
	
	

	3.3
	Profilaktika (valymas, derinimas)
	vnt.
	4 kartai
	
	

	3.4
	Maitinimo šaltinio remontas
	vnt.
	2 kartai
	
	

	3.5
	Užsklandos mechanizmo remontas
	vnt.
	2 kartai
	
	

	3.6
	Termovizoriaus nuėmimas arba uždėjimas
	vnt.
	2 kartai
	
	

	4.
	Pozicionavimo mechanizmas (PTZ)
	 
	 
	
	

	4.1
	Remontas 
	vnt.
	2 kartai
	
	

	4.2
	Keitimas
	vnt.
	2 kartai
	
	

	4.3
	Valdymo plokštės remontas
	vnt.
	2 kartai
	
	

	4.4
	Profilaktika (valymas, derinimas)
	vnt.
	4 kartai
	
	

	4.5
	Pozicionavimo mechanizmo nuėmimas arba uždėjimas
	vnt.
	4 kartai
	
	

	4.6
	Jungiamojo pozicionavimo mechanizmo kabelio keitimas
	vnt.
	4 kartai
	
	

	5.
	Skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys
	 
	 
	
	

	5.1
	Remontas
	vnt.
	2 kartai
	
	

	5.2
	Keitimas
	vnt.
	2 kartai
	
	

	5.3
	Operacinės sistemos atstatymas, įrašymas ir derinimas
	vnt.
	2 kartai
	
	

	5.4
	Licencijos rakto keitimas
	vnt.
	2 kartai
	
	

	6.
	Vaizdo kamerų valdymo klaviatūra
	 
	 
	
	

	6.1
	Remontas
	vnt.
	2 kartai
	
	

	6.2
	Keitimas
	vnt.
	2 kartai
	
	

	7.
	Optinis keitiklis (siųstuvas, imtuvas)
	 
	 
	
	

	7.1
	Remontas
	vnt.
	4 kartai
	
	

	7.2
	Keitimas
	vnt.
	4 kartai
	
	

	8.
	IR prožektorius
	 
	 
	
	

	8.1
	Remontas 
	vnt.
	10 kartų
	
	

	8.2
	Keitimas
	vnt.
	15 kartų
	
	

	8.3
	Maitinimo šaltinio remontas
	vnt.
	10 kartų
	
	

	9
	Užkarda (firewall)
	 
	 
	
	

	9.1
	Remontas 
	vnt.
	2 kartai
	
	

	10.
	Darbo vietos kompiuteris
	 
	 
	
	

	10.1
	Remontas 
	vnt.
	1 kartas
	
	

	10.2
	Operacinės sistemos atstatymas, įrašymas ir derinimas
	vnt.
	2 kartai
	
	

	10.3
	Programinės įrangos įrašymas
	vnt.
	2 kartai
	
	

	11.
	Serveris
	 
	 
	
	

	11.1
	Remontas
	vnt.
	1 kartas
	
	

	11.2
	Operacinės sistemos atstatymas, įrašymas ir derinimas
	vnt.
	1 kartas
	
	

	11.3
	Programinės įrangos įrašymas
	vnt.
	1 kartas
	
	

	12.
	Vaizdo stebėjimo monitorius
	 
	 
	
	

	12.1
	Remontas
	vnt.
	2 kartai
	
	

	12.2
	Keitimas
	vnt.
	2 kartai
	
	

	13.
	Komutatorius
	 
	 
	
	

	13.1
	Remontas 
	vnt.
	4 kartai
	
	

	13.2
	Keitimas
	vnt.
	4 kartai
	
	

	14.
	Sensorinio kabelio sistema
	 
	 
	
	

	14.1
	Remontas 
	vnt.
	1 kartas
	
	

	14.2
	Keitimas
	m
	1 m
	
	

	14.3
	Maitinimo šaltinio remontas
	vnt.
	2 kartai
	
	

	15.
	Požeminio sensorinio detekcinio kabelio sistema
	 
	 
	
	

	15.1
	Kabelio pažeidimo vietos nustatymas
	vnt.
	2 kartai
	
	

	15.2
	Tranšėjos kasimas ir užkasimas
	m.
	40 m
	
	

	15.3
	Jungiamosios movos įrengimas
	vnt.
	2 kartai
	
	

	15.4
	Matavimas reflektometru
	vnt.
	3 kartai
	
	

	15.5
	Kabelio keitimas
	m
	40 m
	
	

	16
	Hidroakustinė apsaugos sistema
	 
	 
	
	

	16.1
	Kabelio pažeidimo vietos nustatymas
	vnt.
	1 kartas
	
	

	16.2
	Tranšėjos kasimas ir užkasimas
	m
	10 m
	
	

	16.3
	Jungiamosios movos įrengimas
	vnt.
	1 kartas
	
	

	16.4
	Kabelio keitimas
	m
	10 m
	
	

	17
	Optinė panelė
	 
	 
	
	

	17.1
	Remontas 
	vnt.
	5 kartai
	
	

	17.2
	Keitimas
	vnt.
	2 kartai
	
	

	18
	Sensorinio kabelio programinė ir aparatinė įranga
	 
	 
	
	

	18.1
	Instaliavimas
	vnt.
	2 kartai
	
	

	18.2
	Versijos atnaujinimas
	vnt.
	2 kartai
	
	

	18.3
	Sensorinio kabelio sezoninis kalibravimas
	vnt.
	1 kartas
	
	

	19
	Nepertraukiamo maitinimo šaltinis
	 
	 
	
	

	19.1
	Remontas 
	vnt.
	2 kartai
	
	

	19.2
	Akumuliatorių keitimas
	vnt.
	1 kartas
	
	

	20
	Elektros maitinimo kabelis
	 
	 
	
	

	20.1
	Keitimas
	m
	100 m
	
	

	20.1
	Remontas esant kabelio pažeidimui/nutrūkimui
	vnt.
	5 kartai
	
	

	21
	UTP kabelis
	 
	 
	
	

	21.1
	Keitimas
	m
	200 m
	
	

	21.2
	Remontas esant kabelio pažeidimui/nutrūkimui
	vnt.
	5 kartai
	
	

	22
	Apsauga nuo žaibo
	 
	 
	
	

	22.1
	Apsaugos nuo žaibo (viršįtampių) remontas
	vnt.
	10 kartų
	
	

	22.2
	Apsaugos nuo žaibo (viršįtampių) keitimas
	vnt.
	10 kartų
	
	

	23
	Autobokštelio paslauga
	val.
	5 val.
	
	

	24
	Mobilios laboratorijos paslauga
	vnt.
	5 kartai
	
	

	25
	GIS programinės įrangos paketas
	 
	 
	
	

	25.1
	Instaliavimas
	vnt.
	1 kartas
	
	

	25.2
	Versijos atnaujinimas
	vnt.
	1 kartas
	
	

	26
	Atvykimo mokestis (fiksuotas įkainis)
	vnt.
	1 kartas
	
	

	27
	Darbo valanda (fiksuotas įkainis)
	val.
	1 val.
	
	


	Pasiūlymo kaina, skirta pasiūlymų palyginimui Eur be PVM
	

	PVM (tarifas)
	

	Pasiūlymo kaina, skirta pasiūlymų palyginimui Eur su PVM
	



lentelė Nr. 2
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas
	Reikalaujama charakteristika
	Mato vnt.
	Preliminarus kiekis*
	Vnt. kaina
Eur be PVM
	Bendra kaina
Eur be PVM

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Stacionari vaizdo stebėjimo kamera ne prastesnių parametrų arba lygiavertė
	vnt.
	15
	
	

	1.1.
	Vaizdo matrica
	Ne mažesnė kaip spalvota  1/3“, 2MP
	
	
	
	

	1.2
	Standartas
	Onvif arba lygiavertis
	
	
	
	

	1.3
	Vaizdo kompresija
	H.264 arba lygiavertė
	
	
	
	

	1.4
	Skiriamoji geba
	Ne mažesnė kaip 1920x1080px
	
	
	
	

	1.5
	Santykis signalas/triukšmas (S/N) 
	Ne mažesnis kaip 50dB
	
	
	
	

	1.6
	Jautrumas prie F1.2 (prie 30IRE)
	Ne blogesnis kaip 0,00825 lx spalvotam vaizdui;
Ne blogesnis kaip 0,0027 lx juodai baltam vaizdui.
	
	
	
	

	1.7
	Dinaminis diapazonas
	Ne mažesnis kaip 110 dB
	
	
	
	

	1.8
	Automatinis stiprinimo reguliavimas, automatinė elektroninė užsklanda, juodo lygio reguliavimas, nuotolinis parametrų valdymas
	Yra
	
	
	
	

	1.9
	Maitinimas
	Nuolatinės srovės (DC) 12V ±10% arba per duomenų kabelį (PoE).
	
	
	
	

	1.10
	Kitos savybės
	· Auto Iris DC išėjimas arba lygiavertis;
· Automatinis balčio balansas;
· Priešpriešinės šviesos kompensacija;
· Automatinė elektroninė užsklanda (AES) ne siauresnėse ribose kaip nuo 1/30 iki 1/12000 s;
· Rankinis ir automatinis persijungimo režimas iš spalvoto į juodai baltą vaizdą;
· Parametrų nustatymas ir reguliavimas per RS-485/422/232;
· Turi būti apsaugota žaibo iškrovikliais;
Privalo turėti intelektualios vaizdo analizės (IVA) funkciją, suderinamą ir tinkamai veikiančią sistemoje, kurioje bus integruojama.
	
	
	
	

	2
	Valdoma vaizdo stebėjimo kamera ne prastesnių parametrų arba lygiavertė
	vnt.
	1
	
	

	2.1.
	Vaizdo matrica
	Ne mažesnė kaip spalvota  1/2.8“
	
	
	
	

	2.2
	Skiriamoji geba
	Ne mažesnė kaip 1920x1080px
	
	
	
	

	2.3
	Santykis signalas/triukšmas (S/N) 
	Ne mažesnis kaip 50dB (kai AGC off)
	
	
	
	

	2.4
	Jautrumas prie F1.6 (prie 30IRE)
	Ne blogesnis kaip 0,005 lx spalvotam vaizdui;
Ne blogesnis kaip 0,002 lx juodai baltam vaizdui.
	
	
	
	

	2.5
	Dinaminis diapazonas
	Ne mažesnis kaip 106 dB
	
	
	
	

	2.6
	Optinis priartinimas
	Ne mažesnis kaip 25 kartai
	
	
	
	

	2.7
	Automatinis stiprinimo reguliavimas, automatinė elektroninė užsklanda, nuotolinis parametrų valdymas
	Yra
	
	
	
	

	2.8
	Maitinimas
	Kintamos srovės (AC) 24V ±10% arba
nuolatinės srovės (DC) 12V ±10% arba per duomenų kabelį (PoE).
	
	
	
	

	2.9
	Kitos savybės
	· Matrica jautri IR spinduliams;
· Turi būti apsaugota žaibo iškrovikliais;
· Automatinė elektroninė užsklanda (AES);
· Galimybė nustatyti ne mažiau 50 išankstinio nustatymo padėčių;
· korpusas atitinka ne blogesnius kaip IP66 reikalavimus;
darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC;
	
	
	
	

	2.10
	Pasukimo kampas 
	· pagal horizontalę - 360°
· pagal vertikalę - nuo 0° iki -90° 
	
	
	
	

	3
	Vaizdo stebėjimo kameros objektyvas ne prastesnių parametrų arba lygiavertis 
	vnt.
	4
	
	

	3.1
	Auto Iris DC funkcija
	Yra
	
	
	
	

	3.2
	Galimybė tvirtinti CS sriegiu
	Yra
	
	
	
	

	3.3
	Diafragma
	Automatinė
	
	
	
	

	3.4
	Židinio nuotolis
	Ne siauresnėse ribose kaip 10-210mm
	
	
	
	

	3.5
	Objektyvo skaidrumas (F)
	Ne blogiau kaip 1,8
	
	
	
	

	3.6
	Objektyvai skirti 2 MP kameroms. 
Objektyvų apžvalgos kampai keičiami nuotoliniu būdu.
	
	
	
	

	4
	Vaizdo stebėjimo kameros objektyvas ne prastesnių parametrų arba lygiavertis 
	vnt.
	20
	
	

	4.1
	Tipas
	Ne blogesnis kaip varifokalinis 1/3”
	
	
	
	

	4.2
	Diafragma
	Automatinė
	
	
	
	

	4.3
	Objektyvų apžvalgos kampai parenkami vietoje montuojant
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk79660778]5
	Vaizdo kameros apsauginis gaubtas ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	20
	
	

	5.1
	Sandarumo klasė
	Ne prastesnė nei IP65
	
	
	
	

	5.2
	Antikorozinė danga ir termostabilizacija
	Yra
	
	
	
	

	5.3
	Naudojimo sąlygos
	Ne siauresnėse ribose kaip -35º C iki +45º C, kai
oro santykinė drėgmė 95%.
	
	
	
	

	5.4
	Valytuvas
	Yra
	
	
	
	

	5.5
	Maitinimas
	Kintamos srovės (AC) 24V ±10% arba
nuolatinės srovės (DC) 12V ±10%
	
	
	
	

	6
	Termovizorius ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	1
	
	

	6.1
	Veikimas bangų diapazone
	Ne siauresniame diapazone nei 7 - 14µ
	
	
	
	

	6.2
	Matrica
	Ne mažsenė nei nešaldoma 640x480 px.
	
	
	
	

	6.3
	Optinis registravimo mazgas
	Atsparus tiesioginams saulės spinduliams
	
	
	
	

	6.4
	Temperatūrų skirtumas ekvivalentiniam triukšmui (NETD)
	Ne daugiau 35 mK kai F1.0 prie +25º C temperatūros
	
	
	
	

	6.5
	Objektyvas
	Užtikrinantis nenutrūkstamą apžvalgos kampą: diapazone 15-100 mm (ne prasčiau kaip nuo 43º iki 40º (H) plačiam kampui, o siauram kampui - ribose nuo 6º iki 7º(H))
	
	
	
	

	6.6
	Automatinis ir rankinis fokusavimas, nuotolinis valdymas per TCP/IP
	Yra
	
	
	
	

	6.7
	Vidutinis laikas iki gedimo (MTBF)
	Ne mažesnis kaip 50000 val.
	
	
	
	

	7
	Pozicionavimo mechanizmas ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	2
	
	

	[bookmark: _Hlk79416987]7.1
	Horizontalus posūkis
	ištisinis 360º (keičiamo greičio ribos ne lėčiau kaip nuo 0.1º iki 50º/s)
	
	
	
	

	7.2
	Vertikalus posūkis
	Diapazone nuo +5º iki -65º (keičiamo greičio ribos ne lėčiau kaip nuo 0.1º iki 20º/s)
	
	
	
	

	7.3
	Laisvai programuojama išankstinio nustatymo padėtis, automatinė apžvalgos funkcija (AUTOPAN)
	Yra
	
	
	
	

	7.4
	Pozicionavimo tikslumas
	Ne blogesnis kaip 1,6 mrad
	
	
	
	

	7.5
	Montuojamos įrangos svoris
	Ne mažiau kaip 12kg
	
	
	
	

	7.6
	Nuotolinis valdymas
	Naudojant protokolą TCP/IP
	
	
	
	

	7.7
	Turi būti suderinami su sumontuotomis arba montuojamomis kameromis, valdymo įranga bei pritaikyti montuojamos įrangos svoriui.
	
	
	
	

	8
	Skaitmeninio vaizdo įrašymo įrenginys ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	1
	
	

	8.1
	Video kompresija
	H.264 arba lygiavertė
	
	
	
	

	8.2
	Raiška
	Ne prastesnė kaip 1080P
	
	
	
	

	8.3
	Vidiniai diskai
	Ne mažiau kaip 12 x 8 TB HDD (RAID 5) (HOT SWAP)
	
	
	
	

	8.4
	Vaizdo turinio analizė
	Yra. Su galimybe nustatyti detekcijos zonas bei detekcijos zonų jautrumą kiekvienai stacionariai kamerai atskirai.
	
	
	
	

	8.5
	Tinklo sąsaja
	Ne lėtesnė kaip dubliuota GigabitEthernet
	
	
	
	

	8.6
	Signalų įrašymo į kietąjį diską režimai
	Pastovus, nuo judesio, suveikus aliarminiam įėjimui, nuo užduoto laiko, kintamu režimu.
	
	
	
	

	8.7
	Administravimo galimybė per nutolusį kompiuterį
	Yra
	
	
	
	

	8.8
	Vaizdo informacijos saugojimo trukmė sistemos kameroms
	Ne trumpesnė kaip 90 parų (>12 k/s/ aliarminiu režimu – 24 k/s. Kai raiška ne mažesnė kaip 1920x1080px)
	
	
	
	

	9
	Operatorių darbo kompiuteris ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	1
	
	

	9.1
	Diskų talpa
	Ne mažiau kaip 2 TB talpos SATA III diskas (HDD);
Ne mažiau kaip 240 GB SATA III 6Gb/s arba M.2 PCIE SSD diskas;
	
	
	
	

	9.2
	Procesorius
	PassMark – CPU Mark>=13000, rezultatai (siūlomi našumo indeksai) turi būti publikuojami puslapyje www.cpubenchmark.net;
	
	
	
	

	9.3
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 16 GB DDR4 (RAM)
	
	
	
	

	9.4
	Vaizdo plokštė
	Ne mažiau kaip 4 GB operatyvinės atminties ir ne mažiau kaip 4 vnt. DisplayPort arba Mini DisplayPort jungčių (jungiant į atitinkamą sistemą, jei reikia, galima naudoti reikalingus perėjimus į šiuo metu naudojamą įrangą (pvz. VGA, HDMI adapterius));
	
	
	
	

	9.5
	Kompiuteris privalo: 
būti pritaikytas darbui 24 valandų per parą režimu (privalo būti Workstation tipo);
suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį;
turėti LAN adapterį, garso kortą, klaviatūrą su lietuviškomis raidėmis, USB dviejų klavišų (optinę arba lazerinę) pelę su ratuku, ne mažiau kaip 4 vnt. USB 2.0 arba USB 3.0 jungčių.
	
	
	
	

	10
	Tarnybinė stotis/aplikacijų serveris ne prastesnių parametrų arba lygiavertė
	vnt.
	1
	
	

	10.1
	Procesoriaus našumo parametras
	PassMark – CPU Mark>=11300, rezultatai (siūlomi našumo indeksai) turi būti publikuojami puslapyje www.cpubenchmark.net
	
	
	
	

	10.2
	Procesoriaus architektūra
	x86 architektūros (turi palaikyti x64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas)
	
	
	
	

	10.3
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 32 GB DDR3 1600 MHZ
	
	
	
	

	10.4
	Diskiniai kaupikliai
	Ne mažiau kaip 6 vnt. 300 GB 15 Krpm (HOT SWAP)
	
	
	
	

	10.5
	Vaizdo posistemė
	Ne mažiau kaip SVGA 16MB RAM (dubliuota stoties priekyje ir gale)
	
	
	
	

	10.6
	Kompaktinių diskų įrenginys
	DVD-RW
	
	
	
	

	10.7
	Tinklo adapteris
	Ne mažiau kaip 4 jungčių 1000Base-TX, full duplex su Wake on LAN ir PXE palaikymu. Dalinis paketų apdorojimas TCP/IP Protocol Offloading
	
	
	
	

	10.8
	Prievadai
	Ne mažiau kaip 1xVGA dubliuota, 4xRJ45, 8xUSB2.0 arba 3.0, 1xRS-232, 1xRJ45 nuotoliniam stoties valdymui
	
	
	
	

	10.9
	Konstrukcija
	Ne didesnė nei 2U aukščio, optimizuota montavimui į standartinę 19“ montažinę spintą.
	
	
	
	

	10.10
	Aušinimo sistema, maitinimo šaltiniai (2 vnt.)
	„hot-plug“ (karšto keitimo)
	
	
	
	

	10.11
	DBVS
	Suderinama su Oracle 12c
	
	
	
	

	11
	Nuotolinė darbo vieta ne prastesnių parametrų arba lygiavertė
	vnt.
	1
	
	

	11.1
	Ekranas
	Ne mažesnis nei 15,6 colių įstrižainės, Raiška – ne mažesnė kaip 1920x1080px
	
	
	
	

	11.2
	Kietasis diskas
	Ne mažiau kaip 512 GB SSD 
	
	
	
	

	11.3
	Komplektuojamas su
	Windows 10 64 bit, Microsoft Office „Office Home & Business“ neriboto laiko licencija arba lygiavertė
	
	
	
	

	11.4
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 8 GB
	
	
	
	

	11.5
	4G LTE modemas
	integruotas
	
	
	
	

	11.6
	Bevielis tinklas
	Ne prastesnis kaip Wi-Fi 802.11ac
	
	
	
	

	11.7
	Procesorius
	PassMark – CPU Mark>=6500, rezultatai (siūlomi našumo indeksai) turi būti publikuojami puslapyje www.cpubenchmark.net
	
	
	
	

	11.8
	Jungtys
	Ne mažiau kaip 1x Thunderbolt-3 USB-C, 2 vnt. USB type-A, HDMI, RJ45
	
	
	
	

	11.9
	Svoris
	Ne daugiau kaip 2 kg.
	
	
	
	

	11.10
	Komplektuojamas su
	Bevielės ausinės, krepšys, bevielė pelė, originali išplėtimo stotelė (docking station)
	
	
	
	

	12
	LCD monitorius ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	2
	
	

	12.1
	Įstrižainės dydis
	Ne mažesnis nei 24 colių.
	
	
	
	

	12.2
	Raiška
	Ne mažesnis nei 1920x1080@60Hz (Full HD)
	
	
	
	

	12.3
	Video įėjimai (jungtys)
	Ne mažiau kaip 1x VGA, 1x HDMI
	
	
	
	

	12.4
	Tvirtinimas
	VESA
	
	
	
	

	12.5
	Maitinimas
	~220-240V AC/50Hz
	
	
	
	

	13
	LCD monitorius ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	2
	
	

	13.1
	Įstrižainės dydis
	Ne mažesnis nei 49 colių.
	
	
	
	

	13.2
	Raiška
	Ne mažiau nei 1920x1080@60Hz (Full HD)
	
	
	
	

	13.3
	Video įėjimai (jungtys)
	Ne mažiau kaip 1x VGA, 1x HDMI
	
	
	
	

	13.4
	Tvirtinimas
	VESA
	
	
	
	

	13.5
	Maitinimas
	~220-240V AC/50Hz
	
	
	
	

	14
	IR prožektorius ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	20
	
	

	14.1
	IR spindulių bangos ilgis
	Diapazone nuo 850 iki 940 nm.
	
	
	
	

	14.2
	Maitinimas
	Kintamos srovės (AC) 24V ±10%
	
	
	
	

	14.3
	Korpuso atsparumas
	Ne prasčiau kaip IP66
	
	
	
	

	14.4
	Galia
	Ne mažiau 12W
	
	
	
	

	15
	Tinklo komutatorius ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	1
	
	

	15.1
	Tipas
	Layer 2/3 Gigabit Ethernet Switch arba lygiavertis
	
	
	
	

	15.2
	IPv4/IPv6 palaikymas
	Yra
	
	
	
	

	15.3
	QoS palaikymas prievadų, VLAN ar viso komutatoriaus lygyje
	Yra
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk79493547]15.4
	Maitinimas
	~220-240V AC/50Hz
	
	
	
	

	15.5
	Prievadai:
	Ne mažiau kaip:
24 vnt. RJ-45 Gigabit Ethernet;
	
	
	
	

	16
	Užkarda (Firewall) ne prastesnių parametrų arba lygiavertė
	vnt.
	1
	
	

	16.1
	Našumas
	Ne mažiau kaip 1 Gbps;
Vidinio tinklo vartotojų skaičius ne mažiau kaip 200.
	
	
	
	

	16.2
	Tinklo sąsajos
	Ne mažiau kaip: 
2 vnt. RJ45 WAN/DMZ (sujungimui su žinybiniu tinklu)
6 vnt. RJ45 LAN (valdymo centro įrangos pajungimui)
	
	
	
	

	17
	Elektros tiekimo ir rezervinio maitinimo įrenginys (generatorius)  ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	1
	
	

	17.1
	Nominalus galingumas
	400V – ne mažiau kaip 7.0/5.6 kVA/KW
	
	
	
	

	17.2
	Įtampa
	400 V
	
	
	
	

	17.3
	Dažnis
	50 Hz
	
	
	
	

	17.4
	Kuro bako talpa
	Ne mažiau kaip 6 l
	
	
	
	

	17.5
	Telemetrija
	Veikimas, kuro kiekis, akumuliatoriaus būsena
	
	
	
	

	17.6
	Nepertraukiamas veikimas be papildomo kuro užpylimo
	Ne mažiau kaip 24 valandos.
	
	
	
	

	18
	Nepertraukiamo maitinimo (UPS) užtikrinimo įrenginys ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	1
	
	

	18.1
	Nominalus galingumas
	Ne mažiau kaip 10.0/9.0 kVA/KW
	
	
	
	

	18.2
	Montavimas
	Įmontuojamas 19" spintoje arba pastatomas šalia jos
	
	
	
	

	18.3
	Veikimo laikas
	Ne mažiau kaip 5 min. prie maksimalaus apkrovimo
	
	
	
	

	18.4
	Įtampa
	220-240V /380 – 415V
	
	
	
	

	18.5
	Išėjimai
	Ne mažiau kaip 8x IEC-320-C13
Ne mažiau kaip 2x IEC-320-C19
	
	
	
	

	19
	Licencijos raktas ne prastesnių parametrų arba lygiavertis 
	vnt.
	2
	
	

	19.1
	Versija
	Suderinama su BOSCH IVA 6.10 ir naujesnėmis (Versija parenkama ir taikoma sistemai, kurioje montuojama nauja kamera)
	
	
	
	

	20
	Optinis keitiklis ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	20
	
	

	20.1
	Standartai
	IEEE 802.3z
	
	
	
	

	20.2
	Optinis kabelis
	Single mode
	
	
	
	

	20.3
	LED indikacija
	PWR (Galingumas), FX-LK (Fiberio nuoroda), TP-LK (TP nuoroda), ACT (TP Aktyvumas)
	
	
	
	

	20.4
	Bangos ilgis
	1310/1550nm
	
	
	
	

	20.5
	Jungtys
	SC
	
	
	
	

	21
	Maitinimo šaltinis ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	10
	
	

	21.1
	Apsauga
	Trumpo sujungimo apsauga SCP/perkrovos apsauga OLP
	
	
	
	

	21.2
	Įėjimo įtampa
	100-240 V AC, 50-60 Hz
	
	
	
	

	21.3
	Išėjimo įtampa
	12V DC
	
	
	
	

	21.4
	Apsaugos lygis (IP)
	Ne prastensis kaip IP67
	
	
	
	

	21.5
	Maksimali srovė
	Ne mažiau kaip 3000 mA
	
	
	
	

	22
	Maitinimo šaltinis ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	vnt.
	10
	
	

	22.1
	Apsauga
	Trumpo sujungimo apsauga SCP/perkrovos apsauga OLP
	
	
	
	

	22.2
	Įėjimo įtampa
	100-240 V AC, 50-60 Hz
	
	
	
	

	22.3
	Išėjimo įtampa
	24V DC
	
	
	
	

	22.4
	Apsaugos lygis (IP)
	Ne prastesnis kaip IP67
	
	
	
	

	22.5
	Maksimali srovė
	Ne mažiau kaip 3000 mA
	
	
	
	

	23
	Elektros kabelis ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	m
	200
	
	

	23.1
	Gyslų skaičius
	Ne mažiau kaip 3
	
	
	
	

	23.2
	Ekranavimas
	Ne
	
	
	
	

	23.3
	Gyslos skerspjūvio plotas (mm2)
	Ne mažiau kaip 1,5
	
	
	
	

	23.4
	Gyslos tipas
	Monolitas
	
	
	
	

	23.5
	Montažas
	Lauko
	
	
	
	

	24
	UTP kabelis ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	m
	100
	
	

	24.1
	Standartai 
	CE, UL, ROHS, ISO
	
	
	
	

	24.2
	Vandeniui atsparus
	Taip
	
	
	
	

	24.3
	Laidininkas
	24AWG susuktas ir vientisas neizoliuotas varinis
	
	
	
	

	24.4
	Izoliacija
	HD-PE
	
	
	
	

	24.5
	Varža
	Ne daugiau kaip 100 Ω ± 15% , 1 iki 100 MHz
	
	
	
	

	24.6
	Ekranavimas
	AL Mylar 100% danga
	
	
	
	

	24.7
	Kategorija
	Ne prastenė kaip 5E
	
	
	
	

	24.8
	Kabelis
	Neekranuotos susuktos poros
	
	
	
	

	24.9
	Medžiaga
	PVC arba lygiavertė
	
	
	
	

	25
	Ekranuotas kabelis ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	m
	50
	
	

	25.1
	Kabelis ekranuotas
	Taip
	
	
	
	

	25.2
	Gyslos tipas
	Daugiagyslis
	
	
	
	

	25.3
	Gyslų skaičius
	Ne mažiau kaip 20
	
	
	
	

	25.4
	Gyslos skerspjūvio plotas
	Ne mažiau kaip 0.22 mm2
	
	
	
	

	25.5
	Ekranavimas
	Yra
	
	
	
	


	Pasiūlymo kaina, skirta pasiūlymų palyginimui, Eur be PVM – 
	Kaina žodžiais

	PVM (tarifas) –
	Suma žodžiais:                                                   

	Pasiūlymo kaina, skirta pasiūlymų palyginimui, Eur su PVM –
	Kaina žodžiais



Bendra paslaugų ir prekių (lentelė Nr. 1 + lentelė Nr. 2) pasiūlymo kaina

	Bendra (paslaugų ir prekių) pasiūlymo kaina, skirta pasiūlymų palyginimui, Eur be PVM – 
	Kaina žodžiais

	PVM (tarifas) –
	Suma žodžiais:                                                   

	Bendra (paslaugų ir prekių) pasiūlymo kaina, skirta pasiūlymų palyginimui, Eur su PVM –
	Kaina žodžiais



Pastaba: Aukščiau lentelėje išvardintos paslaugos apima visus reikalingus atvykimus, visas reikalingas darbo valandas, papildomus darbus, eksploatacines medžiagas ir t. t., reikalingus išvardintų darbų atlikimui, bei sistemos ir jos įrenginių paleidimą/suderinimą po darbų atlikimo.
Nurodytas paslaugų ir prekių kiekis yra preliminarus ir bus naudojamas tik pasiūlymų palyginimui ir nebus laikomas maksimaliu. Atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija negali paskaičiuoti prekių kiekių ir (ar) paslaugų apimčių, kadangi jos priklauso ne nuo Perkančiosios organizacijos, Perkančioji organizacija numato paslaugas pirkti pagal faktinį poreikį ir neįsipareigoja pirkti viso nurodyto preliminaraus kiekio, o esant poreikiui, gali įsigyti daugiau nei nurodyti preliminarūs kiekiai, neviršijant pirkimo vertės.
4.6. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ____________________.
5. Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

	Eil.
Nr.
	Prekių techniniai rodikliai
	Įrangos/prekių gamintojas, pavadinimas ir rodiklių reikšmės Apsiribojimas vien įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas)

	1
	2
	3

	1
	Stacionari vaizdo stebėjimo kamera ne prastesnių parametrų arba lygiavertė
	

	1.1.
	Vaizdo matrica
	Ne mažesnė kaip spalvota  1/3“, 2MP
	

	1.2
	Standartas
	Onvif arba lygiavertis
	

	1.3
	Vaizdo kompresija
	H.264 arba lygiavertė
	

	1.4
	Skiriamoji geba
	Ne mažesnė kaip 1920x1080px
	

	1.5
	Santykis signalas/triukšmas (S/N)
	Ne mažesnis kaip 50dB
	

	1.6
	Jautrumas prie F1.2 (prie 30IRE)
	Ne blogesnis kaip 0,00825 lx spalvotam vaizdui;
Ne blogesnis kaip 0,0027 lx juodai baltam vaizdui.
	

	1.7
	Dinaminis diapazonas
	Ne mažesnis kaip 110 dB
	

	1.8
	Automatinis stiprinimo reguliavimas, automatinė elektroninė užsklanda, juodo lygio reguliavimas, nuotolinis parametrų valdymas
	Yra
	

	1.9
	Maitinimas
	Nuolatinės srovės (DC) 12V ±10% arba per duomenų kabelį (PoE).
	

	1.10
	Kitos savybės
	· Auto Iris DC išėjimas arba lygiavertis;
· Automatinis balčio balansas;
· Priešpriešinės šviesos kompensacija;
· Automatinė elektroninė užsklanda (AES) ne siauresnėse ribose kaip nuo 1/30 iki 1/12000 s;
· Rankinis ir automatinis persijungimo režimas iš spalvoto į juodai baltą vaizdą;
· Parametrų nustatymas ir reguliavimas per RS-485/422/232;
· Turi būti apsaugota žaibo iškrovikliais;
Privalo turėti intelektualios vaizdo analizės (IVA) funkciją, suderinamą ir tinkamai veikiančią sistemoje, kurioje bus integruojama.
	

	2
	Valdoma vaizdo stebėjimo kamera ne prastesnių parametrų arba lygiavertė
	

	2.1.
	Vaizdo matrica
	Ne mažesnė kaip spalvota  1/2.8“
	

	2.2
	Skiriamoji geba
	Ne mažesnė kaip 1920x1080px
	

	2.3
	Santykis signalas/triukšmas (S/N)
	Ne mažesnis kaip 50dB (kai AGC off)
	

	2.4
	Jautrumas prie F1.6 (prie 30IRE)
	Ne blogesnis kaip 0,005 lx spalvotam vaizdui;
Ne blogesnis kaip 0,002 lx juodai baltam vaizdui.
	

	2.5
	Dinaminis diapazonas
	Ne mažesnis kaip 106 dB
	

	2.6
	Optinis priartinimas
	Ne mažesnis kaip 25 kartai
	

	2.7
	Automatinis stiprinimo reguliavimas, automatinė elektroninė užsklanda, nuotolinis parametrų valdymas
	Yra
	

	2.8
	Maitinimas
	Kintamos srovės (AC) 24V ±10% arba
nuolatinės srovės (DC) 12V ±10% arba per duomenų kabelį (PoE).
	

	2.9
	Kitos savybės
	· Matrica jautri IR spinduliams;
· Turi būti apsaugota žaibo iškrovikliais;
· Automatinė elektroninė užsklanda (AES);
· Galimybė nustatyti ne mažiau 50 išankstinio nustatymo padėčių;
· korpusas atitinka ne blogesnius kaip IP66 reikalavimus;
darbinė temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo –35ºC iki +45ºC;
	

	2.10
	Pasukimo kampas
	· pagal horizontalę - 360°
· pagal vertikalę - nuo 0° iki -90°
	

	3
	Vaizdo stebėjimo kameros objektyvas ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	

	3.1
	Auto Iris DC funkcija
	Yra
	

	3.2
	Galimybė tvirtinti CS sriegiu
	Yra
	

	3.3
	Diafragma
	Automatinė
	

	3.4
	Židinio nuotolis
	Ne siauresnėse ribose kaip 10-210 mm
	

	3.5
	Objektyvo skaidrumas (F)
	Ne blogiau kaip 1,8
	

	3.6
	Objektyvai skirti 2 MP kameroms. Objektyvų apžvalgos kampai keičiami nuotoliniu būdu.
	

	4
	Vaizdo stebėjimo kameros objektyvas ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	

	4.1
	Tipas
	Ne blogesnis kaip varifokalinis 1/3”
	

	4.2
	Diafragma
	Automatinė
	

	4.3
	Objektyvų apžvalgos kampai parenkami vietoje montuojant
	

	5
	Vaizdo kameros apsauginis gaubtas ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	

	5.1
	Sandarumo klasė
	Ne prastesnė nei IP65
	

	5.2
	Antikorozinė danga ir termostabilizacija
	Yra
	

	5.3
	Naudojimo sąlygos
	Ne siauresnėse ribose kaip -35º C iki +45º C, kai oro santykinė drėgmė 95%.
	

	5.4
	Valytuvas
	Yra
	

	5.5
	Maitinimas
	Kintamos srovės (AC) 24V ±10% arba
nuolatinės srovės (DC) 12V ±10%
	

	6
	Termovizorius ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	

	6.1
	Veikimas bangų diapazone
	Ne siauresniame diapazone nei 7 - 14µ
	

	6.2
	Matrica
	Ne mažsenė nei nešaldoma 640x480 px.
	

	6.3
	Optinis registravimo mazgas
	Atsparus tiesioginams saulės spinduliams
	

	6.4
	Temperatūrų skirtumas ekvivalentiniam triukšmui (NETD)
	Ne daugiau 35 mK kai F1.0 prie +25º C temperatūros
	

	6.5
	Objektyvas
	Užtikrinantis nenutrūkstamą apžvalgos kampą: diapazone 15-100 mm (ne prasčiau kaip nuo 43º iki 40º (H) plačiam kampui, o siauram kampui - ribose nuo 6º iki 7º(H))
	

	6.6
	Automatinis ir rankinis fokusavimas, nuotolinis valdymas per TCP/IP
	Yra
	

	6.7
	Vidutinis laikas iki gedimo (MTBF)
	Ne mažesnis kaip 50000 val.
	

	7
	Pozicionavimo mechanizmas ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	

	7.1
	Horizontalus posūkis
	ištisinis 360º (keičiamo greičio ribos ne lėčiau kaip nuo 0.1º iki 50º/s)
	

	7.2
	Vertikalus posūkis
	Diapazone nuo +5º iki -65º (keičiamo greičio ribos ne lėčiau kaip nuo 0.1º iki 20º/s)
	

	7.3
	Laisvai programuojama išankstinio nustatymo padėtis, automatinė apžvalgos funkcija (AUTOPAN)
	Yra
	

	7.4
	Pozicionavimo tikslumas
	Ne blogesnis kaip 1,6 mrad
	

	7.5
	Montuojamos įrangos svoris
	Ne mažiau kaip 12kg
	

	7.6
	Nuotolinis valdymas
	Naudojant protokolą TCP/IP
	

	7.7
	Turi būti suderinami su sumontuotomis arba montuojamomis kameromis, valdymo įranga bei pritaikyti montuojamos įrangos svoriui.
	

	8
	Skaitmeninio vaizdo įrašymo įrenginys ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	

	8.1
	Video kompresija
	H.264 arba lygiavertė
	

	8.2
	Raiška
	Ne prastesnė kaip 1080P
	

	8.3
	Vidiniai diskai
	Ne mažiau kaip 12 x 8 TB HDD (RAID 5) (HOT SWAP)
	

	8.4
	Vaizdo turinio analizė
	Yra. Su galimybe nustatyti detekcijos zonas bei detekcijos zonų jautrumą kiekvienai stacionariai kamerai atskirai.
	

	8.5
	Tinklo sąsaja
	Ne lėtesnė kaip dubliuota GigabitEthernet
	

	8.6
	Signalų įrašymo į kietąjį diską režimai
	Pastovus, nuo judesio, suveikus aliarminiam įėjimui, nuo užduoto laiko, kintamu režimu.
	

	8.7
	Administravimo galimybė per nutolusį kompiuterį
	Yra
	

	8.8
	Vaizdo informacijos saugojimo trukmė sistemos kameroms
	Ne trumpesnė kaip 90 parų (>12 k/s/ aliarminiu režimu – 24 k/s. Kai raiška ne mažesnė kaip 1920x1080px)
	

	9
	Operatorių darbo kompiuteris ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	

	9.1
	Diskų talpa
	Ne mažiau kaip 2 TB talpos SATA III diskas (HDD);
Ne mažiau kaip 240 GB SATA III 6Gb/s arba M.2 PCIE SSD diskas;
	

	9.2
	Procesorius
	PassMark – CPU Mark>=13000, rezultatai (siūlomi našumo indeksai) turi būti publikuojami puslapyje www.cpubenchmark.net;
	

	9.3
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 16 GB DDR4 (RAM)
	

	9.4
	Vaizdo plokštė
	Ne mažiau kaip 4 GB operatyvinės atminties ir ne mažiau kaip 4 vnt. DisplayPort arba Mini DisplayPort jungčių (jungiant į atitinkamą sistemą, jei reikia, galima naudoti reikalingus perėjimus į šiuo metu naudojamą įrangą (pvz. VGA, HDMI adapterius));
	

	9.5
	Kompiuteris privalo:
būti pritaikytas darbui 24 valandų per parą režimu (privalo būti Workstation tipo);
suprojektuotas taip, kad būtų galima pakeisti atmintinę, kietąjį diską, CD ir (ar) DVD valdymo įrenginį;
turėti LAN adapterį, garso kortą, klaviatūrą su lietuviškomis raidėmis, USB dviejų klavišų (optinę arba lazerinę) pelę su ratuku, ne mažiau kaip 4 vnt. USB 2.0 arba USB 3.0 jungčių.
	

	10
	Tarnybinė stotis/aplikacijų serveris ne prastesnių parametrų arba lygiavertė
	

	10.1
	Procesoriaus našumo parametras
	PassMark – CPU Mark>=11300, rezultatai (siūlomi našumo indeksai) turi būti publikuojami puslapyje www.cpubenchmark.net
	

	10.2
	Procesoriaus architektūra
	x86 architektūros (turi palaikyti x64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas)
	

	10.3
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 32 GB DDR3 1600 MHZ
	

	10.4
	Diskiniai kaupikliai
	Ne mažiau kaip 6 vnt. 300 GB 15 Krpm (HOT SWAP)
	

	10.5
	Vaizdo posistemė
	Ne mažiau kaip SVGA 16MB RAM (dubliuota stoties priekyje ir gale)
	

	10.6
	Kompaktinių diskų įrenginys
	DVD-RW
	

	10.7
	Tinklo adapteris
	Ne mažiau kaip 4 jungčių 1000Base-TX, full duplex su Wake on LAN ir PXE palaikymu. Dalinis paketų apdorojimas TCP/IP Protocol Offloading
	

	10.8
	Prievadai
	Ne mažiau kaip 1xVGA dubliuota, 4xRJ45, 8xUSB2.0 arba 3.0, 1xRS-232, 1xRJ45 nuotoliniam stoties valdymui
	

	10.9
	Konstrukcija
	Ne didesnė nei 2U aukščio, optimizuota montavimui į standartinę 19“ montažinę spintą.
	

	10.10
	Aušinimo sistema, maitinimo šaltiniai (2 vnt.)
	„hot-plug“ (karšto keitimo)
	

	10.11
	DBVS
	Suderinama su Oracle 12c
	

	11
	Nuotolinė darbo vieta ne prastesnių parametrų arba lygiavertė
	

	11.1
	Ekranas
	Ne mažesnis nei 15,6 colių įstrižainės, Raiška – ne mažesnė kaip 1920x1080px
	

	11.2
	Kietasis diskas
	Ne mažiau kaip 512 GB SSD
	

	11.3
	Komplektuojamas su
	Windows 10 64 bit, Microsoft Office „Office Home & Business“ neriboto laiko licencija arba lygiavertė
	

	11.4
	Operatyvioji atmintis
	Ne mažiau kaip 8 GB
	

	11.5
	4G LTE modemas
	integruotas
	

	11.6
	Bevielis tinklas
	Ne prastesnis kaip Wi-Fi 802.11ac
	

	11.7
	Procesorius
	PassMark – CPU Mark>=6500, rezultatai (siūlomi našumo indeksai) turi būti publikuojami puslapyje www.cpubenchmark.net
	

	11.8
	Jungtys
	Ne mažiau kaip 1x Thunderbolt-3 USB-C, 2 vnt. USB type-A, HDMI, RJ45
	

	11.9
	Svoris
	Ne daugiau kaip 2 kg.
	

	11.10
	Komplektuojamas su
	Bevielės ausinės, krepšys, bevielė pelė, originali išplėtimo stotelė (docking station)
	

	12
	LCD monitorius ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	

	12.1
	Įstrižainės dydis
	Ne mažesnis nei 24 colių.
	

	12.2
	Raiška
	Ne mažesnis nei 1920x1080@60Hz (Full HD)
	

	12.3
	Video įėjimai (jungtys)
	Ne mažiau kaip 1x VGA, 1x HDMI
	

	12.4
	Tvirtinimas
	VESA
	

	12.5
	Maitinimas
	~220-240V AC/50Hz
	

	13
	LCD monitorius ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	

	13.1
	Įstrižainės dydis
	Ne mažesnis nei 49 colių.
	

	13.2
	Raiška
	Ne mažiau nei 1920x1080@60Hz (Full HD)
	

	13.3
	Video įėjimai (jungtys)
	Ne mažiau kaip 1x VGA, 1x HDMI
	

	13.4
	Tvirtinimas
	VESA
	

	13.5
	Maitinimas
	~220-240V AC/50Hz
	

	14
	IR prožektorius ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	

	14.1
	IR spindulių bangos ilgis
	Diapazone nuo 850 iki 940 nm.
	

	14.2
	Maitinimas
	Kintamos srovės (AC) 24V ±10%
	

	14.3
	Korpuso atsparumas
	Ne prasčiau kaip IP66
	

	14.4
	Galia
	Ne mažiau 12W
	

	15
	Tinklo komutatorius ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	

	15.1
	Tipas
	Layer 2/3 Gigabit Ethernet Switch arba lygiavertis
	

	15.2
	IPv4/IPv6 palaikymas
	Yra
	

	15.3
	QoS palaikymas prievadų, VLAN ar viso komutatoriaus lygyje
	Yra
	

	15.4
	Maitinimas
	~220-240V AC/50Hz
	

	15.5
	Prievadai:
	Ne mažiau kaip:
24 vnt. RJ-45 Gigabit Ethernet;
	

	16
	Užkarda (Firewall) ne prastesnių parametrų arba lygiavertė
	

	16.1
	Našumas
	Ne mažiau kaip 1 Gbps;
Vidinio tinklo vartotojų skaičius ne mažiau kaip 200.
	

	16.2
	Tinklo sąsajos
	Ne mažiau kaip:
2 vnt. RJ45 WAN/DMZ (sujungimui su žinybiniu tinklu)
6 vnt. RJ45 LAN (valdymo centro įrangos pajungimui)
	

	17
	Elektros tiekimo ir rezervinio maitinimo įrenginys (generatorius)  ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	

	17.1
	Nominalus galingumas
	400V – ne mažiau kaip 7.0/5.6 kVA/KW
	

	17.2
	Įtampa
	400 V
	

	17.3
	Dažnis
	50 Hz
	

	17.4
	Kuro bako talpa
	Ne mažiau kaip 6 l
	

	17.5
	Telemetrija
	Veikimas, kuro kiekis, akumuliatoriaus būsena
	

	17.6
	Nepertraukiamas veikimas be papildomo kuro užpylimo
	Ne mažiau kaip 24 valandos.
	

	18
	Nepertraukiamo maitinimo (UPS) užtikrinimo įrenginys ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	

	18.1
	Nominalus galingumas
	Ne mažiau kaip 10.0/9.0 kVA/KW
	

	18.2
	Montavimas
	Įmontuojamas 19" spintoje arba pastatomas šalia jos
	

	18.3
	Veikimo laikas
	Ne mažiau kaip 5 min. prie maksimalaus apkrovimo
	

	18.4
	Įtampa
	220-240V /380 – 415V
	

	18.5
	Išėjimai
	Ne mažiau kaip 8x IEC-320-C13
Ne mažiau kaip 2x IEC-320-C19
	

	19
	Licencijos raktas ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	

	19.1
	Versija
	Suderinama su BOSCH IVA 6.10 ir naujesnėmis (Versija parenkama ir taikoma sistemai, kurioje montuojama nauja kamera)
	

	20
	Optinis keitiklis ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	

	20.1
	Standartai
	IEEE 802.3z
	

	20.2
	Optinis kabelis
	Single mode
	

	20.3
	LED indikacija
	PWR (Galingumas), FX-LK (Fiberio nuoroda), TP-LK (TP nuoroda), ACT (TP Aktyvumas)
	

	20.4
	Bangos ilgis
	1310/1550nm
	

	20.5
	Jungtys
	SC
	

	21
	Maitinimo šaltinis ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	

	21.1
	Apsauga
	Trumpo sujungimo apsauga SCP/perkrovos apsauga OLP
	

	21.2
	Įėjimo įtampa
	100-240 V AC, 50-60 Hz
	

	21.3
	Išėjimo įtampa
	12V DC
	

	21.4
	Apsaugos lygis (IP)
	Ne prastensis kaip IP67
	

	21.5
	Maksimali srovė
	Ne mažiau kaip 3000 mA
	

	22
	Maitinimo šaltinis ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	

	22.1
	Apsauga
	Trumpo sujungimo apsauga SCP/perkrovos apsauga OLP
	

	22.2
	Įėjimo įtampa
	100-240 V AC, 50-60 Hz
	

	22.3
	Išėjimo įtampa
	24V DC
	

	22.4
	Apsaugos lygis (IP)
	Ne prastesnis kaip IP67
	

	22.5
	Maksimali srovė
	Ne mažiau kaip 3000 mA
	

	23
	Elektros kabelis ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	

	23.1
	Gyslų skaičius
	Ne mažiau kaip 3
	

	23.2
	Ekranavimas
	Ne
	

	23.3
	Gyslos skerspjūvio plotas (mm2)
	Ne mažiau kaip 1,5
	

	23.4
	Gyslos tipas
	Monolitas
	

	23.5
	Montažas
	Lauko
	

	24
	UTP kabelis ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	

	24.1
	Standartai
	CE, UL, ROHS, ISO
	

	24.2
	Vandeniui atsparus
	Taip
	

	24.3
	Laidininkas
	24AWG susuktas ir vientisas neizoliuotas varinis
	

	24.4
	Izoliacija
	HD-PE
	

	24.5
	Varža
	Ne daugiau kaip 100 Ω ± 15% , 1 iki 100 MHz
	

	24.6
	Ekranavimas
	AL Mylar 100% danga
	

	24.7
	Kategorija
	Ne prastenė kaip 5E
	

	24.8
	Kabelis
	Neekranuotos susuktos poros
	

	24.9
	Medžiaga
	PVC arba lygiavertė
	

	25
	Ekranuotas kabelis ne prastesnių parametrų arba lygiavertis
	

	25.1
	Kabelis ekranuotas
	Taip
	

	25.2
	Gyslos tipas
	Daugiagyslis
	

	25.3
	Gyslų skaičius
	Ne mažiau kaip 20
	

	25.4
	Gyslos skerspjūvio plotas
	Ne mažiau kaip 0.22 mm2
	

	25.5
	Ekranavimas
	Yra
	



6. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ
Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:
	Eil.
Nr.
	Dokumentas
	Lapų skaičius
	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?
(Taip / Ne)
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė)
	
	
	

	2.
	Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas)
	
	
	

	3.
	Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį
	
	
	

	4.
	Pasirašytas EBVPD (Pirkimo sąlygų 4 priedas „EBVPD“ (XML ir PDF formatais). 
*Atskirą EBVPD pildo:
1) tiekėjas;
2) kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė);
kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (jei yra).
	
	
	

	....
	ir kt.
	
	
	



Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:
· esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
· sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
· pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
· pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų ‎2 skyriuje „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.


	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas, pavardė)




Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“     PASIŪLYMAS   DĖL  PAGĖGIŲ PASIENIO RINKTINĖS KYBARTŲ PASIENIO UŽKARDOS SIENOS  STEBĖJIMO SISTEMOS ĮRANGOS REMONTO, APTARNAVIMO, PRIEŽIŪROS  PASLAUGŲ IR ATSARGINIŲ DALIŲ BEI ĮRANGOS  PIRKIMO    

 

(data)  

 

(vieta)  

 

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  

(Adresatas)  

  1.   INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:  

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas ( - ai)  (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo  –   verslo ar individualios  veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.) , adresas ( - ai)   

Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba  vadovaujantis ūkio subjektų grupei  (pildoma, jei pasiūlymą  teikia tiekėjų grupė)   

Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija,  kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p., adresas)   

Rekvizitai:      įmonės kodas;      PVM kodas;      atsiskaitomoji sąskaita;      bankas, banko kodas.   

  2.   INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS , KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI,  KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS  REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) ( nurodomi ir kvazisubtiekėjai  –   fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)   (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)  

Eil.  Nr.  Ūkio subjekto pavadinimas,  juridinio asmens kodas, adresas  Nuoroda į skelbimo  apie pirkimą punkto  sąlygą, kuriai atitikti  remiamasi ūkio  subjekto pajėgumais  Sutarties objekto dalies,  perduodamos vykdyti  subtiekėjui, aprašymas  

1.     

2.     

  3.   INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI  SUTARTIES DALIS   (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)  

Eil.  Nr.  Subtiekėjo pavadinimas, juridinio  asmens kodas, adresas  Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti  subtiekėjui, aprašymas  

1.    

2.    

