
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Apsauginės signalizacijos valdymo pulteliai turi būti įrengti prie pagrindinio įėjimo į pastatą durų, o prie kitų lauko įėjimo/išėjimo durų pagal pastato naudotojo nurodymą.
2. Apsauginiai ir pavojaus signalizacijos spinduliai turi būti įrengti įvertinus pastato konfigūraciją ir patalpų išdėstymą. 
3. Turi būti įrengtas GSM modulis tam, kad būtų galima sistemas pajungti į centrinį stebėjimo pultą su galimybe perduoti konkrečią suveikimo zoną, signalizacijos įjungimo/išjungimo informaciją, zonos gedimus, sabotažo signalus, maitinimo sistemos sutrikimus ir kitą signalizacijos sistemos siunčiamą informaciją. 
4. Apsaugines signalizacijos priemonės turi turėti vidinį maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų objekto apsaugos pulto ir kitų signalizacijos priemonių darbingumą ne mažiau 10 valandų.
5. Lauko sirena pastato išorėje ir sirena patalpų viduje. Lauko sirena montuojama ant išorinės pastato fasado sienos ne žemiau kaip 3,5 m aukštyje gerai matomoje vietoje. 
6. Numatyti patalpų sienų, lubų ir grindų pažeistų vietų sutvarkymą po apsauginės signalizacijos sistemos įrengimo.
7. Rangovas visus darbus privalo atlikti vadovaudamasis statybos įstatymu, kitais įstatymais ir teises aktais, reglamentuojančiais statinio paskirties reikalavimus.
8. Vykdant visus montavimo  ir apdailos darbus privalo užtikrinti patalpose esančių baldų, darbo inventoriaus ir kompiuterines technikos apsaugą nuo statybinių medžiagų poveikio ir statybinių dulkių.
9. Sumontuoti gaminiai turi būti kokybiški, rangovas Statytojui (užsakovui) pateikia gaminių, medžiagų ir įrengimų deklaracijas, sertifikatus ir kitą dokumentaciją, įrodančią jos atitikimą techninėje specifikacijoje reikalavimams.
10. Baigus darbus kiekvieną dieną patalpos išvalomus, iki pilno darbo užbaigimo. Darbo vieta turi būti sutvarkyta, išvalyta, statybines atliekos išvežtos. Patalpų remonto darbai turi būti pilnai užbaigti, tinkami eksploatacijai ir perduoti naudojimui.
11. Atlikus sistemų įrengimo darbus rangovas privalo apmokyti pastato naudotojo personalą naudotis ranga.
12. Atlikus darbus, naujai sumontuota apsauginės signalizacijos sistema turi būti suprogramuota, įvesti vartotojų, turinčių teisę įjungti ar išjungti sistemą, kodai.
13. Susidarančios atliekos, antrinės žaliavos, pavojingosios medžiagos, netinkamos perdirbti atliekos turi būti išrūšiuojamos ir atskirai laikinai laikomos.
14. Atliekos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka.
15. Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo.
16. Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliekų išvežimą įforminančius dokumentus (apie faktinį, susidariusių atliekų, netinkamų naudoti ir perdirbti, pristatymą oficialų sąvartyną).

Rangovo pateikiama dokumentacija

17. Priduodant Darbus, Rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų, sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, ir kitą dokumentaciją, kurios gali pareikalauti valstybės ar savivaldybės institucijos remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais aktais.
18. Pridavimo eksploatacijai dokumentacija. Rangovas turi pateikti tokių dokumentų rinkinius:
· veikimo principą ir sistemos aprašymą;
· visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvoje išduotus sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas;
· naudojimo instrukcijas;
· gamintojo priežiūros instrukcijas rangai, [image: ]renginiams, sistemoms ir medžiagoms;
· saugumo eksploatacijos aprašymus;
· [image: ]renginių techninius pasus;
· techninio aptarnavimo aprašymas;
· sertifikatus ir atitinkamus leidimus, kurie yra būtini tam, kad statiniai būtų tinkami naudoti Lietuvoje.
19. Minėta dokumentacija turi būti pateikta Užsakovui rašytine forma ir kompiuterinėje laikmenoje. Importuotų įrenginių dokumentai ir užrašai turi būti lietuvių kalba.
20. Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų naudojamoms medžiagoms bei įrengimams.
21. Dokumentacija turi būti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinį, laikantis šioje specifikacijoje pateiktos kodavimo sistemos.
22. Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.

Priėmimas

23. Iki priėmimo Rangovas turi apmokyti Statytojo nurodytus asmenis (tame tarpe Naudotojo atsakingą personalą) naudotis įranga.
24. Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus.

Garantinis aptarnavimas

25. Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas, susijusias su aptarnavimo išvykomis. 
26. Aptarnavimas turi būti atliekamas darbo valandomis. Kiekvienas atliktas darbas turi būti įforminamas atitinkamais dokumentais.

Bendri nurodymai

Pastaba: Kabelių ilgiai ir kiekiai tikslinami statybos metu. Visi komponentai turi būti suderinami tarpusavyje.



TECHNINES SPECIFIKACIJOS
Bendrieji reikalavimai

27. Visi numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas nepažeidžiant Lietuvoje galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimų.
28. Rangovo dokumentacijoje turi būti visi brėžiniai reikalingi įrenginiai montažui ir eksploatacijai, t. y.: įrenginių išdėstymo ir kabelinių linijų planai, įrenginių sujungimų principinės schemos, įrenginių vidinių sujungimų principinės schemos ir t.t..
29. Visi įrenginiai turi būti patiekiami su pilna dokumentacija, t. y.: kokybes atitikties sertifikatai, garantijos, įrenginių techniniai aprašymai, montavimo ir eksploatacijos instrukcijos, principines ir prijungimo schemos.
30. Gaunami įrenginiai privalo būti patikrinti juos apžiūrinti ir nustatant: komplektaciją, markiravimą, atitikimą specifikacijoms ir techninėms sąlygoms, įrenginio stovį (ar nėra pažeidimų transportuojant). Pakrovimo, iškrovimo, transportavimo ir montavimo metu negalima mechaniškai pažeisti įrangos prietaisų.
31. Visa naudojama įranga ir medžiagos turi turėti Lietuvoje gailojančius gaminio atitikties sertifikatus.
32. Tarpus tarp kabelių ir vamzdžių perėjose per sienas ir perdangas reikia per visą konstrukcijos storį užsandarinti nedegia ir lengvai pašalinama medžiaga. Atsparumas ugniai užsandarintose vietose turi būti ne mažesnis nei sienos ar perdangos. 
33. Visi kabeliai bei sistemos struktūrinės dalys turi būti markiruojami.
34. Signalizacinių sistemų detalės tvirtinamos gerai prieinamose vietose taip, kad galima butų patogiai atlikti patikrinimo ir išbandymo darbus, taip pat netrukdytų žmonių judėjimui patalpose.
35. Po montavimo darbų užbaigimo montavimo darbų vieta turi būti sutvarkyta pagal statinio savininko pagristus reikalavimus.
36. Kur kabeliai ir vamzdis eina per sienas, reikia išgręžti ar išmušti skyles. Kabeliai visada turi būti įkišti į vamzdžius, o vamzdžiai visuomet tvirtinami savo vietose.
37. Praėjimo angų diametras turi būti toks, kad kabeliai  užimti ne daugiau  50% angų ploto.
38. Įrangą turi montuoti tik profesionalūs ir kvalifikuoti specialistai.
39. Montažo metu Rangovas privalo reguliariai atlikinėti bandymus, kad įsitikinti, jog montažas vyksta patenkinamai ir atitinka kontrakto reikalavimus.
40. Bandymai turi būti atliekami, dalyvaujant Užsakovo atstovui.
41. Visos pasirinktos medžiagos turi būti sertifikuotos ir/ arba pripažintos tinkamomis naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir tūrėti atitikties įvertinimo dokumentus. Jų montavimas bei eksploatacija turi būti vykdomas, laikantis gamintojo rekomendacijų.
42. Bet kurios priemonės įgyvendinimo darbai turi būti atlikti visiškai - ,,visiškas įrengimas". Žodžiai ,,visiškas įrengimas" turi reikšti ne tik darbų atlikimą ir įrengimą, nurodytus techninėse specifikacijose, brėžiniuose, aiškinamuosiuose raštuose, medžiagų kiekių žiniaraščiuose reikalavimuose darbams bei medžiagoms, bet ir visus atsitiktinius įvairius komponentus, kurie reikalingi visiškam darbų atlikimui. Tuo tikslu rangovai prieš pateikdami kainos pasiūlymą turi atlikti objekto apžiūrą, esant poreikiui atlikti apmatavimus ir visiškai įsivertinti visus planuojamus bei tikėtinai numatomus darbus.
43. Techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentų dalyse galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, konkrečios medžiagos, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją. Techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentų dalyse galimai nurodyti (jei yra) sertifikatai, standartai gali būti taikomi (naudojami) lygiaverčiai nurodytiems.
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