Sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
	Eil.

Nr.
	Savybė
	Reikalavimai
	Atitikimas reikalavimams (užpildo tiekėjas, nurodydamas konkrečią reikšmę arba tekstinius paaiškinimus)

	1. 
	Automobilio rūšis
	Vidutinis keleivinis iki 3,5 t bendrosios masės automobilis N1 kategorija. 
	

	2. 
	Automobilių skaičius ir pirkimui numatytos lėšos
	2 vnt. (automobilio vertė – ne daugiau kaip 30000,00 EUR su PVM). Viso ne daugiau kaip 60000,00 EUR su PVM.
	

	3. 
	Automobilio pagaminimas
	Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Automobilis atitinka kelių eismo taisyklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950) reikalavimus
	

	4. 
	Keliamoji galia, kg
	Ne mažiau kaip 600.
	

	5. 
	Krovininės dalies plotis tarp ratų arkų, cm
	Ne mažiau 120.
	

	6. 
	Bendras ilgis, cm
	Nuo 430 iki 475.
	

	7. 
	Kėbulo spalva
	Balta arba galimybė rinktis iš kitų spalvų.
	

	8. 
	Salono spalva
	Apmušalai pilki arba kitokios tamsios spalvos.
	

	9. 
	Variklio galia
	Ne mažiau kaip 75 kW.
	

	10. 
	Varantysis tiltas
	Priekinis. 
	

	11. 
	Pavarų dėžė
	Automatinė.
	

	12. 
	Stabdžių sistema ir vairo mechanizmas
	Turi stiprintuvus.
	

	13. 
	Kuras 
	Dyzelinas.
	

	14. 
	Keleivių skaičius kartu su vairuotoju 
	Ne mažiau 5 vietų,
	

	15. 
	Durelės 
	· Ties pirmos eilės sėdynių eile (vairuotojas ir keleivis) durelių kiekis – 2 vnt..

· Ties antros eilės sėdynių eile slankiojančių durelių kiekis – ne mažiau kaip 2 vnt. , šoniniai langai dalinai praveriami. 


	

	16. 
	Vairuotojo sėdynė
	Reguliuojamo aukščio.
	

	17. 
	Galinės sėdynės
	Galinės sėdynės atlošas padalintas į 1/3 ir 2/3 arba 3/3. Sėdynės turi funkcinę galimybę būti sulankstomoms ir / arba išimamoms, siekiant padidinti bagažinės (krovinių) skyrių. 
	

	18. 
	Galvos atramos
	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms.
	

	19. 
	Oro pagalvės
	Vairuotojo ir keleivio priekinės ir šoninės oro saugos pagalvės. 
	

	20. 
	Automobilio valdymo saugumo sistemos
	Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), elektroninė stabilumo programa (ESP), arba lygiavertės sistemos, galinio vaizdo kamera, parkavimo jutikliai.
	

	21. 
	Audiosistema
	Lengvasis automobilis turi turėti “laisvų rankų” įrangą, siekiant užtikrinti saugų vairavimą.
	

	22. 
	Salono šildymas ir vėdinimas
	Šildymo - vėdinimo sistema su oro kondicionieriumi.
	

	23. 
	Užraktas
	Centrinis visų durelių užraktas su nuotoliniu valdymu. Turi būti ne mažiau kaip 2 rakteliai.
	

	24. 
	Apsauga
	Sumontuotas imobilizatorius arba lygiavertės priemonės, atitinkančios draudimo bendrovių reikalavimus draudžiant KASKO draudimu. 
	

	25. 
	Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai
	Transporto priemonė turi atitikti ne žemesnį kaip EURO 6 standartą.
	

	26. 
	Automobilio komplektacija
	· Sukomplektuotas taip, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Automobilis pateikiamas su vasarinių padangų komplektu.  Kartu su automobiliu turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.

· Sukomplektuotas su salono ir bagažinės guminiais kilimėliais.

· Sukomplektuotas su bagažinės nuimamu uždangalu.
	

	27. 
	Einamojo techninio aptarnavimo galimybės užtikrinimas automobilio garantijos laikotarpiu
	Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo suteikti ne mažesnę negu 60 mėnesių garantiją arba tol, kol automobilis nuvažiuos 150 000 km (priklausomai nuo to, kas pirmiau įvyks), bei užtikrinti automobilio gamintojo numatytą aptarnavimą ir priežiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytame autoservise, ne didesnėmis kainomis kaip kitiems minėto serviso klientams. Autoservisas turi būti nutolęs ne toliau kaip 100 km nuo automobilio pristatymo vietos, o jeigu yra toliau, automobilį aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti pardavėjas. Nurodyti serviso pavadinimą ir adresą.
	


