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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai
Pateikiama įranga turi atitikti gamintojo šalies standartus, gamintojo techninius standartus, LR TA patvirtintus ir galiojančius standartus. Įranga turi būti registruota naudoti Europos sąjungoje – turėti CE sertifikatą.
Jei po pasiūlymo teikimo (sutarties galiojimo metu) įranga nebegaminama ir tiekėjas nebeturi galimybės jos tiekti, gali būti tiekiama kita (naujesnio modelio) to paties gamintojo įranga, analogiškų ar geresnių techninių savybių, nei siūlyta. 
Tiekėjas turi užpildyti stulpelį Siūloma charakteristika, pateikiant aiškiai suformuluotus, atitikimą reikalavimams pagrindžiančius faktus. 
Tiekėjas su pasiūlymu privalo pateikti oficialią siūlomos įrangos dokumentaciją (gaminio techninius dokumentus, naudojimo instrukcijas, konfigūravimo vadovus ir pan.). Atsakymai „Atitinka“, „Yra“, „Tenkina“ ir pan. arba perkopijuoti reikalavimų formulavimai nebus laikomi pakankamu atitikimo įrodymu ir taps priežastimi pasiūlymą atmesti.
Tiekėjas turi įsipareigojimą garantinių laikotarpiu atlikti sugedusios įrangos remontą (ar keitimą nauju) ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas.
Prekės privalo būti originalios, naujos, ne naudotos, ne atnaujintos.
Prekių išpirkimas – užsakymas pagal poreikį, neįsipareigojant nupirkti viso kiekio.
Prekių pristatymo terminas: 10 darbo dienų, nuo užsakymo pateikimo dienos.
Prekių pristatymo vieta: Kauno klinikų centrinis sandėlis Nr. 7, Eivenių g. 2, Kaunas
Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos pristatymo išlaidos.
Perkančioji organizacija vertinant pateiktus pasiūlymus gali paprašyti tiekėjo pristatyti siūlomos įrangos pavyzdinį modelį. 
Perkama įranga
1. Bevielis brūkšninių kodų skaitytuvas 2D (200 vnt.)
	Eil. Nr.

	Parametras
	Reikalavimas
	Atitikmuo

	1. 
	Skeneris (brūkšninių kodų skaitytuvas)
	Nurodyti siūlomos įrangos gamintoją, modelio pavadinimą.
	

	0. 
	Nuskaitomi kodų tipai
	Apimant, bet neapsiribojant:
1D - GS1 DataBar, Codabar/NW7, Base 32, Code 39, Code 128, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, | 2 of 5, Code 93;
2D - QR code, Aztec, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR, Postal Codes, PDF417, Composite Codes.
DotCode simbologijos
	

	0. 
	Programavimo galimybės
	Turi būti galimybė keisti (programuoti) skaitytuvo aparatūrinius nustatymus, įgalinant automatinį nuskenuotų duomenų apdorojimą pagal nustatytas taisykles. Pvz. Nuskaičius GS1 tipo sudėtinį kodą, vietoje nuskaitytų GS1 standarto valdančiųjų simbolių (angl. control character <GS>) grąžinti kitus Unicode-8 koduotės simbolius pvz. „|“.
	

	0. 
	Taikiklis
	Įrenginys privalo turėti nuolatinę taikymosi (aiming) funkciją. Brūkšninio kodo skenavimas užfiksuojamas nuspaudus mygtuką
	

	0. 
	Nuskaitymo režimai
	Įjungimas mygtuku; nuolatinis skenavimas; skenavimas nusitaikant
	

	0. 
	Judesio tolerancija
	Ne mažiau nei 60 cm/s
	

	0. 
	Nuskaitymo sensorius
	Ne prasčiau 1040 x 720 taškai
	

	0. 
	Atsparumas aplinkos apšvietimui
	Atsparus dirbant normaliomis apšvietimo sąlygomis ir tiesioginėje saulės šviesoje ne mažiau kaip 100 000 LUX
	

	0. 
	Brūkšninio kodo nuskaitomas minimalus kontrastas
	Ne daugiau 25%
	

	0. 
	Skaitymo kampas
	Ne mažiau: 
· Palenkimas: ± 65°( Skew); 
· Pavertimas (Pitch): ± 65°;
· Pasukimas (Roll): ±180°
	

	0. 
	Jungtys
	Bluetooth v4 ir geriau
	

	0. 
	Veikimo atstumas
	Ne mažiau 25 m. 
	

	0. 
	Baterijos veikimo laikas
	Ne mažiau 12 val., arba, 20000 skenavimų
	

	0. 
	Nuskaitymo pranešimas
	Garsinis signalas (keičiamo tono), LED indikatorius
	

	0. 
	Atsparumas smūgiams
	Darbingas po pakartotinių kritimų iš 1,5m aukščio ant kieto (betoninio) paviršiaus.
	

	0. 
	Apsaugos klasė
	Apsaugos klasė ne žemesnė nei IP42
	

	0. 
	Skaitytuvo svoris 
	Ne daugiau kaip 225g.
	

	0. 
	Garantija
	Ne trumpesnė kaip 36 mėn. 
	

	0. 
	Priedai
	To paties gamintojo krovimo ir komunikacijos lopšys su USB jungtimi, užtikrinantis skaitytuvo komunikaciją su lopšiu, o lopšio su kompiuteriu
	

	0. 
	Pavyzdinis modelis
	Pasiūlymų vertinimo metu, pirkimo komisija turi teisę pareikalauti pristatyti siūlomą prekę funkcinių savybių patikrinimui. 
Nepristačius siūlomos prekės patikrinimui, per 5 darbo dienas, bus laikoma, kad siūloma prekė neatitinka reikalavimų.
	



