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		TVIRTINU:
Martynas Gedaminskas
(Vardo raidė, pavardė, parašas)
____________________
(data)



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

		TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR 
/ ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI





	
		1. Statytojas:  Akcinė bendrovė „Via Lietuva“.

	2. Užsakovas:  Akcinė bendrovė „Via Lietuva“.

	3. Projekto pavadinimas:  „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A9 Panevėžys–Šiauliai ruožo nuo 23,1 iki 24,143 km kapitalinis remontas“.

	4. Statybos rūšis:  kapitalinis remontas.

	5. Etapas:  projektiniai pasiūlymai.

	6. Statinio kategorija:  ypatingasis statinys.

	7. Statinio rūšis:  inžinerinis statinys.

	8. Inžinerinių statinių grupė:  susisiekimo komunikacijos.

	9. Inžinerinių statinių pogrupis:  keliai.



	

	
		10. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:

	10.1. numatoma darbų vykdymo riba:  kelio ruožas nuo 23,1 iki 24,143 km (darbų ribos turi būti tikslinamos projektavimo metu). Numatyti sklandų sujungimą (privedimą) su esama, planuojama, projektuojama infrastruktūra;

	10.2. kelio (gatvės) kategorija: II; 

	10.3. vieno lygio sankryžos:  23,99 km sankryžoje su valstybinės reikšmės rajoniniu keliu Nr. 2918 Laipuškiai–Gačioniai–Smilgiai rengiant projektinių pasiūlymų sprendinius būtina išanalizuoti galimus sankryžos sutvarkymo variantus ir pasirinkti tinkamiausią, atsižvelgiant į esamus ir perspektyvinius eismo srautus, gretimų sklypų ribas bei eismo saugumą. Jei darbai bus numatomi ir kelyje Nr. 2918, šiuos darbus išskirti atskirame darbų kiekių žiniaraštyje;

	10.4. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra:  projektavimo metu įvertinti poreikį atnaujinti / įrengti naujus privedimus prie autobusų sustojimo aikštelių;

	10.5. dangos konstrukcijos klasė:  projektuoti pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19. Pateikti detalius dangos konstrukcijos skaičiavimus pagal 3 skirtingus eismo intensyvumo prieaugius. Vadovaujantis KPT SDK 19 22 punktu, parenkant dangos konstrukcijos variantus, rinktis tarp skaldos / žvyro ir AŠAS / ŠNS;

	10.6. nuovažų skaičius:  nustatoma projektavimo metu;

	10.7. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai:  nustatoma projektavimo metu;

	10.8. vandens pralaidos: poreikį esamas sutvarkyti / pakeisti naujomis nustatyti ir sprendinius parengti projektavimo metu (neprojektuoti pralaidų už kelio sklypo / statinio ribos);

	10.9. vandens nuleidimas nuo kelio:  spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas). Esant poreikiui suprojektuoti uždarą lietaus vandens nuvedimo sistemą, kuri po statybos darbų bus registruojama NTR;

	10.10. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta:  poreikį nustatyti ir sprendinius parengti projektavimo metu, vadovaujantis Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklėmis;

	10.11. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas: numatyti;

	10.12. autobusų sustojimo aikštelių skaičius:  numatyti esamų perkėlimą ir nustatyti naujų įrengimo poreikį projektavimo metu pagal  KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“. Suprojektuoti  pėsčiųjų privedimus iki autobusų sustojimo aikštelių;

	10.13. autobusų sustojimo aikštelių paviljonų skaičius:  pagal poreikį autobusų sustojimo aikštelėse numatyti atnaujinti / įrengti paviljonus;

	10.14. inžinerinės eismo saugos priemonės:  poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis;

	10.15. apšvietimas: įvertinti sankryžos ir jos prieigų su rajoniniu keliu esamą ir / ar suprojektuoti naują apšvietimą spręsti, nustatyti ir numatyti poreikį projektavimo metu; 

	      10.16. kiti reikalavimai:
kelio ruožo kapitalinio remonto sprendiniai turi būti numatyti esamos kelio juostos ribose (esant pagrįstam poreikiui, nesant kitoms techninėms galimybėms įgyvendinti sprendinių ‒ laisvoje valstybinėje žemėje, gavus atsakingų institucijų sutikimus).




	

	
		11. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:

	11.1. Lietuvos Respublikos Kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais:  :  taip;

	11.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės „Via Lietuva“ interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai:  taip;

	11.3. projekto rengimo dokumentais:  taip;

	11.4. prisijungimo sąlygomis:  taip.



	

	

	
		12. Finansavimo šaltinis:  Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.

	13. Projekto apimtis:  Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Techninės užduoties reikalavimus.

	14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo (Užsakovo) projektuotojui):  Atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos.

	15. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis:
Priedas Nr. 1. Techninė specifikacija;
Priedas Nr. 2. BSR pvz.;
Priedas Nr. 3. Kadastrinių matavimų bylos (pateikiama pasirašius paslaugų sutartį).

	16. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
Žemės sklypo unikalus numeris: 4400-1227-9266 (A9); 4400-4671-2432 (2918);
Inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-1015-0637 (A9); 4400-4560-3904 (2918).
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(vardas, pavardė, parašas, data)
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