KLAUSIMYNAS
GELEŽTĖS JĖGOS INSTRUMENTAMS SPECIFIKACIJAI 

	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti priemonių pobūdis?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Koks, Jūsų nuomone, galėtų būti pristatymo, įdiegimo, suderinimo ir paleidimo eksploatacijai terminas, įskaičiuojant ir personalo apmokymą (2 – 4 asm. 6- 8 val. mokymai)
	

	7. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos priemonės kaina su PVM?
	

	8. 
	Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai ir kt.)?
	

	9. 
	Kokie galėtų būti tiekėjams taikomi minimalūs kvalifikacijos reikalavimai?
	

	10. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	11. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje konfidencialus, t. y. ar Perkančioji organizacija turi teisę skelbti dalyvavusio rinkos konsultacijoje tiekėjo pavadinimą?
	Taip ☐     Ne ☐
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GELEŽTĖS JĖGOS INSTRUMENTAMS SPECIFIKACIJA

	Eil.
Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Geležtės jėgos instrumentams
	 

	1.1.
	Geležtės osciliuojančiam pjūklui 
	

	1.1.1.
	Suderinamos su ligoninėje turimu Acculan 4 jėgos instrumentu.
	

	1.1.2.
	Steriliai įpakuotos po 1 vnt. 
	

	1.1.3.
	Darbinis ilgis 50 ± 1 mm, plotis 10 mm, storis 0,5 mm.
	

	1.2.
	Geležtės osciliuojančiam pjūklui 
	

	1.2.1.
	Suderinamos su ligoninėje turimu Acculan 4 jėgos instrumentu.
	

	1.2.2.
	Steriliai įpakuotos po 1 vnt. 
	

	1.2.3.
	Darbinis ilgis 50 ± 1 mm, plotis 20 mm, storis 0,7 mm.
	

	1.3.
	Geležtės osciliuojančiam pjūklui 
	

	1.3.1.
	Suderinamos su ligoninėje turimu Acculan 4 jėgos instrumentu.
	

	1.3.2.
	Ne mažiau 10 apvalios formos skylių darbiniame paviršiuje. 
	

	1.3.3.
	Danteliai dvejose plokštumose. 
	

	1.3.4.
	Dantelių aukštis dviejų dydžių, kurie išdėstyti pakaitomis. 
	

	1.3.5.
	Darbinis ilgis 90 ± 1 mm, plotis 23 mm, storis 1,27 mm.
	

	1.4.
	Geležtės osciliuojančiam pjūklui 
	

	1.4.1.
	Suderinamos su ligoninėje turimu Acculan 4 jėgos instrumentu.
	

	1.4.2.
	Ne mažiau 10 apvalios formos skylių darbiniame paviršiuje. 
	

	1.4.3.
	Danteliai dvejose plokštumose. 
	

	1.4.4.
	Dantelių aukštis dviejų dydžių, kurie išdėstyti pakaitomis. 
	

	1.4.5.
	Darbinis ilgis 90 ± 1 mm, plotis 19 mm, storis 1,27 mm.
	

	1.5.
	Geležtės osciliuojančiam pjūklui 
	

	1.5.1.
	Suderinamos su ligoninėje turimu Acculan 4 jėgos instrumentu.
	

	1.5.2.
	Ne mažiau 10 apvalios formos skylių darbiniame paviršiuje. 
	

	1.5.3.
	Danteliai dvejose plokštumose. 
	

	1.5.4.
	Dantelių aukštis dviejų dydžių, kurie išdėstyti pakaitomis. 
	

	1.5.5.
	Darbinis ilgis 90 ± 1 mm, plotis 13 mm, storis 1,27 mm.
	

	1.6.
	Geležtės osciliuojančio pjūklo antgaliui Acculan 4 mini 
	

	1.6.1.
	Suderinamos su ligoninėje turimu Acculan 4 jėgos instrumentu.
	

	1.6.2.
	Darbinis ilgis 25 ± 1 mm, plotis 10 mm, storis 0,5 mm.
	

	1.7.
	Geležtės osciliuojančio pjūklo antgaliui Acculan 4 mini 
	

	1.7.1.
	Steriliai įpakuotos po 1 vnt. 
	

	1.7.2.
	Geležtės darbinis ilgis 20 ± 1 mm, plotis 5 mm, storis 0,5mm. 
	

	1.8.
	Geležtės osciliuojančio pjūklo antgaliui Acculan 4 mini 
	

	1.8.1.
	Steriliai įpakuotos po 1 vnt. 
	

	1.8.2.
	Geležtės darbinis ilgis 20 ± 1 mm, plotis 10 mm, storis 0,5 mm. 
	

	1.9.
	Geležtės tiesiaeigio pjūklo antgaliui Acculan 4 mini 
	

	1.9.1.
	Galiukas užapvalintos formos. 
	 

	1.9.2.
	Steriliai įpakuotos po 1 vnt.
	 

	1.9.3.
	Geležtės ilgis 105 ± 1 mm,  geležtės darbinis ilgis 27 ± 1 mm,  storis 0,25 mm. 
	 






