{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":70,"n_cols":4,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Pacientų eilių valdymo sistemos plėtra (SPS Hipodromo g., Garliavos poliklinika)"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.1.","Registracijos terminalas su licencija",2,"kompl"]
["1.1.1.","Terminalas statomas ant grindų;"]
["1.1.2.","Antivandalinis korpusas;"]
["1.1.3.","Ne mažiau 22” (colių) įstrižainės lietimui jautrus ekranas;"]
["1.1.4.","Ekranas turi būti pritaikyas nepertraukiamo darbo 24/7 rėžimui;"]
["1.1.5.","Ekrano kontrastas ne mažiau 1000:1; Ryškumas ne mažiau 250cd/m2;"]
["1.1.6.","Turi būti integruotas terminis spausdintuvas, greitis ne mažiau 200 mm/s, popieriaus plotis iki 80mm su automatiniu popieriaus nukirpimu;"]
["1.1.7.","Spausdinimo rezoliucija ne mažiau nei 203dpi"]
["1.1.8.","Turi būti integruotas 2D skaitytuvas skirtas asmens arba vizito identifikavimui."]
["1.1.9.","Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte."]
["1.1.10.","Turi būti pateiktos terminalo naudojimo licencijos darbui su Eilių valdymo (Nugis) ir Ligoninės informacines (ESIS) sistemomis"]
["1.2.","Informacinis ne mažiau 55“ ekranas su laikikliu",2,"vnt."]
["1.2.1.","Nurodyti gamintoją, įrangos pavadinimą, modelį, produkto kodą;"]
["1.2.2.","Įstrižainė turi būti ne mažiau 55“ (colių);"]
["1.2.3.","Rezoliucija ne mažiau 1920x1080 taškų;"]
["1.2.4.","Kontrastas ne mažiau 1200:1;"]
["1.2.5.","Ryškumas ne mažiau 350cd/m2;"]
["1.2.6.","Matomumo kampas ne mažiau 178°/178°"]
["1.2.7.","Būtinos jungtys: HDMI, USB, Ethernet;"]
["1.2.8.","MTBF (angl. Mean time between failures) laikas nemažiau kaip 50000 val.;"]
["1.2.9.","Sumontuoti vidiniai garsiakalbiai;"]
["1.2.10.","Informacinių eilučių skaičius ne mažiau dviejų;"]
["1.2.11.","Kliento iškvietimo metu kliento eilės bei aptarnavimo vietos numeriai turi mirksėti, jų pasirodymas turi būti palydimas garsiniu signalu. Anksčiau parodyti kliento eilės numeriai ir aptarnavimo vietos numeriai pašalinami po sistemoje numatyto laiko arba jeigu neužtenka vietos naujiems numeriams atvaizduoti;"]
["1.2.12.","Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, TV/kompiuterių tinklo kabeliai ir kiti reikalingi priedai;"]
["1.3.","Informacinis ne mažiau 32“ ekranas su laikikliu",4,"vnt."]
["1.3.1.","Nurodyti gamintoją, įrangos pavadinimą, modelį, produkto kodą;"]
["1.3.2.","Įstrižainė turi būti ne mažiau 32“ (colių);"]
["1.3.3.","Rezoliucija ne mažiau 1920x1080 taškų;"]
["1.3.4.","Kontrastas ne mažiau 1000:1;"]
["1.3.5.","Ryškumas ne mažiau 350cd/m2;"]
["1.3.6.","Matomumo kampas ne mažiau 178°/178°"]
["1.3.7.","Būtinos jungtys: HDMI, USB, Ethernet;"]
["1.3.8.","MTBF (angl. Mean time between failures) laikas nemažiau kaip 50000 val.;"]
["1.3.9.","Sumontuoti vidiniai garsiakalbiai;"]
["1.3.10.","Informacinių eilučių skaičius ne mažiau dviejų;"]
["1.3.11.","Kliento iškvietimo metu kliento eilės bei aptarnavimo vietos numeriai turi mirksėti, jų pasirodymas turi būti palydimas garsiniu signalu. Anksčiau parodyti kliento eilės numeriai ir aptarnavimo vietos numeriai pašalinami po sistemoje numatyto laiko arba jeigu neužtenka vietos naujiems numeriams atvaizduoti;"]
["1.3.12.","Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, TV/kompiuterių tinklo kabeliai ir kiti reikalingi priedai;"]
["1.4.","Informacinis ne mažiau 10“ ekranas su laikikliu",28,"vnt."]
["1.4.1.","Nurodyti gamintoją, įrangos pavadinimą, modelį, produkto kodą;"]
["1.4.2.","Ekranas ne mažiau 10“ (colių);"]
["1.4.3.","Raiška ne mažiau kaip 1280x800 pikselių;"]
["1.4.4.","Ryškumas ne mažiau 250 cd/m2;"]
["1.4.5.","Matomumo kampas ne mažiau 160° /160°"]
["1.4.6.","Pritaikytas darbui 24 valandų 7 dienas per savaitę režimu;"]
["1.4.7.","POE maitinimas arba lygiavertis (tiekėjas prisiima lygiaverčio maitinimo šaltinio įrengimo kaštus, jei įranga pateikiama su lygiaverčiu maitinimo šaltino sprendimu)."]
["1.4.8.","Be integruotos baterijos;"]
["1.4.9.","Tvirtinamas prie darbo vietos ar priėmimo langelio;"]
["1.4.10.","Ekrane turi būti atvaizduojama kabinete dirbančio personalo informacija (informacija pateikiama per SPĮ IS);"]
["1.4.11.","Rodomas kabineto užimtumas (informacija pateikiama per SPĮ IS);"]
["1.4.12.","Naujo kliento iškvietimo metu informacija švieslentėje turi mirksėti; jos pasirodymas turi būti palydimas garsiniu signalu;"]
["1.4.13.","Atvaizduojama tekstinė  ir vaizdinė informacija turi būti saugoma vidiniuose grotuvo kaupikliuose;"]
["1.4.14.","Turi būti sumontuoti komutaciniai loveliai laidams paslėpti;"]
["1.4.15.","Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, tvirtinimo nuo lubų laikikliai, jungiamieji kabeliai ir kiti reikalingi priedai;"]
["1.5.","Diegimas",2,"kompl"]
["1.5.1.","Tiekėjas turės įrangą pristatyti, sukonfigūruoti, pritaikyti darbui, apmokyti naudotojus"]
["1.5.2.","Tiekėjas turės įrangą prijungti prie šiuo metu naudojamos PEVS (\"Nugis\") ir užtikrinti bendrą valdymą ir naudojimą su Ligoninės informacine sistema"]
["1.5.3.","Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas įrangos prijungimui ir naudojimui su \"Nugis\" sistema"]
["1.5.4.","Diegimo darbai, įskaitant įrangos pristatymą, trui būti atlikti per 60 dienų nuo užsakymo pateikimo. Perkančioji organizacija darbus ir įrangą užsakys dalimis - numatomi ne mažiau kaip 2 (du) atskiri diegimai ne vienu metu."]
["1.6.","Techninio palaikymo ir aptarnavimo paslaugos",36,"mėn"]
["1.6.1.","Aptarnavimo laikotarpis skaičiuojamas nuo PEVS perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Šiuo laikotarpiu paslaugų tiekėjas taiso įdiegtos programinės įrangos klaidas bei konsultuoja LSMU KL darbuotojus, administratorius, IT specialistus"]
["1.6.2.","Paslaugų tiekėjas turi sudaryti PEVS klaidų taisymo laikotarpio aptarnavimo modelį, jame numatant konsultacijas, paslaugas ir priemones PEVS sistemos aptarnavimui užtikrinti. Paslaugų tiekėjas privalo šias priemones pasiūlyti, atsižvelgdamas į sistemos ir perkančiosios organizacijos specifiką, paslaugų teikimo kokybę, reakcijos laiką bei kalbą"]
["1.6.3.","Paslaugų tiekėjas klaidų taisymo laikotarpiu privalo užtikrinti, kad PEVS neplanuotos nedarbingumo prastovos nesieks 72 valandų per metus, reakcijos laikas nebus ilgesnis nei 4 valandos nuo pranešimo apie sistemos darbo sutrikimą gavimo, sistemos darbingumo atstatymo laikas ne ilgiau nei 24 valandos nuo pranešimo apie sistemos darbo sutrikimo gavimo."]
["1.6.4.","Paslaugų tiekėjas, tvarkydamas PEVS duomenis, turi užtikrinti jo valdomos infrastruktūros saugumo ir saugaus duomenų perdavimo organizacines ir programines priemones"]
["1.6.5.","Tiekėjas, vykdydamas garantinį aptarnavimą, sugedusią įdiegtą įrangą remontuoja ar keičia savo lėšomis ir resursais"]