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	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA




AUTOMOBILIŲ NBUOMA
Bendrieji reikalavimai 
1. Perkančioji organizacija perka 4 (keturių) automobilių: 2 elektrinių ir 2 hibridinių (HEV, MHEV) - (benzinas/elektra), nuomą (toliau – Prekė).
2. Perkančioji organizacija prekę perka pagal lentelėje nurodytus reikalavimus.
3. Tiekėjas Prekę privalo pristatyti per 30 (trisdešimt) dienų nuo sutarties pasirašymo datos, adresu Žirmūnų g. 1B,  Vilnius.
4. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalaujamos charakteristikos Tiekėjo siūlomas reikšmes arba TAI/NE. Neužpildžius (lentelės 4 stulpelį) ar nepilnai užpildžius prašomos tikslios informacijos, ir/ar užpildžius neatitinkančius reikalavimų informacijos, pasiūlymas bus atmestas.

Specialūs reikalavimai

AUTOMOBILIŲ NUOMA  (4 vnt.) 

	Eil. Nr.
	Charakteristikų pavadinimas
	Reikalaujamos charakteristikos
	Tiekėjas nurodo siūlomų prekių 
charakteristikos reikšmes arba Taip/Ne

	1
	2
	3
	4

	1.
	Bendri reikalavimai

	1.1
	Paskirtis
	Automobilis turi būti, turintis 4 keleiviams skirtas vietas (neįskaitant vairuotojo).
	

	1.2
	Tipas, kėbulo tipas
	 C1 klasės arba SUV – pagal UAB „Auto tyrimai“ klasifikatorių. 
Būtina nurodyti tikslų modelį.
	

	1.3
	Nuomos terminas
	12 mėnesių su galimybe pratęsti dar 12 mėn.
	

	1.4
	Rida nuomos laikotarpiui
	18 000 km  per 1 metus vienam automobiliui
	

	1.6
	Pagaminimo data
	Ne ankstesnė kaip 2022 m. 
	

	1.7
	Registracija
	Perdavimo dienai automobilis turi būti registruotas Lietuvos Respublikoje, turintis galiojančią techninę apžiūrą.
	

	2.
	Variklis 

	2.1
	Tipas
	Benzinas/elektra

	

	2.1.1
	Darbinis tūris
	Nuo 1200 iki 2000 cm³
Variklio galia – ne mažiau kaip 85 kW

	

	2.2
	Tipas 
	elektrinis
	

	2.2.1 
	Baterijos talpa
	Nuo 50 iki 80 kWh
Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (WLTP) – 400 km
	

	2.3
	Aplinkosauginis 
reikalavimas
	Turi atitikti ne žemesnius kaip EURO 6 
ES toksiškumo standartus.
	

	2.4
	Aplinkosauginis 
reikalavimas
	Transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių Euro 6) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, neturi viršyti 99  CO2, g/km  (Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai).
Realiomis važiavimo sąlygomis transporto priemonės išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės (neatsižvelgiant į taikomą atitikties faktorių / matavimo metodo paklaidą), nustatytos Reglamente (EB) Nr. 715/2007 (Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai).
	

	3.
	Transmisija

	3.1
	Pavarų dėžė
	Automatinė
	

	4.
	Vairo mechanizmas

	4.1
	Vairo stiprintuvas
	Turi būti 
	

	5.
	Važiuoklė

	5.1
	Padangų saugojimas ir padangų aptarnavimas
	Padangų priežiūra, keitimas ir saugojimas visą nuomos laikotarpį.
	

	5.2
	Atsarginis ratas ir/arba rato remontui skirtas komplektas.
	Atsarginis ratas turi būti normalaus dydžio arba vietą taupantis / arba defektą patyrusiai padangai remontuoti skirtas remonto komplektas (12 V kompresorius ir padangų sandarinimo priemonė).
Automobilis komplektuojamas su mechaniniu keltuvu ir reikalingų įrankių komplektu, skirtų rato pakeitimui.
	

	6.
	Stabdžių sistema

	6.1
	Numatytosios saugos sistemos
	Stabdžių antiblokavimo sistema, 
elektroninė stabilumo sistema,
antiprabuksavimo sistema ir/arba analogiškos.
	

	7.
	Elektrinė sistema

	7.1
	Kondicionierius
	Automatinis salono oro kondicionierius.
	

	8.
	Saugos sistemos

	8.1
	Oro pagalvės
	Numatytos ir gamintojo įrengtos: vairuotojui ir keleiviui, ne mažiau nei 6 saugos pagalvės.
	

	8.2
	Apsauga nuo atviros vagystės
	Apsaugos sistema atitinkanti apsaugos lygį pagal „Kasko“ draudimo reikalavimus.
	

	9.
	Techninių aptarnavimų ir jų periodiškumas 

	9.1
	Periodiškumas tarp techninių aptarnavimų
	Pagal gamintojo rekomendacijas
	

	9.2
	Natūraliai nusidėvinčių detalių keitimas
	Turi būti atliekamas paslaugos teikėjo sąskaita.
	

	10.
	Kita

	10.1
	Instrukcijos
	Automobilio ir papildomos įrangos eksploatavimo ir naudojimo instrukcijos, lietuvių kalba turi būti pateiktos kartu su automobiliu.
	

	10.2
	KET paketas
	Komplektacijoje turi būti pirmos pagalbos rinkinys (sukomplektuotas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus), gesintuvas, avarinio sustojimo ženklas, signalinė liemenė.
	

	10.3
	Kilimėliai po kojomis
	Vairuotojui ir keleiviams 
	

	10.4
	Pakaitinis automobilis
	Techninių aptarnavimų, garantinių ir/ar negarantinių remontų atveju, kai Nuomotojas negali naudotis konkrečiu automobiliu daugiau negu 72 val., paslaugos teikėjas suteikia analogiškų techninių parametrų automobilį be papildomų finansinių įsipareigojimų, neįskaitant degalų kaštų (šiuos kaštus prisiima Pirkėjas).
	

	10.5
	Draudimas
	Automobilis turi būti apdraustas transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju  ir Kasko draudimais. Kasko draudimo franšizė visoms žaloms negali būti didesnė nei 200 Eur.
	

	11.6
	Automobilio pristatymas
	Ne daugiau kaip1 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos
	

	11.7
	Kablys
	Vienas hibridinis automobilis su kabliu priekabai
	






