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[bookmark: _Hlk189653815]TURTO INVENTORIZAVIMO SISTEMOS 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


I. PIRKIMO OBJEKTAS: 
1.1. Turto inventorizavimo sistema, veikianti RFID (Radio Frequency Identifying) arba lygiavertės technologijos pagrindu (toliau – sistema). RFID – tai objektų žymėjimo ir atpažinimo technologija, pagrįsta radijo dažnio signalo panaudojimu objektų identifikavimui.

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
2.1 Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota, angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse.
2.2 Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą, medžiagas, įdiegimo į 10 darbo vietų kompiuterines sistemas ir apmokymų bei suderinimo paslaugas (toliau – Paslaugos) per 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti.
2.3 [bookmark: _Hlk190179029]Tiekėjas įsipareigoja visą turto invetorizavimo sistemą pristatyti ir įdiegti programinę įrangą per 2 (du) mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Mokymų paslaugas (gyvai), sistemos techninę priežiūrą teikti visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
2.4 Sistemos naudotojų ir administratorių apmokymų bei inventoriaus paruošimo inventorizacijai Paslaugų vykdymo išlaidos turi būti įskaičiuotos į Paslaugų kainą.
2.5 Tiekėjai privalo parengti naudotojo ir administratoriaus instrukcijas lietuvių kalba, užrašai ant įrenginių ir jų dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. Programinė įranga ir kompiuterinės technikos sisteminiai pranešimai turi būti anglų arba lietuvių kalba.
2.6 Visos techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7), jeigu nenurodyta kitaip.
2.7 Techninė įranga privalo veikti be sutrikimų, kai temperatūros režimas techninės įrangos įdiegimo patalpoje yra nuo +5 iki +35 0C temperatūros, o santykinė oro drėgmė – 70 proc. ir mažesnė (arba ne prastesnių parametrų).
2.8 Programinės įrangos licencijos turi būti suteikiamos neribotam laikui ne mažiau kaip 10 darbo vietų. Standieji ar puslaidininkiniai diskai (angl. HDD/SSD) ar kitos atminties laikmenos gedimo atveju turi būti keičiamos naujomis. Sugedusios atminties laikmenos sunaikinamos pirkėjo patalpose ir tiekėjui negrąžinamos.
2.9 Įrangos gedimo atveju iš instaliacijos vietos remontui išvežamą pas tiekėją (jo atstovą) sugedusią įrangą pirkėjas pateikia be joje sumontuotų standžiųjų ar puslaidininkinių diskų (angl. HDD/SSD) ar kitų atminties laikmenų.
2.10 Jeigu nenurodyta kitaip, įrangai privalo būti suteikta ne trumpesnė kaip 12 mėnesių garantija. Grantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo įrangos perdavimo- priėmimo akte nurodytos datos.
2.11 Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo defektinio akto pasirašymo dienos. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas.
2.12 Siūlomos įrangos techninė priežiūra turi būti atliekama tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose.

III. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

3.1 Posistemės sudėtis:
1 lentelė
	Eil. Nr.
	Komponento pavadinimas 
	Aprašymas
	Kiekis, vnt.

	1.
	Nuotolinis inventorizacijos duomenų kaupiklis su programine įranga 
	Paskirtis – nuotoliniu būdu nuskaityti ir įrašyti duomenis nuo inventoriaus RFID etikečių, užtikrinti duomenų iš RFID žymių ir brūkšninio kodo nuskaitymą ir perdavimą į duomenų bazę.
	2

	2.
	RFID etikečių spausdintuvas su programine įranga 
	Paskirtis – atspausdinti tekstinę informaciją ant ruošinių bei įvesti duomenis į RFID žymes.
	
1

	3.
	Ruošiniai RFID etiketėms
	Paskirtis – turto vienetams žymėti. Ruošiniai turi būti su integruotomis RFID žymėmis, skirti klijuoti ant inventoriaus.
	5 000

	4.
	Ruošiniai RFID etiketėms metalo paviršiui
	Paskirtis – turto vienetams žymėti. Ruošiniai turi būti su integruotomis RFID žymėmis, skirti klijuoti ant metalinio inventoriaus.
	1 500

	5.
	Medžiagos RFID etikečių spausdintuvui
	Paskirtis – ant RFID etikečių atspausdinti vizualią informaciją (brūkšninį kodą, pavadinimą). 
	Pakankamas kiekis atspausdinti
5 000 vnt. etikečių

	6.
	Turto inventorizavimo  programinė įranga
	Programinė įranga turi užtikrinti:
- sistemos darbui reikalingų duomenų importą iš txt, cvs Microsoft excel formato bylų;
- valdyti ir koreguoti sistemos darbinius sąrašus, surinktą informaciją;
- sudaryti ir valdyti inventoriaus lokacijų (saugojimo vietų) hierarachiją;
- priskirti inventoriui jo saugojimo vietą bei atsakingus asmenis;
- paruošti duomenis perdavimui į duomenų kaupiklį bei priimti kaupiklio surinktą informaciją;
- paruošti duomenis RFID etikečių spausdinimui;
- peržiūrėti rezultatus bei gauti įvairias ataskaitas;
- naujausius saugumo reikalavimus užtikrinančius atnaujinimus.
	1
(jei licencijuojama pagal vartotojus pateikiama ne mažiau 10 licencijų)



3.2. Reikalavimai posistemės komponentams:
2 lentelė
	[bookmark: _Hlk190182316]Eil. Nr.
	Komponentai, savybės, parametrai
	Reikalavimų aprašymas

	1. Reikalavimai nuotoliniam inventorizacijos duomenų kaupikliui su programine įranga

	1.1
	Ekranas
	Ne mažiau 3,5 colio, spalvotas, jautrus lietimui (touch screen)

	1.2
	Klaviatūra
	Su klavišų apšvietimu

	1.3
	Baterija
	Įkraunama Li-on, veikimo trukmė – ne mažiau nei 24 valandos darbiniame režime

	1.4
	Aplinkos charakteristikos
	Darbinės temperatūros intervalas – ne mažesnis nei nuo -10 oC iki +55 oC (arba ne prastesnių parametrų)

	1.5
	RFID (radijo dažninis atpažinimo modulis)
	Galingumas – ne mažesnis nei 500 mW
Europinis RFID veikimo dažnis UHF arba lygiavertis

	1.6
	Nuskaitomų RFID kodų standartai
	ISO 18000-6, EPC Class1 Gen2 arba lygiavertis

	1.7
	RFID etikečių nuskaitymas
	Atstumas – ne mažesnis nei 15 m pagal įrenginio gamyklinę specifikaciją


	1.8
	RFID etikečių duomenų nuskaitymo greitis
	Iki 1000 RFID etikečių per sekundę pagal įrenginio gamyklinę specifikaciją

	1.9
	Jungtys
	Integruotos WLAN 802. 11 b/g/n/ac, palaikantis 2,4GHz ir 5GHz tinklus, 
Bluetooth 4.2 Class 2.0, 
USB 2.0 per Type-C jungtį

	1.10
	Korpusas
	Atsparus dulkėms ir skysčiams (IP64);
Atsparumas kritimams iš 1,5 metro aukščio ant betoninio paviršiaus

	1.11
	Duomenų kaupiklio programinės įrangos funkcijos:

	1.11.1
	Inventorizacija:
	Etikečių su RFID žymėmis.
Patalpos etiketės nuskaitymas.
Inventoriaus etikečių nuskaitymas.
Rezultatų koregavimas.
Papildoma rezultatų peržiūra.
Detali informacija apie pasirinktą inventorių.
Inventoriaus nuotraukų darymas ir saugojimas.
Inventoriaus būsenos įvedimas.

	1.11.2
	Turto priskyrimas patalpai ir vartotojui
	Nuskaitoma inventoriaus etiketė.
Priskiriama patalpa ir vartotojas.

	1.11.3
	Inventoriaus paieška
	RFID skaitytuvo pagalba ieškomas inventorius su nurodytu inventoriniu numeriu.

	1.11.4
	Detalios informacijos pateikimas
	Nuskaičius inventoriaus etiketę, kaupiklio ekrane parodoma iš apskaitos sistemos perkelta detali informacija apie šį inventorių.

	1.11.5
	Turto sąrašo peržiūra
	Galimybė peržiūrėti inventorizacijos rezultatų sąrašą.
Galimybė filtruoti sąrašą pagal nurodytus parametrus (inventoriaus numerio,  pavadinimo fragmentą, nustatyti nerastą, bet tai patalpai priskirtą turtą).

	1.11.6
	Apsauga
	Duomenys turi būti apsaugoti slaptažodžiu (materialiai atsakingas asmuo gali matyti tik jam priskirtą turtą).

	1.11.7
	Konfigūravimas
	Galimybė importuoti/eksportuoti duomenų bylas tiesiai į kompiuterizuotos darbo vietos kompiuterį per TCP/IP tinklą. 
Konfigūruojamas patalpos ir inventoriaus etikečių duomenų šablonas.

	1.11.8.
	Informacija apie inventorių
	Galimybė nurodyti inventoriaus būseną.
Galimybė nufotografuoti inventorių ir perduoti foto į duomenų bazę

	2. Reikalavimai RFID etikečių spausdintuvui su programine įranga

	2.1
	Spausdinimo būdas
	Terminio pernešimo

	2.2
	Spausdinimo raiška
	Ne mažesnė nei 200 dpi

	2.3
	Spausdinimo plotis
	Ne mažiau nei 100 mm

	2.4
	Jungtis
	Tinklinė LAN (10/100BaseT)

	2.5
	Atmintis
	Ne mažiau nei 16 MB SDRAM, 2 MB Flash ROM

	2.6
	Tvarkyklė ir programinė įranga
	Suderinama su Microsoft Windows 10 ir (arba) naujesnėmis Microsoft OS versijomis. Programinė įranga turi užtikrinti vizualinės informacijos maketavimą ir spausdinimą, brūkšninio kodo spausdinimą. 

	2.7
	Atitikimas siūlomiems etikečių ruošiniams
	Turi atitikti siūlomus etikečių ruošinius, tiek bendroms etiketėms, tiek metalo paviršiui skirtoms etiketėms.

	3. Reikalavimai RFID etikečių ruošiniams

	3.1
	Savybės
	Ruošiniai su integruotomis RFID žymėmis, skirti klijuoti ant inventoriaus (medinio, plastmasinio, stiklinio, keraminio, metalinio paviršiaus) žymekliai, kilpukės

	3.2
	Komunikacija
	Ruošiniai turi būti skirti spausdinti su Tiekėjo siūloma spausdinimo įranga. 
Atspausdintos RFID etiketės kodas ir jame esanti informacija turi būti nuskaitoma Tiekėjo siūlomu kaupikliu, kurio maksimalus skaitymo atstumas – ne mažesnis nei 15 m pagal įrenginio gamyklinę specifikaciją,  Bar kodų etiketės – iki 1 m atstumu.

	3.3
	Dažnių juosta
	Turi atitikti šią veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje veikiančius standartus ir įstatymus.

	3.4
	Išmatavimai
	Spausdinamų etikečių matmenys ne didesni kaip 105 mm x 15 mm. 

	4. Reikalavimai RFID etikečių spausdinimo medžiagoms

	4.1
	Eksploatacinės medžiagos,  dažanti juosta ir kt.
	Turi tikti Tiekėjo siūlomam spausdintuvui ir etikečių ruošiniams.

	5. Reikalavimai turto inventorizavimo programinei įrangai

	5.1
	Aprašymas
	Programinė įranga turi užtikrinti:
· Užtikrinti sistemos darbui reikalingų duomenų importą iš FABIS (Viešojo sektoriaus finansinės apskaitos bendrojo posistemio);
· Galimybę importuoti personalo duomenis iš ActiveDirectory;
· Turtiniai vienetai turi turėti galimybę būti atskirti atskirais simboliais (Trumpalaikis turtas, Ilgalaikis turtas);
· Valdyti tiek ilgalaikį, tiek ir trumpalaikį inventorių; suskirstyti trumpalaikį inventorių į vienetus, pagal poreikį suskirstyti ilgalaikį inventorių į komplekto dalis, apjungti trumpalaikį inventorių į pasirinkto dydžio grupes ir pažymėti grupę viena etikete;
· Valdyti ir koreguoti sistemos darbinius sąrašus, surinktą informaciją;
· Priskirti inventoriui jo eksploatavimo vietą, atsakingus asmenis bei vartotojus;
· Paruošti duomenis perdavimui į duomenų kaupiklį bei priimti kaupiklio surinktą informaciją;
· Paruošti duomenis RFID etikečių spausdinimui;
· Peržiūrėti inventorizacijos rezultatus bei gauti įvairias ataskaitas (pagal materialiai atsakingą darbuotoją, pagal priskirtą naudotoją; turto buvimo vietą, papildomas ataskaitas pagal vartotojo poreikį (pateikiamas poreikis garantinio aptarnavimo metu);
· Suformuoti inventorizacijos metu nerasto turto sąrašą;
· Galimybė filtruoti sąrašą pagal nurodytus parametrus (inventoriaus numerio, nustatyti nerastą, bet tai patalpai priskirtą turtą);
· Galimybė rašyti komentarus apie turto būseną, būklę ir kt. parinkti būseną iš sudaryto sąrašo;
· Galimybė priskirti ir saugoti turto nuotraukas;
· Galimybė perduoti turto vienetą iš vieno darbuotojo kitam;
· Duomenys turi būti apsaugoti slaptažodžiu (galimybė atsakingam asmeniui matyti tik jam priskirtą turtą).

	5.2
	Sistemos naudotojai
	Vienu metu prie sistemos turi turėti galimybę jungtis 10 (dešimt) Pirkėjo darbuotojų

	5.3
	Ataskaitos
	Galimybė vartotojui patogiai, atliekant kuo mažiau procedūrų, suformuoti ataskaitas pagal:
· materialiai atsakingą darbuotoją;
· pagal priskirtą naudotoją;
· turto buvimo vietą;
· papildomas ataskaitas pagal vartotojo poreikį (pateikiamas poreikis garantinio aptarnavimo metu);
· palyginti turto likučius pagal buhalterinės apskaitos duomenis su inventorizacijos metu faktiškai rasto turto duomenimis ir suformuoti inventorizacijos metu nerasto turto sąrašą.

	5.4
	Sistemos vartotojų administravimas
	Vartotojų įvedimas ir koregavimas.
Priėjimo teisių suteikimas.

	5.5
	Sistemos atstatymas
	Turi būti duomenų archyvavimo ir duomenų atstatymo funkcijos

	5.6
	Sistemoje fiksuojami ir ekraninėse formose matomi duomenys
	· Materialiai atsakingas asmuo;
· Inventorinis numeris;
· Turto pavadinimas, markė, savybė;
· Turto buvimo vieta (adresas, kabinetas);
· Žyma apie turto buvimą/nebuvimą paieškos su kaupikliu metu;
· Aktualios informacijos įvedimas apie inventorių (tiek individualiems inventoriniams numeriams, tiek individualiems inventoriaus vienetams);
· Inventorizacijos atlikimas su mobiliais duomenų kaupikliais
· Paskutinio identifikavimo data;
· Galimybė rašyti komentarus apie turto būseną, būklę, pirkimo kainą ir t.t.)

	5.7
	Teisės į programinę įrangą
	Tiekėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjui visas autoriaus turtines teises į originaliai sukurtą programinę įrangą ir šios įrangos išeities tekstus.



3.3. Bendrieji techniniai reikalavimai:
3 lentelė
	Eil. Nr.
	Komponentai, savybės, parametrai
	Reikalavimų aprašymas

	1.
	Eksploatavimo aplinka
	Tiekėjo siūloma spausdinimo įranga turi normaliai funkcionuoti patalpose, esant temperatūrai nuo +5 iki +35 0C. 
Duomenų kaupiklis turi normaliai funkcionuoti ir lauko sąlygomis, temperatūrai esant nuo -10 iki +55 0C

	2.
	Maitinimas
	RFID etikečių spausdintuvai turi būti pritaikyti maitinimui iš AC 230 V, 50 Hz tinklo. Duomenų kaupikliai turi būti su autonominiu maitinimo šaltiniu, pakraunamu iš AC 230 V, 50 Hz tinklo.

	3.
	Komplektavimas
	Turi būti pateikti visi papildomi įrangai reikalingi priedai (pakrovėjai,  jungiamieji laidai, būtini visų komponentų sumontavimui ir sujungimui bei normaliam funkcionavimui). Papildomi priedai turi būti įtraukti į įrangos kainą.

	4.
	Suderinamumas
	Visa tarpusavyje jungiama ir sąveikaujanti įranga turi būti suderinama be jokių papildomų tarpinių įrenginių (kurie nebus įtraukti į pasiūlymą). 
Tiekiamos siūlomos medžiagos, ruošiniai turi būti skirti siūlomai įrangai. Ruošiniai etiketėms turi būti pritaikyti spausdinti Tiekėjo siūlomu spausdintuvu

	5.
	Kita
	Visa techninė įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatyta originaliame gamykliniame įpakavime Pirkėjui adresu Mortos g. 14, Vilnius.



VI. REIKALAVIMAI PATEIKIAMAI DOKUMENTACIJAI:

4.1 Kartu su pristatyta sistema, turi būti pateikta techninė dokumentacija ir instrukcijos naudotojams:
4.1.1 Techninės specifikacijos.
4.1.2 Konfigūravimo ir diegimo vadovai.
4.1.3 Administravimo vadovai.
4.1.4 Naudotojo vadovai.
4.2 Dokumentacija naudotojams turi būti pateikta lietuvių kalba. Mobilių inventorizacijos skenerių - kaupiklių dokumentacija gali būti anglų kalba.
4.3 Dokumentacija pateikiama elektroniniu būdu arba elektroninėje laikmenoje. Turi būti laikomasi bendrųjų dokumentacijos rengimo reikalavimų: išlaikyta vienoda dokumentų struktūra ir stilius, jei aprašomo objekto specifika nereikalauja kitokio aprašymo būdo. Visos naudojamos sąvokos ir žymėjimai paaiškinti „žodynėlyje“ ir turi tą pačią prasmę visose vietose, kuriose jie naudojami.

V. REIKALAVIMAI MOKYMAMS:
5.1 Paslaugų suteikimo metu turi būti apmokomas sistemos administratorius (-iai) (ne mažiau 2 darbuotojų.
5.2 Naudotis sistema turi būti apmokoma viena naudotojų grupė (ne mažiau 5 darbuotojų)kurie pagal poreikį vėliau apmokys kitus Pirkėjo turto inventorizacijos sistemos naudotojus.

VI. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:
6.1 Teikiamos Paslaugos atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo 4.4.3 punkte nustatytą reikalavimą, kadangi perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos, todėl pirkimas laikomas žaliuoju.

