Pirkimo sąlygų 
Priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
CENTRALIZUOTOS RAKTŲ SISTEMOS ĮRENGIMUI

Perkančioji organizacija siekia įsirengti (modernizuoti) spynų ir raktų sistemą (toliau – Sistemą) statinių grupei, susidedančiai iš dviejų pastatų – Rungos g. 18 ir Rungos g. 20 Elektrėnuose. Žemiau pateikiami medžiagų ir darbų poreikiai Sistemai įrengti (modernizuoti). Sistema turi būti sudaryta iš:
1) pagrindinio (Master) rakto, rakinantis visas Sistemos duris;
2) grupinių raktų, kur grupės raktas gali rakinti atskiros grupės duris;
3) [bookmark: _GoBack]individualių raktų, skirtų atrakinti konkrečias Sistemos duris.
1. Įrengiamai Sistemai taikomi tokie reikalavimai:
1.1.  Spynos ir raktai turi turėti juridinę ir technologinę apsaugą nuo kopijavimo ir atitikti standarto EN1303 6 saugumo klasę. 
1.2.  Perkamai Sistemai taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, nustatyti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Aplinkos ministro 2011 m birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508, 4.4.4.4 ir 4.4.4.5 papunkčiuose.
1.3.  Įrengiama Sistema, kuri neleistų atrakinti spynos gręžiant, panaudojant visraktį ar vibratorių. Turi būti apsauga nuo cilindro korpuso ir šerdies pragręžimo, nuo atrakinimo ir skanavimo, nuo smūgių ir išmušimo.
1.4.  Raktai turi būti apsaugoti nuo neteisėto dublikato pagaminimo.
1.5.  Sistema turi būti įdiegta į esamas durų spynas. Tais atvejais, kai esamos durų spynos ar furnitūra bus netinkamos diegiamai Sistemai, Tiekėjas privalės pakeisti spynas/furnitūrą duryse. 
1.6.  Rakto praradimo atveju turi būti galimybė bet kuriai spynai pakeisti raktą tuo pačiu išsaugant esamą raktų Sistemą.
1.7.  Atsiradus naujai raktų grupei, turi būti galimybė pagaminti raktą, išsaugant (pritaikant) Sistemai.
1.8.  Kiekvienas raktas ir spyna turi būti pažymėti atskiru unikaliu kodu (kodą sukuria Perkančioji organizacija).
1.9.  Sistemai turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija nuo įdiegimo momento.
1.10. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo pateikti kontaktus, kuriais kreiptis dėl gedimų ar atsiradusių defektų/neatitikimų. Atvykimo šalinti gedimą/defektą/neatitikimą laikas – 4 valandos nuo pranešimo gavimo darbo valandų metu. Gavus pranešimą ne darbo valandomis, reaguoti per 2 valandas nuo pirmos darbo dienos pradžios.
Didžioji dalis šiame komplekse yra europinio (DIN) standarto, cilindrinio tipo spynos, dvipusės ir vienpusės su suktuku. 
Tiekėjas privalės įrengti Sistemą taip, kad ji pilnai funkcionuotų. Jeigu Tiekėjas nenumatė ar neaprašė Sistemos mazgų dėl ko Sistema nefunkcionuotų, Tiekėjas privalo numatyti ir įtraukti trūkstamus mazgus. 

2. Perkami medžiagų ir darbų kiekiai*:
	Eil.
Nr.
	Medžiagos

	Kiekis

	Mat. vnt.

	1.
	Keičiamų spynų kiekis
	187
	Vnt.

	2.
	Pagrindinis (Master) raktas
	7
	Vnt.

	3.
	Grupių raktai
	154
	Vnt.

	4.
	Individualūs raktai
	109
	Vnt.



*Detalus Sistemos aprašymas perduodamas Tiekėjui, sudariusiam sutartį su Perkančiąja Organizacija.
____________________________________________________________________


