


VEJOS ROBOTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Pirkimo objektas:
1.1. Pirkimo objektas –vejos robotai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų  teritorijos priežiūrai.
Techninės charakteristikos: vejos robotai.

	 Eil.Nr.

	Perkamo objekto pavadinimas ir apibūdinimas (charakteristikos)
	Mato vnt.
	Kiekis
	Siūloma techninė specifikacija. Nurodykite kas gamintojas ir koks prekės kodas (privaloma užpildyti)

	
	Vejos robotai

	1.
	Belaidis;
Baterijos tipas Ličio jonų; 
Aukščiausia įkalnė≥ 45 %; 
Garso lygis ≤59 dB(A);
Rekomenduojamas plotas iki ≥3000 m²; 
Pjovimo plotis ≥21 cm; 
Tinka sklypo plotui iki ≥30 arų;
Su instaliavimo-išbandymo ir derinimo darbais;
Nurodyti gamintoją;
Nurodyti prekės kodą.
	Vnt.
	2
	

	2.
	Laidinis;
Baterijos tipas Ličio jonų; 
Aukščiausia įkalnė ≥40 %; 
Garso lygis 60 dB(A) ± 4 dB;
Pjovimo aukštis ≥20-60 mm; 
Pjovimo plotis ≥28 cm; 
Rekomenduojamas plotas iki ≥3000 m²; 
Pjovimo trukmė sav.≥ 35 val.; 
Tinkla sklypo plotui ≥3000 m2;
Su instaliavimo- išbandymo ir derinimo darbais;
Nurodyti gamintoją;
Nurodyti prekės kodą.
	Vnt.
	1
	

	3.
	Laidinis;
Baterijos tipas Ličio jonų; 
Aukščiausia įkalnė ≥40 % ;
Darbinis sūkių skaičius 4450 rpm ± 250rpm;
Garso lygis≤ 64 dB(A); 
Pjovimo plotis ≥28 cm; 
Rekomenduojamas plotas iki ≥5000 m² ;
Pjovimo trukmė sav ≥ 35 val.; 
Tinkla sklypo plotui ≥5000 m2 ;
Su instaliavimo-išbandymo ir derinimo darbais;
Nurodyti gamintoją;
Nurodyti prekės kodą.
	Vnt.
	1
	

	4.
	Belaidis;
Baterijos tipas Ličio jonų; 
Aukščiausia įkalnė≥ 45 % ;
Garso lygis ≤54 dB(A); 
Rekomenduojamas plotas iki 3000 m²; 
Pjovimo plotis ≥21 cm; 
Tinkla sklypo plotui iki ≥30 arų;
Su instaliavimo-išbandymo ir derinimo darbais;
Nurodyti gamintoją;
Nurodyti prekės kodą.
	Vnt.
	1
	

	5.
	Laidinis;
Baterijos tipas Ličio jonų; 
Aukščiausia įkalnė≥ 40 %; 
Darbinis sūkių skaičius ≥4450 rpm; 
Garso lygis≤60 dB(A); 
Pjovimo plotis≥28 cm; 
Rekomenduojamas plotas iki≥ 5000 m²; 
Pjovimo trukmė sav. ≥35 val.; 
Tinkla sklypo plotui≥ 5000 m2 ;
Su instaliavimo-išbandymo ir derinimo darbais;
Nurodyti gamintoją;
Nurodyti prekės kodą.
	Vnt.
	1
	

	6.
	Belaidis;
Rekomenduojamas plotas iki ≥5000 m²; 
Tinkla sklypo plotui nuo ≥40 arų; 
Pjovimo plotis≥ 26 cm; 
Pjovimo aukštis≥ 20 – 65 mm; 
Aukščiausia įkalnė ≥50 %; 
Pjovimo peilio tipas ≥6 mulčiavimo peiliukai; 
Baterijos talpa ≥10 Ah; 
Baterijos tipas Ličio jonų; 
Krovimo būdas;
 Kontaktinis Garso lygis≤ 64 dB(A); 
Pjovimo aukščio reguliavimas -Elektrinis ;
Staigaus stabdymo STOP mygtukas 
Lietaus jutiklis;
Įkrovimo laikas ≥3 val; 
Su instaliavimo-išbandymo ir derinimo darbais;
Nurodyti gamintoją;
Nurodyti prekės kodą.
	Vnt.
	1
	

	7
	Laidinis;
Baterijos tipas Ličio jonų; 
Aukščiausia įkalnė ≥40 %; 
Darbinis sūkių skaičius ≥4450 rpm; 
Garso lygis ≤63 dB(A); 
Pjovimo plotis ≥28 cm; 
Rekomenduojamas plotas iki ≥3000 m²; 
Pjovimo trukmė sav. ≥35 val.; 
Tinkla sklypo plotui ≥3000 m2 ;
Su instaliavimo-išbandymo ir derinimo darbais;
Nurodyti gamintoją;
Nurodyti prekės kodą.
	Vnt.
	2
	

	8.
	Laidinis;
Garso lygis ≤63 dB(A); 
Pjovimo aukštis≥ 20-50 mm;
Pjovimo plotis≥ 21 cm; 
Baterijos tipas Ličio jonų; 
Aukščiausia įkalnė≥ 35 %; 
Rekomenduojamas plotas iki≥1500 m²;
Tinkla sklypo plotui iki≥ 15 arų; 
Su instaliavimo-išbandymo ir derinimo darbais;
Nurodyti gamintoją;
Nurodyti prekės kodą.
	Vnt.
	1
	

	9.
	Laidinis;
Baterijos tipas Ličio jonų; 
Aukščiausia įkalnė≥ 40 % ;
Darbinis sūkių skaičius ≥4450 rpm;
 Garso lygis ≤63 dB(A); 
Pjovimo plotis≥ 21 cm; 
Rekomenduojamas plotas iki≥ 1500 m²; 
Pjovimo trukmė sav.≥ 35 val.;
Tinkla sklypo plotui ≥1500 m2; 
Su instaliavimo-išbandymo ir derinimo darbais;
Nurodyti gamintoją;
Nurodyti prekės kodą.
	Vnt.
	1
	



Papildomi reikalavimai:

[bookmark: _GoBack]1.Visi robotai valdomi programėlėse per telefoną. Vieni wifi ryšiu,kiti Bluetooth ryšiu (atstumas iki ≥10 m. nuo roboto)
 2.Grafoje „Siūloma techninė specifikacija“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka,“ „ne mažiau“ ir pan. Garantija mėn., ne mažiau 24 mėn.
3. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnių techninių parametrų. 
4. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 10 darbo dienų po užsakymo pateikimo dienos.
5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo" ir siekiant sumažinti CO2 išmetimą į aplinką, Tiekėjas turi įsipareigoti Prekes pristatyti ne piko metu. Siekiant aiškumo, ne piko metas laikytinas laikas nuo 10.00 iki 15.00 valandos. Pateikti oficialų įmonės raštą, patvirtinantį šį kriterijų.





