{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":412,"n_cols":4,"rows_kept":412,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Ortopediniai traumatologiniai ir artroskopiniai implantai"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.","Plokštelės, sraigtai"]
["1.1.","T formos užrakinama plokštelė",3,"vnt."]
["1.1.1.","1,5 - 1,8 mm storio"]
["1.1.2.","Anatomiškai išlenkta"]
["1.1.3.","Pagaminta iš titano"]
["1.1.4.","Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano"]
["1.1.5.","3 kiaurymės plokštelės \"stiebe\", 2 kiaurymės \"galvoje\", 32 - 34 mm ilgio"]
["1.2.","L formos užrakinama plokštelė",10,"vnt."]
["1.2.1.","1,5 - 1,8 mm storio"]
["1.2.2.","106º, anatomiškai išlenkta"]
["1.2.3.","Pagaminta iš titano"]
["1.2.4.","Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano"]
["1.2.5.","Dešinės ir kairės pusės"]
["1.2.6.","3 kiaurymės plokštelės \"stiebe\", 2 kiaurymės \"galvoje\", 34 - 36 mm ilgio"]
["1.3.","T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė",10,"vnt."]
["1.3.1.","1,3 - 2,1 mm storio"]
["1.3.2.","Pagaminta iš titano"]
["1.3.3.","Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais"]
["1.3.4.","7 kiaurymės plokštelės \"stiebe\", 2 kiaurymės \"galvoje\", su įpjova tarp kiaurymių. 56 - 68 mm ilgio."]
["1.4.","L formos užrakinama plokštelė",6,"vnt."]
["1.4.1.","1,5 - 2,1 mm storio"]
["1.4.2.","90º, anatomiškai išlenkta"]
["1.4.3.","Pagaminta iš titano"]
["1.4.4.","Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais"]
["1.4.5.","Dešinės ir kairės pusės"]
["1.4.6.","3 kiaurymės plokštelės \"stiebe\", 2 kiaurymės \"galvoje\", 32 - 34 mm ilgio"]
["1.5.","X formos užrakinama plokštelė",3,"vnt."]
["1.5.1.","1,6 - 1,8 mm storio"]
["1.5.2.","Pagaminta iš titano"]
["1.5.3.","Fiksuojama Ø 2,4 / 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,4 / 2,7 mm kortikaliniais sraigtais"]
["1.5.4.","4 kiaurymių, ne mažiau 3 dydžių"]
["1.6.","Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio ",6100,"vnt."]
["1.6.1.","Nuo 10 mm iki 30 mm kas 2 mm"]
["1.7.","Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai, pilnu sriegiu, pagaminti iš titano lydinio ",200,"vnt."]
["1.7.1.","Nuo 32 mm iki 50 mm ne mažiau 4 ilgių"]
["1.8.","Ø 2,4 - 2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami T8 atsuktuvu.",30,"vnt."]
["1.8.1.","Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 19 mm ne mažiau 5 ilgių, apatinis sriegis trumpas"]
["1.9.","Ø 2,4 - 2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami T8 atsuktuvu.",10,"vnt."]
["1.9.1.","Sraigtų ilgis nuo 20 mm iki 29 mm ne mažiau 5 ilgių, apatinis sriegis trumpas"]
["1.10.","Ø 2,4 - 2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami T8 atsuktuvu.",10,"vnt."]
["1.10.1.","Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm ne mažiau 6 ilgių, apatinis sriegis trumpas"]
["1.11.","Ø 2,4 - 2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami T8 atsuktuvu.",310,"vnt."]
["1.11.1.","Sraigtų ilgis nuo 16 mm iki 29 mm ne mažiau 6 ilgių, apatinis sriegis ilgas"]
["1.12.","Ø 2,4 - 2,5 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami T8 atsuktuvu.",15,"vnt."]
["1.12.1.","Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm ne mažiau 6 ilgių, apatinis sriegis ilgas"]
["1.13.","Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami T8 atsuktuvu.",50,"vnt."]
["1.13.1.","Sraigtų ilgis nuo 10 mm iki 19 mm ne mažiau 5 ilgių, apatinis sriegis trumpas"]
["1.14.","Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami T8 atsuktuvu.",10,"vnt."]
["1.14.1.","Sraigtų ilgis nuo 20 mm iki 29 mm ne mažiau 5 ilgių, apatinis sriegis trumpas"]
["1.15.","Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami T8 atsuktuvu.",10,"vnt."]
["1.15.1.","Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm ne mažiau 6 ilgių, apatinis sriegis trumpas"]
["1.16.","Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami T8 atsuktuvu.",320,"vnt."]
["1.16.1.","Sraigtų ilgis nuo 16 mm iki 29 mm ne mažiau 7 ilgių, apatinis sriegis ilgas"]
["1.17.","Ø 3,0 mm kaniuliuoti kompresiniai sraigtai, savisriegiai, dvejų skirtingų sriegių, pagaminti iš titano lydinio. Sukami T8 atsuktuvu.",15,"vnt."]
["1.17.1.","Sraigtų ilgis nuo 30 mm iki 40 mm ne mažiau 6 ilgių, apatinis sriegis ilgas"]
[]
["2.","Peties sąnario implantai"]
["2.1.","Peties sąnario implantai",70,"vnt."]
["2.1.1.","Įvedimo būdas - užtraukiamas"]
["2.1.2.","Implanto siūlas 600 mm/USP 0 arba USP 1 pasirinktinai"]
["2.1.3.","Inkaro diametrai - nuo 1,5 mm iki 1,8 mm ne mažiau 2 diametrų"]
["2.1.4.","Supakuota sterilioje pakuotėje"]
[]
["3.","Peties sąnario implantai"]
["3.1.","Peties sąnario implantai",90,"vnt."]
["3.1.1.","Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams"]
["3.1.2.","Supakuota sterilioje pakuotėje"]
["3.1.3.","Cheminė sudėtis - titanas arba lygiavertė medžiaga"]
["3.1.4.","Įvedimo būdas - įsukamas"]
["3.1.5.","Su dviem arba keturiomis adatomis apsirinktinai"]
["3.1.6.","Implanto siūlas 800-900 mm/USP 2"]
["3.1.7.","Inkaro diametrai - nuo 3,5 mm iki 6,5 mm ne mažiau 3 diametrų (turi būti didžiausio, ir mažiausio, ir tarpinio diametro)"]
[]
["4.","Inkarinė sistema, achilo sausgyslėms operacijoms"]
["4.1.","Inkarinė sistema, achilo sausgyslėms operacijoms",20,"vnt."]
["4.1.1.","Sistema yra vienoje sterilioje pakuotėje"]
["4.1.2.","Įvedimo būdas įsriegiamas; vienkartinis įvedėjas, su transplanto matuokliu, skirtingo diametro implantų įvedėjas skirtingu spalviniu kodu"]
["4.1.3.","Vienkartinis implanto kanalo kaltas su žyma kalimo gyliui nustatyti"]
["4.1.4.","Implantai pagaminti iš PEEK, su PEEK antgaliu (kiauru galu) siūlo prispaudimui kanale – 2 vnt."]
["4.1.5.","Implantai pagaminti iš PEEK, su dviem #2, skirtingų spalvų, polietileno pagrindu ir įpintu polietileno pluošto apdangalu plačia 2 mm juosta – 2 vnt."]
["4.1.6.","Implantų išmatavimai: 4,75 mm x 19,1 mm"]
["4.1.7.","Inkaro forma konusinė, turi sriegį per visą ilgį"]
["4.1.8.","Implantai ventiliuojami – su skylutėmis, kraujo ir skysčio pasišalinimui iš kanalo"]
[]
["5.","Peties akromioklavikulinio sąnario fiksacinė sistema"]
["5.1.","Peties akromioklavikulinio sąnario fiksacinė sistema",40,"vnt."]
["5.1.1.","Sterili pakuotė"]
["5.1.2.","Viela siūlo įvedimui – 1 vnt."]
["5.1.3.","Mazgo nustūmiklis – 1 vnt."]
["5.1.4.","6,5 mm skersmens titano lydinio keturių kiaurymių „saga“, apvalios formos, skirta lateralinės pusės fiksacijai – 1 vnt."]
["5.1.5.","3,5 mm pločio titano lydinio dviejų kiaurymių „saga“, pailgos ovalo ar stačiakampio formos, skirta medialinės pusės fiksacijai – 1 vnt."]
["5.1.6.","#0 storio siūlas nesirezorbuojančiu polietileno pagrindu ir įpintu poliesterio apvalkalu, baltas – 3 vnt."]
["5.1.7.","#5 storio siūlas nesirezorbuojančiu polietileno pagrindu ir įpintu poliesterio apvalkalu, mėlynas – 1 vnt."]
[]
["6.","Menisko susiuvimo inkarinė sistema"]
["6.1.","Menisko susiuvimo inkarinė sistema",50,"vnt."]
["6.1.1.","Vienkartinis instrumentas sterilioje pakuotėje"]
["6.1.2.","Instrumentas pritaikytas kelio sąnario artroskopinėms operacijoms naudojant „all inside“ techniką"]
["6.1.3.","Instrumento rankenoje įtaisytas volelis skirtas siūlo įtempimui ir atpalaidavimui bei gaidukas inkarų išstumimui. Inkarai išstumiami pro kanuliuotą, graduotą instrumento adatą. Adata su paslankia įmova saugiam instrumento įvedimui į sąnarį. Graduota įmova gali būti kerpama, adatos pradūrimo gylio tiksliam nustatymui"]
["6.1.4.","Inkaro cheminė sudėtis: PEEK (Polyether ether ketone)"]
["6.1.5.","Instrumentas užtaisytas ne mažiau kaip 4 inkarais, sujungtais UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlu. Vienu instrumentu turi būti galimybė susiūti ilgesnį menisko plyšimą atliekant ne mažiau kaip 3 vientisines siūles"]
[]
["7.","Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai su intrakortikaline fiksacija PASTA pažeidimams"]
["7.1.","Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai su intrakortikaline fiksacija PASTA pažeidimams",20,"vnt."]
["7.1.1.","Sterilioje pakuotėje inkaras su dviem #2 skirtingų spalvų UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlais;"]
["7.1.2.","Įvedimo būdas: įsriegiamas su vienkartiniu metaliniu įvedikliu;"]
["7.1.3.","Cheminė sudėtis: poliruotas medicininis titano lydinys;"]
["7.1.4.","Kūgio formos inkaras, sriegis per visą ilgį. Sriegis dvigubas: su sriegiu spongioziniam kaului ir kortikaliniam kaului. Kiekviena dalis ne mažiau kaip po dvi pilnas sriegio vijas. Vijų storis kinta per visą inkaro ilgį;"]
["7.1.5.","Inkaro ištraukimo jėga: ne mažiau 496N;"]
["7.1.6.","Inkaro išmatavimai: inkaro skersmuo 5,0 mm ± 0,1 mm, ilgis 18 mm ± 1 mm."]
[]
["8.","Peties sąnario inkariniai implantai stipriai intrakortikalinei rotatorių manžetės fiksacijai"]
["8.1.","Peties sąnario inkariniai implantai stipriai intrakortikalinei rotatorių manžetės fiksacijai",45,"vnt."]
["8.1.1.","Sterilioje pakuotėje inkaras su 3  #2 skirtingų spalvų UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluošto siūlais;"]
["8.1.2.","Įvedimo būdas – įkalamas ir užtraukiamas, nenaudojant instrumentų (ylos ar grąžto) įvedimo vietos paruošimui. Su vienkartiniu metaliniu įvedikliu, 360 laipsnių fiksacija; "]
["8.1.3.","Cheminė sudėtis: plokščias UHMW (ultra high molecular weight) pinto polietileno pluoštas;"]
["8.1.4.","Inkaro ištraukimo jėga: ne mažiau 575N;"]
["8.1.5.","Inkaro išmatavimai: skersmuo 2,8 mm ± 0.05 mm, po užtraukimo 5 mm, ilgis 17 mm ± 1 mm"]
[]
["9.","Peties sąnario inkariniai implantai stipriai intrakortikalinei fiksacijai, pirminei ar lateralinei eilei"]
["9.1.","Peties sąnario inkariniai implantai stipriai intrakortikalinei fiksacijai, pirminei ar lateralinei eilei",20,"vnt."]
["9.1.1.","Sterilioje pakuotėje, bemazgis"]
["9.1.2.","Įvedimo būdas - įkalamas, iššaunami sparneliai fiksavimui kaule, galimybė per inkarą pravesti 1-3 siūlus"]
["9.1.3.","Cheminė sudėtis: PEEK arba lygiavertė"]
["9.1.4.","Skersmuo: 3,5 mm ± 0,05 mm, ilgis 15 mm ± 0,5 mm ir 4,5 mm ± 0,05 mm, ilgis 15mm ± 0,5 mm"]
["9.1.5.","Inkaro ištraukimo jėga: 3,5 mm ne mažiau 70N, 4,5 mm ne mažiau 142 N"]
[]
["10.","Endo saga transplantato blauzdinei fiksacijai "]
["10.1.","Endo saga transplantato blauzdinei fiksacijai ",50,"vnt."]
["10.1.1.","Sterilioje pakuotėje"]
["10.1.2.","Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys"]
["10.1.3.","Saga apvali, su  kaiščiu centravimui"]
["10.1.4.","Endosaga, veikianti savaime užsiveržiančio mazgo principu, su iš anksto pravesta vientisa 1,5 mm diametro kilpa be mazgo (UHMW poletileno siūlas) (arba su ertmėmis kilpai praverti)"]
["10.1.5.","Titaninė endosaga pasirenkama ne mažiau kaip iš 3 variantų/dydžių (pasirenkama užsakymo metu):"]
["10.1.6.","1. ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 12 ± 1 mm, turinti centruotą 4,5 ± 0,1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 4,5-7 mm skersmens  kauliniams tuneliams;"]
["10.1.7.","2. ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 15 ± 1 mm, turinti centruotą 7 ± 0,1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 7,5-10 mm skersmens  kauliniams tuneliams;"]
["10.1.8.","3. ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 18 ± 1 mm, turinti centruotą 10 ± 0,1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 10,5-13 mm skersmens  kauliniams tuneliams."]
[]
["11.","Menisko susiuvimo inkarinė sistema"]
["11.1.","Menisko susiuvimo inkarinė sistema",60,"vnt."]
["11.1.1.","Sterilioje pakuotėje susideda iš dviejų \"T\" inkarų su  #2-0 storio UHMW  (ultra high molecular weight) polietileno pluošto siūlo pinto su monofilamentiniu polipropileno pluoštu, vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento ir lenkimo instrumento."]
["11.1.2.","\"T\" inkarų cheminė sudėtis - polimeras \"peek optima\""]
["11.1.3.","Dviguba \"U\" formos fiksacija"]
["11.1.4.","Turi  iš anksto paruoštą slystantį mazgą"]
["11.1.5.","Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje"]
["11.1.6.","Lenkimo instrumento pagalba galima palenkti implanto įvedimo adatą iki 35°, o stiebą iki 80°"]
["11.1.7.","Pravedimo adata lenkta arba lenkta reversinė (turi būti pasirinkimas abiejų rūšių)"]
[]
["12.","Endo – sagos su savaime užsiveržiančia kilpa, transplanto fiksacijai "]
["12.1.","Endo – sagos su savaime užsiveržiančia kilpa, transplanto fiksacijai ",60,"vnt."]
["12.1.1.","Sterilioje pakuotėje"]
["12.1.2.","Cheminė sudėtis - medicininis titano lydinys"]
["12.1.3.","Sagoje - aštuonios skylės"]
["12.1.4.","Endosaga, veikianti savaime užsiveržiančio mazgo principu, su iš anksto paruošta vientisa 1,5 mm diametro kilpa be mazgo (UHMW poletileno siūlas) ir įvertu 2# siūlu (poliesterio) implanto pravedimui ir pozicionavimui"]
["12.1.5.","Endo - sagos matmenys: ilgis 11- 12 mm, plotis 4 - 5 mm"]
["12.1.6.","Privalo turėti opciją panaudoti endosagos padidinimo implantą, įgalinantį padengti nuo 6mm iki 10mm diametro šlaunikaulio tunelį"]
[]
["13.","Plokštelės ir sraigtai plaštakos sudėtingų lūžių fiksacijai"]
["13.1.","Plokštelės tiesios",40,"vnt."]
["13.1.1.","Ne mažiau 3 skirtingų ilgių, 4,5,6 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams"]
["13.1.2.","Plokštelės storis 1,5 mm ± 0,5. Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["13.1.3.","Kartu su plokštelėmis  turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu"]
["13.2.","\"T\" formos plokštelė",40,"vnt."]
["13.2.1.","T formos plokštelė 5-7 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams, ilgis 28-48mm"]
["13.2.2."," Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["13.2.3.","Kartu su plokštelėmis  turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu"]
["13.3.","Plokštelės tiesios",40,"vnt."]
["13.3.1.","Ne mažiau 4 skirtingų ilgių, 3-6 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams, ilgis 22-44mm"]
["13.3.2."," Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["13.4.","Sraigtai savisriegiai",50,"vnt."]
["13.4.1.","2,0 ir 2,3 mm diametro. Ilgiai 8 mm -  18 mm, užsriegta sraigto galvute sraigtus. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["13.4.2.","Kartu su plokštelėmis  turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu"]
["13.5.","\"T\" formos plokštelė",20,"vnt."]
["13.5.1.","T formos plokštelė  4 ir 8 skylių, ne mažiau 2 pasirinkimų. kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams"]
["13.5.2."," Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["13.6.","Rakinami raigtai savisriegiai, kas 1-2 mm ilgis pasirinktinai ",100,"vnt."]
["13.6.1.","1,8  ir 2,0 mm diametro. Ilgiai 6 mm -  20 mm, užsriegta sraigto galvute sraigtus. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["13.6.2.","Kartu su plokštelėmis  turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu"]
["13.7.","Plokštelės tiesios",40,"vnt."]
["13.7.1.","4 ir 6  skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams, viena kiaurymė plokštelėje ovali, atskiros kairiai ir dešinei rankai"]
["13.7.2."," Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["13.7.3.","Kartu su plokštelėmis  turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu"]
["13.8.","\"L\" formos plokštelė",40,"vnt."]
["13.8.1.","L formos plokštelė ne mažiau 4 ir 8 skylių, kurių diametras atitinka siūlomiems sraigtams"]
["13.8.2.","Pagamintos iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["13.8.3.","Kartu su plokštelėmis  turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu"]
["13.9.","Stipinkaulio plokštelės",300,"vnt."]
["13.9.1.","Plokštelės forma atitinkanti stipinkaulio distalinio galo formą ir pritaikyta implantavimui iš delninės pusės. Atskiros plokštelės kairei ir dešinei rankai."]
["13.9.2.","Plokštelės storis 1,5 mm - 3,0 mm."]
["13.9.3.","Proksimalinėje plokštelės dalyje ne mažiau 3 skylių sraigtams, kurių viena pailga.Distalinėje dalyje ne mažiau 3 skylių. Distalinės dalies sraigtai užrakinami. Sraigtai savisriegiai 2,0 mm - 2,7 mm diametro, jų galvutė pilnai panyra į plokštelę."]
["13.10.","Savisriegiai sraigtai 2,0 - 2,7 diametro",250,"vnt."]
["13.10.1.","Nerakinami savisriegiai 2,0 mm - 2,7 mm diametro."]
["13.11.","Savisriegiai sraigtai 2,0 - 2,7 diametro",2500,"vnt."]
["13.11.1.","Užrakinami savisriegiai 2,0 mm - 2,7 mm diametro."]
["13.12.","Sraigtai savisriegiai 2,0-2,3 diametro",100,"vnt."]
["13.12.1.","Sraigtai savisriegiai 2,0-2,3 mm diametro. Ilgiai 6 mm - 24 mm, galimybė rinktis su užsriegta sraigto galvute ir neužsriegta sraigto galvute sraigtus. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["13.12.2.","Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį"]
["13.13.","Riešo artrodezinė plokštelė",5,"vnt."]
["13.13.1.","Riešo artrodezinė plokštelė mažiau 2 dydžių, 6 arba 12 kiaurymių rakinamiems sraigtams fiksuoti \"kintamu kampu\". Pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["13.14.","Stipinkaulio dorsalinė plokštelė",15,"vnt."]
["13.14.1.","Kairės ir dešinės pusės, pritaikyta kairei ir dešinei rankai, 3-7 kiaurymių, ne mažiau 3 skirtingų plokštelių, pagaminta iš titano"]
["13.14.2.","Fiksuojama 2,4-2,7 mm nerakinamais sraigtais ir kiršnerio viela"]
["13.15.","Stipinkaulio plokštelė su kabliukais",20,"vnt."]
["13.15.1.","Universali, pritaikyta kairei ir dešinei rankai, 4-6 kiaurymių,su papildomais fiksavimo kabliukais į kaulą,  ne mažiau 2 skirtingų plokštelių, pagaminta iš titano"]
["13.15.2.","Kartu su implantais turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį"]
["13.16.","Savisriegiai sraigtai 2,0 - 2,7 diametro",400,"vnt."]
["13.16.1.","užsriegta sraigto galvute. Ilgiai 8 mm - 20 mm. Pagaminti iš titano arba lygiavertės medžiagos"]
["13.16.2.","Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį"]
["13.17.","Riešo artrodezinė plokštelė tiesi",5,"vnt."]
["13.17.1.","Riešo artrodezinė plokštelė tiesi. Fiksuojama rakinamais sraigtais 2,4 - 3,5 mm"]
["13.17.2.","Kartu su plokštelėmis turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį"]
["13.18.","Sraigtai 2.4mm - 3.5mm diametro",50,"vnt."]
["13.18.1.","Rakinami, 2,4mm - 3,5 mm diametro"]
["13.19.","Kaištis, tiesus",5,"vnt."]
["13.19.1.","Ne mažiau dviejų 2,0-2,7mm ilgis 40-60 mm, besirezerbuojančios, pagamintos iš poly(70/30;L/DL)lactido arba lygiavertės medžiagos. Pilnai rezerbuojasi iki 4 metų. Karpomos."]
["13.19.2.","Kartu su implantais turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, nurodant konkrečių panaudai duodamų instrumentų REF kodus ir rinkinio sudėtį"]
[]
["14.","Traumatologiniai implantai čiurnos ir pėdos sudėtingų lūžių fiksacijai"]
["14.1.","Kompresiniai sraigtai",500,"vnt."]
["14.1.1.","Sraigto diametras 2,3 ± 0,1 mm ir  3,0mm ± 0,1 mm . Ilgiai pasirinktinai pagal poreikį nuo 10mm iki 28mm."]
["14.1.2.","Sraigtai dviejų skirtingų diametrų. Kartu su sraigtais pateikiamas instrumentų rinkinys panaudai sutarties laikotarpiu."]
["14.2.","Kompresiniai sraigtai",300,"vnt."]
["14.2.1.","Sraigto diametras 3,5/4,5 ± 0,1 mm ir 4,0 mm ±0,1 mm. Ilgiai pasirinktinai pagal poreikį nuo 26 mm iki 64mm priklausomai nuo sraigto diametro. Įstrižai nupjauta distalinė dalis, dalinio arba pilno sriegio. "]
["14.2.2.","Kartu su sraigtais pateikiamas instrumentų rinkinys panaudai sutarties laikotarpiu."]
["14.2.3.","Kartu su kanuliuotais kompresiniais sraigtais turi būti pateiktas pilnas instrumentų rinkinys panaudai, sutarties galiojimo laikotarpiu."]
["14.3.","Šeivikaulio medialinė maleoliarinė plokštelė",50,"vnt."]
["14.3.1.","Turi galimybe fiksuoti vienu metu vidinį ir išorinį kaulą. Sudaro kompresija.  "]
["14.3.2.","Plokštelė universali, turi tikri kairei ir dešinei kojai."]
["14.3.3.","Cheminė sudėtis – medicininis titano lydinys arba medicininis plienas"]
["14.3.4.","Slankiosios dalies kreipiamosios vielos ilgiai diapazone 30 - 50 mm ± 0,1 mm"]
["14.3.5.","Dvi nerakinamos kiaurymės proksimalinėje dalyje, neplosnesniems kaip 3,5 mm sraigtams."]
["14.3.6.","Sraigtų ilgiai nuo 10 mm iki 40 mm."]
["14.3.7.","Instrumentų rinkinys  plokštelių įdėjimui pateikiamas panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu."]
["14.4.","Kiršnerio vielos",6000,"vnt."]
["14.4.1.","Diametro nuo 0,8 mm iki 3,0 mm, ilgis 100-310 mm"]
["14.5.","Čiurnos intramedulinė vinis",20,"vnt."]
["14.5.1.","Retrogradinė blauzdikaulio vinis, kanuliuota, distaline vinies dalis lenkta, proksimalinėje dalyje dvi rakinamos kiaurymės ir viena kompresinė."]
["14.5.2.","Distalinėje dalyje dvi rakinamos kiaurymės ir viena kompresinė. Atskiros kairės ir dešinės pusės vinys."]
["14.5.3.","Vinies diametras pasirenkamas pagal poreikį. Vinies diametras nuo 8mm iki 14 mm, ilgis nuo 130mm iki 400 mm."]
["14.5.4.","Pagamintos iš titano. Turi spalivinį žymėjimą"]
["14.6.","Sraigtai retrogradiniai viniai",80,"vnt."]
["14.6.1.","Diametras nuo 5,0 ir 5,5  mm iki 55 mm, ilgis 16-100 mm pasirinktinai"]
["14.7.","Aklės retrogradiniai viniai",20,"vnt."]
["14.8.","Kulnakaulio plokštelė",30,"vnt."]
["14.8.1.","Anatomiškai adaptuota, kairei ir dešinei kojai. Pagaminta iš titano. Nemažiau trijų skirtingų dydžių. Plokštelėje nemažiau dešimt kiaurymių."]
["14.8.2.","Fiksuojama 3.5mm  - 4.0mm sraigtais. Sraigto galvutė pilnai panyra į ploštelę."]
["14.9.","Savisriegiai sraigtai",200,"vnt."]
["14.9.1.","3,5-4,0 mm diametro su užsriegta sraigto galvute"]
["14.9.2.","Sraigtų ilgis nuo 12 mm iki 85 mm"]
["14.10.","Antilateralinė artrodezinė plokštelė TT. ",10,"vnt."]
["14.10.1.","Kiaurymių skaičius 1-7, ne mažiau 3 skirtingų dydžių"]
["14.10.2.","Kairei ir dešinei atskiros plokštelės"]
["14.10.3.","Fiksuojamos rakinamais ir nerakinamais sraigtais"]
["14.10.4.","Pagamintos iš titano arba lygiaverčio metalo lydinio"]
["14.11.","Savisriegiai sraigtai",140,"vnt."]
["14.11.1.","Diametras ne siauresnėse ribose kaip 4,5-5,0 mm, ilgis 16-100 mm pasirinktinai"]
["14.11.2.","Rakinami"]
["14.12.","Savisriegiai sraigtai",20,"vnt."]
["14.12.1.","Diametras ne siauresnėse ribose kaip 5,0-5,4 mm, ilgis 30-95 mm pasirinktinai"]
["14.12.2.","Nerakinami"]
["14.13.","Postlateralinė artrodezinė plokštelė TTC",10,"vnt."]
["14.13.1.","Kiaurymių skaičius 1-4, ne mažiau 2 skirtingų dydžių"]
["14.13.2.","Kairei ir dešinei atskiros plokštelės"]
["14.13.3.","Fiksuojamos rakinamais ir nerakinamais sraigtais"]
["14.13.4.","Pagamintos iš titano arba lygiaverčio metalo lydinio"]
["14.14.","Savisriegiai sraigtai",80,"vnt."]
["14.14.1.","Diametras ne siauresnėse ribose kaip 4,5-5,0 mm, ilgis 16-100 mm pasirinktinai"]
["14.14.2.","Rakinami"]
["14.15.","Savisriegiai sraigtai",20,"vnt."]
["14.15.1.","Diametras ne siauresnėse ribose kaip 5,0-5,4 mm, ilgis 30-95 mm pasirinktinai"]
["14.15.2.","Nerakinami"]
["14.16.","Galinė (posterior) artrodezinė plokštelė TTC",10,"vnt."]
["14.16.1.","Kiaurymių skaičius 1-4, ne mažiau 2 skirtingų dydžių"]
["14.16.2.","Kairei ir dešinei atskiros plokštelės"]
["14.16.3.","Fiksuojamos rakinamais ir nerakinamais sraigtais"]
["14.16.4.","Pagamintos iš titano arba lygiaverčio metalo lydinio"]
["14.17.","Savisriegiai sraigtai",100,"vnt."]
["14.17.1.","Diametras ne siauresnėse ribose kaip 4,5-5,0 mm, ilgis 16-100 mm pasirinktinai"]
["14.17.2.","Rakinami"]
["14.18.","Savisriegiai sraigtai",100,"vnt."]
["14.18.1.","Diametras ne siauresnėse ribose kaip 5,0-5,4 mm, ilgis 30-95 mm pasirinktinai"]
["14.18.2.","Nerakinami"]
["14.19.","Priekinė (anterior) artrodezinė plokštelė TT. ",10,"vnt."]
["14.19.1.","Kiaurymių skaičius 1-4, ne mažiau 2 skirtingų dydžių"]
["14.19.2.","Kairei ir dešinei atskiros plokštelės"]
["14.19.3.","Fiksuojamos rakinamais ir nerakinamais sraigtais"]
["14.19.4.","Pagamintos iš titano arba lygiaverčio metalo lydinio"]
["14.20.","Savisriegiai sraigtai",100,"vnt."]
["14.20.1.","Diametras ne siauresnėse ribose kaip 4,5-5,0 mm, ilgis 16-100 mm pasirinktinai"]
["14.20.2.","Rakinami"]
["14.21.","Savisriegiai sraigtai",100,"vnt."]
["14.21.1.","Diametras ne siauresnėse ribose kaip 5,0-5,4 mm, ilgis 30-95 mm pasirinktinai"]
["14.21.2.","Nerakinami"]
["14.21.3.","Instrumentų rinkinys artrodezinių plokštelių įdėjimui/išėmimui pateikiamas panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu, to paties gamintojo kaip ir plokštelės 14.10 - 14.19 punktuose. "]
["14.22.","Padikaulio rakinamos plokštelės",20,"vnt."]
["14.22.1.","Tiesios, 2-6 kiaurymių"]
["14.22.2.","Ne mažiau 4 dydžių pasirinktinai"]
["14.22.3.","Pagamintos iš titano arba lygiaverčio metalo. Ploštelės fiksuojamos 2,7-3,5 mm sraigtais, kintamu kampu"]
["14.23.","Padikaulio rakinamos plokštelės (Lapidus)",30,"vnt."]
["14.23.1.","L formos"]
["14.23.2.","6-7 kiaurymių"]
["14.23.3.","Ne mažiau 2 dydžių pasirinktinai"]
["14.23.4.","Pagamintos iš titano, sterilios"]
["14.23.5.","Ploštelės fiksuojamos 2,7-3,5 mm sraigtais, kintamu kampu.  "]
["14.24.","Padikaulio rakinamos plokštelės",40,"vnt."]
["14.24.1.","T formos,  5 - 6  kiaurymių"]
["14.24.2.","Ne mažiau 2 dydžių pasirinktinai"]
["14.24.3.","Pagamintos iš titano, sterilios"]
["14.24.4.","Ploštelės fiksuojamos 2,7-3,5 mm sraigtais, kintamu kampu.  "]
["14.25.","Padikaulio rakinamos plokštelės",30,"vnt."]
["14.25.1.","X arba H formos, 4 kiaurymių"]
["14.25.2.","Ne mažiau 3 dydžių pasirinktinai"]
["14.25.3.","Pagamintos iš titano, sterilios"]
["14.25.4.","Ploštelės fiksuojamos 2,7-3,5 mm sraigtais, kintamu kampu.  "]
["14.26.","Savisriegiai sraigtai,  rakinami",600,"vnt."]
["14.26.1.","Diametras ne siauresnėse ribose kaip 2,7-3,5 mm, ilgis 10-24 mm pasirinktinai"]
["14.26.2.","Instrumentų rinkinys padikaulio plokštelių įdėjimui/išėmimui pateikiamas panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu, to paties gamintojo kaip ir plokštelės ir sraigtai  14.22-14.26 punktuose"]
["14.27.","1-ojo padikaulio artrodezinė plokštelė.  ",50,"vnt."]
["14.27.1.","Ne mažiau 2 dydžių pasirinktinai"]
["14.27.2.","Galimybė pasirinkti revizinę plokštelę iš ne mažiau kaip 2 dydžių"]
["14.27.3.","Ploštelės fiksuojamos 2,7-3,5 mm sraigtais, kintamu kampu.  "]
["14.27.4.","Instrumentų rinkinys  įdėjimui/išėmimui pateikiamas panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu. 14.27 punkto plokštelėms"]
["14.28.","Nitinolinės kabutės padikaulių fiksavimui",50,"vnt."]
["14.28.1.","Kabučių plotis pasirenkamas 08-25mm; kojelių ilgis 08/08-22/22 mm pasirinktinai. "]
["14.28.2.","Instrumentų rinkinys kabučių įdėjimui/išėmimui pateikiamas panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu. "]
[]
["15.","Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams"]
["15.1.","Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams",110,"vnt."]
["15.1.1.","Sterilioje pakuotėje po vieną, pagaminti (turi būti pasirinkimas) iš titano lydinio 6AI-4V ELI su dviem #2, skirtingų spalvų, UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (diam. 4,5/5,0/5,5/6,5mm) bei su trimis  #2, skirtingų spalvų, UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (diam. 5,5/6,5mm), arba pagamintiems iš polimero PEEK OPTIMA CF implantams : (diam. 5,5/6,5mm).su dviem #2, skirtingų spalvų, UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais (diam. 4,5/5,0/5,5/6,5mm) bei su 1,6mm pločio,  UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno juosta (diam. 5,5/6,5mm)"]
["15.1.2.","Cheminė sudėtis – pasirinktimas iš  medicininis titano lydinys implantacijai arba PEEK CF."]
["15.1.3.","Įsriegiamas, sriegis per visą implanto ilgį. Be kilpos (siūlai išeina iš heksogonalinio įgylinimo implanto proksimalinėje dalyje)."]
["15.1.4.","Su vienkartinio naudojimo įvedimo instrumentu."]
["15.1.5.","Išmatavimai: pagamintiems iš Titano : išorinis diametras/ilgis   4,5x13,9 mm ; 5,0x13,9mm, 5,5x14,1mm, ir 6,5x13,9 mm, ne mažiau 4 dydžių.Pagamintiems iš PEEK CF diametras/ilgis 5,5x12,7 mm ir 6,5x12,7mm +/- 0.1mm "]
["15.1.6.","Siūlai : turi būti  skirtingų spalvinių kodų siūlų pasirinkimas, skirtingiems inkarų skersmenims. "]
[]
["16.","Įsriegiami, lateralinei eilei, peties sąnario inkariniai implantai"]
["16.1.","Įsriegiami, lateralinei eilei, peties sąnario inkariniai implantai",80,"vnt."]
["16.1.1.","Sterilioje pakuotėje po vieną implantą."]
["16.1.2.","Cheminė sudėtis –  PEEK OPTIMA"]
["16.1.3.","Įsriegiamas, pilno sriegio, su kilpa iš kaniulės distalinės dalies siūlams pravesti, kuri yra valdoma kilpos išraukėju per įvedimo kaniulės šoną."]
["16.1.4.","Išmatavimai: išorinis diametras / ilgis- 4,75/15,0mm; 5,5/15,0mm; 6,25/15,0mm ±0,05 mm"]
["16.1.5.","Įsriegiamas, pilno sriegio, su kilpa iš kaniulės distalinės dalies siūlams pravesti, kuri yra valdoma kilpos išraukėju per įvedimo rankenos galą."]
["16.1.6.","Išmatavimai: išorinis diametras / ilgis- 4,75/15,0mm; 5,5/15,0mm;"]
[]
["17.","Ortopediniai siūlai raiščiams – siuvimo priemonė"]
["17.1.","Ortopediniai siūlai raiščiams – siuvimo priemonė",10," vnt."]
["17.1.1.","Ø2 (5,0 metric). Galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 7 spalvinių derinių (balta su mėlyna, balta su juoda, balta, balta su žalia, mėlyna su mėlyna, balta su mėlyna su juoda, mėlyna."]
["17.1.2.","Sterilus, pagamintas iš ultra aukštos molekulinės masės polietileno, nesirezorbuojantis siūlas su adatom MO6, MO4, CE, CP-1, ilgis 36\" (90 cm)."]
["17.1.3.","Dėžutėse po ne mažiau 12 vnt. (sterilus įpakavimas)."]
["17.1.4.","Pateikti prekės katalogą, įrodantį, kad siūlomas pirkimo objektas atitinka keliamus reikalavimus techninėje specifikacijoje. Prašome pažymėti prekės kataloge vietas įrodančias siūlomo parametro reikšmę ir nurodyti, kurį parametrą grindžiate. Pateikti atstovavimo gamintojui raštą. "]
[]
["18.","Kanuliuoti kompresiniai sraigtai MIS procedūroms"]
["18.1.","Kanuliuoti kompresiniai sraigtai MIS procedūroms",50,"vnt."]
["18.1.1.","Pagaminti iš titano lydinio arba lygiavertės medžiagos"]
["18.1.2.","Sraigto proksimalinė dalis nupjauta 40° kampu"]
["18.1.3.","Savisriegiai ir sąvigręžiai"]
["18.1.4.","Proksimaliai turi papildomas įpjovas"]
["18.1.5.","Kanuliuoti"]
["18.1.6.","3 mm ir 4 mm diametrų"]
["18.1.7.","Spalviškai koduoti diametrai"]
["18.1.8.","3mm diametro sraigtų ilgiai nuo 16 iki 48 mm imtinai. Kaniulė ne mažiau 1,0 mm k-vielai. Sukami T8 atsuktuvu arba lygiaverčiu"]
["18.1.9.","4mm diametro sraigtų ilgiai nuo 26 iki 60 mm imtinai.  Kaniulė ne mažiau 1,4 mm k-vielai. Sukami T10 atsuktuvu arba lygiaverčiu"]
["18.1.10.","Instrumentai suteikiami panaudai, turi būti to paties gamintojo kaip ir implantai. "]
[]
["19.","Smulkio srieginės intramedulinės vinys"]
["19.1.","Smulkio srieginės intramedulinės vinys",25,"vnt."]
["19.1.1.","Pagamintos iš titano arba lygiaverčio metalo"]
["19.1.2.","Spalviškai koduoti diametrai, pasirenkami: 1,8 mm; 2,1 mm; 2,4 mm; 2,7 mm; 3,0 mm; 3.6 mm"]
["19.1.3.","Ilgiai pasirenkami diapazone nuo 14 iki 65mm nuo diametro priklausomai ilgis"]
["19.1.4.","Distalinė dalis konuso formos užsriegta, proksimalinė dalis užsriegta, vidurinė sraigto dalis besriegio (lygi)"]
["19.1.5.","Instrumentų pilnas rinkinys sraigto įvedimui ir revizijoms suteikiami panaudai sutarties galiojimo laikotarpiu. Instrumentai ir implantai dera tarpusavyje ir yra  pagaminti to paties gamintojo.  "]
[]
["20.","Kanuliuoti kompresiniai sraigtai "]
["20.1.","Kanuliuoti kompresiniai sraigtai ",150,"vnt."]
["20.1.1.","Dvigubo skirtingo sreigio"]
["20.1.2.","Pagaminti iš tatano arba titano lydinio"]
["20.1.3.","Spalviškai koduoti priklausomai nuo sraigto diametro"]
["20.1.4.","Sąvisriegiai ir sąvigręžiai"]
["20.1.5.","Sraigtų diametrai pasirinkimui (proksimaliai/distaliai): 1.7/2.4mm; 2.3/3.0mm; 3.0/4.0mm; 3.5/4.5 mm"]
["20.1.6.","Ilgiai pasirinkimui priklausomai nuo diametro: 8mm iki 45mm (ilgiai kas 1mm, 2mm arba 5mm)  "]
["20.1.7.","Instrumentai suteikiami panaudai, turi būti to paties gamintojo kaip ir implantai"]
[]
["21.","Metatarsofalanginio sąnario artodezinė plokštelė "]
["21.1.","Metatarsofalanginio sąnario artodezinė plokštelė ",25,"vnt."]
["21.1.1.","Atskiros kairės ir dešinės kojos plokštelės"]
["21.1.2.","Pagaminto iš titano arba titano lydinio"]
["21.1.3.","Fiksuojamos 2,7mm , 3,5 mm ir 4,0 mm rakinamais \"kintamo kampo\" sraigtais"]
["21.1.4.","Pasirinkimui plokštelės dorsifleksijos kampas 0° ir 7.5°, revizinė"]
["21.1.5.","Ne mažiau 7 skylių plokštelėje, kurių viena ovali"]
[]
["22.","Syndesmosis inakrinė systema"]
["22.1.","Syndesmosis inakrinė systema",20,"vnt."]
["22.1.1.","Skirta fiksuoti šeivikaulio nestabilumui"]
["22.1.2.","Sudaro dvi endo sągos, medialinė saga pailgos formos, lateralinė apvali"]
["22.1.3.","Savaime užsiveržiančio mazgo principas"]
["22.1.4.","Rinkinį sudaro dvi endo sagos, pravedėjas, kanuliouotas grąžtas, grąžto nukriepėjas, koaguliavimo pieštukas, siūlų pravedėjas"]
[]
["23.","Peties sąnario implantai"]
["23.1.","Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams",75,"vnt."]
["23.1.1.","Supakuota sterilioje pakuotėje"]
["23.1.2.","Cheminė sudėtis - TCP ir PLA (santykiu 30 proc. ir 70 proc.) arba lygiavertė medžiaga"]
["23.1.3.","Įvedimo būdas - įsukamas"]
["23.1.4.","inkaro ilgis 20-23mm"]
["23.1.5.","Implanto siūlas USP 2 (UHMWPE) - ne mažiau 40 (lbs.)"]
["23.1.6.","Inkaro diametrai - nuo 5,5 mm iki 6,5 mm ne mažiau 2 diametrų "]
["23.1.7.","Implantų įvedimui suteikiami instrumentai panaudai. "]