1priedas. Techninė specifikacija

PASVALIO MARIAUS KATILIŠKIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS
KROVININIO AUTOMOBILIO N2, PRITAIKYTO MOBILIOS BIBLIOTEKOS VEIKLAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Specializuota transporto priemonė bus naudojama kaip mobili erdvė su daugiakompleksine įtraukiančia sensorine skaitykla ir profesinio informavimo punktu. Perkamų specializuotų automobilių skaičius – 1 vnt. 
Specializuota transporto priemonė turi būti modifikuota, įrengta, paruošta naudojimui, užregistruota, apdrausta ir pristatyta nurodytu adresu ne vėliau kaip per 8 mėnesius nuo Pirkimo sutarties, sudarytos su Pirkimą laimėjusiu Tiekėju įsigaliojimo dienos. Šis terminas gali būti pratęsiamas, bet ne ilgiau nei 1 mėnesį.
Techninėje specifikacijoje paminėti gaminių pavadinimai, jų modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, nuorodos į standartus ir/ar technologijas yra rekomendacinio bei orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti lygiaverte (ne blogesniais techniniais rodikliais ir atitinkančią reikalaujamus kokybės parametrus) kitų gamintojų produkcija (prekėmis), lygiaverčiais standartais ir/ar technologijomis. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
Dokumentai, patvirtinantys siūlomų Prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (pavyzdžiui: gamintojų dokumentai, techniniai pasai, duomenų aprašai, charakteristikos, prezentacijos, vaizdo įrašai, pagrindžiantys siūlomų reikšmių atitikimą reikalaujamai charakteristikai, atitiktį patvirtinanti gamintojo deklaracija ar kita techninė dokumentacija). Jeigu tiekėjas siekdamas patvirtinti atitikimą remiasi gamintojų viešai pateikiama informacija internete jis turi pateikti ne nuorodas į puslapius, tačiau šiuos puslapius pateikti kartu su pasiūlymu Perkančiajai organizacijai visuotinai prieinamais duomenų failų formatais. Jeigu gamintojas informaciją pateikia ne pirkimo dokumentuose numatyta kalba, kartu turi būti pateiktas ir vertimas. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti papildomų ar patikslintų dokumentų, jeigu juose pateikta informacija nekeičia tiekėjo pasiūlyme nurodytų techninių duomenų ar sutarties įvykdymo sąlygų. Šie dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu, tačiau bus vertinami tik galimo laimėtojo.
Techninėje specifikacijoje nurodyti tik pagrindiniai Perkančiosios organizacijos (toliau - Užsakovo) nustatyti reikalavimai, tačiau organizuojamas viešasis pirkimas apima visus reikalingus darbus/prekes/paslaugas būtinas suprojektuoti ir atlikti tam, kad būtų pasiektas pirkimo rezultatas bei užtikrinta atitikti pirkimo sąlygose nustatytiems techniniams reikalavimams ir funkcinėms savybėms, nepriklausomai nuo to, ar tokie darbai/paslaugos/prekės yra aprašyti pateiktuose pirkimo dokumentuose ar ne.
Bendrieji reikalavimai specializuotai transporto priemonei:

	Eil. Nr.
	Reikalaujami parametrai
	Privalomos parametrų reikšmė

	1.
	Transporto priemonės bendrieji reikalavimai

	1.1.
	Automobilio komplektacija 
	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Turi būti naujas, neeksploatuotas, ne senesnis nei 2025 metų.-

	1.2.
	Automobilio rūšis
	krovininis automobilis N2. Transporto priemonė turi būti tinkama vairuoti su C kategorijos vairuotojo pažymėjimu.

	1.3.
	Keliamoji galia [footnoteRef:1] [1:  pagaminto automobilio (automobilio važiuoklė su sumontuotu salono kėbulu), pritaikyto mobilios bibliotekos poreikiams, maksimali krovinių gabenimo masė. Šis rodiklis gali būti nurodomas su ±10% paklaida, bet negali būti mažesnis nei reikalaujamas.] 

	– ne mažiau 1800 kg 

	1.4.
	Bendroji masė [footnoteRef:2] [2:  techniškai leistina pakrauto automobilio (bendroji) masė.] 

	– ne mažiau 4000 kg ir ne daugiau 7000 kg

	1.5.
	Garantinis laikotarpis
	Maksimali transporto priemonės gamintojo nustatoma, tačiau ne trumpesnė nei 24 mėn. arba ne mažiau 100 000 km ridos.

	1.6.
	Antikorozinė garantija kėbului
	Antikorozinė garantija kėbului – maksimali transporto priemonės gamintojo nustatoma, bet ne mažiau kaip 5 metai

	2.
	Reikalavimai automobilio kėbului

	2.1.
	Kėbulo tipas
	Sunkvežimio platformos automobilis su kabina ir specialios paskirties izoterminiu kietašoniu kėbulu 

	2.2.
	Vėjo deflektorius
	Tarp kabinos ir izoterminio kėbulo montuojamas vėjo deflektorius

	2.3.
	Apatinė krovininės dalies rėmo išorinė apdaila
	Transporto priemonės apatinė krovininės dalies rėmo išorinė apdaila, uždengianti rėmo korpusą iš šono ir galo. Apdailos aukštis formuojamas vienodame aukštyje su įlipimo durimis į transporto priemonės krovininę dalį

	2.4.
	Išorinė sandari saugykla krovininės dalies rėmo išorinė apdailoje
	Išorinė sandari saugykla su rakinamomis durelėmis, skirta mobiliam elektros generatoriui ir kitoms priemonėms saugoti. Saugyklos aukštis ne mažiau 482 mm, plotis ne mažiau 800 mm, gylis ne mažiau 600 mm. Saugykloje bus talpinamas elektros generatorius (Honda EM30 K2G), kurio matmenys: plotis 400 mm, gylis 440 mm, aukštis 480 mm. 

	2.5.
	Kėbulo spalva
	Originali kėbulo spalva balta (Apipavidalinimo-apklijavimo plėvele paslauga įsigyjama atskiru pirkimu)

	2.6.
	Sėdimų vietų skaičius kabinoje
	Ne mažiau 3 vnt. (Įskaitant 1 vnt. sėdimą vietą vairuotojui)

	2.7.
	Transporto priemonės bendras ilgis
	Ne mažiau nei 7,6 m ir ne daugiau nei 10 m 

	2.8.
	Transporto priemonės maksimalus aukštis
	Ne mažiau nei 2,6 m ir ne daugiau nei 3,6 m

	2.9.
	Transporto priemonės plotis
	Ne mažiau nei 2,30 m ir ne daugiau nei 2,50 m

	2.10
	Transporto priemonės krovininės dalies vidinis ilgis
	Ne mažiau nei 6,0 m ir ne daugiau nei 6,4 m 

	2.11.
	Transporto priemonės krovininės dalies vidinis plotis
	Ne mažiau nei 2,25 m ir ne daugiau nei 2,40 m

	2.12.
	Transporto priemonės krovininės dalies vidinis aukštis
	Ne mažiau nei 2,20 m ir ne daugiau nei 2,30 m

	2.13..
	Vidaus naudingas plotas
	Ne mažiau nei 13,6 m2 ir ne daugiau 15,6 m2
Neįskaitant vairuotojo kabinos

	2.14.
	Durų kiekis
	Iš viso ne mažiau nei 3 vnt.: kabinoje durys abiejose pusėse (2 vnt.), ir vienos durys įlipti į mobilios bibliotekos saloną (Į saloną turi būti sudaryta galimybė patekti su neįgaliųjų vežimėliu ar naudojantis kitomis pagalbinėmis priemonėmis, esant fizinei negaliai)

	3.
	Reikalavimai automobilio varikliui ir transmisijai

	3.1.
	Kuro rūšis
	Dyzelinas, benzinas, dujos, elektra. Gali būti bet kuris iš pateiktųjų

	3.2.
	Išmetamųjų dujų CO2 emisija
	Turi atitikti ne mažiau Euro 6 teršalų išmetimo standartus

	3.3.
	Variklio galingumas
	Ne mažiau kaip 120 kW 

	3.4.
	Transmisija
	Automatinė arba mechaninė

	3.5.
	Varantieji ratai
	Galiniai. Ratų formulė: 4x2 

	3.6.
	Privaloma saugumo ir komforto įranga
	ESC/ABS sistemos

	4.
	Minimalūs reikalavimai kitai automobilio įrangai

	4.1.
	Šildymas ir vėsinimas
	Autonominis šildymas ir vėsinimas automobilio kabinoje. Oro kondicionierius arba klimato palaikymo sistema.

	4.2.
	Ventiliacija
	Privaloma užtikrinti priverstinio ištraukimo ir šviežio oro tiekimą į mobilios bibliotekos saloną su vėdinimo galios reguliavimu ar programavimu.

	4.4.
	Autonominis oro šildytuvas
	Papildomas autonominis oro šildytuvas mobilios bibliotekos salonui ne mažiau kaip 3,9 kW, skirtas šaltuoju metu, nenaudojant transporto priemonės variklio resursų, palaikyti automobilio salone teigiamą temperatūrą, su šildymo laiko nustatymo programavimu.

	4.3.
	Kabinoje sumontuotos saugos pagalvės
	Privaloma ne mažiau kaip 1 pagalvė vairuotojo pusėje

	4.4.
	Saugos diržai
	Vairuotojo ir visoms keleivių vietoms

	4.5.
	Galvos atramos
	Vairuotojui ir keleiviui

	4.6.
	Šoniniai kabinos langai ir veidrodėliai
	Valdomi elektra

	4.8.
	Vairo stiprintuvas
	Vairo stiprintuvas, vairo aukščio reguliatorius

	4.9.
	Kabinos audio aparatūra
	Gamyklinė audio sistema su garsiakalbiais ir integruota telefonine „laisvų rankų“ įranga (sujungimas „Bluetooth“ jungtimi)

	4.10.
	Ratlankiai ir padangos
	Gamintojo numatyto dydžio ratlankiai su universaliomis padangomis

	4.11.
	Užraktas
	Atskiras vairuotojo kabinai užraktas ir atskiras kitų kėbulo durų užraktas arba centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu. Rakinamas degalų bako dangtelis arba kamštis

	4.12.
	Kita būtina įranga
	Atsarginis ratas arba avarinio rato taisymo rinkinys, vaistinėlė, gesintuvas, avarinis ženklas, guminiai arba medžiaginiai kilimėliai.

	4.13.
	Galiniai parkavimo davikliai
	Galiniai parkavimo davikliai. Jutiklių skaičius ne mažiau 4 vnt. su signalizavimo funkcija. Parkavimo jutikliai IP67 apsaugos kodo, užtikrina atsparumą vandeniui ir dulkėms. 

	4.14.
	Registracija ir dokumentai
	Pilnai parengta ir įrengta transporto priemonė pristatoma į Vytauto Didžiojo a. 7, Pasvalys. Transporto priemonė pristatymo metu turi būti užregistruota Lietuvoje (Užsakovo) vardu, apdrausta TPVCA (ne mažiau kaip 1 mėn.), turėti galiojančią techninę apžiūrą ir turėti visus reikalingus dokumentus tinkamam eksploatavimui ir nuosavybei perduoti

	5.
	Reikalavimai mobilios bibliotekos salono vidaus įrengimui 

	5.1.
	Mobilios bibliotekos salono garso ir šilumos izoliacija
	Mobilios bibliotekos salono kėbulas kietašonis izoterminis, gaminamas iš stiklo pluošto lakštų su izoliacinės medžiagos užpildu, užtikrinantis salono garso ir šilumos izoliaciją. Gaminamo kėbulo su langais schema pateikta specifikacijos priede: interjero techninės charakteristikos 5 lapas

	5.2.
	Šoniniai mobilios bibliotekos salono langai (2 vnt.)
	Kėbulo sienelėse (kairėje ir dešinėje pusėse) montuojami langais. Langų matmenys: aukštis 900 mm (±60 mm) plotis, 1400 mm (±100 mm).

	5.3.
	Grindų danga
	Grindų danga: ne mažiau 12 mm storio klijuota drėgmei atspari faneros plokštė, padengta neslidžia automobiline PVC danga, arba lygiaverte medžiaga. Grindų, dekoravimo spalvos, atsparumas bei medžiagos derinamos individualiai su Užsakovu

	5.4.
	Keltuvas žmonėms su negalia (1 vnt.)
	Keltuvas skirtas žmonių su negalios vežimėliais įkelti į mobilios bibliotekos saloną. Sumontuoto keltuvo mechanizmas nenaudojimo metu neturi trukdyti įlipti į saloną ar užimti salono vidinę erdvę.

	5.5.
	Įlipimo durys į mobilios bibliotekos saloną (1 vnt.)
	Durys vienvėrės su stiklu, automatinės, valdomos nuotoliu iš kabinos arba salono. Atidarymo/ uždarymo jungiklis viduje ir išorėje. Durų blokavimas ir užrakinimas iš vairuotojo kabinos. Papildomas nuotolinis distancinis pultelis. Avarinis durų atidarymas dingus įtampai.

	5.6.
	Įlipimo laiptelių turėklai (2 vnt.)
	Įlipimo į mobilios bibliotekos saloną laiptelio pakopa padengta neslidžia automobiline PVC danga, arba lygiaverte medžiaga. Laiptų pakopos kampas uždengtas nerūdijančio metalo kampuočiu. Prie įlipimo laiptų iš abiejų pusių montuojami nerūdijančio metalo turėklai. 

	5.7.
	Langų roletai (2 vnt.)
	Roletai iš aliumininės, baltai dažytos, pusiau uždaros kasetės, kurioje ant vamzdelio suvyniojamas audinys, prie šoninių lango stiklajuosčių priklijuojamų aliuminių, baltai dažytų kreipiančiųjų. Roletai tvirtinami prie lango rėmo. Audinio medžiaga: derinama su užsakovu. Audinys poliesterio, nepralaidus šviesai.

	6.
	Reikalavimai elektros instaliacijai, apšvietimui

	6.1.
	Elektros rozetės
	Išorinė 220 V pajungimo rozetė, ne mažiau 16 A, su starterio blokavimu įjungus 220V laidą, su ne mažiau 7 A automatiniu akumuliatoriaus pakrovėju nuo 220 V

	6.2.
	Skydelis su saugikliais
	skydelis su saugikliais, vidinis el. pajungimas: 230 V ir USB 5V pagal techninės specifikacijos priedo elektros schema, vidaus rozečių instaliavimas suderinus taškus pagal darbo poreikius su pirkėju.

	6.3.
	Apšvietimas
	Viduje turi būti įrengiamos ne mažiau dviejų grupių, paviršiniame profilyje dimeriuojamos LED juostos su ir tolygia, išsklaidyta, be taškinio efekto šviesa. LED spalvinė temperatūra 3000K (šilta balta). LED taškų tankis ir galia turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 98 : 2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“ įtvirtintas normas. Elektros lizdų ir šviestuvų išdėstymo schema pateikta specifikacijos priede: interjero techninės charakteristikos 4 lapas

	6.4.
	Išorinis elektros įvado pajungimas
	Galimybė prijungti 230V (nuo tinklo ir nuo generatoriaus)

	7.
	5G/4G išorinis ryšio imtuvas ir WiFi maršrutizatorius (perkamas kiekis – 1 kompl.)

	7.1.
	5G/4G Išorinio ryšio imtuvas su stovu
	Montuojamas ant automobilio stogo. Imtuvo stiprinimo antena ne mažiau kaip 8 dBi, turi būti galimybė įdėti SIM kortelę. Kabelio ilgis turi būti pakankamas, kad 5G/4G išorinio ryšio imtuvą būtų galima prijungti prie duomenų perdavimo įrangos (Wifi maršrutizatoriaus). Imtuvas maitinamas per tą patį duomenų kabelį (PoE)

	7.2.
	WiFi maršrutizatorius
	Dviejų juostų WiFi 6 (802.11ax), turi palaikyti MU-MIMO ir OFDMA technologijas, išorinės nenuimamos antenos ne mažiau 2.4 dBi, MIMO technologija 2.4 Ghz ir 5 GHz dažnių ruože, Target Wake Time technologija energijos naudojimui sumažinti. 

	7.2.1.
	Prievadai
	Ne mažiau kaip 3 vnt. LAN 10/100/1000 + 1 vnt. WAN 10/100/1000 prievadai

	7.2.2.
	Darbo režimai
	Belaidis maršrutizatorius, prieigos taškas

	7.2.3.
	WAN pajungimas
	DHCP, statinis IP

	7.2.4.
	Tinklo standartai
	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, IPv4, IPv6

	7.2.5.
	Šifravimas
	WPA/WPA2/WPA3-Personal, WPA/WPA2-Enterprise

	7.2.6.
	Saugumo funkcijos
	Gamintojo integruota nemokama informacijos saugumo sistema, interneto srauto analizatorius kuris leistų apriboti arba užblokuoti internetinius tinklalapius, ugniasienė:  SPI, DDoS protection, Access control: Network service filter, URL filter, Port filter

	7.2.7.
	Įrangos maitinimas
	12-24V DC nekondensuojantis, pateikiamas su DC maitinimo kabeliu. Apsauga nuo įtampos šuolių.

	8.
	Reikalavimai papildomai įrangai ir baldiniams segmentams

	8.1.
	Sensorinė mokymosi vieta

	8.1.1.
	Staliukas kompiuteriui (6 vnt.)
	Sulankstomas nešiojamojo kompiuterio stalas su reguliuojamu aukščiu ir pakreipimo kampu. Stalviršio aukštį galima reguliuoti nuo 600mm, ir ne mažiau 730mm. Stalviršį galima fiksuoti skirtingais pasvirimo kampais, pritaikant pagal poreikius. Stalas iš patvaraus tvirto, atsparaus drėgmei stalviršio ir tvirtos plieninės kojos, užtikrinančios, tvirtą atramą. Kai nenaudojamas, galima lengvai sulenkti į plokščią padėtį, sulenkus kojas ir nulenkus stalviršį žemyn. Maksimali apkrova ant stalo ne mažiau 20 kg. Gaminio brėžinys pateiktas specifikacijos priedo, mobilios bibliotekos interjero techninės charakteristikos 16 lape.

	8.1.2.
	Ergonominė sėdynė (4 vnt.)
	Individuali ergonominė sėdynė su reguliuojamu sėdynės atlošo ir porankių pasvirimo kampu, kuri atitinka visus komforto reikalavimus. Sėdynė montuojama prie kreipiamųjų bėgelių sistemos su greitu sėdynės padėties fiksavimu, kurią galima pastumti išilgai, kad būtų pakankamai vietos kojoms. Jei reikia daugiau vietos, atskirą sėdynę galima visiškai išimti. Audinio trinties atsparumas turi būti ne mažiau 100000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Gaminio brėžinys pateiktas specifikacijos priedo, mobilios bibliotekos interjero techninės charakteristikos 19 lape Sėdynės audinio medžiaga ir spalva derinama su užsakovu.

	8.1.3
	Sulankstoma mobili kėdė (2 vnt.)
	Plastikinė sėdynė ir nugarėlė; Juodas plastikas; Juodos spalvos, milteliniu būdu dažytas rėmas; Nenaudojama kėdė gali būti greitai sulankstyta ir sukrauta su kitomis tokio tipo kėdėmis; Tinka lauko sąlygomis arba drėgnose patalpose. Maksimali kėdės apkrova ne mažiau 150 kg. Gaminio brėžinys pateiktas specifikacijos priedo, mobilios bibliotekos interjero techninės charakteristikos 17 lape

	8.1.4.
	Elektros instaliacinis lovelis su elektros kištukiniais lizdais (įleidžiamos dėžutės su 2 vietų elektros ir 2 USB kištukiniai lizdais – 3 vnt.)
	Elektros instaliacinis lovelis montuojamas automobilio salono dešinėje. Elektros instaliacinis lovelis gaminamas iš drėgmei atsparios baldinės impregnuotos faneros. Elektros instaliacijos lovelyje montuojamos baldinės įleidžiamos dėžutės (3 vnt.) su 2 vietų elektros (230V) ir 2 USB kištukiniai lizdai. Elektros lizdų išdėstymo schema pateikta specifikacijos priede: interjero techninės charakteristikos 4 lapas

	8.2.
	Darbuotojo vieta

	8.2.1.
	Stalas kompiuteriui (1 vnt.)
	Stalas su spintelėmis. Stalas gaminamas iš drėgmei atsparios baldinės impregnuotos faneros. Faneroje naudojama medienos rūšis, atspalvis derinami su užsakovu prieš gamybą. Stalviršio storis ne mažiau 21 mm, ilgis 2400 mm, plotis siauriausioje kairės pusėje ne mažiau 350 mm, dešinėje ne mažiau 400 mm. Stalviršio kampai užapvalinti. Kairės pusės spintelė su stumdomomis ir rakinamos durelėmis. Dešinės pusės atvira spintelė spausdintuvui ir rakinamu stalčiumi. Į stalviršį ir spintelėje spausdintuvui (2 vnt.) įmontuojami elektros kištukiniai lizdai su USB. Gaminio brėžinys pateiktas specifikacijos priedo, mobilios bibliotekos interjero techninės charakteristikos 15 lape

	8.2.2.
	Kompiuterinė kėdė (1 vnt.)
	Kėdės sėdynė stačiakampio formos užapvalintais kampais, plotis ne mažiau 480 mm (+40mm) gylis ne mažiau 480 mm (+40mm). Gaminama iš ne mažiau kaip 12 mm storio presuotos faneros ar lygiavertės medžiagos, padengtos ne mažiau kaip 45 mm storio porolonu ar lygiaverte medžiaga ir apsiūtos gobelenu ar lygiaverte medžiaga. Kėdės atlošas išgaubtas stačiakampio formos, išformuotas taip, kad lengvai prisitaikytų prie darbuotojo nugaros ir judesių sėdint. Atlošo aukštis ne mažiau 350 mm (+30mm). Sėdynė ir kėdės atlošas atskiri. Aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu reguliatoriumi. Aukštis reguliuojamas iki ne mažiau kaip 100 mm. Sėdimosios dalies svyrimo mechanizmas turi fiksuoti darbinę padėtį. Kėdės žvaigždė turi būti gaminama iš plieno ar lygiaverčio tvirtumo stiklo pluošto. Žvaigždės atrama be ratukų, atrama neslidi ir nebraižanti grindų paviršiaus. Kėdės sėdimoji ir atlošo dalis aptraukta audiniu, kurio trinties atsparumas turi būti ne mažiau 100000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Gaminio brėžinys pateiktas specifikacijos priedo, mobilios bibliotekos interjero techninės charakteristikos 18 lape. Sėdynės audinio medžiaga ir spalva derinama su užsakovu.

	8.2.3.
	Spintelė (4 vnt.)
	Virš darbuotojo stalo ir minkštasuolio montuojamos spintelės su pakeliamomis durelėmis aukštyn. Durelės su pakėlimo mechanizmu, kuriam galima reguliuoti durelių padėtį ir pakėlimo jėgą. Spintelėms gaminti naudojama drėgmei atspari baldinė impregnuota fanera. Spintelei gaminti naudojama drėgmei atspari baldinė impregnuota fanera. Faneroje naudojama medienos rūšis, atspalvis derinami su užsakovu prieš gamybą. Gaminio brėžinys pateiktas specifikacijos priedo, mobilios bibliotekos interjero techninės charakteristikos 13 lape.

	8.3.
	Poilsio vieta su lauko rūbų laikymo vieta

	8.3.1
	Minkštasuolis su rūbų kabykla (1 vnt.)
	Kampinis minkštasuolis su daiktadėžėmis. Daiktadėžės su atlenkiamomis žemyn durelėmis. Durelių padėtis fiksuojama bet kuriame aukštyje. Durelių atidarymo vietoje frezuojamas įgilinimas. Durelės turi būti su užraktu. Minkštoji dalis: sėdynėje ne mažesnio 80 kg/m³ tankumo (elastinis) poliuretanas; Iš visų pusių apsiūtos audiniu, kurio sudėtis 100% poliesteris, svoris ne mažiau nei 300 g/m2, atsparumas trinčiai pagal Martindeilo skalę 100000 ciklų. Dviejų dalių rūbų kabykla su daiktadėže. Rūbų kabyklos plotis ne mažesnis 565 mm aukštis iki 2200 mm, gylis ne mažiau 350 mm. Rūbų kabykla dviejų dalių su ištraukiamais laikikliais pakaboms. Rūbų pakabai ir minkštasuoliui gaminti naudojama drėgmei atspari baldinė impregnuota fanera. Faneros paviršius be šakų, šakos išpjaustytos ir įklijuoti užtaisymai. Faneroje naudojama medienos rūšis, atspalvis derinami su užsakovu prieš gamybą. Gaminio brėžinys pateiktas specifikacijos priedo, mobilios bibliotekos interjero techninės charakteristikos 14 lape. Spalva ir medžiagiškumas derinami individualiai su Užsakovu.

	8.4.
	Knygų lentynos su daiktadėžėmis

	8.4.1
	Knygų lentyna (3 vnt.)
	Knygoms ir žurnalams laikyti ir saugiai transportuoti automobilio judėjimo metu pritaikytos modulinės knygų lentynos. Įranga tvirtinama sertifikuotais kronšteinais, užtikrinančiais patikimą ir saugų fiksavimą prie automobilio grindų ir sienos. Tvirtinimo metodas atsparus vibracijai ir dinaminėms apkrovoms. Lentynoms gaminti naudojama drėgmei atspari baldinė impregnuota fanera. Faneros paviršius be šakų, šakos išpjaustytos ir įklijuoti užtaisymai. Fanera yra pritaikyta drėgnoms patalpoms apdorota specialiais klijais, suteikiančiais jai ypatingą atsparumą vandeniui. Faneroje naudojama medienos rūšis, atspalvis derinami su užsakovu prieš gamybą. Visos lentynos modulinės su antrasoline spintele, daiktadėže ir pakėlimo nuo grindų padu. Lentynos plotis 920 mm, bendras aukštis 2200 mm, gylis 350 mm Vidinės lentynos reguliuojamo aukščio ir kampo. Lentynos turi būti pasvirusios ne mažiau nei 10 laipsnių, taip pat turi būti galimybė horizontaliai statyti lentynas. Lentynos gale esanti atramėlė kilnojama su kaiščiais į priekį. Kiekviena atskira lentyna turi išlaikyti ne mažesnę nei 60 kg apkrovą. Po lentyna montuojama daiktadėžė su atlenkimu žemyn durelėmis. Durelių padėtis fiksuojama bet kuriame aukštyje. Durelėms atidaryti frezuojamas įgilinimas. Durelės turi būti su užraktu. Virš lentynos antresolinė uždara spintelė su keliamomis aukštyn durelėmis. Durelės su pakėlimo mechanizmu, kuriam galima reguliuoti durelių padėtį ir pakėlimo jėgą. Gaminio brėžinys pateiktas specifikacijos priedo, mobilios bibliotekos interjero techninės charakteristikos 12 lape.

	9.
	Kiti reikalavimai

	9.1.
	Personalo apmokymai
	Transporto priemonės pristatymo metu, turi būti užtikrintas darbuotojų mokymas tinkamam naudojimuisi. Mokymų metu turi būti pateiktos visos sumontuotos įrangos instrukcijos, bei pravesti praktiniai naudojimosi įrangą mokymai. Atsakoma į visus su eksploatacija susijusius klausimus.

	9.2.
	Garantija vidaus įrangai
	Visai sumontuotai vidaus įrangai turi būti taikoma maksimali tiekėjo suteikiama garantija, tačiau ne trumpesnė nei 24 mėn. nuo transporto priemonės perdavimo Užsakovui dienos





2

