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UAB „Utenos šilumos tinklai“ viešasis pirkimas 

Medienos kuro pelenų išvežimo paslaugos pirkimas 25-01

Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pelenų susidarymo vieta - UAB „Utenos šilumos tinklai“ katilinė Utenos RK, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena. Pelenai susidaro katiluose deginant biokurą - medienos skiedrą, perkamą Energijos išteklių biržoje (operatorius Baltpool UAB, medienos skiedros produktų techninės specifikacijos kodai: SM1, SMW1, SM2, SM3, SM3D, SM4).

2. Vadovaujantis kelerių metų UAB „Utenos šilumos tinklai“ susidarančių medienos kuro pelenų cheminių tyrimų protokolais (2 priedas), medienos kuro pelenai priskirtini atliekoms.
3. UAB „Utenos šilumos tinklai“ energijai gaminti naudoja medienos kurą (biokurą). Planuojamas pelenų susidarymo kiekis per 1 (vienerius) metus – apie 1050 tonų.

4. Biokurą deginančiuose katiluose susidarę pelenai sukaupiami pelenams transportuoti pritaikytuose konteineriuose (14 m3, 12,9 m3 ir 10 m3 talpos, 1 priedas). Konteineriai turi kilpas reikalingas jų užtempimui ant specialių transporto priemonių ir galines duris pelenų iškrovimui. Dūmų kondensaciniuse ekonomaizeriuose susidarę pelenai sukaupiami 1 m3 talpos polipropileniniuose didmaišiuose.Prognozuojamas metinis į konteinerius šalinamų pelenų kiekis – apie 950 t, likusi dalis - apie 100 t šalinami į didmaišius).

5. UAB „Utenos šilumos tinklai“ metų bėgyje susidarančių pelenų kiekis:

- šildymo sezono metu (sausis, vasaris, kovas, balandis, spalis, lapkritis, gruodis) konteineriuose sudaro apie 72 proc. viso konteineriais šalinamo metinio kiekio, didmaišiuose – apie 88 proc. viso didmaišiais šalinamo metinio kiekio;

- nešildymo sezono metu (gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjis) konteineriuose – apie 28 proc. konteineriais šalinamo metinio kiekio, didmaišiuose – apie 12 proc. viso didmaišiais šalinamo metinio kiekio.
6. Paslaugos teikėjas pelenų išvežimo paslaugą turi teikti tokiai veiklai pritaikytu transportu. 
7. Pelenams sverti įmonėje naudojamos atestuotos elektroninės svarstyklės, užtikrinančios svėrimo paklaidą, ne didesnę kaip ± 5 proc. 

8. UAB „Utenos šilumos tinklai“ užsakymą pelenams išvežti teikia pamainos meistras – dispečeris tel. +370 389 63645, +370 618 70602. Pelenų išvežimas turi būti vykdomas ne vėliau kaip per 24 val. nuo užsakymo. Išeiginėmis ir šventinėmis dienomis pelenai turi būti išvežami iš anksto suderintu laiku.
9. Išvežus konteinerį su pelenais, tuščio konteinerio parvežimas negali užtrukti ilgiau kaip 2 (dvi) valandas, nes tik tokiam laikui gali būti sustabdytas pelenų šalinimas iš katilų. Jei paslaugos teikėjas numato, kad konteinerio gabenimas užtruks ilgiau, jis turės savo jėgomis pilną konteinerį pakeisti pakaitiniu, įvertinęs tai, jog yra 5 (penki) biokuru kūrenami katilai, o pakaitiniai konteineriai tik 3 (trys).  
10. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2011 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. D1-14 (LR aplinkos ministro 2014 m birželio 25 d. įsakymo Nr. D1-572 redakcija) patvirtintomis medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėmis, pelenų tyrimų atlikimą organizuoja pelenų darytojas - UAB „Utenos šilumos tinklai“.

11. Pelenų, užterštų 137Cs radionuklidu, tvarkymas vykdomas vadovaujantis Medienos kuro pelenų, užterštų 137Cs radionuklidu, naudojimo ir tvarkymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-841.  
12. Priedai:

1 priedas. Konteinerių nuotraukos su išmatavimais, 2 lapai;
2 priedas. Tyrimų protokolai, 5 lapai.
______________________________________________
Medienos kuro pelenų išvežimo ir tvarkymo paslaugos pirkimas 25-01

Techninės specifikacijos 1 priedas
Konteinerių nuotraukos su išmatavimais
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Konteinerių kiekis – 2 vnt.
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Konteinerių kiekis – 1 vnt.
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Konteinerių kiekis – 2 vnt.

[image: image4.jpg]VSK-10 peleny
konteineris





Konteinerių kiekis – 2 vnt.
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