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PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Plungės ligoninės direktoriaus
2025-01-27
įsakymu Nr.V1-10

PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

	Eil.
Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai

	
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą

	1. 
	Statytojas (Užsakovas) 
	Viešoji įstaiga Plungės ligoninė

	2. 
	Pirkimo objektas 
	· Projektiniai pasiūlymai (toliau – PP)
· Techninio darbo projekto parengimas (toliau – TDP)
· Projekto vykdymo priežiūros paslaugos
·  Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis

	3. 
	Projekto pavadinimas 
	Gydymo paskirties (visuomeninių paskirties grupės) pastato, Plungės m., J. Tumo-Vaižganto g. 89, naujos statybos  projektas

Pastaba: projekto pavadinimas gali būti tikslinamas projekto rengimo metu vadovaujantis statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.8 punkto reikalavimais.

	4. 
	Statinių adresai
	Plungės r. sav., Plungės m., J. Tumo-Vaižganto g. 89

	5. 
	Statinio (-ių) ar statinių
grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties)
rodikliai
	· Sklypo plotas – 8,9952 ha.
· Žemės sklypo paskirtis - Kita; naudojimo būdas - visuomeninės paskirties teritorijos.
· Planuojamas bendras pastato plotas: ~ 400 m2.
· Planuojamo pastato aukštų skaičius – 1.
· A++ energinio efektyvumo klasės.
· Šildymo sistema: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų;
· Vandentiekis ir nuotekų šalinimas: centralizuoti tinklai.
· Būsimas pastatas monofunkcinis:
Paskirties grupė: visuomeninių;
Pastato paskirtis: Gydymo.

	6. 
	Statinio statybos rūšis 
	Nauja statyba

	7. 
	Statinio kategorija 
	Neypatingasis statinys

	8. 
	Projekto rengimo tikslas
	Projektuojamas naujas pastatas, skirtas asmenims sergantiems senatvine demencija ir Alzheimerio liga 

	9. 
	Numatoma statinio (objekto) skaičiuojamoji kaina EUR su PVM
	~ 1 000 000,00 Eur su PVM



	
	II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė

	10. 
	Projekto apimtis: 
	· PP sudedamųjų dalių sudėtis ir sprendinių detalumas privalo atitikti STR 1.04.04.2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo reikalavimus.
· PP apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir TDP parengti.
· Rengiamas TDP pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo reikalavimus. TDP detalumas turi būti pakankamas rangos darbams pirkti.
·  TDP dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką:
- bendroji; 
- sklypo planas;
- architektūrinė;
- konstrukcijų;
- vandentiekio ir nuotekų šalinimo; 
- šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;
-  elektrotechnikos; 
- elektroninių ryšių ir telekomunikacijų; 
- apsauginės signalizacijos;
- gaisro aptikimo ir signalizavimo;
-procesų valdymo ir automatizacijos; 
- šilumos gamybos ir tiekimo;
- pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; 
- statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

	11. 
	Projektavimo paslaugos 
	· Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus.
· Atlikti PP viešinimą pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyrių. 
· PP parengimas, PP derinimų atlikimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas (apmokėti už statybą leidžiančio dokumento išdavimą), teigiamo bendrosios ekspertizės akto gavimas TDP, susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų valdytojų išvadų dėl TDP sprendinių gavimas.
· TDP sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) privalo būti tarpusavyje  susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams.
· TDP techninėse specifikacijose nurodyti konkrečius reikalavimus statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), statybos ir montavimo darbams ir darbų kokybei, nenurodant konkrečių gamintojų, numatyti kokybės kontrolei (leistinus nuokrypius, jų įvertinimo metodus ir rodiklius).
Pastaba:
Į projektavimo paslaugos apimtį įeina TDP pataisymai pagal statytojo (užsakovo) pastabas, pagal TDP ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį Projektą derinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat TDP klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymai.

	12. 
	Kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis
	· užsakyti ir gauti inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus.
· užsakyti ir gauti topografinį planą (topografinio plano plotas ~1,7 ha. Tikslios ribos derinamos projektavimo eigoje).
· specialiųjų reikalavimų, visų reikalingų prisijungimo sąlygų, rašytinių pritarimų, išvadų gavimas Statytojo (Užsakovo) vardu.
· esant poreikiui numatyti inžinerinių tinklų iškėlimo, atitraukimo, apsaugojimo ar kt. darbus, atsižvelgiant į inžinerinių tinklų ir susisiekimo prisijungimo sąlygas. Esant esamų inžinerinių tinklų nepakankamiems galingumams, diametrams ir kt. Projektuotojas privalo Projekte užtikrinti jų galingumo, diametrų padidinimą, iškėlimą, paklojimą futliaruose ir t.t.

	13. 
	Projekto vykdymo
priežiūra
	· Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir visais kitais su šios sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Paslaugos Teikėjas teikdamas paslaugų sutartyje numatytas paslaugas privalo vadovautis tik galiojančių teisės aktų aktualiomis redakcijomis. Paslaugos Teikėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su vykdomos sutarties įgyvendinimu.
· TDP sprendinių pakeitimai atliekami pagal statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VI skyriaus nuostatas. 
· Paslaugos turi būti teikiamos per visą projekto statybos darbų laikotarpį iki projektų užbaigimo.

	14. 
	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė
	Bendras paslaugų atlikimo terminas 59 mėn.:
· Bendra PP ir TDP parengimo maksimali trukmė 12 mėnesių (paslaugų suteikimo terminas yra vienas iš ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų)
· Projektų vykdymo priežiūros paslaugos:
projektų vykdymo priežiūra atliekama visą rangos darbų vykdymo laikotarpį (nuo rangos darbų pradžios iki pabaigos)

	
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

	15. 
	Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teisės aktai, normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai statinio
saugos ir paskirties
dokumentai, teritorijų
planavimo dokumentai.
	· Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus.
· TDP rengimo darbai turi būti atliekami vadovaujantis statybos techniniais reglamentais STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“
· Naujo pastato patalpos projektuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-393 „Dėl Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimų projektu.
· TDP numatomos medžiagos ir įranga bei darbų technologijos turi būti šiuolaikiškos, ekonomiškos, turi užtikrinti esminius statinio reikalavimus, statinio paskirčiai būtinas savybes ir tenkinti minimalius normatyvinių dokumentų reikalavimus.

	16. 
	Funkciniai (paskirties) ir
naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai statiniui
(statinių grupei)
	· Projektuojamas pastatas su 12 palatų su sanitarinėmis patalpomis, minimalus plotas 1 asmeniui ne mažiau kaip 9 m2, kiekvienoje palatoje turi būti įrengtas langas, tualetas ir vienas dušas arba vonia. Įrengtas pagalbos iškvietimo mygtukas, įrengti lubiniai keltuvai, bent viena palata demencija sergantiems asmenims, kuriems pasireiškia agresyvus elgesys. Virtuvės, valgomojo patalpos turi būti integruotos į užimtumo, bendrąjį kambarį, bendrojo kambario plotas ne mažesnis negu 60 m2.
· Rūsyje numatomos bendro naudojimo patalpos: saugyklos, pagalbinės bei techninės patalpos.
· Projektiniai sprendimai privalo būti racionalūs ir efektyvūs tiek statybos tiek statinių eksploatavimo metu. 

	17. 
	Aplinkosaugos, sveikatos,
saugomos teritorijos ir
nekilnojamosios kultūros
paveldo vertybės apsaugos
reikalavimai
	· Demencija sergančių asmenų slaugai skirto skyriaus įrengimo reikalavimai: aplinka turi užtikrinti paciento saugumą, skyriaus patalpos suprojektuotos taip, kad asmenys lengvai orientuotųsi, skyrius projektuojamas žiediniu principu, kiekviena patalpa turi savo neblizgią spalvą.

	18. 
	Universaliojo dizaino
principų taikymo
reikalavimai
	· Viso pastato patalpų išplanavimo sprendiniai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus ir būti pritaikyti asmenų su negalia reikmėms.
· Pastato erdvės formuojamos pagal universalaus dizaino principus pritaikant jas įvairiems interesams.
· Rengiant projektą vadovautis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, tarptautiniu standartu ISO 21542:2011 „Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas“.

	19. 
	Techniniai, kokybiniai
(estetiniai, komforto,
energinio naudingumo,
triukšmo lygio ir t.t.)
reikalavimai pagal statinio
projekto sprendinių dalis
	· Įvertinant projektavimo galimybes, bet neapsiribojant Projektuotojas turi užsakovui siūlyti įvairias projektines galimybes. 
· Projekto rengimo metu paaiškėjus, kad kai kurių šios techninės užduoties reikalavimų neįmanoma įvykdyti, Paslaugų teikėjas (Projektuotojas) raštu apie tai turi informuoti Užsakovą (Statytoją) ir kartu vadovaudamiesi protingumo ir teisingumo principais priimti logišką sprendimą dėl projektavimo užduoties koregavimo.

	19.1. 
	Bendroji dalis
	· Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties.

	19.2. 
	Sklypo sutvarkymo dalis (įskaitant, bet neapsiribojant):
	· Naujas pastatas statomas prie Plungės ligoninės II slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus pastato, unikalus Nr. 6897-1003-8031, plane pažymėtas 3D1p (Priedas Nr.2)
· Atsižvelgti į susiklosčiusią sklypo ir jo aplinkos (už sklypo ribų) infrastruktūrą (išlaikomi esami pėsčiųjų ir dviratininkų ryšiai arba suformuoti ir susiejami nauji).
· Projektuojamas automobilių ir dviračių stovėjimo vietų skaičius nustatomas vadovaujantis „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.
· Projektuojamas naujas privažiavimas prie pastato.
· Lauko erdvės turi būti suprojektuotos taip, kad užtikrintų universalaus dizaino, HN,  bei statybos techninio reglamentų STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ reikalavimus.
· kompleksiškai spręsti mažosios architektūros, vizualinės informacijos elementų, dangų, apšvietimo klausimus.
· Planuojant teritoriją maksimaliai išsaugoti esamus želdinius ir numatyti teritorijos apželdinimą sodinant dekoratyvinius medžius, augalus.
· Numatant statinių įrengimui trukdančių medžių, krūmų bei kitų želdinių pašalinimą (medžių taksaciją), atliekamas žalos gamtai skaičiavimas, bei apskaičiuota suma įtraukiama į projekto skaičiuojamosios kainos dalį.

	19.3. 
	Architektūros dalis (įskaitant, bet neapsiribojant):

	 -	Prie esamo pastato 3D1p projektuojamas priestatas - jungtis tarp esamo pastato ir projektuojamo pastato. Jungčiai įrengti esamo pastato fasade vietoje lango įrengiamos durys, atliekant paprastojo remonto darbus.
Patalpų lubų, grindų, sienų dangų tipą parinkti pagal atitinkamos patalpos paskirtį.
-	Pateikti pagrindinių projektuojamų erdvių apdailos medžiagų, spalvinius sprendinius. Pateikti pagrindinių patalpų sienų, lubų, grindų išklotines. 
-	Pastato fasadams numatyti šiuolaikiškus ir pažangius sprendinius, užtikrinančius patrauklią ir estetišką išraišką, derančią prie esamo aplinkinio konteksto. 
· Pastato fasadų architektūriniai sprendiniai derinami su Architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi pateikiant nemažiau kaip 3 fasadų sprendimo variantus.
· Visi projektiniai sprendiniai turi derėti tarpusavyje, kurti palankią atmosferą. 
· Projektiniai sprendiniai pateikiami 2D brėžiniuose ir 3D vizualizacijose.

	19.4. 
	Konstrukcijų dalis (įskaitant, bet neapsiribojant):
	· Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties.
· Pagal parengtą inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitą ieškoti ir siūlyti optimaliausius konstrukcinius sprendinius, juos derinti su Statytoju (Užsakovu).

	19.5. 
	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (įskaitant, bet neapsiribojant):
	·  Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties.
· Buitinių nuotekų tinklams įrengti projektuojami nauji šuliniai ir prijungiama prie esamų tinklų.
· Vandentiekio tinklai prijungiami iš ligoninės pastato 3D1p rūsio patalpų.
· Suprojektuoti pastato drenažą, paviršinio lietaus vandens nuvedimą nuo pastato ir projektuojamos teritorijos.

	19.6. 
	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis (įskaitant, bet neapsiribojant):

	· Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties.
· Šildymas. Projektuojami šildymo vamzdynai, radiatoriai, šildomos grindys ir / ar kt. Konkretų šildymo būdą parinkti pagal patalpų naudojimo pobūdį, atsižvelgiant į sprendinių ekonomiškumą /praktiškumą bei suderinus su užsakovu.
· šilumos šaltinis – centralizuoti šilumos tinklai.
· Vėdinimas. Projektuojama vėdinimo sistema. 
· Oro kondicionavimas. Konkrečias patalpas parinkti, atsižvelgiant į pastato orientaciją sklype ir pagal patalpų naudojimo pobūdį. 

	19.7. 
	Elektrotechnikos dalis (įskaitant, bet neapsiribojant):
	· Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties.
· Elektros tinklai jungiami iš ligoninės pastato 3D1p rūsio patalpose, esančios elektros skirstyklos.
· Ant stogo numatyti saulės elektrinės įrengimą.
· Numatyti teritorijos, fasado apšvietimą. Visi šviestuvai LED tipo.
· Projektuojama elektros instaliacija su visa būtina įranga, ekonomiškas patalpų apšvietimas įvairiais režimais (šviestuvų tipas – LED).
· Elektros lizdai prieinamose vietose turi būti uždengti specialiomis apsaugos priemonėmis.
· Bendro naudojimo patalpose numatyti apšvietimą zonomis.
Žaibosauga. Projektuoti, vadovautis galiojančiais norminiais dokumentais bei sprendimais.

	19.8. 
	Elektroninių ryšių (komunikacijų) dalis (įskaitant, bet neapsiribojant):
	· Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties.
· Projektuojama serverinė, kompiuterių tinklas,vietinis belaidis ryšys.

	19.9. 
	Apsauginės signalizacijos dalis (įskaitant, bet neapsiribojant):
	· Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties.

	19.10. 
	gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis (įskaitant, bet neapsiribojant):
	· Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties.
· Projektuojama gaisrinės signalizacijos sistema vadovaujantis galiojančiais norminiais dokumentais.

	19.11. 
	Procesų valdymo ir automatizacijos dalis (įskaitant, bet neapsiribojant):
	· Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties. 
· Numatomas pagrindinių technologinių procesų ir atskirų inžinerinių sistemų automatizuotas valdymas.

	19.12. 
	Šilumos gamybos ir tiekimo dalis (įskaitant, bet neapsiribojant):
	· Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties. 
· Šildymas prijungiamas iš ligoninės pastato 3D1p rūsio patalpose esančio šilumos punkto. 

	19.13. 
	Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (įskaitant, bet neapsiribojant):
	· Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties. 

	19.14. 
	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (įskaitant, bet neapsiribojant):
	· Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, apibrėžtos sudėties ir apimties.
· Projektuotojas parengia Projekto detalius sąmatinius skaičiavimus ir sąnaudų kiekių žiniaraščius, suvestinį statybos skaičiuojamosios kainos apskaičiavimą. 
· Po statybą leidžiančio dokumento gavimo, iki viešojo statybos darbų pirkimo pradžios pasikeitus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų lygiui, Statytojui (Užsakovui) arba Projekto valdytojui pavedus, Projektuotojas turės perskaičiuoti statybos skaičiuojamąją kainą tuo metu galiojančiu kainų lygiu.

	19.15. 
	Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai
	· Projekto sprendiniai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu“ (toliau – Tvarkos aprašas). TDP techninėse specifikacijose nurodytos medžiagos turi atitikti Tvarkos aprašo XII; XIII; XIV; XV; XVI; XVII; XVIII skyrių reikalavimus.

	20. 
	Nurodymai sprendinių
derinimui, jų pritarimui ir
pan.
	· Prieš projektavimą būtina apžiūrėti objektą, kad būtų tinkamai įvertinta esama situacija.
· Suderinus projektinius sprendinius su Užsakovu, atlikti teisės aktais nustatytas viešinimo procedūras.
· Visi projektiniai sprendiniai, naudojamos medžiagos projektavimo metu derinami su Užsakovu. 

	21. 
	Statinio ar statinių grupės
projektavimo ir statybos
eiliškumas
	· Projektavimas vykdomas dviem etapais – rengiami projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas.

	22. 
	Reikalavimai projekto
rengimo dokumentų kalbai
(-oms)
	Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

	23. 
	Nurodymai statinio
projekto dokumentų
komplektavimui,
įforminimui ir pateikimui
	· Projektuotojas turi pateikti parengto projekto 4 popierinius egzempliorius bei 1 elektroninę laikmeną su aprašomąja dalimi (pdf) ir brėžiniais (dgn ir pdf).
· Projekto popierinės bylos turi būti taip įrištos, kad negalėtų lengvai išplyšti brėžiniai. Šiam tikslui turi būti naudojami keturių tvirtinimo taškų segtuvai ar popierių tvirtinimo kraštai turi būti papildomai sutvirtinti nuo išplyšimo.
· Užsakovui turi būti perduotos parengtos darbinės failų versijos su neapribota galimybe juos redaguoti: skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (*.dbf ir *.xls, arba kt. analogiškais formatais), Projekto sudedamųjų dalių projektinių sprendinių brėžiniai, gimtuoju programinės įrangos formatu (*.dgn, *.rvt; *.pln; *.db, arba kt. analogiškais formatais), tekstinės dalys (*.pdf ir *.docx arba kt. analogiškais formatais).
· Visi Projekto sudedamųjų dalių sudėtyje esantys dokumentai, kuriuose yra fizinių asmenų  ar kiti neviešinami duomenys, privalo būti nuasmeninti.

	24. 
	Ekspertizės atlikimas 
	· TDP bendroji ekspertizė atliekama visam projektui.
· Projektuotojas privalo pataisyti TDP pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas
pastabas.

	25. 
	Projektavimo užduoties priedai
	1 priedas. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas;
2 priedas. Pastatų išdėstymo planas
3 priedas. Demencija sergančių asmenų slaugai skirto skyriaus įrengimo reikalavimai
4 priedas. Žemės sklypo kadastro duomenys


Parengė :
