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Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė    specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
NULINIO APSISUKIMO TRAKTORIUS

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI
0. Pirkėjas – UAB „Kauno švara“
0. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
0. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
0. Pirkimo objektas – Prekės ir Paslaugos.

1. PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS
1. Pirkimo objektas:
Prekė – nulinio apsisukimo vejų traktorius.
Paslaugos - techninis aptarnavimas ne trumpesnis nei 24 mėn. arba 2000 moto valandų (priklausomai kas pirma baigsis).
1. Pirkimo objekto apimtys:
Lentelė Nr.1 
	Eil. Nr.
	 Prekės pavadinimas
	Matas
	Kiekis

	1.
	Nulinio apsisukimo vejų traktorius
	vnt.
	2

	2.
	Privalomas nulinio apsisukimo vejų traktoriaus techninis aptarnavimas 
	mėn./moto val.
	24/2000



1. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
2. Nulinio apsisukimo vejų traktorius turi atitikti šios Techninės specifikacijos priede Nr.1 nustatytus techninius  reikalavimus.
2. Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.
2. Nulinio apsisukimo vejų traktoriui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija arba 2 000 moto/val. priklausomai kas pirma baigsis (visoms prekės detalėms išskyrus: padangos ir ratlankiai, lemputės, hidraulinės žarnos). 
2. Garantinio laikotarpio metu numatyti visi traktoriaus aptarnavimai turi būti pateikti aiškiai ir detalizuotai, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir kaštus suteikiamam ne mažesniam kaip 24 mėn.  arba 2000 moto/val. (priklausomai kas pirma baigsis) laikotarpiui.
2. Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto sąlygos nurodytos Techninės specifikacijos priede Nr.1  V skyriuje.

1. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI
3. Pirkėjas Prekę perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekę pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu Kaune. 
3. Prekė turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties pasirašymo dienos.  
3. Su Preke pateikiamas Prekių perdavimo - priėmimo aktas/krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekės perdavimo-priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame būtų detalizuotos Prekės ir jų kiekiai.
1. PRIEDAI
Techninės specifikacijos priedas Nr.1
__________
Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui
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Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

Teikdamas pasiūlymą Tiekėjas turi įvardinti siūlomos Prekės/Įrangos modelį. 
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:
[bookmark: x__Hlk33085802]Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomų Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. 
ARBA
Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomų Prekių/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas. Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekės/Įrangos dokumentaciją). Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

DĖMESIO: Aukščiau išvardintus dokumentus pateikti privaloma. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, negalės būti pateikti, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.
[bookmark: _Hlk66272394]
Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) kartu su pasiūlymu gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekės/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčias lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 





	
	Eil. Nr.
	Charakteristikų pavadinimas
	Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos

	I. BENDRI REIKALAVIMAI

	1.1. 
	Nulinio apsisukimo vejų traktorius, naujas, neeksploatuotas.
	Markė, modelis, gamintojas.

	1.2. 
	Pagaminimo metai.
	Pagamintas ne anksčiau kaip 2024 metais.


	1.3. 
	Traktoriaus gamintojas – turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“ reikalavimus, traktorius turi būti pažymėtas CE ženklu.

	Turi būti pateikta nulinio apsisukimo traktoriaus gamintojo EB atitikties deklaracijos kopijos su vertimu į lietuvių kalbą.

	1.4. 
	Nulinio apsisukimo traktorius yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 arba lygiavertės kokybės vadybos sistemos reikalavimų standartą.

	Būtina.


	1.5. 
	Nulinio apsisukimo traktorius yra pagamintas gamintojo gamykloje, turinčioje įdiegtą aplinkosaugos vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 14001:2005 arba lygiavertės aplinkos apsaugos sistemos reikalavimų standartą.

	Būtina.

	1.6. 
	Variklis ir išmetamųjų dujų filtravimo sistema.

	Atitinkanti STAGE V taršos reikalavimus.

	1.7. 
	Tiekėjas yra gamintojo atstovas, įgaliotas prekiauti gamintojo traktoriumi (arba turi susitarimą).

	Būtina.

	1.8. 
	Registracija.

	Nereikalaujama.

	1.9. 
	Instrukcijos pateikiamos kartu su nulinio apsisukimo traktoriumi.








	1. Eksploatacijos aprašas (instrukcija) originalo ir lietuvių kalba. Katalogas.

	1.10. 
	
	2. Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) originali ir lietuvių kalba.

	1.11. 
	
	3. Darbų saugos instrukcija lietuvių kalba.

	1.12. 
	Vartotojo apmokymai.
	Tiekėjas savo lėšomis privalo apmokyti du pirkėjo nurodytus darbuotojus dirbti su pateiktu nulinio apsisukimo traktoriumi.

	II. TRAKTORIUS

	2.1. 
	Nulinio apsisukimo traktoriaus svoris su skysčiais.
	Ne daugiau kaip 1000 kg

	2.2. 
	Kuro tipas.
	Dyzelinas.

	2.3. 
	Degalų bako talpa.
	Ne mažiau 40 litrai.

	2.4. 
	Variklis.

	Ne mažiau 3 cilindrų.


	2.5. 
	
	Darbinis tūris - ne mažiau 1100 cm3.



	2.6. 
	
	Darbiniai sūkiai - ne daugiau 3200 aps./min.



	2.7. 
	
	Aušinimas – skysčiu.



	2.8. 
	Variklio galingumas (nominalus, be galios didinimo sistemos)
	Ne mažiau 18 kW pagal SAE J1995 galios matavimo sistemą arba analogišką.


	2.9. 
	Nulinio apsisukimo traktoriaus pavarų dėžė.
	Hidrostatinė.


	2.10. 
	Varomi ratai.
	Galiniai.

	2.11. 
	Nulinio apsisukimo traktoriaus greičio ir krypties valdymas. 

	Vykdomas komfortiškomis svirtimis.
Pvz. su papildomais valdikliais, kad potogiai valdyti pjovimo padargų įjungimą, pakėlimą. 

	2.12. 
	Nulinio apsisukimo traktoriaus maksimalus greitis pirmyn.
	Ne mažiau 15 km/h.

	2.13. 
	Vairuotojo sėdynė. amortizuojanti, su porankiais ir saugos diržu.

	Amortizuojanti, su porankiais ir saugos diržu, reguliuojama pirmyn-atgal.


	2.14. 
	Sėdynės atlošo aukštis.

	Ne mažiau kaip 60 cm.

	2.15. 
	Nulinio apsisukimo traktoriaus priekinės padangos vejai.
	Ne mažesnės kaip 13 x 5.0-6 


	2.16. 
	Nulinio apsisukimo traktoriaus galinės padangos vejai.



	Ne mažesnės kaip 24 x 12-12


	2.17. 
	Nulinio apsisukimo traktoriaus žolės pjovimo aukštis (ražiena). 
 
	Nuo 2,5 cm 

	2.18. 
	Peilių skaičius. 


	Ne daugiau 3vnt.


	2.19. 
	Pjaunamoji.

	Plotis nuo 150 iki 160 cm.



	2.20. 
	
	Su ratukais paviršiui kopijuoti.


	2.21. 
	Pjaunamosios žolės išmetimas.

	Galinis.

	2.22. 
	Pjaunamosios paleidimas.
	Elektrinis, pavara perduodama per kardaninį veleną arba diržine pavara


	2.23. 
	Pjaunamosios metalo storis. 

	Ne mažiau kaip 4,5 mm.

	2.24. 
	Pjaunamosios pakėlimas.

	Hidraulinis arba mechaninis, kojinis.

	2.25. 
	Nulinio apsisukimo traktoriaus plotis nuleidus lataką. 

	Ne daugiau 2000 mm.

	2.26. 
	Nulinio apsisukimo traktoriaus aukštis su pakeltais apsauginiais rėmais.
	Ne daugiau 2200 mm.


	2.27. 
	Nulinio apsisukimo traktoriaus ilgis. 
	Ne daugiau 2500 mm.


	2.28. 
	LED švyturėlis.
	Instaliuotas nulinio apsisukimo traktoriaus gale.

	III. PRISTATYMAS

	3.1. 
	Prekės pristatymo terminas.
	Pristatoma po sutarties pasirašymo ne vėliau kaip per 12 (dvylika) mėnesių Tiekėjo lėšomis.


	3.2. 
	Prekės pristatymo adresas.

	UAB „Kauno švara“ Statybininkų g. 3, Kaunas.


	IV. GARANTIJA

	4.1. 
	Nulinio apsisukimo traktoriui suteikiama garantija.

	Ne trumpesnė kaip 24 mėnesių arba 2 000 moto/val. (priklausomai kas pirma baigsis).

	V. TECHNINIO APTARNAVIMO IR GARANTINIO REMONTO SĄLYGOS

	5.1. 
	Pardavėjas atlieka Prekės techninį aptarnavimą pagal gamintojo nurodytą grafiką (grafikas pridedamas su pasiūlymu)  24 mėn. garantija arba 2 000 
moto/val. (priklausomai kas pirma baigsis).

	Būtina.


	5.2. 
	Prekės remontas laikomas garantiniu, jei nebuvo pažeisti Prekės eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei Prekė buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų-gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai.

	Būtina.


	5.3. 
	Pardavėjas teikia konsultacijas Prekės remonto klausimais Pirkėjo įgaliotam atstovui  telefonu, el. paštu.

	Būtina.


	5.4. 
	Garantinio Serviso techninio aptarnavimo paslaugų atlikimo vieta. 
	Kauno regiono teritorijoje nutolusioje 25 km atstumu nuo Perkančiosios organizacijos.
 Jeigu garantinio Serviso techninio aptarnavimo paslaugos turi būti atliekamos už Kauno regiono teritorijos ribų, tai Prekės pristatymų į techninio aptarnavimo ar remonto vietą (paėmimas ir pristatymas (grąžinimas) Pirkėjui) yra atliekamas Tiekėjo sąskaita.


	5.5. 
	Garantijos laikas skaičiuojamas nuo Prekės perdavimo Pirkėjui momento. Garantija numato nemokamą, gedimų šalinimą garantinio laikotarpio metu, taip pat  dalių ar mazgų, kurie  yra nekokybiški pakeitimą naujais. Jeigu Pirkėjas negali naudotis Preke dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, tai garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Pardavėjas tas kliūtis pašalina.

	Būtina.


	5.6. 
	Paslaugas suteikti (pašalinti gedimą, atlikti techninį aptarnavimą). 

	Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo užsakymo, išskyrus pagrindinius traktoriaus agregatus (variklį, pavarų dėžę, reduktorių) kuriems gedimas turi būti pašalintas  ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, terminas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu esant svarbioms priežastims. 

	5.7. 
	Paslaugų teikimas per savaitę.

	Ne mažiau kaip 5 dienas per savaitę.

	5.8. 
	Remontas garantiniu laikotarpiu Prekei sugedus dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, nekokybiškų medžiagų ar detalių neišlaikiusių garantinio termino. 

	Pardavėjas per 3 darbo dienas pašalina trūkumus savo lėšomis (pašalina defektus, pakeičia sugedusias atsargines dalis). Jei atsarginė dalis keičiama nauja, nesibaigus garantiniam laikotarpiui garantija pakeistai detalei suteikiama iki tol kol pasibaigs automobilio garantinis laikotarpis, tačiau ne trumpiau 6 mėn.

	5.9. 
	Prekės garantinio laikotarpio metu pardavėjas teikia Prekės negarantinio remonto paslaugas. Šių paslaugų suma negali viršyti 10 proc. Nulinio apsisukimo traktoriaus  ir jo techninio aptarnavimo kainos.

	Būtina.

	5.10. 
	Teikiant paslaugas naudojamos  naujos originalios detalės ir remonto medžiagos.

	Būtina.


	5.11. 
	Paslaugų teikimo metu teikiamos paslaugos bei detalės turi atitikti reikalavimus bei apimtis, numatytas gamyklos-gamintojo, oficialioje gamyklos-gamintojos dokumentacijoje. Techninei priežiūrai turi būti naudojamos gamyklos-gamintojos nurodytas specifikacijas atitinkančios (arba aukštesnių specifikacijų) medžiagos, skysčiai, atsarginės dalys. Paslaugos turi būti teikiamos laikantis gamyklos-gamintojos nustatytų technologinių reikalavimų.

	Būtina.


	5.12. 
	Paslaugos iš Pardavėjo yra perduotos, o Pirkėjo priimtos, kai Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo perdavimo-priėmimo aktą.

	Būtina.




