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	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Reikalaujama reikšmė
	Tiekėjo pastabos/pasiūlymai techninės specifikacijos reikalavimams

	1.
	Vaizdo kolonoskopas
	Kiekis, 2 vnt.
	

	1.1
	Regėjimo laukas
	≥ 140°
	

	1.2
	Lauko gylis
	Ne blogiau kaip nuo 2 iki 100 mm
	

	

1.3
	

Lenkimo kampai
	Aukštyn ≥ 180°
	

	
	
	Žemyn ≥ 180°
	

	
	
	Kairėn ≥ 160°
	

	
	
	Dešinėn ≥ 160°
	

	1.4
	Distalinės dalies diametras
	≤ 12,8 mm
	

	1.5
	Įvedamo vamzdelio diametras
	≤ 12,8 mm
	

	1.6
	Kanalo diametras
	≥ 3,7 mm
	

	1.7
	Darbinis ilgis
	≥ 1600 mm
	

	1.8
	Papildomas vandens padavimo kanalas
	Būtina
	

	1.9
	Įvedimo vamzdelio savybės
	Lankstumo reguliavimo funkcija
	

	1.10
	Suderinamumas
	Suderinamas su turimais EVIS EXERA III šviesos šaltiniu (CLV- 190) ir vaizdo sistemos centru (CV-190)
	

	
1.11
	
Įrangos žymėjimas CE ženklu
	Būtinas.
Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
	

	1.12
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėn.
	

	2.
	Kampinė kameros
 galva
	Kiekis, 1 vnt.
	

	2.1.
	
	1. Aukštos raiškos HD;
2. Svoris 65 g (išskyrus nuotolinio valdymo jungiklius (20 g))
3. Kabelis ø 3,3 mm × 3,5 m
4. Tarplinijinio tipo CCD sustingusio vaizdo gavimas
5. Būtinas NBI stebėjimo režimas.
6. Kamera L-formos su neatjungiamu adapteriu (teleskopo pajungimui).
7. Būtina galimybė rotuoti vaizdą kameros galvos korpuso
pagalba.
8. Būtinas vaizdo fokusavimo žiedas.
9. Būtina galimybė sukti teleskopą atskirai nuo kameros galvos korpuso („Lock“).
	

		2.2.
	Suderinamumas
	Suderinamas su turimais EVIS EXERA III šviesos šaltiniu (CLV-190) ir vaizdo sistemos centru (CV-190)
	

	2.3.
	Standūs cistoskopai
	Kiekis, 2 vnt.
	

	
2.4.
	Cistoskopo makštis
	1. Diametras 19.8 Fr. Su dviem kraneliais.
2. Distaliniame gale būtinos plovimo skylutės.
3. Rotuojama.
4. Komplekte standartinis obturatorius.
5. Makšties galas su išlenkimu.
	

	2.5.
	Tiltelis
	Tinkamas darbui su 4 mm teleskopu ir siūloma makštimi.
	

	2.6.
	Teleskopas
	Teleskopas 12°, Ø 4mm; ilgis 280mm. Autoklavuojamas, pristatomas su apsaugine makštimi
	

	2.7.
	Teleskopas
	Teleskopas 30°, Ø 4mm; ilgis 280mm. Autoklavuojamas, pristatomas su apsaugine makštimi
	

	
2.8.
	Šviesolaidis
	1.Ne trumpesnis nei 3m. 
2.Diametras 2,8 mm ±0,2 mm.
3.Autoklavuojamas
	

	

2.9.
	Vonelė sterilizacijai
	1. Su laikikliais cistoskopui.
2. Su dangčiu.
3. Autoklavuojamas.
4. Išoriniai matmenys 478 x 68 x 224 mm.
	

	2.10
.
	Griebiančios žnyplės
	7 Fr x 330mm Kaušeliai pailgi su dantukais. Lanksčios. Tinkančios siūlomam cistoskopui.
	

	2.11
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėn.
	



