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LIETUVOS KARIUOMENĖS PULKININKO JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONO KAREIVINIŲ (2Op) PRIEŠGAISRINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMOS PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 
(TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

2025 m.                      Nr. TS -
Kaunas

1. Objekto pavadinimas: Lietuvos kariuomenės Pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono  kareivinės ( 2O2p.)
2. Statybos adresas:  Kareivinių g. 9 Kaunas  PJVIB  bataliono teritorija.
3. Statybos rūšis: statinio statybos rūšį nustato projektuotojas vadovaudamasis galiojančiais statybos teisės aktų reikalavimais.
4. Užsakovas (statytojas): Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba.
5. Projektavimo stadijos: Techninis darbo projektas (toliau – projektas).
6. Statinio paskirtis: Kareivinės.
7. Statinio kategorija: Ypatingasis statinys.
8. Lėšų pobūdis: LR biudžeto lėšos. LK asignavimai iš biudžeto.
9. Privalomieji projektavimo dokumentai, Užsakovo pateikiami Projektuotojui:
9.1. Ši techninė užduotis;
9.2. Ištraukos iš pastato kadastrinės bylos;
9.3. Pastatų planai.
10. Statinio apibūdinimas: Pastatas pastatytas 1917 m., paskirtis specialioji. Įregistruotas nekilnojamojo turto registre, unikalus pastato numeris 1991-7008-1024, inventorinis numeris 01000001, žymėjimas plane  2O2p. Statinys  rekonstruotas  2000m. 2015m įrengtos dušų patalpos. 
Pastatas yra dviejų  aukštų be rūsio, bendras plotas 2297,51  m2. Pastato sienos mūrinės.  Stogas šlaitinis, su lietaus nuvedimo sistema į pastato išorę. Stogas dengtas  cinkuota skarda. Pastato šildymas iš vietinės dujinės katilinės. Pastatas eksploatuojamas ir prižiūrimas į jį atvesta: elektra, vandentiekis ir nuotekos. Pastatas priskirtas kultūros vertybėms ir saugotinas 
11. Esamos padėties apibūdinimas: kareivinėse sumontuoti autonominiai dūmų davikliai.
12. Remonto darbų apimtys (įskaitant, bet neapsiribojant): Naujos priešgaisrinės signalizacijos suprojektavimas kareivinėse. Pastato abiejų įėjimo antruose aukštuose prie budėtojo patalpų, numatyti  adresinės centralės kartotuvus (žiūr. schemoje). Pagrindinę adresinę centralę įrengti sargybinės pastate (žiūr. schemoje). 
Iki sargybinės suprojektuoti kabelius esamų telefonizacijos  tiklų vamzdynais
12.1. Numatyti konstrukcinių angų įrengimo/atstatymo darbus sienose, lubose;
12.2. Numatyti ir įvertinti kitus būtinus atlikti pastato apdailos (lubų, sienų) atstatymo darbus;
12.3. Numatyti kitus būtinus darbus, kurių gali prireikti, kad būtų tinkamai įrengta priešgaisrinė signalizacijos sistema.

13. Projekto rengimo (įforminimo) ir pateikimo reikalavimai 
13.1  Projektas turi būti rengiamas vadovaujantis statybos taisyklėmis, statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 
13.1. Projektas komplektuojamas ir įforminamas vadovaujantis LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“.
13.2. Projektas turi būti parengtas tokios apimties bei sudėties, kad jį būtų pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius projektavimo darbų rinkoje taikomus profesinius standartus;
13.3. Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs;
13.4. Projekto sprendiniai turi atitikti esminiams statinio reikalavimams, numatyti visus priešgaisrinės saugos, higienos, darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimus;
13.5. Projektas turi būti parengtas taip, kad juo vadovaujantis būtų galima skelbti konkursą remonto darbams atlikti;
14. Projekto sudėties dalys:
14.1. Bendroji;
14.2. Elektrotechninė
14.3. Priešgaisrinės signalizacijos automatikos ir valdymo;
14.4. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo (sudaryta, vadovaujantis įregistruotomis SSVA statybos resursų skaičiuojamosiomis, tuo metu galiojančiomis, rinkos kainomis);
14.7. Kitos dalys, projektavimo Rangovui nustačius tokį poreikį.
15. Pateikiamų egzempliorių skaičius: projektuotojas turi pateikti Užsakovui (statytojui) 3 (tris) parengtus, atspausdintus popieriuje ir susegtus projekto egzempliorius ir 1 (vieną) egzempliorius optinėje laikmenoje (tekstinė medžiaga doc. ir pdf,, brėžiniai pdf. ir dwg,, skaičiuojamoji kaina pdf. ir dbf. formatu). Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu.
16. Projektavimo paslaugos suteikimo terminas: Projektas turi būti parengtas, suderintas su KVAD  ir Užsakovu, jei reikia – patikslintas ir pateiktas pakartotinai Užsakovui per 180 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.


STATYTOJO (UŽSAKOVO) REIKALAVIMAI 
(BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS)

17. Statinio projekte taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai:
· Statybos įstatymas
· Statybos techniniai reglamentai:
· STR 1.01.02:2016  „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;
· STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;
· STR 2.01.01(2):1999  „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;
· STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“;
· STR 2.01.01(4):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“;
· STR 2.01.01(5):2008  „Esminis statinio reikalavimas „Apsauga nuo triukšmo“;
Projektuotojas privalo vadovautis ir kitais reikalingais statinio projektavimą ir statybą reglamentuojančiais norminiais aktais.
Projekto projektavimo stadijoje pasikeitus norminiams dokumentams (visiškai ar iš dalies), vadovautis naujais norminių dokumentų reikalavimais.		
18. Funkciniai, techniniai, kokybiniai reikalavimai: 
18.1. Projektuotojas pateikia priešgaisrinės sistemos sprendimo variantus, derina su užsakovu, užsakovas priima jam tinkantį sprendimą. Planuojamiems remonto darbams naudoti sertifikuotas statybines medžiagas, prioritetas suteikiamas atsparumui, ilgaamžiškumui, didesnei pradinei investicijai ir mažesnėms eksploatacinėms sąnaudoms.
18.2. Projekte pateikiamos įrengimų arba gaminių techninės specifikacijos arba aprašymai turi būti pateikiami valstybine lietuvių kalba.
18.3. Paslaugos teikėjas privalo apžiūrėti patalpas, prieš pateikdamas pasiūlymą ir įvertinti situaciją, kad galėtų parengti projektavimo pasiūlymą. Visos projektavimo paslaugos, užtikrinančios reikiamą priešgaisrinės sistemos įrengimą, privalo būti numatytos atliekamų paslaugų apimtyje, net jeigu tai atskirai nepaminėta šioje projektavimo užduotyje. Neįvertintų projektavimo darbų riziką prisiima paslaugos teikėjas.
18.4. Projekte numatyti, kad visos atliekant statybos remonto darbus susidariusios statybinės šiukšlės ir statybinių  medžiagų ir gaminių atliekos privalo būti surenkamos, rūšiuojamos ir išvežamos į sąvartyną vadovaujantis ,,Atliekų tvarkymo taisyklėmis“.
PRIDEDAMA: Objekto planai, 3 lapai.
                          Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopijos, 2 lapai.
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