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BŪSTO, ESANČIO PUŠELĖS G. 7-33, NAUJŲJŲ VALKININKŲ K., VARĖNOS R. SAV. PRITAIKYMO ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS DARBŲ APRAŠAS
1. Statinio statybos rūšis, statinio projektas, statybą leidžiantis dokumentas. Statybos darbų rūšis- gyvenamojo namo paprastasis remontas. Pagal numatomas darbų sritis neprivaloma rengti atitinkamos rūšies statinio projekto ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, tačiau privalomi kiti veiksmai ir su jais susijusiais dokumentais. Statytojas savarankiškai organizuoja bei atlieka visus veiksmus ir darbus reikalingus pradėti statybos darbus pagal statybos zonų išplanavimo eskizinius brėžinius (schemas) ir montavimo vietų pririšimo schemą.
2. Statybos darbai. Statybos darbai vykdomi vadovaujantis LR statybos įstatymu, statybos techniniu reglamentu STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir ministro įsakymu 2019-02-19 patvirtintu Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašu, kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir statybos procesą reguliuojančiais teisės aktais. Planuojamų vidaus darbų aprašymas:
· San. Mazge griaunama pertvara, jungianti vonios kambarį su WC patalpomis, užtaisomos vieno durys, kitos durys platinamos;  
· San. Mazgo patalpoje įrengiama sienų, grindų ir lubų apdaila;
· Montuojamas rankšluosčių džiovintuvas;
· Įrengiamas patalpos apšvietimas, el. rozetės;
· Montuojamas klozetas su abiejose pusėse pritvirtintais ranktūriais;
· Prie klozeto montuojamas maišytuvas su žarnele;
· Dušo zonoje ant sienos pritvirtinamas vienas kampinis ranktūris, įrengiama dušo užuolaida;
· Montuojama kriauklė su maišytuvu pritaikyta žmonėms su negalia, rengiami ranktūriai;
· Montuojamas dušo maišytuvas su netrumpesne, kaip 120 cm žarnele;
· San. Mazge montuojamos drėgmei atsparios durys, kurių plotis ne mažesnis, kaip 0,9 m.;
· Įrengiama dušo kėdutė kilnojama su reguliuojamo aukščio kojelėmis, laikanti ne mažiau 120 kg apkrovą;
· Remontuojama viena koridoriaus siena, besiribojanti su san. mazgo patalpa.
3. ŽN aksesuarai.
Ranktūriai:
· Nerūdijančio plieno arba plieniniai – dengti nerūdijančiu metalu arba miltelinio dažymo;
· Apkrova ne mažiau kaip 100 kg.
Klozetas ir kriauklė
· Skirti žmonėms su negalia
Kokybiniai reikalavimai ŽN aksesuarams: gaminiai sertifikuoti
4. Statybos užbaigimas. Sukomplektuojama ir įforminama statybos vykdomoji dokumentacija-išplanavimo sprendinių suderinimai, pagrindinių statybos produktų kokybę įrodantys dokumentai. Statybos darbų pabaiga laikoma darbų perdavimo-priėmimo akto surašymo data, statybos pabaiga laikoma būsto pritaikymo neįgaliajam darbų užbaigimo aktas.








