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[bookmark: _Hlk190261222]ISTRUMENTŲ IR PAVIRŠIŲ DEZINFEKCIJAI SKIRTŲ MEDŽIAGŲ IR PRIEMONIŲ PIRKIMAS (2)
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti kokybės ir techninius reikalavimus, nurodytus šioje techninėje specifikacijoje.
2. Perkamos prekės turi galioti ne mažiau nei 6 mėn.   
3. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti: 
3.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje lietuvių ir anglų arba originalo kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
3.2. LR Sveikatos apsaugos ministro įgaliotos institucijos išduotą dokumentą apie priimtą sprendimą dėl siūlomų prekių įregistravimo. 
3.3. CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą ir ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus.
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	1
	Servetėlės greitai paviršių dezinfekcijai

	5.1.1. Impregnuotos: aktyvieji preaparato komponentai: alkoholis arba alkoholių mišinys ne mažiau 60%;
5.1.2. Servetėlės išmatavimai ne mažesni kaip 13x18 cm;
5.1.3. Servetėlės supakuotos originaliose dėžutėse – dozatoriuose su sandariais dangteliais;
5.1.4. Turi pasižymėti bakteriocidiniu (TBC), virucidiniu, fungicidiniu poveikiu;
5.1.5. Greita ekspozicija – nuo 15 s.;
5.1.6. Skirtos visų medicininių prietaisų ir kitų paviršių dezinfekcijai;
5.1.7. Papildymai turi būti supakuoti sandariuose maišeliuose.
	Ne mažiau kaip 100 vienetų
	Vienetas
	12000
	
	
	

	
	Papildymai
	
	
	
	45000
	
	
	

	2
	Servetėlės greitai paviršių dezinfekcijai be alkoholių

	5.2.1. Sudėtyje nėra alkoholių;
5.2.2. Servetėlės išmatavimai ne mažesni kaip 13x18 cm;
5.2.3. Servetėlės supakuotos originaliose dėžutėse – dozatoriuose su sandariais dangteliais;
5.2.4. Turi pasižymėti bakteriocidiniu (TBC), virucidiniu, fungicidiniu poveikiu;
5.2.5. Greita ekspozicija – 60 s.;
5.2.6. Turi būti skirtos visų medicininių prietaisų, daviklių, kitų alkoholiams neatsparių paviršių greitai dezinfekcijai.
	Ne mažiau kaip 100 vienetų
	vienetas
	6000
	
	
	

	
	Papildymai 
	
	
	
	12000
	
	
	



