Spausdintuvų nuomos techninė specifikacija

1. Pirkimo objektas – spausdintuvų nuoma (toliau – prekės). Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Pirkėjas) ketina įsigyti spausdintuvų nuomą, kartu su techniniu aptarnavimu, remontu, tinkamų eksploatacinių medžiagų tiekimu ir pristatymu visą nuomos laikotarpį. Iš viso perkama 57 vnt. daugiafunkcinių spausdintuvų nuoma (31 vnt. daugiafunkcinių nespalvotų įrenginių ir 26 vnt. daugiafunkcinių spalvotų įrenginių) (toliau – spausdinimo įranga), skirta atlikti dokumentų spausdinimą, kopijavimą ir skenavimą į elektronines laikmenas. 
2. Spausdinimo įrangą Pirkėjas naudos spalvinių spaudų ir nespalvinių spaudų gavimui, už spalvinius ir nespalvinius spaudus bus apmokama pagal fiksuotus įkainius bei Pirkėjo kiekvieną mėnesį panaudotus faktinius spaudų kiekius. Pirkėjo planuojami preliminarūs spausdinti spaudų kiekiai nurodyti 1 lentelėje.
3. Visa siūloma spausdinimo įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba atnaujintos (angl. remarketing/refurbished). Visa spausdinimo įranga turi būti pristatyta gamyklinėje pakuotėje, o spausdinimo įrangos spaudų skaitliukas, pristačius įrangą, turi rodyti ne daugiau kaip 10 spaudų.


1 lentelė. Planuojami spaudų kiekiai.
	Nr.
	Prekės pavadinimas
	Preliminarus spaudų kiekis per mėnesį 

	1.
	Spalvotas spaudas 
	10920

	2.
	Nespalvotas spaudas 
	51770



4. Reikalavimai spausdinimo/kopijavimo/skenavimo valdymo programinei įrangai:

	2 lentelė. A4 daugiafunkciniai nespalvoti įrenginiai.
	

	Gamintojas
	Bus nurodyta pagal tiekėjo pasiūlyme siūlomą gamintoją

	Modelis
	Bus nurodyta pagal tiekėjo pasiūlyme siūlomą modelį

	Rašalinė spausdinimo technologija
	Rašalo technologija arba lygiavertė.

	A4, A5, A6 formato spausdinimo, kopijavimo, skenavimo funkcijos
	Privaloma

	Spausdinimo greitis (vidutinės kokybės, puslapiais per minutę)
	Ne mažiau kaip A4  30 puslapių/min 

	Kopijavimo rezoliucija
	Ne mažesnė kaip 600 dpi

	Pirmo puslapio atspausdinimo greitis (nespalvotas, A4 formatas, sekundėmis)
	Ne lėčiau kaip  5 sekundės

	Spausdinimo kalba
	PCL6, Postscript 3, arba analogiška

	Automatinis dokumentų tiektuvas (ADF)
	Privaloma, ne mažiau  50 lapų

	Vienpusis / dvipusis skenavimas (iš ADF)
	Privaloma

	Galimybė naudotojui pasirinkti skenuojamus šių formatų dokumentus
	JPG, TIFF, PDF

	Skenavimo greitis dvipusiu (atvaizdai/min)

	Ne mažiau 50 spalvinių atvaizdų per min.


	Skenavimo greitis (atvaizdai/min)
	Ne mažiau 24 spalvinių atvaizdų per min.

	Skenavimo rezoliucija
	Ne mažesnė kaip 800 dpi

	Skenavimo būdai
	Galimybė siųsti į el. paštą, USB, failų serverį (SMB, FTP), į atminties kaupiklį

	Dvipusis spausdinimas, kopijavimas (Duplex)
	Privaloma

	Popieriaus dėtuvių  talpa
	Ne mažiau kaip  750 lapų

	Rankinis padavėjas 
	64 g/m² - 256 g/m²

	Jungtys
	USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet arba lygiavertė

	Valdymo skydelis
	Ne mažiau kaip 4 colių spalvinis, lietimui jautrus („touchscreen“) LCD ekranas

	Įrenginio operatyvinė atmintis (RAM)
	Ne mažiau 2GB

	Eksploatacinių medžiagų talpa
	Resursas ne mažiau kaip 20000 spaudų juodos rašalo kasetės

	Spintelė
	Privaloma

	Autentifikavimo įranga (kortelių skaitytuvas)
	Privaloma.
Autentifikavimo įrenginys turi nuskaityti Pirkėjo turimas autentifikavimo korteles.

	Apskaita
	Turi būti suderinamumas su Pirkėjo turima spausdinimo, kopijavimo, skenavimo optimizavimo ir apskaitos valdymo programine įranga PaperCut .

	
	

	3 lentelė. A3 daugiafunkciniai spalvoti įrenginiai. 
	

	Gamintojas
	Bus nurodyta pagal tiekėjo pasiūlyme siūlomą gamintoją

	Modelis
	Bus nurodyta pagal tiekėjo pasiūlyme siūlomą modelį

	A3, A4, A5, A6  formato spalvoto spausdinimo, kopijavimo, skenavimo funkcijos
	Privaloma

	Rašalinė spausdinimo technologija
	Rašalo technologija arba lygiavertė.

	Spausdinimo greitis (vidutinės kokybės, puslapiais per minutę)
	Ne mažiau kaip A4  30 puslapių/min 

	Spausdinimo  rezoliucija
	Ne mažesnė kaip  1200 dpi

	Kopijavimo rezoliucija
	Ne mažesnė kaip 600 dpi

	Pirmo puslapio atspausdinimo greitis (nespalvotas, A4 formatas, sekundėmis)
	Ne lėčiau kaip  6 sekundės

	Spausdinimo kalba
	PCL6, Postscript 3 arba analogiška

	Automatinis dokumentų tiektuvas (ADF)
	Privaloma, ne mažiau  50 lapų

	Vienpusis / dvipusis skenavimas (iš ADF). Turi būti galimybė pasirinkti skenuojant
	Privaloma

	Galimybė naudotojui pasirinkti skenuojamus šių formatų dokumentus
	JPG, TIFF, PDF

	Skenavimo greitis (atvaizdai/min)
	Ne mažiau 25 spalvinių atvaizdų per min.

	Skenavimo rezoliucija
	Ne mažesnė kaip 600 dpi

	Skenavimo būdai
	Vienpusis ir dvipusis, galimybė siųsti į el. paštą, USB, failų serverį (SMB, FTP), į atminties kaupiklį

	Skenuotų dokumentų išsaugojimo formatai
	Tiff, jpeg, pdf

	Dvipusis spausdinimas, kopijavimas (Duplex)
	Privaloma

	Popieriaus talpa
	Ne mažiau kaip  750 lapų

	Rankinis padavėjas
	Ne mažiau kaip 85 lapai

	Naudojama popieriaus gramatūra
	64 g/m² - 300 g/m²

	Jungtys
	USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet arba lygiavertė

	Valdymo skydelis
	Ne mažiau kaip 4 colių spalvinis, lietimui jautrus („touchscreen“) LCD ekranas

	Eksploatacinių medžiagų talpa
	Resursas ne mažiau kaip 20000 spaudų juodos rašalo kasetės ir 20000 spaudų spalvotos rašalo kasetės

	Spintelė
	Privaloma

	Autentifikavimo įranga (kortelių skaitytuvas)
	Privaloma. 
Autentifikavimo įrenginys turi nuskaityti Pirkėjo turimas autentifikavimo korteles.

	Apskaita
	Turi būti suderinamumas su Pirkėjo turima spausdinimo, kopijavimo, skenavimo optimizavimo ir apskaitos valdymo programine įranga PaperCut .



5. Tiekėjas, teikdamas spausdintuvų nuomą, privalo atlikti, įskaitant, bet neapsiribojant:
5.1. jų techninį aptarnavimą;
5.2. remontą (įskaitant sugedusių detalių keitimą);
5.3. tinkamų eksploatacinių medžiagų tiekimą ir pristatymą visą nuomos laikotarpį;
5.4. spausdinimo įrangos derinimą;
5.5. savalaikio besidėvinčių detalių keitimą;
5.6. įrangos tvarkyklių instaliavimą ir derinimą;
5.7. teikti konsultacijas ir pagalbą telefonu ir/ar el. paštu.
6. Tiekėjas privalo turėti paslaugų sutrikimų pagalbos centrą, kuris privalo veikti darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (Lietuvos laiku). Konsultacijas tiekėjas privalo teikti sutartyje nurodytu telefonu ir elektroniniu paštu darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 (Lietuvos laiku). 
7. Sugedus ir / ar sutrikus spausdinimo įrangos veiklai, Pirkėjas apie tai informuoja tiekėją telefonu ir / arba el. paštu. 
8. Pirkėjui pranešus apie spausdinimo įrangos gedimą ir / ar sutrikusią veiklą, tiekėjas turi sureaguoti į gautą pranešimą per 4 darbo valandas (nuo pirmojo pranešimo gavimo momento, nepriklausomai nuo pranešimo rūšies). Pilnai atstatyti spausdinimo įrangos veiklą tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 12 darbo valandų nuo pranešimo (telefonu ir / ar el. paštu) momento gavimo.
9. Nesant galimybės sutvarkyti su Užsakovu problemos nuotoliniu būdu, tiekėjas privalo atvykti į vietą sutvarkyti spausdinimo įrangą arba nesant galimybės sutaisyti, pakeisti kitu, ne prastesnių parametrų spausdinimo įrenginiu.
10. Tiekėjas turi palaikyti įrenginyje ne mažesnį nei 5% eksploatacinių medžiagų kiekį. Eksploatacinės medžiagos turi būti tiekiamos ne ilgiau nei per 12 darbo valandų nuo automatinio pranešimo išsiuntimo tiekėjui į jo nurodytą el. paštą arba sistemą. Eksploatacinių medžiagų tiekimas turi būti atliekamas Pirkėjo darbo metu.
11.  Spausdinimo įrangos stebėjimo ir spaudų apskaitos programinė įranga (toliau – programinė įranga):
11.1. Tiekėjas privalo naudoti nuotolinę spausdinimo įrangos stebėjimo programinę įrangą bei įdiegti ją Pirkėjo infrastruktūroje.
11.2. Programinė įranga turi būti suderinama su siūloma spausdinimo įranga.
11.3. Programinė įranga turi stebėti ir informuoti apie spausdinimo įrangos techninę būklę bei atvaizduoti eksploatacinių medžiagų likutį. Pranešimus programinė įranga turi automatiškai siųsti tiekėjui el. paštu be Pirkėjo atstovų papildomo įsitraukimo.
12. Tiekėjas siūlomoje spausdinimo įrangoje turi įdiegti ir konfigūruoti Pirkėjo naudojamą centralizuotą spausdinimo, kopijavimo, skenavimo optimizavimo ir apskaitos valdymo programinę įrangą PaperCut. Licencijas teikiamiems modeliams Tiekėjas suteikia visam sutarties periodui, užtikrinant sklandų sistemos veikimą.
13. Tiekėjas turi atlikti autentifikavimo įrenginių montavimą, konfigūravimą ir parengimą darbui. 

4 lentelė. Spausdintuvų nuomos teikimo vietos ir kiekiai (Vilniaus klientų aptarnavimo departamentas):
	Adresas
	Spalvotas A3 formato įrenginys
	Nespalvotas A4 formato įrenginys

	Elektrėnai, Elektrinės g. 8
	1
	                                                    0

	Maišiagala, Algirdo g. 4
	0
	1

	Nemenčinė, Švenčionių g. 11
	0
	1

	Pabradė, Pašto g. 6
	0
	1

	Šalčininkai, Architekto g. 4
	1
	0

	Širvintos, Plento g. 41
	1
	1

	Švenčionėliai, Švenčionių g. 3A
	0
	1

	Švenčionys, Vilniaus g. 22
	1
	0

	Trakai, Vytauto g. 87
	1
	0

	Ukmergė, Vytauto g. 75
	1
	1

	Viso
	6
	6



5 lentelė. Spausdintuvų nuomos teikimo vietos ir kiekiai (Kauno klientų aptarnavimo departamentas):
	Adresas
	Spalvotas A3 formato įrenginys
	Nespalvotas A4 formato įrenginys

	Druskininkai, Vilniaus al. 30
	1
	0

	Jonava, Chemikų g. 138A
	1
	1

	Kaišiadorys, Girelės g. 45A
	1
	0

	Kalvarija, Laisvės g. 14
	0
	1

	Kazlų Rūda, S. Daukanto g. 19-2B
	0
	1

	Kybartai, J. Basanavičiaus g. 54A
	0
	1

	Lazdijai, Kauno g. 6A
	1
	0

	Marijampolė, Valaičio g. 2
	0
	1

	Prienai, Vytauto g. 53
	1
	0

	Šakiai, Gimnazijos g. 7A
	1
	0

	Varėna, Dzūkų g. 16
	1
	0

	Vilkaviškis, S. Daukanto g. 17A
	1
	1

	Viso
	6
	9




6 lentelė. Spausdintuvų nuomos teikimo vietos ir kiekiai (Šiaulių klientų aptarnavimo departamentas): 
	Adresas
	Spalvotas A3 formato įrenginys
	Nespalvotas A4 formato įrenginys

	Joniškis, Livonijos g. 19A
	1
	0

	Kėdainiai, J. Basanavičiaus g. 18
	0
	1

	Kelmė, Žemaitės g. 24
	1
	0

	Kuršėnai, Vydūno g. 7A
	1
	1

	Mažeikiai, Ventos g. 27
	0
	1

	Naujoji Akmenė, Taikos g. 1
	1
	0

	Pakruojis, Vytauto Didžiojo g. 94
	1
	0

	Radviliškis, V. Kudirkos g. 3
	1
	0

	Raseiniai, Tiesos g. 9
	1
	0

	Šiauliai, Tilžės g. 152
	1
	1

	Šiauliai, Trakų g. 39
	0
	1

	Telšiai, S. Daukanto g. 64
	0
	1

	Viso
	7
	11



7 lentelė. Spausdintuvų nuomos teikimo vietos ir kiekiai (Panevėžio klientų aptarnavimo departamentas):
	Adresas
	Spalvotas A3 formato įrenginys
	Nespalvotas A4 formato įrenginys

	Biržai, J. Basanavičiaus g. 4B
	1
	0

	Ignalina, Atgimimo g. 24
	1
	0

	Molėtai, Inturkės g. 6
	1
	0

	Panevėžys, Savanorių a. 13
	0
	4

	Pasvalys, Taikos g. 18A
	1
	0

	Rokiškis, Nepriklausomybės a. 15
	0
	1

	Utena, Kauno g. 20
	0
	1

	Visaginas, Tarybų g. 25
	1
	0

	Zarasai, Sėlių a. 14
	1
	0

	Viso
	7
	5



14. Prekių tiekimo terminai: 
14.1.Spausdinimo įrangos pristatymo ir prijungimo (įskaitant programinės įrangos bei autentifikavimo įrenginių montavimą, konfigūravimą, įdiegimą ir parengimą darbui) terminas 4, 5, 6, 7 lentelėse nurodytais adresais – 60 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Išskyrus, kur tiekimo pradžios data nurodyta kita.
14.2. Spausdinimo įrangos nuoma turi būti teikiama 36 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
15. Aplinkos apsaugos reikalavimai prekėms:
8 lentelė. 
	Aplinkos apsaugos reikalavimai 
	Pateikiami dokumentai (bus prašoma pateikti tik galimo laimėtojo)

	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – aprašas) II skyriaus 4.2. punktu. 
	Prekės turi atitikti apraše nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).
	I tipo ekologinis ženklas, pvz., EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel arba kitas I tipo ekologinis ženklas ar kitas lygiavertis įrodymas. 
Lygiavertiškumą įrodo tiekėjas.






Spausdintuvų   nuomos   techninė   specifikacija     1.   Pirkimo objektas  –   s pausdintuv ų nuoma   (toliau  –   prekės ).  Užimtumo tarnyba prie  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau  –   Pirkėjas ) ketina įsigyti  spausdintuvų  nuom ą , kartu su techniniu aptarnavimu, remontu, tinkamų eksploatacinių medžiagų  tiekimu ir pristatymu visą nuomos laikotarpį .   Iš v iso   perkam a   57   vnt.  d augiafunkcinių spausdintuvų   nuoma   (31 vnt. daugiafunkcini ų   nespalvot ų   įrengini ų   ir 26 vnt. daugiafunkcini ų   spalvot ų   įrengini ų )   (toliau  –   spausdinimo įranga ) ,  skirt a   atlikti dokumentų spausdinimą ,   kopijavimą ir skenavimą į  elektronines   laikmenas .    2.   Spausdinimo įrang ą   Pirkėjas   naudos spalvinių spaudų ir nespalvinių spaudų gavimui, už  spalvinius ir nespalvinius spaudus bus apmokama pagal fiksuotus įkainius   bei   Pirkėjo   kiekvieną mėnesį  panaudotus faktinius spaudų kiekius.   Pirkėjo   planuojami  preliminarūs  spausdinti spaudų kiekiai  nurodyti 1 lentelėje .   3.   Visa siūloma  spausdinimo   įranga turi būti nauja, negalima siūlyti naudotos arba atnaujintos  (angl. remarketing/refurbished). Visa  spausdinimo   įranga turi būti pristatyta gamyklinėje pakuotėje, o  spausdinimo   įrangos spaudų skaitliukas, pristačius įrangą, turi rodyti ne daugiau kaip 10 spaudų.       1 lentelė. Planuojami  spaudų   kiekiai .  

Nr.  Prekės pavadinimas  Preliminarus  spaudų   kiekis   per  mėnesį    

1.  Spalvotas spaudas    10920  

2.  Nespalvotas   spaudas    51770  

  4.   Reikalavimai spausdinimo/kopijavimo/skenavimo valdymo programinei  įrangai :    

2 lentelė.  A4 daugiafunkciniai nespalvoti įrenginiai.   

Gamintojas  Bus nurodyta pagal tiekėjo  pasiūlyme siūlomą  gamintoją  

Modelis  Bus nurodyta pagal tiekėjo  pasiūlyme siūlomą modelį  

Rašalinė spausdinimo technologija  Rašalo  technologija arba lygiavertė.  

A4, A5, A6 formato spausdinimo, kopijavimo, skenavimo funkcijos  Privaloma  

Spausdinimo greitis (vidutinės kokybės, puslapiais per minutę)  Ne mažiau kaip A4  30 puslapių/min   

Kopijavimo rezoliucija  Ne mažesnė kaip 600 dpi  

Pirmo puslapio atspausdinimo greitis (nespalvotas, A4 formatas,  sekundėmis)  Ne lėčiau kaip  5 sekundės  

Spausdinimo kalba  PCL6, Postscript 3, arba analogiška  

Automatinis dokumentų tiektuvas (ADF)  Privaloma, ne mažiau    50 lapų  

Vienpusis / dvipusis skenavimas (iš ADF)  Privaloma  

Galimybė naudotojui pasirinkti skenuojamus šių formatų dokumentus  JPG, TIFF, PDF  

Skenavimo greitis dvipusiu (atvaizdai/min)    Ne mažiau  50   spalvinių atvaizdų per  min.    

Skenavimo greitis  (atvaizdai/min)  Ne mažiau 24 spalvinių atvaizdų per  min.  

Skenavimo rezoliucija  Ne mažesnė kaip  800   dpi  

Skenavimo būdai  Galimybė siųsti į el. paštą, USB,  failų serverį (SMB, FTP), į atminties  kaupiklį  

Dvipusis spausdinimas, kopijavimas (Duplex)  Privaloma  

Popieriaus dėtuvių  talpa  Ne mažiau kaip  750 lapų  

Rankinis padavėjas   64 g/m²  -   256 g/m²  

