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pirkimo sąlygų 2 priedas 

Tiekėjo pavadinimas

Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas


PASIŪLYMAS
MOBILIOS VAIZDO STEBĖJIMO SISTEMOS pirkimo

Pildydamas šią formą, tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus 2 punktą, kurio tiekėjas gali nepildyti arba jį išbraukti 

pildymo data _______
sudarymo vieta_______

	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų grupės narių pavadinimai ir pateikiama kita informacija (rekvizitai) apie kiekvieną iš jų): 
Atsakingas partneris (partneris, kuris atstovaus visiems tiekėjams, kai pasiūlymą teikia tiekėjų grupė): 
Partneris Nr. 1:
Partneris Nr. 2 ir t.t.:)
Rekvizitai sutarties sudarymui (įmonės kodas, atsiskaitomoji sąskaita, PVM kodas (jei mokamas) ir kt.)
	


Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-ų)
	Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai)
	

	Kuriai sutarties daliai ketinama pasitelkti subtiekėją (pildoma nurodant subtiekėjo atsakomybei priskiriamus įsipareigojimus (pvz., personalo mokymai)
	


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1) skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
2) Pirkimo dokumentuose;
2. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir ši konfidenciali informacija (pildyti tik tuomet, jei pateikiama konfidenciali informacija. SVARBU: tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus, turi nurodyti konkrečius dokumentus):
	Eil. Nr. 
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	

	
	
	




3. Mes siūlome šias prekes:
	Pasiūlymo valiuta:
	Eurai
	Eurai

	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas

	Mato vnt.
	Kiekis
	Mato vnt. kaina
(Eur be PVM)*
	Bendra suma (4 x 5)
(Eur be PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Mobili vaizdo stebėjimo sistema (gamintojas, tikslus modelio Nr. ir (ar) pavadinimas)
	vnt.
	4
	
	

	PVM (Eur)**
	

	Pasiūlymo kaina (Eur su PVM)
	

	Kaina žodžiais:
	


Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais. 
Į šią kainą įeina visos tiekėjo išlaidos ir visi mokesčiai.
Šiam pirkimui skiriama lėšų suma yra ne didesnė kaip 80 000,00 Eur su PVM (aštuoniasdešimt tūkstančių  eurų 00 ct.).

Pastabos: 
1) * kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
2) **tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia  mokėti  PVM, tiekėjas šioje skiltyje  nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.  

4. Siūlomos prekės atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

	Reikalavimo eil. Nr.
	Mobili vaizdo stebėjimo sistemos techninės specifikacijos reikalavimai
	Tiekėjas siūlo
(Tiekėjas turi įrašyti kur reikia  reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui bei pateikti gamintojo katalogą arba nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį, kad būtų galima patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą) 

	
1.

	Bendri reikalavimai:
	

	
	1.1.  Mobilią vaizdo stebėjimo sistemą sudaro:
1.1.2. [bookmark: OLE_LINK1]stacionari lauko IP vaizdo kamera, plataus stebėjimo kampo, su IR apšvietimu – 4 vnt.;
1.1.3. stacionari lauko IP panoraminė vaizdo kamera su IR apšvietimu – 1 vnt.;
1.1.4. vaizdo įrašymo įrenginys – 1 vnt.;
1.1.5. tinklo komutatorius su PoE maitinimu – 1vnt.;
1.1.6. 4G/WIFI modemas – 2 vnt; 
1.1.7. nuotolinė darbo vieta, skirta vaizdo stebėjimo sistemai stebėti ir administruoti, – 1 vnt.;
1.1.8. teleskopinis stovas su dėže – 1 vnt.;
1.1.9. kabelis FTP CAT6 lauko sąlygoms – 100 m;
1.1.10. rakinama lauko dėžė įrangai – 1 vnt.

	Nurodoma tikslinė paskirtis. Pateikiamos nuorodos į gamintojo katalogą ir (ar) nurodomas katalogo psl. kuriame pateikta informacija

	
	1.2. Mobilios vaizdo stebėjimo sistemos įrenginiai turi būti nauji, nenaudoti.
	

	
	1.3.	Mobili vaizdo stebėjimo sistema turi atitikti keliamus kriterijus ir reikalavimus, numatytus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-501 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:
	

	
	1.3.1. pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas;
	

	
	1.3.2. vadovaujantis Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę, nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus;
	

	
	1.3.3. bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 %. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą.
	

	2.
	Techniniai reikalavimai:
	

	
	2.1. stacionari lauko IP vaizdo kamera, plataus stebėjimo kampo, su IR apšvietimu:
2.1.1. kameros raiška ne mažesnė kaip 8MP 3840 x 2160;
2.1.2. kameroje turi būti įdiegta vaizdo turinio analitika;
2.1.3. kameroje turi būti įdiegta išmanioji dinaminio triukšmo mažinimo technologija, siekiant sumažinti generuojamą srautą (WiseNR II);
2.1.4. turi būti automatinio vaizdo didinimo / fokusavimo funkcija;
2.1.5. turi būti 3 ašių reguliavimas;
2.1.6. kameroje turi būti ne mažesnis kaip 1/2,8 colio CMOS vaizdo jutiklis;
2.1.7. kintamo židinio nuotolio objektyvas ne siauresnis negu 3,2–10,2 mm;
2.1.8. apžvalgos kampai ne mažesni kaip: 31°–104° (horizontalus), 17°–55° (vertikalus);
2.1.9. dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 120 dB;

	

	
	2.1.10. šviesos jautrumas: spalvotu režimu – ne blogiau kaip 0,06 lx, juodai / baltu (toliau – j/b) režimu – ne blogiau kaip 0,006 lx;
2.1.11. turi būti IR spindulių apšvietimas (atstumas ne mažesnis kaip 30 m);
2.1.12. turi būti automatinis elektroninis užraktas nuo 1/5 iki 1/12000 s;
2.1.13. vaizdo srauto glaudinimo formatai: H.265, H.264, M- JPEG;
2.1.14. duomenų šifravimo metodai: TLS/ SSL;
2.1.15. vaizdo perdavimas per 10/100Base-T, pakaitinio dvipusio ryšio/nuolatinio dvipusio ryšio (angl. half/full duplex), RJ45 Ethernet prievadą;
2.1.16. [bookmark: _Hlk165966461]palaikomi protokolai: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP (TCP, UDP Unicast);
2.1.17. programinė integravimo sąsaja: ONVIF Profile S/G/T/M;
2.1.18. kamera turi būti konfigūruojama naudojantis interneto naršykle ar programine įranga;
2.1.19. elektros maitinimas PoE (IEEE802.3af, Class3);
2.1.20. naudojama srovė ne didesnė kaip PoE: Max 12W, typine 5.3W;
2.1.21. darbinės temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip nuo -30 °C iki +50 °C;
2.1.22. aplinkos klasė ne žemesnė kaip IP66;
2.1.23. atsparumas smūgiams ne žemesnis kaip IK10;

	

	2.2.
	Stacionari lauko IP panoraminė vaizdo kamera su IR apšvietimu:

	

	
	2.2.1. kameros raiška ne mažesnė kaip 2048 x 2048 (viso vaizdo);
2.2.2. kameroje turi būti įdiegta vaizdo turinio analitika (Tampering, Loitering, Directional detection, Virtual line, Enter/Exit, (Dis)Appear, Audio detection, Motion detection, Sound classification);
2.2.3. kameroje turi būti įdiegta išmanioji dinaminio triukšmo mažinimo technologija;
2.2.4. turi būti rankinio fokusavimo funkcija per Web naršyklę;
2.2.5. kameroje turi būti ne mažesnis kaip 1/1.8" colio CMOS vaizdo jutiklis;
2.2.6. objektyvas ne siauresnis negu1,6 mm;
2.2.7. apžvalgos kampas ne mažesnis kaip192ºx192º;
2.2.8. dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 120 dB;
2.2.9. šviesos jautrumas: spalvotu režimu – ne blogiau kaip 0,1 lx, j/b režimu – ne blogiau kaip 0 lx;
2.2.10. turi būti IR spindulių apšvietimas;
2.2.11. turi būti automatinis elektroninis užraktas nuo 2 iki 1/12000 s;
2.2.12. vaizdo srauto glaudinimo formatai: H.265,H.264, M-JPEG;
2.2.13. duomenų šifravimo metodai: TLS/ SSL;
2.2.14. vaizdo perdavimas per 10/100Base-T, pakaitinio dvipusio ryšio/nuolatinio dvipusio ryšio (angl. half/full duplex), RJ45 Ethernet prievadą;
2.2.15. palaikomi protokolai: TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, SIP;
2.2.16. kamera turi būti konfigūruojama naudojantis interneto naršykle ar programine įranga;
2.2.17. elektros maitinimas 12 VDC arba PoE; Max. 12.95W (PoE);
2.2.18. darbinės temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip nuo -40 °C iki +45 °C;
2.2.19. aplinkos klasė ne žemesnė kaip IP66;
2.2.20. atsparumas smūgiams ne žemesnis kaip IK10;

	

	2.3.
	Vaizdo įrašymo įrenginys:

	

	
	2.3.1.   vaizdo archyvavimo įrenginys turi turėti galimybę prijungti IP vaizdo kameras, įrašyti ir archyvuoti jų vaizdus. Turi būti tokios vaizdo kamerų prijungimo konfigūracijos:
2.3.2. ne mažiau kaip 8 IP vaizdo kamerų palaikymas su rezoliucija iki 12 MP (per integruotą tinklo komutatorių su ne mažesniu kaip 100 W biudžetu) prijungimas;
2.3.3. IP vaizdo archyvavimo įrenginyje turi būti numatytos ne mažiau kaip dvi vietos 3,5 colio SATA HDD iki 10 TB talpos diskams;
2.3.4. vaizdo archyvavimo įrenginys turi būti suderinamas su pasiūlytomis 2.2. punkte IP vaizdo kameromis ir trečiųjų šalių vaizdo kameromis pagal „Onvif S“ profilį;
2.3.5. vaizdo įrašymo algoritmai: H.265, H.264, MJPEG;
2.3.6. turi būti palaikomos monitoriaus raiškos: 12M(30fps), 8M(600fps), 1080p(240fps), 720P(240fps), D1(480fps);
2.3.7. vaizdo archyvavimo įrenginys turi užtikrinti ne mažesnį kaip 100 Mbps maksimalų pralaidumą įrašymo metu;
2.3.8. vaizdo archyvavimo įrenginys turi būti iš anksto visiškai įdiegtas, suderintas ir sukomplektuotas (su visa reikalinga programine įranga);
2.3.9. rašymo metu turi būti galimybė peržiūrėti įrašus;
2.3.10. palaikomų IP vaizdo kamerų raiška: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 3MP, 1.3MP, 1080p, 720p;
2.3.11. turi būti palaikomi tinklo protokolai IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client);
2.3.12. vaizdo archyvavimo įrenginys turi būti valdomas ir programuojamas pridedama pele ir nuotoliniu būdu;
2.3.13. turi būti galimybė valdyti valdomas IP vaizdo kameras, naudojant ONVIF protokolą;
2.3.14. turi būti judesio detekcija vartotojo nustatytose zonose;
2.3.15. vaizdo archyvavimo įrenginys turi būti pasiekiamas naudojantis WAVE, SSM, Webviewer, Smart Viewer, Wisenet Viewer, Wisenet mobile programine įranga nuotolinei peržiūrai;
2.3.16. vaizdo archyvavimo įrenginyje turi būti ne mažiau kaip:
2.3.16.1. RJ45 tinklo prievadai PoE+ RJ-45(LAN, 10/100) – 8 vnt., RJ-45 – 1vnt. (WAN, 1Gbps);
2.3.16.2. ne mažiau kaip 2 HDMI prievadai monitoriams prijungti;
2.3.16.3. ne mažiau kaip vienas Audio OUT prievadas;
2.3.16.4. ne mažiau kaip vienas USB (3.0) ir du USB (2.0) prievadai;
2.3.17. vaizdo archyvavimo įrenginys turi būti maitinamas iš 230 VAC 50 Hz elektros tinklo;
2.3.18. darbinės temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip nuo +0°C iki +40°C;
2.3.19. vaizdo archyvavimo įrenginyje turi būti du vidiniai kietieji diskai, kurių vieno talpa – ne mažesnė negu 4 TB. Pločio formatas 3,5 colių. Rotacinis greitis 7200 aps/min. Sąsaja SATA 2. Pritaikytas vaizdo stebėjimo sistemoms, nuolatiniam įrašinėjimui (rėžimu - 24/7);

	

	2.4. 
	Nešiojamasis kompiuteris:
	

	
	2.4.1. Gamintojas, modelis, modifikacija:	būtina pateikti tikslią nuorodą į interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą;
2.4.2.   Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį. Procesoriaus išleidimo į rinką data turi būti ne senesnė, nei 2 metai nuo pirkimo paskelbimo dienos. Rezultatai turi būti publikuojami http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html.; Procesorius: ne mažiau kaip 15000 taškų  pagal testą PassMark CPU Mark.
2.4.3. Operatyvioji atmintis: ne mažesnė kaip 16GB, 2 x 8 GB, DDR4-3200 arba naujesnė ir spartesnė. Pagrindinė plokštė turi būti su dviejų kanalų, atskirų atminties valdiklių palaikymu (DUAL CHANEL mode).
2.4.4. Vidinis kietasis diskas: ne mažiau kaip 500 GB, PCIe NVMe, Gen 4 SSD;
2.4.5. Ekrano įstrižainė: ne mažiau 15 colių ir ne daugiau 16 colių;
2.4.6. CD/DVD įrašymo įrenginys: išorinis DVD+/-RW įrenginys, įrašantis ne mažesniu kaip 8x greičiu, paženklintas CE ženklu, su USB jungtimi;
2.4.7. Garso plokštė: ne prastesnė kaip 2 kanalų HD garso plokštė, garsiakalbiai integruoti į korpusą;
2.4.8. Svoris: ne daugiau 2,3 kg su baterija, be išorinių priedų;
2.4.9. Maitinimo šaltinis: skirtas maitinti iš 230V tinklo, paženklintas CE ženklu;
2.4.10. Baterija: ne mažiau kaip 50 Wh.;
2.4.11. Tinklo adapteris:	vieno gamintojo lustus naudojantys: integruotas (vidinis) 802.11ax standarto bevielio ryšio adapteris;
2.4.12. integruotas Ethernet (RJ-45), ne blogesnis kaip 10/100/1000Mbps, palaikantis PXE, WOL, VLAN;
2.4.13. Prievadai: bendras integruotų išorinių USB jungčių skaičius iš viso ne mažiau nei 4 vnt. Išorinių USB 3.0 (arba geresnių) jungčių skaičius ne mažiau nei 2 vnt., USB Type-C Thunderbolt™ 4.0 jungčių skaičius ne mažiau nei 1 vnt. (užtikrinta nešiojamo kompiuterio krovimo/maitinimo funkcija);
2.4.14. Integruoti ne mažiau kaip: 1x ausinių lizdas ir 1x mikrofono lizdas arba 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas, 1x HDMI jungtis;
2.4.15. Klaviatūra: integruota į korpusą, pilna skaičių, apšviečiama, atspari apliejimui;
2.4.16. Pelė: deranti kompiuteriui laidinė lazerinė pelė su ratuku, paženklinta CE ženklu;
2.4.17. Ženklinimas: kompiuteris paženklintas CE ženklu;
2.4.18. Ekranas: skiriamosios gebos abu parametrai turi būti ne mažesni kaip 1920x1080, neblizgus ekranas (angl. AntiGlare). Integruota į korpusą web kamera ir mikrofonas. Web kamera turi turėti integruotą arba išorėje pritvirtintą paslankų privatumą užtikrinantį dangtelį;
2.4.19. Apsaugos galimybės: TPM 2.0 arba naujesnė  duomenų apsaugos mikroschema. BIOS apsauga. Į kompiuterio BIOS turi būti įrašytas gaminio serijinis numeris ar ID, kurį programinėmis priemonėmis galima nuskaityti nuotoliniu būdu ir sutikrinti gamintojo puslapyje;
2.4.20. Operacinė sistema: Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų arba lygiavertė. Nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintoją ir pavadinimą. Kompiuteris turi būti sertifikuotas darbui su Microsoft Windows 11 Professional 64 bitų operacine sistema (pridėti tai įrodančius dokumentus);
2.4.21. Tvarkyklės: kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis kaupiklyje arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete: turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą);
2.4.22. Komplektacija: Nešiojamas kompiuteris – 1x;
2.4.23. pelė – 1x;
2.4.24. optinis įrenginys, jei pateikiamas išorinis – 1x;
2.4.25. išorinis kompiuterio maitinimo šaltinis – 1x;
2.4.26. UTP kabelis, 3 m, su jungtimis – 1x;
2.4.27. prievadų adapteriai, jei pateikiami išoriniai;
2.4.28. kompiuteriui tinkantis krepšys ar kuprinė – 1x;
2.4.29. Kompiuteris komplektuojamas su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių/išorinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą; 
2.4.30. Kiti reikalavimai: visos siūlomo kompiuterio dalys (sisteminis blokas, pagrindinė plokštė, atmintis) privalo būti pateiktos vieno gamintojo ar turi būti jo sertifikuotos (pvz., pažymėtos PC gamintojo prekės ženklu). Garantinio remonto trukmė – ne ilgesnė kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja;

	

	2.5. 

	4G/WI-FI modemas:
	

	
	2.5.1. belaidžio tinklo standartas – IEEE 802.11b/g/n, Access Point (AP), Station (STA);
2.5.2. LTE kategorija, ne žemiau Cat 4 up to 150 Mbps, 3G – Up to 42 Mbps, 2G – Up to 236.8 kbps;
2.5.3. belaidės antenos dažnių diapazonas ir stiprinimas 698 – 960, 1710 – 2690 MHz 3.0 dBi; 2400 – 2483.5 MHz -2.0 dBi;
2.5.4. Ethernet portas, ne mažiau 4 x 10/100 Mbps;
2.5.5. USB port – 1 x USB-2.0;
2.5.6. RAM talpa ne mažesnė kaip 128 MB;
2.5.7. saugojimo atmintis ne mažesnė kaip 16 MB;
2.5.8. darbinės temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip -40 – + 75°C;
2.5.9. montavimas ant DIN  bėgelio;
	

	2.6. 
	Tinklo komutatorius su PoE maitinimu:
	

	
	2.6.1. [bookmark: _Hlk165980537][bookmark: _Hlk165980717]ne mažiau kaip 6 prievadai RJ45 100Mbps su PoE (max 30W ) ir 2 prievadai RJ45 100Mbps PoE+ (max 60W ) maitinimu;
2.6.2. 1 prievadas 1G RJ45;
2.6.3. galingumas ne mažiau kaip 120W;
2.6.4. įėjimo įtampa 48~57V DC, komplekte su keitikliu 12—48 V;
2.6.5. [bookmark: _Hlk166050314]darbinės temperatūros diapazonas ne mažesnis kaip -30 – + 65°C;
2.6.6. montavimas ant DIN  bėgelio;

	

	2.7. 
	Mobilios vaizdo stebėjimo sistemos korpusas su stiebu:
	

	
	2.7.1. ištraukiamas stiebo aukštis iki 6 m;
2.7.2. dydis ne didesnis kaip 100x100x235 cm;
2.7.3. svoris ne daugiau kaip 420 kg;
2.7.4. maksimalus svoris stovo viršuje ne mažiau kaip 60 kg;
2.7.5. karštai cinkuoto plieno konstrukcija;
2.7.6. stiebo stabilizavimas trosais;
2.7.7. keturios atraminės kojos;
2.7.8. užsidarančios stogo durys, apsauga nuo lipimo ir užrakinamos šoninės durys;
2.7.9. mobilus ir transportuojamas;
2.7.10. stiebo viršuje laikiklis įrangai;
2.7.11. su plastikine grandine kabeliams nuo stiebo viršaus iki dėžės su įranga;
2.7.12. akumuliatoriai ne mažesni nei 240 Ah, skirti darbui lauko sąlygomis – 2 vnt.;
2.7.13. rakinama metalinė dėžė skirta naudoti lauko sąlygomis, kuri skirta įrangos sumontavimui, į kurią turi būti sumontuoti tinklo komutatorius, 4G/5G modemas, įranga akumuliatorių įkrovimui nuo elektros tinklo 230 VAC, 50–60 Hz, įranga, skirta akumuliatorių įkrovimui nuo saulės panelių, įranga, skirta akumuliatorių įkrovimui nuo kuro celių, bei vieta ne mažiau nei 2 vnt. kuro bakams, skirtiems kuro celei, ne mažesnėms nei 28 l;
2.7.14. lauko antena 5G, LTE, MIMO, WIFI, GPSGLONASS;

	

	2.8.
	Kabelis FTP CAT6 lauko sąlygoms 100 m.
	

	3.
	Specialūs reikalavimai:
	

	
	3.1. Mobili vaizdo stebėjimo sistema privalo būti pateikta kaip pilnai paruoštas ir suderintas gaminys su visais gamykliškai sumontuotais išvardintais priedais.
	

	4.
	Reikalavimai tiekėjui:

	

	
	4.1. elektroninės apsaugos sistemos dalys turi turėti gamintojo nustatytą garantinį laikotarpį, bet ne trumpesnį kaip 24 (dvidešimt keturi) mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos;
4.2. kietųjų diskų (HDD) gedimo atveju (garantiniu laikotarpiu) kietasis diskas negrąžinamas tiekėjui ir keičiamas nauju. Vaizdo archyvo ar nešiojamo kompiuterio gedimo atveju, įranga remontui tiekėjui perduodama be kietųjų diskų (HDD);
4.3. tiekėjas pristato prekes pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytu adresu;
4.4. elektroninės apsaugos sistemos dalys turi būti pristatytos pardavėjo sąskaita ir techninėmis priemonėmis;
4.5. įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir testuota prieš pasirašant priėmimo–perdavimo aktą.




	



PASTABA:
Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius aukščiau nurodytas siūlomo objekto technines charakteristikas (pavyzdžiui, patikimumo kriterijus atitinkančią techninę dokumentaciją – techninius pasus, duomenų aprašus, charakteristikas, nuorodas į internetinę svetainę, kurioje pateikiamos siūlomų prekių charakteristikos ar kitą techninę dokumentaciją / informaciją), pateiktuose dokumentuose turi būti Perkančiosios organizacijos reikalaujami duomenys apie siūlomų prekių technines savybes.
Techninės specifikacijos reikalavimai yra įvykdomi pateikiant konkrečius duomenis, o ne abstraktaus turinio įsipareigojimus, jog reikalavimai bus įvykdyti.






5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



6. Pasiūlymas galioja ,pirkimo dokumentuose nurodytą laiką.
	
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
(Parašas*)
	
(Vardas ir pavardė)
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