Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS
1. SĄVOKOS 
Pirkėjas/Užsakovas –  Vilniaus universitetas.
Tiekėjas/Paslaugų teikėjas/Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro Sutartį.
Keltuvas – neįgaliesiems skirtas keltuvas, kurio techniniai parametrai pateikiami šios techninės specifikacijos 4 skyriuje.
Darbai – Vilniaus universiteto Centrinių rūmų ansamblio M. K. Sarbievijaus kieme, adresu Universiteto g. 5, Vilnius, Keltuvo įrengimo darbai.
Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo/Paslaugų teikėjo/ Rangovo ir Pirkėjo/Užsakovo dėl Pirkimo objekto.
Regionas – Vilniaus miestas, Lietuva.
2. [bookmark: _Hlk118376072]PIRKIMO OBJEKTAS
Keltuvo įrengimo Vilniaus universiteto Centrinių rūmų ansamblio M. K. Sarbievijaus kieme, adresu Universiteto g. 5, Vilnius darbai (toliau – Pirkimo objektas).
1.1. Statinio kategorija: Ypatingas statinys.
1.2. Statinio grupė: negyvenamieji pastatai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
1.3. Statinys: Pastatas – Mokslo įstaiga, Unikalus statinio Nr.: 1094-0404-7018 kultūros paveldo objektas (unikalus kultūros paveldo registro Unik. kodas 26839).
1.4. Statybos rūšis: paprastasis remontas.
1.5. Pirkimas apima: esamo keltuvo demontavimas ir naujo Keltuvo įrengimo darbus.
3. [bookmark: _Hlk118443400]PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS  
3.1. Darbų apimtys nurodytos šioje techninės specifikacijoje. 
4. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI
4.1. TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS:
4.1.1. Rangovas turi atlikti esamo keltuvo ir su juo susijusių elementų demontavimo darbus, bei naujo Keltuvo įrengimo darbus, vadovaudamasis šia technine specifikacija. Rangovas turi Keltuvą montuoti naudodamas jau esančiomis tvirtinimų vietomis pastato sienose ir laiptuose. Jei reikėtų daugiau tvirtinimo vietų – Rangovas turi brėžinius suderinti su Užsakovo atstovu. 
4.1.2. Rangovas turės pristatyti ir įrengti Keltuvą ant Vilniaus universiteto Centrinių rūmų ansamblio M. K. Sarbievijaus kiemo, adresu Universiteto g. 5, Vilnius lauko laiptų. 
4.1.3. Keltuvo įrengimo darbai, vykdomi naudojantis jau esančia elektros instaliacija.
4.1.4. Rangovas, prieš pradėdamas Darbus, turi suderinti šios techninės specifikacijos 4.1.5. punkto reikalavimą atitinkantį Darbų atlikimo grafiką ne vėliau kaip prieš savaitę prieš planuojamus Keltuvo įrengimo darbus. 
4.1.5. Užsakovas reikalauja, jog visi Darbai turi būti pradėti vykdyti laikantis pateikto grafiko ir vyktų ne ilgiau 5 d. d. Iškilus nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių Rangovas negali vykdyti Darbų – būtinas naujo grafiko derinimas.
4.1.6. Esamo keltuvo demontavimo ir naujo Keltuvo sumontavimo Darbus organizuoja Rangovo paskirtas darbų vadovas.
4.1.7. Rangovas turi turėti visą reikalingą įrangą Darbams atlikti.
4.1.8. Jei demontuojant ar montuojant naują Keltuvą bus pažeista tinkas, tinko spalva ar kiti sienų ar laiptų elementai – jie turi būti nudažyti artima esamai spalvai ir prieš dažymą konkretus atspalvis turi būt suderintas su Užsakovo atstovu.
4.1.9. Naujo Keltuvo ir jo dalių spalva turi būti ta pati kaip esamo (demontuojamo) keltuvo spalva. 
4.1.10. Į Darbų kainą turi būti įskaičiuotos visos Rangovo išlaidos, būtinos pilnam ir tinkamam Darbų atlikimui. 
4.1.11. Rangovas turi užtikrinti Darbo saugumą remontuojamame objekte, objekto priešgaisrinę apsaugą.
4.1.12. Rangovas turi užtikrinti ir kontroliuoti, kad visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys asmenys turėtų skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodus arba juose užšifruotus duomenis pagrindžiančius dokumentus, jeigu kodas negali būti suformuotas, užtikrinti tinkamą į statybvietę patenkančių ir joje esančių asmenų identifikavimą.
4.1.13. Jei vykdant Darbus taip pat dalyvaus ir juos vykdys Rangovo pasamdyti subrangovai, už jų veiklos koordinavimą, Darbų kokybę, darbų saugą ir kitų Sutarties sąlygų tinkamą vykdymą yra atsakingas Rangovas.
4.1.14. Atliekant Darbus, Rangovas privalo saugoti greta sumontuotus įrenginius ir juos supančią aplinką, o juos užteršus ir/ar sugadinus, sutvarkyti arba padengti su tuo susijusius Užsakovo nuostolius. 
4.1.15. Užbaigus Darbus, Rangovas savo lėšomis sutvarko Darbų vykdymo vietą, išveža demontuotą keltuvą ir susidariusias statybines atliekas, jas utilizuoja teisės aktų nustatyta tvarka.

4.2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDŽIAGOS IR GAMINIAI: 
4.2.1. Darbų atlikimui visas reikalingas medžiagas pateikia Rangovas.
4.2.2. Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos Darbų atlikimui, turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos - pagamintos ne anksčiau kaip prieš 3 (tris) metus nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, lengvai identifikuojamos bei lengvai atsekamos ir turi atitikti šios techninės specifikacijos reikalavimus, nebent nurodyta kitaip. Visais atvejais, siūlant kitų techninių parametrų medžiagas, jų technines sąlygas, standartus ir brėžinius, būtina suderinti su Užsakovo atstovu.  
4.2.3. Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos  statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose. 

	Eil. Nr.
	Prekės, įrenginio, įrangos savybės, parametrų arba funkcijų išpildymas
	
Reikalaujamo parametro arba vykdomos funkcijos reikšmės išpildymas


	1.1. Objekto pavadinimas - Keltuvas

	1.1.1. 
	Tipas
	Nuožulnus keltuvas

	1.1.2. 
	Keliamoji galia
	Ne mažiau kaip 300 kg

	1.1.3. 
	Naudojimo pritaikymas
	Lauke

	1.1.4. 
	Platforma
	Ne mažiau 900 x 800 mm 

	1.1.5. 
	Transportavimo kelio ilgis
	Ne mažiau 9 m

	1.1.6. 
	Sustojimų skaičius
	2

	1.1.7. 
	Platformos atlenkimas/užlenkimas
	Automatinis

	1.1.8. 
	Platformos grindų danga
	Neslidi

	1.1.9. 
	Bėgiai
	Dažyto plieno

	1.1.10. 
	Tvirtinimas
	Ant atramų

	1.1.11. 
	Greitis
	Ne lėčiau nei 0,1 m/s

	1.1.12. 
	Maitinimas
	230 V, 50 Hz

	1.1.13. 
	Galingumas
	Ne mažiau kaip 0,5 KW

	1.1.14. 
	Platformos spalva
	juoda

	1.1.15. 
	Saugos parametrai
	Apsauga nuo sugniuždymo, avarinio sustojimo mygtukas

	1.1.16. 
	Platformos iškvietimas
	Būtina 2 nuotoliniai pulteliai, tvirtinami prie sienos ir papildomi 2 pulteliai 

	1.1.17. 
	Keltuvo valdymas
	Mygtukais integruotais ant platformos

	1.1.18. 
	Keltuvo valdymo jungikliai turi būti įrengiami ant lauko sienos
	Būtina

	1.1.19. 
	Keltuvas turi turėti užraktą
	Būtina

	1.1.20. 
	Rampos/borteliai
	Dviejose pusėse

	1.1.21. 
	Bėginis turėklas  
	Būtinas. Turėklas tvirtinamas ant keltuvo kolonų.

	1.1.22. 
	Pritaikymas naudotis 
	Būtina, jog neįgalusis keltuvu galėtų bet kada naudotis savarankiškai (be kitų asmenų pagalbos).

	1.1.23. 
	Garantinis terminas
	Ne trumpesnis kaip 24 mėn. nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos



4.3. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISĖS AKTŲ, STANDARTŲ IR UŽSAKOVO VIDAUS TEISĖS AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI
4.3.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
4.3.2. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“;
4.3.3. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
4.3.4. STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;
4.3.5. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių įstatymas;
4.3.6. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl liftų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ Nr. A1-61;
4.3.7. DT-500 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje;
4.3.8. BGST Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės;
4.3.9. Kiti Pirkimo objektui taikytini statybos techniniai reglamentai (STR); 
4.3.10. Kiti Pirkimo objektui taikytini Lietuvos Respublikos įstatymai bei teisės aktai (aktualios jų redakcijos).
5. [bookmark: _Hlk118462091] KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI 
Netaikoma.
6. [bookmark: _Hlk118462235] SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI 
6.1. Techninė specifikacija su priedu, 1 egz. skaitmeninėje laikmenoje.
7. [bookmark: _Hlk118462772]ATLIKĘS STATYBOS DARBUS RANGOVAS PRIVALO:
7.1. Rangovas, užbaigęs Darbus, įsipareigoja atlikti  įrengto Keltuvo tinkamumo naudoti patikrinimą ir gauti akredituotos įstaigos (pvz. UAB „Tuvlita“), teikiančios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės patikros paslaugas, išvadą, patvirtinančią, jog įrenginys yra tinkamas naudoti. 
8.  DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI: 
       8.1. Dokumentai, reikalaujami pateikti iki darbų vykdymo pradžios:
8.1.1 Darbų atlikimo grafikas, atitinkantis šios techninės specifikacijos 4 skyriuje nustatytus reikalavimus.
       8.2. Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant atliktus darbus:
8.2.1. Akredituotos įstaigos (pvz. UAB „Tuvlita“), teikiančios potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės patikros paslaugas, išvada, patvirtinanti, jog įrenginys yra tinkamas naudoti.
8.2.2. Keltuvo garantinį laikotarpį liudijantys dokumentai;
8.2.3. Darbų priėmimo – perdavimo aktas;
8.2.4. Kiti dokumentai, numatyti Pirkimo objektui taikytinuose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktų bei normatyvinių dokumentų reikalavimuose (jei tokie yra).
II DALIS. PRIEVOLIŲ VYKDYMAS 
1. PRIEVOLIŲ VYKDYMO VIETA(-OS)
☒ Adresas: Vilniaus universiteto Centrinių rūmų ansamblio M. K. Sarbievijaus kiemas, adresu Skapo g. 7, Vilnius.
2. PRIEVOLIŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI 
☒ Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 5 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo.
3. KITOS SĄLYGOS
Apibūdinant Pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. 
4.PRIEDAI
Priedas Nr. 1 – esamo keltuvo fotonuotrauka.
	
	
	



