Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
I DALIS: PROFESIONALI NAGŲ FREZA
1. Prekė turi būti nauja, nenaudota bei paženklinta identifikaciniu numeriu. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. 
2. Tiekėjas turi įvertinti visas profesionalios nagų frezos dalių pristatymo į nurodytą vietą, įrengimo darbų ir kitas išlaidas. Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, laikoma, kad šiuos darbus tiekėjas atlieka savo sąskaita.
3. Kartu su profesionalia nagų freza (toliau -įranga, prekė) turi būti pateikta vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba.
4.  Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:
[bookmark: _Hlk180501084]4.1. prekės galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių skaitmeninė kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. 
Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai).
5. Prekėms suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:
5.1. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas. 
[bookmark: _Toc513098773][bookmark: _Toc513098940]5.2.	Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.
6. Techniniai parametrai:
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės

	1.
	Skirta odos ir nagų šlifavimui, yra tinkama naudoti gydymo įstaigose
	Būtina
	

	2.
	Dulkių siurbimo galia
	≥ 180 l/min
	

	3.
	Frezos sukimosi greitis
	Nuo 6000 iki 40000 aps./min
	

	4.
	Galima užprogramuoti/pasirinkti
	≥ 3 dulkių siurbimo ir frezos greičio sukimosi funkcijas
	

	5.
	Integruotas motorinio įrankio laikiklis, paprastas dulkių maišelio keitimas
	Būtina
	

	6.
	Rankinis motorinis įrankis su LED lempute
	Būtina
	

	7.
	Dulkių maišelio filtravimas 
	≥ 99.9%
	

	8.
	Tylus dulkių siurbimas
	≤ 55 dB
	

	9.
	Freza turi būti ženklinama CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių
	Būtina
	

	10.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis 
	≥ 24 mėn.
	

	11.
	Naudojimo instrukcija 
	Originalo ir lietuvių kalba
	



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
II DALIS: SKAITMENINIS RENTGENO APARATO DETEKTORIUS SU VAIZDŲ GAVIMO IR PIRMINIO APDOROJIMO DARBO STOTIMI RENTGENO TECHNOLOGUI
1. Prekės turi būti naujos, nenaudota bei paženklinta identifikaciniu numeriu. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. 
2. Tiekėjas turi įvertinti visas skaitmeninių rentgeno spindulių detektorių pristatymo į nurodytą vietą, įrengimo darbų ir kitas išlaidas. Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, laikoma, kad šiuos darbus tiekėjas atlieka savo sąskaita.
3. Kartu su skaitmeninio rentgeno spindulių detektoriumi (toliau -įranga, prekė) turi būti pateikta vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba.
4. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:
4.1. prekės galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių skaitmeninė kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. 
Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai).
5. Prekėms suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:
5.1. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas. 
5.2.	Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.
6. Techniniai parametrai:

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių parametrų reikšmės

	1.
	[bookmark: _Hlk178599357]Skaitmeninis rentgeno spindulių detektorius tinkantis stacionariam lubiniam rentgeno aparatui PRIMAX CS3
	1 vnt.
	

	1.1.1
	Ryšis su technologo darbo vieta
	Belaidis 
	

	1.1.2.
	Galimybė detektoriaus saugiam pernešimui (su integruota rankena)
	Būtina
	

	1.1.3.
	Detektoriaus aktyvi sritis
	430 x 356 mm
	

	1.1.4.
	Komplektuojamas su krovikliu
	Būtina
	

	1.1.5.
	Komplektuojamas su baterija 
	≥ 2 vnt.
	

	1.1.6.
	Detektoriaus fizinis pikselio dydis
	≤ 140 µm
	

	1.1.7.
	Skiriamoji geba
	≥ 3,57 lp/mm
	

	1.1.8.
	Detektoriaus svoris 
	≤ 3,7 kg
	

	2.
	Vaizdų gavimo ir pirminio apdorojimo darbo stotis rentgeno technologui ir programinė įranga
	1 komp.
	

	2.1.
	Stacionarus kompiuteris
	1 vnt.
	

	2.1.1.
	CPU 
	Geresnis arba lygiavertis Intel Core i5
	

	2.1.2.
	RAM
	≥ 16 GB
	

	2.1.3.
	SSD 
	≥ 256 GB
	

	2.1.4.
	HDD (archyvavimui)
	≥ 1TB
	

	2.1.4.
	DVD RW
	Geresnis arba lygiavertis Supermulti
	

	2.1.5.
	USB-A
	≥ 10 Gbps
	

	2.1.6.
	Operacinė sistema
	Ne senesnė nei MS Windows 10 Pro 
≥ 64bit
	

	2.2.
	Monitorius (LCD)
	1 vnt.
	

	2.2.1.
	Skiriamoji geba
	≥ 1920 x 1080 pikselių
	

	2.2.2.
	Ekrano dydis 
	≥ 23 coliai
	

	2.3.
	Įvesties į kompiuterį įrenginiai
	1 komp.
	

	2.3.1.
	Pelė
	Bevielė
	

	2.3.2.
	Klaviatūra
	Bevielė
	

	2.4.
	Programinė įranga tinkanti skaitmeniniam rentgeno detektoriui
	1 komp.
	

	3.
	Kiti reikalavimai
	
	

	2.1
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis (nuo įvedimo į eksploataciją)
	≥ 24 mėn.
	

	2.2
	Skaitmeninio rentgeno spindulių detektoriaus sumontavimas, sistemos derinimo ir vartotojų apmokymo darbai
	Būtina, 
(įskaičiuota į įrangos kainą)
	

	2.3.
	Skaitmeninis detektoriaus turi būti ženklinimas CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių
	Būtina
	

	2.4.
	Naudojimo instrukcija
	Originalo ir lietuvių kalba
	





